
14.12.30.190 —  «Одежда производственная и профессиональная прочая, не включённая в другие группировки»
Наименование товара: «Костюм летний специальный (комбинезон летний)»;
Количество: «4 комплекта»;
Сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность использования: «обязательное предоставление».
Описание характеристик:
Костюм предназначен для защиты от химических факторов: от воздействия сырой нефти и нефтепродуктов (масла); от воды; от повышенных температур; кратковременного воздействия открытого пламени; от статического электричества; от механических воздействий (истирание); от общих производственных загрязнений.
Костюм летний состоит из куртки и полукомбинезона.
Куртка прямого силуэта, с втачным воротником стойка, с центральной застёжкой на молнию от края воротника, накрытую ветрозащитным клапаном на липучках, с верхними и нижними накладными карманами, со съемным капюшоном, линия низа спинки фигурная. Рукава втачные, с манжетой, частично стянутой на резинку. В куртке предусмотрена лента светоотражающая 50 мм для обозначения сигнальной видимости.
Полукомбинезон с центральной застёжкой в среднем шве передних половинок на молнию, накрытую ветрозащитным клапаном от верха нагрудника. Полукомбинезон с внутренними боковыми карманами, с накладками со стороны задних половинок, со стяжкой на резинку по линии талии спинки. Полукомбинезон с бретелями, длина которых регулируется. Понизу полукомбинезона предусмотрена лента светоотражающая 50 мм для обозначения сигнальной видимости.
Материал верха основной: ткань смешанная с ОП, НМВО пропиткой, с антистатической нитью, пл. 260 г/м², состав 80% ХБ, 20% ПЭ, цвет: темно-синий.
Материал верха отделочный: ткань смешанная с ОП, НМВО пропиткой, с антистатической нитью, пл. 260 г/м², состав 80% ХБ, 20% ПЭ, цвет: васильковый.
Защитные свойства — З, Ми, НМВО, Тр, Эс
ГОСТ 12.4.280-2014, ГОСТ 12.4.310-2016, ГОСТ 12.4.297-2013, ГОСТ 12.4.124-83, ТР ТС 019/2011

15.20.32.122 —  «Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий»
Наименование товара: «Сапоги (ботинки) специальные»;
Количество «4 пары».
Сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность использования: «обязательное предоставление».
Описание характеристик:
«Ботинки с верхом из кожи, на термостойкой (контакт с нагретыми поверхностями до +160°С в течение 30 мин., +300°С в течение 60 сек), маслобензостойкой, кислотощёлочестойкой, антивибрационной однослойной подошве из резины литьевого метода крепления с последующей вулканизацией, в том числе с антистатическими свойствами, для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (с внутренним защитным композитным подноском ударной прочностью 200 Дж, в том числе с проколозащитной неметаллической стелькой 1200 Н); от скольжения; от химических факторов (нефти, нефтепродуктов, в том числе от кислот и щелочей концентрацией до 20%); в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла;  в том числе от повышенных температур, искр и брызг расплавленного металла; в том числе для защиты от термических рисков электрической дуги.
Глухой клапан обеспечивает герметичность и водонепроницаемость ботинок, мягкий кант защищает щиколотку от боковых ударов  и вывихов.»

32.50.42.120 — «Очки защитные»
Наименование товара: «Очки защитные»;
Количество: «4 штуки»;
Сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность использования: «обязательное предоставление».
Описание характеристик:
Легкие современные универсальные очки для всех видов работ.
Защитные свойства
Стекла очков из ударопрочного, травмобезопасного поликарбоната. 1 оптический класс. Увеличенная защита от попадания механических частиц и жидкостей сверху и сбоку. 100% защита от УФ излучения
Предотвращение запотевания
Антизапотевающие свойства покрытия стекол являются постоянными, даже после многократной очистки.
Угол Обзора
Сферическая форма очков  гарантируют великолепный обзор.
Удобство посадки очков
Заушники регулируемые по длине и углу наклона позволяют адаптировать очки под индивидуальные требования пользователя. Мягкие носоупоры обладают противоскользящим действием.
Вставка Evoprene в верхней части оправы — защита от пыли, пота и переохлаждения.

22.19.60.119 – «Перчатки резиновые прочие»
Наименование товара: «перчатки комбинированные»;
Количество: «24 пары»;
Сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность использования: «обязательное предоставление».
Описание характеристик:
Нитриловые усиленные перчатки стандартного качества. 100% хлопковая основа с полным нитриловым покрытием, манжет трикотажная резинка. Ограниченная стойкость к слабым растворам кислот, МБС, герметичны, р-р 10(L). Высокое сопротивление истиранию, стойкость к разрыву, проколу и порезу. Бюджетная альтернатива нитриловой серии 2Hands для ситуаций, когда цена имеет главное значение, например в случае конкурентной борьбы с перчатками стандартного качества. Не уступают и часто превосходят многие нитриловые перчатки представленные на Российском рынке.


22.19.60.119 – «Перчатки резиновые прочие»
Наименование товара: «перчатки комбинированные»;
Количество: «24 пары»;
Сертификаты соответствия, подтверждающие безопасность использования: «обязательное предоставление».
Описание характеристик:
Высокоизносостойкие перчатки с полным покрытием слоем нитрила. Высокая мобильность рук и чувствительность пальцев в работе. Плотно облегают руку, создавая чувство комфорта, даже при длительном. Покрытие обеспечивает хорошее сцепление в сухих и слабо замасленных средах. Нитрильное покрытие не сохнет и не трескается со временем. Защищает от масел и механических воздействий по всей зоне покрытия. Перчатки сертифицированы по стандарту EN388 (3121X+).
Примерный вес: 55–57 г (9 размер); 58–60 (10 размер); 62–64 (11 размер).




