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Характеристики материалов

	
	Название
	Характеристика , не меняется
	Характеристика, которую выбирает поставщик
	Ед. изм
	Кол-во
	Цена за ед
	Общая сумма 

	1.
	Пол наливной Крепс БМП универсальный 20 кг
	 Применяется для создания идеально ровной поверхности пола по литьевой технологии внутри помещения. Выравнивает бетонные и цементные стяжки под укладку напольной плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также для изготов.
Самовыравнивающийся.
Обладает трещиностойкостью и быстрым набором прочности. Возможность хождения по полу через 6-8 часов.
Совместим с системой «Тёплый пол».

	- прочность на сжатие, не менее 20 МПа (28 суток)
- максимальный      - размер частиц не более 0,63 мм
- минимальная толщина слоя не менее 10 мм 
	шт
	




15

	650
	9750

	2.
	Штукатурка цементная Bergauf Unter Bau 25 
	- цементная, на основе портландцемента
и специальных добавок
	- максимальный размер частиц не более 1,25мм;
- прочность на сжатие (через 28 суток),10  МПа
	шт
	

37

	400
	14800

	3.
	Шпатлевка Bergayf Finish  Zement белый  
Фасовка 20кг

	Основа сухая цементная, вид шпатлевки финишная
Назначение бетон
Расход (слой 1мм) 1 кг/м2
Б слоя 0,3-7мм
	Жизнеспособность раствора не менее  -  3 часов                  
	шт
	30
	750
	22500

	4.
	Шпаклевка полимерная финишная Bergauf Silk Polymer+ 20 кг
	Сухая полимерная шпатлевка, финишная
Назначение гипсокартон
б слоя 0,5-3мм
	Жизнеспособность раствора  не менее - 24 часов                  
	шт
	5
	950
	4750

	5.
	Смесь сухая штукатурная фасованная
Волма слой 30кг
	-  на гипсовом вяжущем, универсальная
- цвет - белый (возможны оттенки)
	- предел прочности на сжатие не менее 2,0 МПа
	шт.
	29
	600
	17400

	6.
	Смесь сухая шпаклевочная
фасованная Волма финиш  
	-  на гипсовом вяжущем
-  финишная
[bookmark: _GoBack]- цвет - белый (возможны оттенки)  фасовка 20кг
	- максимальная фракция заполнителя не более 0,2 мм;
- расход смеси на 1 мм не более 1 кг
	шт.
	25
	585
	14625

	7.
	Штукатурка гипсовая
фасованная Кнауф-Ротбанд 30кг
	Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса и в т.ч. полимерных добавок, расход 8,5 кг / м2 при слое 10 мм
	- прочность: на сжатие - не менее 2,5 МПа (через 28 суток)
- фракция не более 1,2 мм
	шт.
	17
	700
	11900

	8.
	Клей для плитки и керамогранита Brozex KS 9 Профи усиленный (С 0), 25 кг
	Для керамической плитки, для всех видов плитки и сложных оснований
	- максимальная фракция заполнителя не более 0,63 мм 
- прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа (через 28 суток)
	шт.
	10
	585
	5850

	9.
	Смесь цементно-песчаная М-150 Smesit 25 кг 
	- цементная
Предел прочности при сжатии, 28 суток, 15,0 МПа;
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 0,5 Мпа
Время жизни раствора 30 минут

	Водоудерживающая способность или плотность не менее 92%
Морозостойкость  не менее 50 циклов
Расход  на толщину слоя 10мм на  1м2- до 20 кг
	шт.
	25
	283
	7075

	10.
	
Клей для плитки Церезит СМ 17 C2TE S1, 25 кг
	Упаковка: бумажные мешки по 25 кг

	Адгезия к бетону, не менее 1,3 МПа
Прочность на сжатие, не менее 10,0 МПа
Морозостойкость, не менее 100 циклов
Температура эксплуатации от -50 до +70°С


	шт.
	13
	2320
	30160

	11.
	Смесь сухая затирочная 
Ceresit СЕ 33
Фасовка 5кг

	Состав      СЕ 33
Смесь цементная с минеральными заполнителями, пигментами, полимерными модификаторами.
Возможность технологического прохода    - через24 часа
Цвет белый; ( 01)- 10кг


	Время потребления готовой смеси не менее 60 мин.
Прочность   на  растяжение при изгибе в возрасте      28 суток не  менее 3,5 Мпа
Адгезия к бетону в возросте28 суток не менее 0,5 МПа
	шт.
	2
	710
	1420

	12.
	Смесь сухая затирочная
Ceresit СЕ 40 07
Цвет серый, 5кг

	Состав      СЕ40
Смесь цементная с минеральными заполнителями, пигментами, полимерными модификаторами.
Водоудерживающая способность не менее 95%
Сохраняемость  первоначальной подвижности: не менее 40 мин
Цвет Серый( 07)
 
	Сохраняемость первоначальной подвидности: не менее 40 минут
Предел прочности   на  сжатие после 25 циклов замораживания и оттаивания: не менее 17 Мпа 
Предел прочности н растяжение  при изгибе:  не  менее 4 Мпа
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не менее 0,5 МПа
	шт.
	2
	1430
	2860

	13.
	Цемент М400
	В Мешках по 25кг
	это портландцемент высокой прочности,  выдерживает нагрузку (400 кг/см²) М400 универсален для строительства и внутренних работ 
	шт.
	14
	360





	5040

	14.
	Церезит Ceresit СR 65
	Ceresit — это высококачественные цементные составы для защиты конструкций от воды. Основные продукты: жесткая смесь CR 65 Эффективны внутри и снаружи зданий, паропроницаемы, устойчивы к давлению воды, гидроизоляционная  В мешках 25 кг
	· Водонепроницае
· мость: не менее 0,7 МПа (около 7 атм).
· Свойства: Морозостойкая, паропроницаемая, экологически безопасная, содержит цветовой индикатор для контроля нанесения.

	шт.
	7
	1646


	11522

	15
	Штукатурка ЦШ КРЕПС для внутр/наруж работ 25 кг

	Это сухая строительная смесь на основе портландцемента и фракционированного песка (максимальная фракция — 0,63 мм). В состав добавлены специальные модифицирующие добавки. При смешивании её с водой, получается пластичный раствор — его удобно наносить и заглаживать. 
	· Морозостойкость: 
· затвердевший раствор выдерживает не менее 35 циклов замораживания-оттаивания (F35). Также подходит для фасадных и цокольных работ.
	шт
	5
	400
	2000

	16
	Цемент М-500 50 кг

	В Мешках по 50 кг
	· После того как смесь с водой постоит 28 суток, она должна выдерживать нагрузку не менее 500 кг на квадратный сантиметр. М500 универсален для строительства и внутренних/внешних работ. Цемент выдерживает не менее 70 циклов замораживания и оттаивания.
	шт
	5
	700
	3500

	                                                                                                           Итого: 165 152,00 рублей


	

Руководитель                                                                                                  Р.С. Клеменков
дата                                                                                                                  28.07.2026 







