ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕС ИНВЕСТ" ИНН 6658488395 КПП 667601001 ОГРН 1169658071032. Свердловская область, Слобода-Туринский рн, с. Туринская Слобода, ул. Энергетиков зд 3Б

Коммерческое предложение
 
Характеристики материалов

	
	Название
	Характеристика , не меняется
	Характеристика, которую выбирает поставщик
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед
	Общая сумма 

	1. 
	Пол наливной Крепс БМП универсальный 20 кг
	 Применяется для создания идеально ровной поверхности пола по литьевой технологии внутри помещения. Выравнивает бетонные и цементные стяжки под укладку напольной плитки, выстилающих покрытий и паркета, а также для изготов.
Самовыравнивающийся.
Обладает трещиностойкостью и быстрым набором прочности. Возможность хождения по полу через 6-8 часов.
Совместим с системой «Тёплый пол».

	- прочность на сжатие, не менее 20 МПа (28 суток)
- максимальный      - размер частиц не более 0,63 мм
- минимальная толщина слоя не менее 10 мм 
	кг
	




15

	655
	9825

	2. 
	Штукатурка цементная Bergauf Unter Bau 25 
	- цементная, на основе портландцемента
и специальных добавок
	- максимальный размер частиц не более 1,25мм;
- прочность на сжатие (через 28 суток),10  МПа
	кг
	

37

	420
	15540

	3. 
	Шпатлевка Bergayf Finish  Zement белый  
Фасовка 20кг

	Основа сухая цементная, вид шпатлевки финишная
Назначение бетон
Расход (слой 1мм) 1 кг/м2
Б слоя 0,3-7мм
	Жизнеспособность раствора не менее  -  3 часов                  
	кг
	30
	757
	22710

	4. 
	Шпаклевка полимерная финишная Bergauf Silk Polymer+ 20 кг
	Сухая полимерная шпатлевка, финишная
Назначение гипсокартон
б слоя 0,5-3мм
	Жизнеспособность раствора  не менее - 24 часов                  
	кг
	5
	960
	4800

	5. 
	Смесь сухая штукатурная фасованная
Волма слой 30 кг
	-  на гипсовом вяжущем, универсальная
- цвет - белый (возможны оттенки)
	- предел прочности на сжатие не менее 2,0 МПа
	 кг
	29
	610
	17690

	6. 
	Смесь сухая шпаклевочная
фасованная Волма финиш 
	-  на гипсовом вяжущем
-  финишная
- цвет - белый (возможны оттенки)  фасовка 20кг
	- максимальная фракция заполнителя не более 0,2 мм;
- расход смеси на 1 мм не более 1 кг
	кг
	25
	600

	15000

	7. 
	Штукатурка гипсовая
фасованная Кнауф-Ротбанд 
	Универсальная сухая штукатурная смесь на основе гипса и в т.ч. полимерных добавок, расход 8,5 кг / м2 при слое 10 мм
	- прочность: на сжатие - не менее 2,5 МПа (через 28 суток)
- фракция не более 1,2 мм
	кг
	17
	710
	12070

	8. 
	Клей для плитки и керамогранита Brozex KS 9 Профи усиленный (С 0), 25 кг
	Для керамической плитки, для всех видов плитки и сложных оснований
	- максимальная фракция заполнителя не более 0,63 мм 
- прочность сцепления при отрыве (адгезия) не менее 0,5 МПа (через 28 суток)
	кг
	10
	600
	6000

	9. 
	Смесь цементно-песчаная М-150 Smesit 25 кг 
	- цементная
Предел прочности при сжатии, 28 суток, 15,0 МПа;
Прочность сцепления с основанием (адгезия), 0,5 Мпа
Время жизни раствора 30 минут

	Водоудерживающая способность или плотность не менее 92%
Морозостойкость  не менее 50 циклов
Расход  на толщину слоя 10мм на  1м2- до 20 кг
	кг
	25
	290
	7250

	10. 
	
Клей для плитки Церезит СМ 17 C2TE S1, 25 кг
	Упаковка: бумажные мешки по 25 кг

	Адгезия к бетону, не менее 1,3 МПа
Прочность на сжатие, не менее 10,0 МПа
Морозостойкость, не менее 100 циклов
Температура эксплуатации от -50 до +70°С


	кг
	13
	2340
	30420

	11. 
	Смесь сухая затирочная 
Ceresit СЕ 33
Фасовка 5кг

	Состав      СЕ 33
Смесь цементная с минеральными заполнителями, пигментами, полимерными модификаторами.
Возможность технологического прохода    - через24 часа
Цвет белый; ( 01)- 10кг


	Время потребления готовой смеси не менее 60 мин.
Прочность   на  растяжение при изгибе в возрасте      28 суток не  менее 3,5 Мпа
Адгезия к бетону в возросте28 суток не менее 0,5 МПа
	кг
	2
	720
	1440

	12. 
	Смесь сухая затирочная
Ceresit СЕ 40#07
Цвет серый
Фасовка 5кг

	Состав      СЕ40
Смесь цементная с минеральными заполнителями, пигментами, полимерными модификаторами.
Водоудерживающая способность не менее 95%
Сохраняемость  первоначальной подвижности: не менее 40 мин
Цвет Серый( 07)
 
	Сохраняемость первоначальной подвидности: не менее 40 минут
Предел прочности   на  сжатие после 25 циклов замораживания и оттаивания: не менее 17 Мпа 
Предел прочности н растяжение  при изгибе:  не  менее 4 Мпа
Адгезия к бетону в возрасте 28 суток не менее 0,5 МПа
	кг
	2
	1445
	2890

	13. 
	Цемент М400
	В Мешках по 25кг
	это портландцемент высокой прочности,  выдерживает нагрузку (400 кг/см²) М400 универсален для строительства и внутренних работ 
	кг
	14
	380
	5320

	14. 
	Церезит Ceresit СR 65
	Ceresit — это высококачественные цементные составы для защиты конструкций от воды. Основные продукты: жесткая смесь CR 65 Эффективны внутри и снаружи зданий, паропроницаемы, устойчивы к давлению воды, гидроизоляционная  В мешках 20 кг
	· Водонепроницаемость: не менее 0,7 МПа (около 7 атм).
· Свойства: Морозостойкая, паропроницаемая, экологически безопасная, содержит цветовой индикатор для контроля нанесения.

	кг
	7
	1700
	11900

	15. 
	Штукатурка ЦШ КРЕПС для внутр/наруж работ 25 кг

	Это сухая строительная смесь на основе портландцемента и фракционированного песка (максимальная фракция — 0,63 мм). В состав добавлены специальные модифицирующие добавки. При смешивании её с водой, получается пластичный раствор — его удобно наносить и заглаживать. 
	· Морозостойкость: 
· затвердевший раствор выдерживает не менее 35 циклов замораживания-оттаивания (F35). Также подходит для фасадных и цокольных работ.
	шт
	5
	415
	2075

	16. 
	Цемент М-500 50 кг

	В Мешках по 50 кг
	· После того как смесь с водой постоит 28 суток, она должна выдерживать нагрузку не менее 500 кг на квадратный сантиметр.  М500 универсален для строительства и внутренних/внешних работ. Цемент выдерживает не менее 70 циклов замораживания и оттаивания.
· 
· 
	шт
	5
	707
	3535

	[bookmark: _GoBack]Итого: 168 465,00 рублей


	

Цена включает: стоимость товара, все расходы на транспортировку погрузо-разгрузочные работы, страховые расходы и сборы, и другие обязательные платежи, которые должен выплатить с выполнением обязательств по Договору в соответствии с законодательством Российской Федерации 
 
 
Срок действия коммерческого предложения до 30.11.2026г 
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