	[bookmark: _GoBack]Предоставление телематических услуг связи со статическим IP адресом на территории агробиостанции ОмГПУ

	Наименование услуги
	Характеристики

	Тип линии связи подключения Абонента к сети оператора
	Оптический кабель

	Интерфейс со стороны Оператора
	Fast Ethernet

	Интерфейс со стороны Абонента
	Fast Ethernet

	Скорость передачи данных 
	Не менее 40 Мбит/с

	Допустимые потери пакетов информации
	Менее 5%

	Допустимы временные задержки по сети Оператора
	Менее 200 мс

	Достоверность передачи информации
	0,99%

	Протоколы передачи данных
	IP

	Предоставление статического IP адреса
	Да

	Подключение оконечного оборудования передачи данных Абонента
	Медиаконвертор, оптический терминал

	Адрес оказания услуг
	г. Омск, Пушкинский тракт 7км, СНТ Водник, 1я алея 162, территория Агробиостанции ОмГПУ


Технические параметры линии и услуг связи.

