Гидроизоляционная мастика в количестве 400 кг.
[bookmark: _GoBack]Техническое задание
Тип продукта - мастика

Основа стирол-акриловая

Температура применения - от +5 до +30 °С

Расход на один слой - Расход смеси на 1 кв. м при слое 1 мм – не менее 1,2 и не более 1,4 кг/кв.м

Толщина слоя – от 1 до 1,5 мм

Вид тары - ведро

Состав - Дисперсия стирол-акрилового сополимера

Назначение - для гидроизоляции

Материал основания - бетон/кирпич/штукатурка

Для теплого пола - да

