



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг по разработке проектно-сметной документации
на монтаж охранной сигнализации (ОС)

1. Общие сведения:
     1.1. Заказчик: Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Башкортостан.
		1.2. Вид услуг: разработка проектно-сметной документации на монтаж охранной сигнализации (ОС). 
		Выполняется на основании:
- Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». 
		1.3. Адрес расположения объекта: г.Уфа, ул. Пушкина, д. 95/1.
		1.4. Срок оказания услуг: в течение 30 календарных дней с даты оформления пропусков в здание и допусков к оказанию услуг сотрудников Исполнителя.  Допуск сотрудников Исполнителя осуществляется в течении последующих двух рабочих дней с даты заключения Контракта. Допускается досрочное оказание услуг при их проведении в надлежащем качестве.
		2. Цель оказания услуг:
Целью проектирования объекта системами охранной сигнализации является:
- Оснащение объекта охранной сигнализацией для предотвращения несанкционированного проникновения, защиты материальных ценностей и безопасности персонала.
		3. Перечень нормативных и регламентирующих документов:
		Оказание услуг по проектированию должны быть выполнены в соответствии с требованиями:
 Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 25.12.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»; 
 Постановление Правительства РФ от 28.09.2020 №1552 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства юстиции Российской Федерации и формы паспорта безопасности объектов (территорий) Министерства юстиции Российской Федерации»; 
 Р 78.36.032-2013 Инженерно-техническая укрепленность и оснащение техническими средствами охраны объектов, квартир и МХИГ, принимаемых под централизованную охрану подразделениями вневедомственной охраны. Часть 1; 
 РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производств и приемки работ документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и техническими регламентами; 
 СП 132.13130.2011 Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования.; 
 Р 78.36.028-2012 Рекомендации. Технические средства обнаружения проникновения и угроз различных видов. Особенности выбора, эксплуатации и применения  в зависимости от степени важности и опасности объектов;
 СП 6.13130.2025 Свод правил «Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»; 
 СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства»; 
 ГОСТ Р 53704—2009 Системы безопасности комплексные и интегрированные. Общие технические требования
 ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; 
 ГОСТ Р 21.101-2020 «Основные требования к проектной и рабочей документации»; 
 ПУЭ изд.7 "Правила устройства электроустановок"; 
 ГОСТ 12.1030-81 "Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление (с Изменением N 1)". 
		4. Краткая характеристика объекта:
		Здание 5-ти этажное, 1976 года постройки. 
		Общая площадь – 966,9 м2. 
		Режим работы объекта 09.00-18.00. 
		Класс функциональной пожарной опасности: Ф 4.3.  
		Количество этажей в здании: 5. 
		В здании:  нет подвального этажа;  нет цокольного этажа;  нет технического этажа;  нет мансардного этажа;  нет чердака. 
		Помещения, отнесенные к категории особой важности, отсутствуют; 
		Помещения, отнесенные к категории повышенной опасности, отсутствуют; 
		Режимные помещения – в наличие (комната на 5-ом этаже здания).
		5. Требования к оказанию услуг и системе охранной сигнализации:
            Содержание и объемы оказываемых услуг.
- проведение обследования объекта силами Исполнителя совместно с представителями Заказчика;
- определение состава существующего оборудования ОС подлежащего выводу 
из эксплуатации и демонтажу.
-  разработка проектно-сметной документации ОС.
           Система охранной должна обеспечивать защиту от несанкционированного проникновения,  материальных ценностей на входной группе, помещений на 1,2 и 3 этажах административного здания.
		Система охранной сигнализации должна обеспечивать выдачу сигналов тревоги в защищаемом помещении на приемно-контрольный прибор. 
		Вид выбираемой системы должен обеспечивать защиту людей и имущества в соответствии с требуемым уровнем их безопасности. 
		Допускаемый системой уровень риска должен учитывать не только возможную опасность для охраняемого объекта, но и ее последствия. Уровень риска предопределяет выбор типа и количества технических средств охранной сигнализации (обнаружения, приема-передачи, регистрации), типа передачи сигналов тревоги, способа их защиты от помех.
		Система охранной сигнализации должна обеспечивать не менее 2-х рубежей охраны: защита периметра здания (1-й рубеж) и внутреннего объема помещений (2-й рубеж). 
	На объекте многорубежной системой охраны подлежат блокировке техническими средствами охраны все уязвимые места здания (окна, двери, люки, вентиляционные шахты, короба). Количество рубежей охраны должно обеспечить надежную блокировку объекта от всех видов преступных посягательств. 
	Предусмотреть проектно-сметной документацией установку извещателей тревожной сигнализации, которые должны:
а) подключаться отдельными шлейфами на контрольные панели «без права отключения».
б) выводиться на пульт централизованного наблюдения (ПЦН) филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан.
	Предусмотреть возможность перспективного наращивания системы.
            Система охранной сигнализации должна быть интегрирована с имеющейся системой ОС режимного помещения объекта.
		6. Требования к составу разрабатываемой проектной документации.
[bookmark: _GoBack]           Сметную документацию разработать проектно-сметным методом. Локальные сметы выполнить с использованием программного комплекса Гранд-Смета.
		Услуги по разработке проектно-сметной документации на монтаж ОС включают в себя: 
- выполнение осмотра объекта с осуществлением необходимых замеров, составлением акта технического осмотра и ведомости с указанием качественных и количественных характеристик 
(при необходимости); 
- проведение предпроектных мероприятий, в т.ч. сбор необходимых данных, согласование акта технического осмотра и ведомости, а также планируемых решений (технических характеристик оборудования и его расположения) с Заказчиком;
- разработка проектно-сметной документации, включающей в себя: 
а) пояснительную записку с описанием принятых технологических решений, алгоритмов функционирования системы;
б) общие данные с условными графическими обозначениями оборудования и кабельных линий;
в) технологическую часть (рабочие чертежи), в т.ч. план размещения оборудования и структурные схемы подключения оборудования; план прокладки кабельных трасс, заполняемости кабеленесущих конструкций кабельными линиями, кабельные журналы
г) расчёт резервированных источников питания;
д) спецификации используемого оборудования, изделий и материалов, с обоснованием 
их стоимости;
е) ведомость объёмов работ;
ж) локальные сметные расчеты на строительно-монтажные, электротехнические, пуско-наладочные работы и иные необходимые работы, а также сводный сметный расчет на объект;
- предоставление проектно-сметной документации на предварительную проверку;
- оформление комплекта проектно-сметной документации;
- передача готовой проектно-сметной документации по поставку, установку и пуско-наладку ОС с оформлением акта приема-передачи уполномоченными сторонами;
з) ведомость объемов демонтажных работ;
и) смета на демонтажные работы.
2. При разработке проектно-сметной документации на монтаж ОС Подрядчик должен учесть следующие требования:
-  ОС должна быть адресной, каждому устройству должно быть присвоен свой адрес (ID);
- Приборы управления, контроля и индикации установок разместить в помещении (в зоне) пропускного поста;
- Приемо-контрольные приборы ОС должны быть запрограммированы и выведены на пульт централизованного наблюдения филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан; 
- Для электропитания оборудования ОС применять источники резервируемого питания, обладающие функциями автоматического контроля электропитания, состояния аккумуляторов 
и передачи сигналов контроля на прибор контроля и управления;
- На объекте имеется система ОС. В локальном сметном расчете учесть демонтаж систем ОС установленной у Заказчика и стоимость пусконаладочных работ.		
 Разработанная проектная документация должна быть передана ЗАКАЗЧИКУ в количестве 2 (двух) экземпляров в сброшюрованном виде на бумажном носителе, 1 (один) экземпляр в электронной форме. 
           Проектную документацию согласовать с инженерной группой филиала Федерального государственного унитарного предприятия "Охрана" Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан.		
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