Приложение №1   
Описание объекта закупки *

		№ п/п
	Наименование товара, работы, услуги
	Код позиции по КТРУ/ ОКПД2 **
	Характеристики товара, работы, услуги
	Ед. изм.
	Количество

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	27.40.25.123-00000004
	Вид светильника
	потолочный
	Шт
	10

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин
	6500
	
	

	
	
	
	Мощность, Ватт
	>35 и ≤ 40
	
	

	
	
	
	Световой поток, Люмен
	> 6000 и ≤ 7000
	
	

	
	
	
	Длина светильника, мм
	≥ 1000 и < 1200
	
	

	
	
	
	Ширина светильника, мм
	≥ 50 и < 80
	
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин
	≤ 6500
	
	

	
	
	
	[bookmark: _GoBack]Коэффициент пульсаций, %
	≤ 1
	
	

	
	
	
	Коэффициент мощности, cosϕ
	≥ 0.9
	
	

	
	
	
	Тип диммера
	Механический
	
	

	
	
	
	Форма
	Прямоугольная
	
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	III
	
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	≤ 1
	
	

	
	
	
	Тип светильника
	Линейный
	
	

	2
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	27.40.25.123-00000004
	Вид светильника
	потолочный
	Шт
	10

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин
	6500
	
	

	
	
	
	Мощность, Ватт
	>40 и ≤ 50
	
	

	
	
	
	Световой поток, Люмен
	> 6000 и ≤ 7000
	
	

	
	
	
	Длина светильника, мм
	≥ 1000 и < 1200
	
	

	
	
	
	Ширина светильника, мм
	≥ 50 и < 80
	
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин
	≤ 6500
	
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций, %
	≤ 1
	
	

	
	
	
	Коэффициент мощности, cosϕ
	≥ 0.9
	
	

	
	
	
	Тип диммера
	Механический
	
	

	
	
	
	Форма
	Прямоугольная
	
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	III
	
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	≤ 1
	
	

	
	
	
	Тип светильника
	Линейный
	
	

	3
	Светильник светодиодный внутреннего освещения
	27.40.25.123-00000004
	Вид светильника
	потолочный
	Шт
	43

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, min, Кельвин
	6500
	
	

	
	
	
	Мощность, Ватт
	>35 и ≤ 40
	
	

	
	
	
	Световой поток, Люмен
	> 6000 и ≤ 7000
	
	

	
	
	
	Длина светильника, мм
	≥ 500 и < 600
	
	

	
	
	
	Ширина светильника, мм
	≥ 500 и < 600
	
	

	
	
	
	Коррелированная цветовая температура, max, Кельвин
	≤ 6500
	
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций, %
	≤ 1
	
	

	
	
	
	Коэффициент мощности, cosϕ
	≥ 0.9
	
	

	
	
	
	Тип диммера
	Механический
	
	

	
	
	
	Форма
	Квадратная
	
	

	
	
	
	Класс защиты от электрического тока
	III
	
	

	
	
	
	Коэффициент пульсаций
	≤ 1
	
	

	
	
	
	Тип светильника
	Линейный
	
	







