Техническое задание на поставку электронных компонентов, измерительных приборов и комплектующих

	№
п/п
	Наименование товара, комплектность
	Характеристики товара
	ОКПД2
	Ед. изме-рения товара
	Кол-во товара

	1
	Вольтамперметр D-SUN DC 0–100 В, 0–100 А, с шунтом
	Цифровой встраиваемый вольтамперметр D-SUN DC 0–100 В, 0–100 А, артикул 736. Измеряемые величины — постоянное напряжение и постоянный ток. Диапазон измерения напряжения — от 0 до 100 В, погрешность — не более ±1 %. Диапазон измерения тока — от 0 до 100 А, погрешность — не более ±0,1 %. Подключение цепи измерения тока — через внешний шунт, шунт должен входить в комплект поставки. Цифровая индикация — 0,28 дюйма. Период обновления показаний — не более 0,3 с. Дополнительное питание — от 4 до 30 В постоянного тока. Потребляемый ток — менее 20 мА. Рабочая температура — от −10 до +65 °C. Габариты измерительной головки — не более 48×29×22 мм; размер монтажного отверстия — около 46×27 мм. Комплектность: измерительная головка — 1 шт., соединительные кабели — 2 шт., внешний шунт 100 А — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Гарантия производителя или поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
	26.51.43.116
	Шт.
	15

	2
	Вольтамперметр D-SUN DC 0–100 В, 0–10 А
	Цифровой встраиваемый вольтамперметр D-SUN DC 0–100 В, 0–10 А, артикул 734. Измеряемые величины — постоянное напряжение и постоянный ток. Диапазон измерения напряжения — от 0 до 100 В, погрешность — не более ±1 %. Диапазон измерения тока — от 0 до 10 А, погрешность — не более ±0,1 %. Измерение тока — с использованием встроенного шунта. Цифровая двухстрочная индикация — 0,28 дюйма. Период обновления показаний — не более 0,3 с. Дополнительное питание — от 4 до 30 В постоянного тока. Потребляемый ток — не более 20 мА. Рабочая температура — от −10 до +65 °C. Габариты измерительной головки — не более 48×29×22 мм; размер монтажного отверстия — около 46×27 мм. В комплект должны входить измерительная головка и соединительные провода. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Гарантия производителя или поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
	26.51.43.116
	Шт.
	15

	3
	Портативный цифровой осциллограф JYE Tech DSO138
	Портативный цифровой запоминающий осциллограф JYE Tech DSO DSO138, артикул 4276. Количество аналоговых каналов — 1. Максимальная частота дискретизации — 1 Мвыб/с. Аналоговая полоса пропускания — от 0 до 200 кГц. Вертикальная чувствительность — от 10 мВ/дел до 5 В/дел; разрешение АЦП — 12 бит. Входное сопротивление — 1 МОм; входная емкость — около 20 пФ. Максимальное входное напряжение — 50 В пик. Развязка входа — DC, AC, GND. Диапазон развертки — от 10 мкс/дел до 500 с/дел. Длина записи — не менее 1024 точек. Режимы запуска — автоматический, нормальный, однократный; запуск по нарастающему и спадающему фронту. Дисплей — цветной TFT, диагональ 2,4 дюйма, разрешение 320×240 пикселей. Питание — 9 В постоянного тока, допустимый диапазон 8–12 В. В комплект должны входить осциллограф, измерительный кабель BNC–«крокодил» и инструкция по эксплуатации. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Гарантия производителя или поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
	26.51.43.118
	Шт.
	30

	4
	Регулируемый понижающий преобразователь напряжения LM2596S
	Регулируемый импульсный понижающий DC–DC преобразователь на микросхеме LM2596S, артикул 637. Топология — Buck, количество каналов — 1. Диапазон входного напряжения — от 3,2 до 35 В постоянного тока. Регулируемое выходное напряжение — от 1,25 до 35 В, при этом входное напряжение должно превышать установленное выходное. Максимальный выходной ток — 3 А при обеспечении необходимого охлаждения. КПД — до 92 %. Пульсации выходного напряжения — не более 30 мВ. Наличие защиты от короткого замыкания и перегрева. Регулировка выходного напряжения — встроенным подстроечным резистором. Рабочая температура — от −45 до +85 °C. Габариты модуля — не более 43×21×14 мм. Комплектность: модуль понижающего преобразователя LM2596S — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.11.50.120
	Шт.
	90

	5
	Блок питания Kejian S-36-12 (12 В, 3 А, 36 Вт)
	Одноканальный импульсный блок питания Kejian S-36-12, артикул 725. Диапазон входного напряжения — 110–220 В переменного тока; частота — 47–63 Гц. Номинальное выходное напряжение — 12 В постоянного тока; номинальный выходной ток — 3 А; выходная мощность — 36 Вт. Стабилизация — по напряжению; допустимое отклонение выходного напряжения — не более ±1 %. Уровень пульсаций и шума — не более 120 мВ. КПД — не менее 81 %. Наличие защиты от перегрузки, перенапряжения и короткого замыкания. Степень защиты — IP20. Конструктивное исполнение — защитный перфорированный металлический кожух; подключение — через винтовую клеммную колодку. Рабочая температура — от 0 до +60 °C. Габариты — не более 85×58×34 мм. Комплектность: блок питания — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Гарантия производителя или поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
	27.11.50.120
	Шт.
	90

	6
	Блок питания постоянного тока JCPOWER JC-24-12
	Одноканальный импульсный блок питания постоянного тока JCPOWER JC-24-12, артикул 20650. Диапазон входного напряжения — 100–260 В переменного тока. Номинальное выходное напряжение — 12 В постоянного тока; номинальный выходной ток — 2 А; выходная мощность — 24 Вт. Наличие защиты от перенапряжения, перегрузки по току и короткого замыкания. Степень защиты — IP20. Охлаждение — пассивное, без вентилятора. Конструктивное исполнение — компактный алюминиевый корпус. Габариты — не более 85×58×33 мм. Комплектность: блок питания JCPOWER JC-24-12 — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении. Гарантия производителя или поставщика — не менее 12 месяцев с даты подписания документа о приемке.
	27.11.50.120
	Шт.
	30

	7
	Макетная плата Breadboard MB-102 (830 контактов)
	Беспаечная макетная плата Breadboard MB-102, артикул 633, для сборки, макетирования и отладки электронных схем без пайки. Общее количество контактных точек — 830. Количество линий питания — 4; количество контактов линий питания — 100. Контактные группы должны обеспечивать установку выводных электронных компонентов и соединительных проводов стандартного шага 2,54 мм. Корпус — из ABS-пластика; контакты — из металлического сплава на основе никеля. Наличие маркировки рядов, шин питания, а также боковых пазов для соединения нескольких плат. Габариты — не более 165×55×10 мм. Комплектность: макетная плата MB-102 — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	26.11.30.110
	Шт.
	60

	8
	Макетная плата Breadboard Half (400 контактов)
	Беспаечная макетная плата Breadboard Half, артикул 632, для сборки, макетирования и отладки электронных схем без пайки. Общее количество контактных точек — 400. Количество линий питания — 4; количество контактов линий питания — 100. Контактные группы должны обеспечивать установку выводных электронных компонентов и соединительных проводов стандартного шага 2,54 мм. Корпус — из износостойкого ABS-пластика. Наличие маркировки рядов и шин питания. Габариты — не более 85×55×8,5 мм. Комплектность: макетная плата Breadboard Half — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	26.11.30.110
	Шт.
	60

	9
	Клещи для обжима клемм TOOZO AWG 23-7 / 0,25–10 мм²
	Ручные клещи для обжима клемм TOOZO AWG 23-7, артикул 25694. Назначение — обжим электрических клемм и наконечников. Диапазон сечений обжимаемых проводов — от 0,25 до 10 мм², соответствующий диапазон AWG — от 23 до 7. Совместимость с клеммами типов VE, TE, EN и аналогичными. Конструкция губок должна обеспечивать равномерный обжим контактной гильзы без повреждения изоляции. Общая длина инструмента — 175 мм. Комплектность: клещи TOOZO AWG 23-7 — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	25.73.30.166
	Шт.
	1

	10
	Провод «крокодил–банан», 2,5 мм², 1 м, красный
	Измерительный провод для лабораторного блока питания «крокодил–банан», артикул 45390. Цвет изоляции — красный. Длина провода — 1 м. Сечение многожильной медной жилы — 2,5 мм²; наружный диаметр с изоляцией — около 3,8 мм. Допустимый рабочий ток — не менее 15 А. С одной стороны — штекер «банан» диаметром 4 мм с возможностью последовательного соединения, с другой — зажим типа «крокодил». Длина зажима — около 56 мм; раскрытие — не менее 10 мм. Контактная часть зажима — медная с защитным никелевым покрытием. Изоляция провода — гибкая, устойчивая к многократным изгибам. Комплектность: провод «крокодил–банан» — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	5

	11
	Провод «крокодил–банан», 2,5 мм², 1 м, черный
	Измерительный провод для лабораторного блока питания «крокодил–банан», артикул 45391. Цвет изоляции — черный. Длина провода — 1 м. Сечение многожильной медной жилы — 2,5 мм²; наружный диаметр с изоляцией — около 3,8 мм. Допустимый рабочий ток — не менее 15 А. С одной стороны — штекер «банан» диаметром 4 мм с возможностью последовательного соединения, с другой — зажим типа «крокодил». Длина зажима — около 56 мм; раскрытие — не менее 10 мм. Контактная часть зажима — медная с защитным никелевым покрытием. Изоляция провода — гибкая, устойчивая к многократным изгибам. Комплектность: провод «крокодил–банан» — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	5

	12
	Провод «зажим-крючок–банан» 4 мм, красный
	Измерительный соединительный провод для лабораторного источника питания, артикул 45376. Цвет изоляции — красный. С одной стороны — подпружиненный измерительный зажим-крючок для захвата выводов и контактов, с другой — штекер «банан» диаметром 4 мм для подключения к стандартному гнезду источника питания. Длина провода — не менее 1 м. Провод — гибкий, многожильный, в электроизоляционной оболочке, устойчивой к многократным изгибам. Разъемы должны быть надежно соединены с проводником и иметь изолированные токоведущие части. Комплектность: измерительный провод — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	5

	13
	Провод «зажим-крючок–банан» 4 мм, черный
	Измерительный соединительный провод для лабораторного источника питания, артикул 45378. Цвет изоляции — черный. С одной стороны — подпружиненный измерительный зажим-крючок для захвата выводов и контактов, с другой — штекер «банан» диаметром 4 мм для подключения к стандартному гнезду источника питания. Длина провода — не менее 1 м. Провод — гибкий, многожильный, в электроизоляционной оболочке, устойчивой к многократным изгибам. Разъемы должны быть надежно соединены с проводником и иметь изолированные токоведущие части. Комплектность: измерительный провод — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	5

	14
	Комплект проводов для источника питания «клеммы + крокодил»
	Комплект соединительных проводов для лабораторного источника питания, артикул 2517. В комплект должны входить провода с изолированными зажимами типа «крокодил» для подключения к клеммам аккумуляторов и клеммным колодкам, а также провода со штекерами «банан» диаметром 4 мм для подключения к стандартным выходным гнездам лабораторного блока питания. Длина проводов — около 1 м. Сечение токопроводящей жилы — не менее 1 мм². Допустимый ток — не менее 10 А при длительной нагрузке и до 15 А при кратковременной нагрузке. Проводник — многожильная медь; изоляция — гибкая. Зажимы — с изолированными рукоятками и стойким к окислению контактным покрытием. Цветовая маркировка полярности — красная и черная. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	3

	15
	Набор соединительных проводов F/F «мама–мама», 30 см, 40 шт.
	Набор гибких соединительных проводов Dupont F/F «мама–мама», артикул 646, для макетирования электронных схем и соединения модулей. Количество проводов в наборе — 40 шт. Тип разъема с обеих сторон — Female («мама»), шаг контактов — 2,54 мм. Длина каждого провода — 300 мм. Максимальное рабочее напряжение — не менее 50 В; максимальный ток — не менее 1 А. Провода должны быть объединены в разделяемый шлейф и иметь разноцветную изоляцию для маркировки цепей. Разъемы должны быть надежно обжаты и обеспечивать многократное подключение. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	10

	16
	Набор соединительных проводов M/F «папа–мама», 30 см, 40 шт.
	Набор гибких соединительных проводов Dupont M/F «папа–мама», артикул 647, для макетирования электронных схем и соединения модулей. Количество проводов в наборе — 40 шт. Разъемы: с одной стороны — Male («папа»), с другой — Female («мама»), шаг контактов — 2,54 мм. Длина каждого провода — 300 мм. Максимальное рабочее напряжение — не менее 50 В; максимальный ток — не менее 1 А. Провода должны быть объединены в разделяемый шлейф и иметь разноцветную изоляцию для маркировки цепей. Разъемы должны быть надежно обжаты и обеспечивать многократное подключение. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	10

	17
	Набор соединительных проводов M/M «папа–папа», 30 см, 40 шт.
	Набор гибких соединительных проводов Dupont M/M «папа–папа», артикул 648, для макетирования электронных схем и соединения модулей. Количество проводов в наборе — 40 шт. Тип разъема с обеих сторон — Male («папа»), шаг контактов — 2,54 мм. Длина каждого провода — 300 мм. Максимальное рабочее напряжение — не менее 50 В; максимальный ток — не менее 1 А. Провода должны быть объединены в разделяемый шлейф и иметь разноцветную изоляцию для маркировки цепей. Разъемы должны быть надежно обжаты и обеспечивать многократное подключение. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	10

	18
	Преобразователь USB–UART на микросхеме PL2303HX
	Кабель-преобразователь интерфейсов USB–UART TTL на микросхеме PL2303HX, артикул 655, для подключения микроконтроллерных устройств к компьютеру. Интерфейс подключения к компьютеру — USB 2.0. Поддерживаемый уровень сигналов UART TTL — 5 В. Выводимые сигналы — питание, GND, TXD и RXD. Длина кабеля — 1 м. Габариты корпуса преобразователя — не более 51×15×7 мм. Рабочая температура — от −40 до +85 °C. Устройство должно поддерживать установку драйвера и работу в качестве виртуального последовательного COM-порта. Комплектность: преобразователь USB–UART с кабелем — 1 шт. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	26.11.30.110
	Шт.
	10

	19
	Зажимы типа «крокодил» с проводами, 40 см, 20 шт.
	Набор соединительных проводов с изолированными зажимами типа «крокодил», артикул 25864, для временного соединения элементов электрических и электронных схем. Количество проводов в наборе — 20 шт. Длина каждого провода — 400 мм. Наружный диаметр провода — около 2 мм. Каждый провод должен иметь зажим типа «крокодил» на обоих концах. Провода — гибкие, многожильные, с электроизоляционной оболочкой; зажимы — подпружиненные, с изолированными рукоятками. Цвета проводов и изоляции зажимов — различные для удобства маркировки цепей. Товар должен быть новым, ранее не использовавшимся, не восстановленным и не бывшим в эксплуатации. Товар должен поставляться в заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность при транспортировке и хранении.
	27.32.13.199
	Шт.
	10



	1. Требования к срокам и объемам:
Срок поставки: 15.09.2026 г.
Место поставки товара: г. Санкт-Петербург, Ленинский Проспект, д. 101, Центр технологии приборостроения
Поставка товаров должна быть выполнена в срок и в полном объеме.
Поставка товара осуществляется: единовременно

	2.   Требования к качеству поставляемого товара:
Поставляемый товар должен быть: новым, то есть не бывшим в эксплуатации, не восстановленным, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации, соответствовать требованиям действующего законодательства, государственным стандартам, сертификации, санитарным нормам и правилам.


	3. Поставщик обязан своими силами и за свой счет осуществить сопутствующие поставке мероприятия, включенные в предмет поставки и в цену поставляемого товара: (оставить необходимые):
- осуществить доставку товара до места поставки;
- выполнить все виды погрузо-разгрузочных работ и мероприятий;
- осуществить подъем товара на этаж и перемещение его в помещения Заказчика по его указанию (лифт отсутствует);
- убрать помещения, вывезти упаковку и мусор, образующийся в процессе сборки, монтажа, ввода в эксплуатацию;

	4. Требования к таре и упаковке товара: расходы на маркировку, упаковку, затаривание входит в стоимость товара, тара (упаковка) невозвратная.
Требования к доставке и погрузочно-разгрузочным работам: доставка товара осуществляется силами и за счет Поставщика; погрузочно-разгрузочные работы, поднятие товара на этаж, перемещение в помещение по указанию Заказчика, осуществляются силами и за счет Поставщика.


	5. Приемка товара: Приёмка результата исполнения Контракта осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, приказом Минфина России от 15.04.2021 № 61н «Об утверждении унифицированных форм электронных документов бухгалтерского учета, применяемых при ведении бюджетного учета, бухгалтерского учета государственных (муниципальных) учреждений, и Методических указаний по их формированию и применению»,  учетной политике по бухгалтерскому учету Заказчика, Контрактом и Приложением (-ями) к нему.
Поставщик обязан предварительно письменно уведомить Заказчика о готовности к передаче товара. Дата доставки товара подтверждается транспортной или товарно-транспортной накладной.  Заказчик проводит приемку товара в срок не позднее 20 рабочих дней с даты предоставления Поставщиком Заказчику товара и документов, подтверждающих поставку (сдачу) товара.
Заказчик при условии отсутствия замечаний к поставленному товару и к документам, подтверждающим поставку (сдачу) товара подписывает и утверждает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452, на условиях которые определены в приказе Министерства финансов Российской Федерации от 15.04.2021 № 61н.
При наличии технической возможности у обеих Сторон Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается в электронном виде с применением усиленных электронных подписей Сторон, при отсутствии такой технической возможности - Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 подписывается Сторонами на бумажном носителе.
В случае если приемка проводилась без участия Поставщика, то Заказчик вправе утвердить Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 без подписи Поставщика. При этом Заказчик обязан направить на электронный адрес Поставщику скан копии этого акта, оформленного на бумажном носителе. Это будет считаться участием Поставщика в оформлении акта (Методические рекомендации, доведенные Письмом Минфина России от 29.11.2024 N 02-06-06/120312, Письмо Минфина России от 25.07.2024 N 02-07-07/69598).
В случае выявления качественных или количественных расхождений, несоответствия поставленного товара требованиям Контракта, Заказчик указывает сведения о таких расхождениях   в Акте приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 и прикладывает к Акту мотивированный отказ от приемки товара в письменной форме с указанием недостатков и сроков их устранения и направляет ее Поставщику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выявления такого недостатка.
Выявленные недостатки устраняются силами Поставщика за его счет.
[bookmark: _GoBack]После устранения недостатков, послуживших основанием для отказа от приемки, Заказчик подписывает Акт приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452 в срок не позднее 20 рабочих дней.
Обнаружение недостатков, препятствующих приемке товара являются существенным нарушением Контракта.
Товар считается принятым после утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.
Право собственности и риск случайной гибели или порчи товара переходит к Заказчику с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452. Гарантийный срок на товар начинает течь с момента подписания (утверждения) Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.


	6. Требования по гарантийному сроку и гарантийным обязательствам: Поставщик предоставляет гарантию качества товара на срок 12 месяцев. Если гарантийный срок не установлен, гарантийный срок считается установленным на срок 12 месяцев. В случае если срок действия гарантий, установленных производителем товара, составляет более 12 месяцев, гарантийный срок на товар считается установленным на срок, установленный производителем товара. Требования по гарантийному и послегарантийному обслуживанию: аналогично обязательствам производителя.


	7. [bookmark: _ref_1253343]Оплата товара производится: 
Вариант 2: безналичным путем, по факту поставки, в размере стоимости фактически поставленного Товара в срок не более 7 (семи) рабочих дней с даты утверждения Заказчиком Акта приемки ТРУ по форме ОКУД 0510452.

	8. Поставщик обязан исполнить требование Заказчика по устранению выявленных несоответствий или недостатках исполнения Договора в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения любым видом связи соответствующего требования (либо рекламационного акта).

	9. Нарушение сроков поставки является нарушением существенных условий Договора. Заказчик имеет право отказаться от принятия товара, поставка которого просрочена. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке по основаниям, указанным в гражданском законодательстве. Договор расторгается в одностороннем внесудебном порядке в день получения   Поставщиком отказа от исполнения Договора.

	10. Ответственность Поставщика: пени за просрочку поставки товара - в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на день уплаты пени, от цены Договора (этапа), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором (этапом) и фактически исполненных Поставщиком, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства; штраф за каждый случай неисполнения /ненадлежащего исполнения иных (исключая просрочку) обязательств - в размере 10% от цены Договора. Ответственность Заказчика за просрочку оплаты: пени в размере 1/300 ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на день уплаты пени, от не уплаченной в срок суммы за каждый день просрочки. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны. Заказчик имеет право удержать сумму неустойки (пени, штрафов) из суммы, подлежащей к оплате за поставленный товар, уведомив об этом Поставщика любым видом связи.


	11. Срок рассмотрения претензий – 5 рабочих дней с момента ее получения любым видом связи. Споры, вытекающие из отношений Сторон по данному Договору, рассматриваются в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области (договорная подсудность). Стороны имеют право отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке по основаниям, предусмотренным в гражданском законодательстве.


	12. Стороны, их аффилированные лица и работники руководствуются принципами противодействия коррупции, правовыми и организационными основами предупреждения коррупции и борьбы с ней, методами по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений в соответствии действующим антикоррупционным законодательством Российской Федерации, в том числе Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и локальными актами СПбГМТУ в области противодействия коррупции.

	13. Требования к сопроводительной документации, отчетные документы (документы, подтверждающие поставку (сдачу) товара Заказчику:
Поставщик обязан передать Заказчику документы об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида товара, а также иные документы, предусмотренные производителем товара и/или требованиями действующего законодательства в зависимости от вида товара: 
- эксплуатационная документация (инструкция, руководство и т.п.) производителя на русском языке в количестве не менее 1 (одного) комплекта для каждого вида (наименования) товара;
- документы, подтверждающие качество товара и его соответствие обязательным требованиям законодательства в области технического регулирования, санитарно-эпидемиологическим и иным обязательным для данного вида товара требованиям на территории Российской Федерации в количестве 1 (одного) оригинала/копии для каждого вида документа; 
-  гарантийный талон либо иные гарантийные документы в 1 экземпляре;
- счет на оплату, подписанный Поставщиком - в количестве 1 (одного) экземпляра;
- товарно-транспортную или транспортную накладную в 2экз. (в обязательном порядке; для каждой партии товара);

	14. Соответствие Поставщика требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Федерации: не устанавливаются. 

	15. Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 31.12.2026 г., но не ранее полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору. 

	16. Дополнительные условия Заказчика: Контракт заключен в целях реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030», где Заказчик является получателем гранта в форме субсидии.
Поставщик подписанием Контракта выражает свое согласие на осуществление в отношении него проверок Министерством науки и высшего образования Российской Федерации и органами государственного финансового контроля;
17. Поставщик подписанием Контракта уведомлен об установлении запрета приобретения за счет средств, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат получателя субсидии (Заказчика), иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации и выражает свое согласие с настоящим запретом

	18. Реквизиты Заказчика: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Санкт-Петербургский государственный морской технический университет» 
190121, Санкт-Петербург, Лоцманская ул., д. 3 литера А ИНН 7812043522 КПП 783901001 ОГРН 1027810221548
Банковские реквизиты: Банк получателя: ОКЦ №1 ВОЛГО-ВЯТСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Нижегородской области, г. Нижний Новгород, счет в составе ЕКС: 40102810745370000024  БИК: 012202102 Казначейский счет: 03215643000000013200 Получатель: УФК по Нижегородской области (СПбГМТУ, л/сч 711Х6017001)
ОКТМО: 40301000


	19. Ответственное лицо: Омаров Сергей Магомедович, sm-omarov@yandex.ru



	 
