Техническое задание на поставку запасных частей и комплектующих для компьютерной техники, взамен вышедших из строя 
для нужд ФГКУ «ПРПСО МЧС России»

1. Заказчик: Федеральное государственное казенное учреждение «Приволжский региональный поисково-спасательный отряд МЧС России»
2. Объект закупки: Поставка запасных частей и комплектующих для компьютерной техники, взамен вышедших из строя для нужд ФГКУ «ПРПСО МЧС России»
3. Срок поставки товара: в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения контракта.
4. Место поставки товара: Доставка товара до места назначения осуществляется силами и средствами поставщика с учетом погрузочно-разгрузочных работ по адресу: Нижегородская область, г. Бор, микрорайон Красногорка, д.59, к.1
5. Функциональные, технические и качественные характеристики товара:
	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристики товара
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Коммутатор 

	Тип - коммутатор
Метод коммутации - store and forward
Уровень коммутатора - L2
Обязательная поддержка PoE - есть
Количество портов PoE не менее- 4
Стандарты PoE - PoE (802.3af), PoE+ (802.3at)
Бюджет PoE не менее- 36 Вт
Интерфейс Ethernet - 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных - 100 Мбит/сек, 1000 Мбит/сек
Количество портов коммутатора не менее- 5 x RJ45
Количество медных портов (RJ-45) - 5
Скорость медных портов (RJ-45) - 5 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек – 5
Поддержка стандартов - IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Функции - IGMP Snooping, PoE Watchdog, обнаружение петель, управление потоком
Тип и напряжение питания - DC 54В/0.66А
Потребляемая мощность - 36 Вт
Индикаторы - PoE, PoE Max, активность, питание
	шт
	2

	2
	Процессор 
	Общее количество ядер – 4
Максимальное число потоков - 8
Объем кэша L2 - 2 МБ
Объем кэша L3 - 4 МБ
Базовая частота процессора - 3.6 ГГц
Максимальная частота в турбо режиме - 4 ГГц
Базовое тепловыделение - 65 Вт
Интегрированное графическое ядро - есть
Модель графического процессора - AMD Radeon Vega 8
Максимальная частота графического ядра -   1250 МГц
Исполнительные блоки - 8
	шт
	1

	3
	Материнская плата 
	Сокет - AM4
Чипсет AMD - AMD B450
Тип поддерживаемой памяти - DDR4
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) - 3200 МГц
Поддержка NVMe - есть
Версия PCI Express накопителей - 3.0
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора - 1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x4)
Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета
 1 x 2230/2242/2260/2280 (SATA)
Порты USB Type-A
1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Порты USB Type-C
1 x USB 3.2 Gen 2
Разъемы для корпусных вентиляторов не менее (4 pin) – 2 шт 
Видеовыходы - 1 x DVI-D, 1 x HDMI, 1 x VGA
Минимальное количество фаз питания – 10 
	шт
	1

	4
	SATA накопитель 
	Тип  - 2.5" SATA накопитель
Объем накопителя - 128 ГБ
Разъем подключения – SATA
Контроллер - Silicon Motion SM2258XT
Количество бит на ячейку - 3 бит TLC
Минимальная скорость последовательного чтения – 540 Мбайт/сек
Скорость последовательной записи не менее – 520 Мбайт/сек
Ресурс записи не менее (TBW) - 75 ТБ
	шт
	3

	5
	Кулер для процессора 
	Тип - кулер для процессора
Сокет - AM4, AM5
Рассеиваемая мощность - 180 Вт
Количество тепловых трубок не менее - 4
Диаметр тепловых трубок - 6 мм
Количество вентиляторов в комплекте - 1
Минимальные размеры комплектных вентиляторов – 100х100 мм
Высота не менее – 123мм
Минимальная скорость вращения - 500 об/мин
Максимальная скорость вращения - 2500 об/мин
	шт
	3

	6
	Блок питания 
	Мощность (номинал): 400 Вт
Основной разъем питания - 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) - 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) - 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA - 4
Количество разъемов 4-pin Molex – 2
Мощность по линии 12 В - 324 Вт
Ток по линии +12 В - 12V1 27A
Ток по линии +3.3 В - 16 А
Ток по линии +5 В - 18 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А
Ток по линии -12 В - 0.3 А
Диапазон входного напряжения сети - 220-240 В 50 Гц
Технологии защиты - OCP, OPP, OTP, OVP,  
SCP, UVP
Длина - 140 мм
Ширина - 150 мм
Вес - 0.97 кг
	шт
	1

	7
	Вентилятор корпусный 

	Цвет каркаса - черный
Цвет крыльчатки - черный
Размер вентилятора - 120 x 120 мм
Толщина вентилятора - 25 мм
Максимальная скорость вращения - 1250 об/мин
Минимальная скорость вращения - 1250 об/мин
Воздушный поток на максимальной скорости - 45 CFM
Максимальное статическое давление - 25.2 Па
Максимальный уровень шума - 21 дБ
Минимальный уровень шума - 21 дБ
Тип разъема питания вентилятора - 3 pin
Номинальное напряжение - 12 В
Максимальный ток - 200 мА
	шт
	13

	8
	Процессор 
	Общее количество ядер – 2
Максимальное число потоков - 4
Объем кэша L2 – 1 МБ
Объем кэша L3 - 4 МБ
Базовая частота процессора не менее - 3.5 ГГц
Базовое тепловыделение - 35 Вт
Интегрированное графическое ядро - есть
Модель графического процессора - AMD Radeon Vega 3
Максимальная частота графического ядра -   1100 МГц
Исполнительные блоки - 3
	шт
	2

	9
	Материнская плата 

	Сокет - AM4
Чипсет AMD - AMD А520
Тип поддерживаемой памяти - DDR4
Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона) - 3200 МГц
Поддержка NVMe - есть
Версия PCI Express накопителей - 3.0
Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора - 1 x 2242/2260/2280 (SATA/PCIe 3.0 x4)
Порты USB Type-A - 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.2 Gen 1
Видеовыходы - 1 x HDMI, 1 x VGA
Разъемы для корпусных вентиляторов не менее (4 pin) – 2 шт 
Минимальное количество фаз питания – 6
	шт
	2

	10
	Оперативная память 
	Тип памяти – DDR4
Объем не менее – 8192 МБ
Тактовая частота не менее – 3200 МГц
Латентность – CL22
	шт
	3

	11
	Блок питания 

	Мощность (номинал) - 500Вт
Основной разъем питания - 20+4 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) – 2 x 4+4 pin
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) – 2 x 6+2 pin
Количество разъемов 15-pin SATA - 3
Количество разъемов 4-pin Molex – 3
Мощность по линии 12 В - 420 Вт
Ток по линии +12 В - 12V1 35A
Ток по линии +3.3 В - 16 А
Ток по линии +5 В - 16 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) - 2.5 А
Ток по линии -12 В - 0.5 А
Диапазон входного напряжения сети - 200-240 В 50 Гц/60 Гц
Технологии защиты - OPP, OVP, SCP,
Длина - 140 мм
Ширина - 150 мм
	шт
	2

	12
	Корпус 

	Типоразмер корпуса - Mini-Tower
Глубина не менее - 365 мм
Ширина не менее - 210 мм
Высота не менее - 422 мм
Вес - 5.92 кг
Форм-фактор совместимых плат не более чем - Micro-ATX, Mini-ITX
Максимальная высота процессорного кулера - 160 мм
Количество отсеков для 2.5" накопителей не менее - 1 шт
Количество отсеков для 3.5" накопителей не менее- 2 шт
Размещение блока питания - нижнее
Максимальная длина блока питания - 180 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов - 3 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов - 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов - 2 x 140 или 2 x 120 мм
Расположение панели ввода-вывода - сверху
Порты USB Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 1, 2 x USB 2.0
	шт
	3

	13
	Монитор 

	Диагональ экрана (дюйм) не менее - 23.8"
Максимальное разрешение не менее - 1920x1080
Соотношение сторон - 16:9
Тип матрицы – IPS
Яркость не менее - 250 Кд/м²
Контрастность не менее - 1500:1
Частота обновления экрана не менее -120 Гц
Наличие видеоразъёмов - HDMI, VGA (D-Sub)
Цвет - Черный
	шт
	2

	14
	Кабель для передачи данных 
	Тип – кабель SATA
Длина не менее – 500мм
Совместимые модели – универсальный 
	шт
	31

	15
	Термопаста 
	Тип – термопаста 
Вес не менее – 8г
Теплопроводность не менее – 8.5 Вт/мК
Вязкость не менее – 31 600 пуаз 
	шт
	5

	16
	Сетевая карта 
	Тип – сетевая карта 
Количество разъемов RJ-45 – 1шт 
Интерфейс – PCI-E
Скорость передачи данных не менее – 
1000 Мбит/сек
Интерфейс Ethernet не менее- 1000BASE-T
	шт
	12

	17
	Кабель HDMI - HDMI
	Тип – кабель 
Вид – соединительный 
Разъемы – HDMI-HDMI
Вид разъемов – вилка-вилка
Версия разъема не менее – HDMI 2.0
Поток сигнала – двунаправленный 
Длина кабеля не менее – 1.5м
Экранирование – есть
Формат передаваемого сигнала - цифровой
	шт
	6

	18
	[bookmark: _GoBack]Коммутатор 

	Тип – коммутатор 
Метод коммутации - store and forward
Уровень коммутатора - L2
Вид – неуправляемый 
Интерфейс Ethernet не менее- 1000BASE-T
Общее количество портов коммутатора не менее - 5 х RJ-45
Скорость медных портов (RJ-45) не менее- 5 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек не менее– 5шт
	шт
	3


6. Требования к условиям поставки товара и гарантии:
Требования к поставке:
- товар должен поставляться в состоянии готовности к введению в эксплуатацию. 
- цена контракта включает в себя все предполагаемые затраты, издержки, расходы Поставщика, в том числе сопутствующие: доставка, разгрузка, подъём на этаж, а также расходы на оплату налогов, сборов и других обязательных платежей, и иные расходы, связанные с исполнением Контракта; 
- поставка товара Заказчику осуществляется транспортом Поставщика или с привлечением транспорта третьих лиц (стоимость доставки включена в цену контракта). Разгрузка товара осуществляется силами и средствами Поставщика, включая работы с применением грузоподъёмных средств;
Поставка товара осуществляется только в рабочее время Заказчика: с понедельника по четверг с 9 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., пятница с 9 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. (по местному времени).
- срок доставки Товара рассчитывается Поставщиком таким образом, чтобы обеспечить возможную замену выявленного некачественного Товара до истечения срока поставки.  
7. Требования к поставляемому товару:
- Товар, подлежащий поставке, должен соответствовать техническим требованиям и параметрам, указанным в настоящем техническом задании. 
Товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, в ремонте, в том числе, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации. Товар является серийной моделью, что подтверждается информацией на официальном интернет-сайте производителя и соответствующим сертификатом соответствия. На Товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого Товара.
Поставщик гарантирует безопасность Товара в соответствии с требованиями, установленными к данному виду товара правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации. Поставляемый Товар должен соответствовать действующим в Российской Федерации стандартам, техническим регламентам, санитарным и фитосанитарным нормам.
Товар должен быть упакован и замаркирован в соответствии с действующими стандартами. Поставщик поставляет Товар в упаковке завода-изготовителя, позволяющей транспортировать его любым видом транспорта на любое расстояние, предохранять от всякого рода повреждений, загрязнений, утраты товарного вида и порчи при его перевозке с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения. Также упаковка должна иметь маркировку с информацией о наименовании и количестве Товара. Название на упаковке должно совпадать с названием, фирмой производителя и страной производства в декларации на данный Товар.
8. Условия гарантии и гарантийного обслуживания:
Поставщик предоставляет гарантию производителя Товара со сроком действия не менее 12 месяцев, срок начинает исчисляться с момента подписания Сторонами Документа о приемке. Гарантийный срок на Товар должен соответствовать гарантийным требованиям, предъявляемым к такому виду товарам, и должен подтверждаться документами от производителя, но не менее 12 месяцев.
Гарантия качества Товара должна распространяться на все составляющие и комплектующие его части. Предоставление гарантийных документов осуществляется вместе с поставкой Товара.
В период действия гарантийного срока Поставщиком осуществляется гарантийное обслуживание Товара без дополнительной оплаты со стороны Заказчика.
[bookmark: P222]При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан заменить Товар ненадлежащего качества новым, в срок десять рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика.
В случае замены Товара Поставщик предоставляет гарантию. 
9. Перечень документации, представляемой с товаром:
· сертификаты соответствия на поставленную продукцию (сертификация товара в рамках технического регламента таможенного союза); Всё оборудование должно быть сертифицировано для работы на территории РФ;
· технический паспорт;
· гарантийные сертификаты. 
В случае непредставления с поставленным Товаром полного комплекта документации на данный Товар, поставка считается некомплектной.
Приёмка товара производится Грузополучателем Заказчика:
- по количеству, качеству и комплектности;
- проверка целостности упаковки;
- контроль наличия/отсутствия внешних повреждений;
- проверка работоспособности товара;
- проверка соответствия характеристик поставляемого товара характеристикам, указанным в данном Техническом задании;
- проверка наличия необходимых сопроводительных документов, указанных в тех. задании.
10. Поставщик обязан указать страну происхождения товара или информацию о производителе товара.
11. Приемка Товара осуществляется путем передачи Поставщиком Товара и документов об оценке соответствия, предусмотренных правом Евразийского экономического союза и законодательством Российской Федерации, обязательных для данного вида Товара, а также иных документов, подтверждающих качество Товара.
12. Заказчик проводит проверку соответствия наименования, количества и иных характеристик поставляемого Товара, сведениям, содержащимся в сопроводительных документах Поставщика в течение 5 рабочих дней.
13. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных техническим заданием, в части их соответствия условиям технического задания Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
14. [bookmark: P1489]При отсутствии у Заказчика претензий по количеству и качеству поставленного Товара Заказчик в течение 5 дней с момента доставки Товара Поставщиком подписывает акт приема-передачи Товара, товарную (товарно-транспортную) накладную (или УПД), счет, счет-фактуру. После этого Товар считается переданным Поставщиком Заказчику.
15. При выявлении несоответствий в поставленном Товаре (наименования, количества, качества, в том числе в случае выявления внешних признаков ненадлежащего качества Товара, препятствующих его дальнейшему использованию (нарушение целостности упаковки, повреждение содержимого и т.д.), препятствующих его приемке, Заказчик отказывает в приемке Товара, направляя Поставщику мотивированный отказ от приемки Товара с перечнем выявленных недостатков и указанием сроков их устранения.
16. Во всех случаях, влекущих возврат Товара Поставщику, Заказчик обязан обеспечить сохранность этого Товара до момента фактического его возврата. Возврат (замена) Товара осуществляется силами и за счет средств Поставщика. Расходы, понесенные Заказчиком в связи с принятием Товара на ответственное хранение и (или) его возвратом (заменой), подлежат возмещению Поставщиком. Срок осуществления замены Товара не должен превышать 14 (четырнадцати) рабочих дней со дня обращения Заказчика о замене.
17. Право собственности и риск случайной гибели или порчи Товара переходит от Поставщика к Заказчику с момента приемки Товара Заказчиком и подписания Сторонами документов, указанных в 14.
