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	№ пп
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Объем
	Ссылка на чертежи, спецификации
	Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Раздел №1 Группа "Ручеек"
	 
	 
	 
	 

	
	Полы
	
	
	
	

	1
	Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов
	1 м
	72,02
	 
	Пом1: (7,25+5,53)*2-4+0,46*2=26,48м;

Пом2: (2,3+4,8)*2+0,12*2-1=13,44м;

Пом3: (2,89+3,37)*2+0,18*2+0,27*2-2=12,14м;

Пом4: (4,83+2)*2+0,3-1=12,96м;

Пом4: (1,47+2,05)*2+0,48*2-1=7м;

Итого: 26,48+13,44+12,14+12,96+7=72,02м

	2
	Разборка покрытий полов из линолеума и релина
	1 м2
	77,84
	 
	Пом1: 5,53*7,25+3,6*0,46+1*0,25+1,1*0,2=42,22м2;

Пом2: 2,3*4,8+1*0,12=11,16м2;

Пом3: 2,89*3,73+1*0,18+1,22*0,27=11,29м2;

Пом4: 4,83*2+1*0,15=9,81м2;

Пом4: 1,47*2,05+0,73*0,48=3,36м2;

Итого: 42,22+11,16 +11,29+9,81+3,36=77,84м2

	3
	Разборка покрытий полов из древесностружечных плит в один слой
	1 м2
	77,84
	 
	 

	4
	Смена дощатых полов с добавлением новых досок до 25%
	1 м2
	77,84
	 
	 

	5
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью до 20 м2
	1 м2
	35,62
	 
	11,16+11,29 +9,81+3,36

	5.1
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм 
	м3
	0,44


	
	(35,62*0,012*1,03)

	6
	Устройство оснований полов из фанеры в один слой площадью свыше 20 м2
	1 м2
	42,22
	 
	

	6.1
	Фанера с наружными слоями из шпона березы, марка ФК, сорт II/IV, шлифованная, толщина 12-15 мм 
	м3
	0.5218474
	
	(60,94*0,012*1,03)

	7
	Устройство покрытий из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках
	1 м2
	77,84
	 
	 

	7.1
	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 2950 г/м2
	1 м2
	79.3968
	
	

	8
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих
	1 м
	72,02
	 
	 

	8.1
	Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, высота 55 мм, ширина 22 мм
	м
	72.7402
	
	

	9
	Демонтаж: Укладка металлического накладного профиля (порога)
	1 м
	9
	 
	4+1+2+1+1

	10
	Укладка металлического накладного профиля (порога)
	1 м
	9
	 
	 

	10.1
	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 30 мм, длина 0,9 м
	шт
	10
	
	

	 
	Перевозка грузов
	 
	 
	 
	 

	11
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную
	1 т груза
	1,42
	 
	 

	12
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 39 км
	1 т груза
	1,42
	 
	 


	Составил:

	________________ ________________________________


стр 1 из 1

