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[bookmark: _Hlk114058291]на выполнение работ по установке остановочного комплекса
	Наименование исходных данных
	Содержание основных данных и требований

	Заказчик
	Федеральное казенное учреждение «Лечебное исправительное учреждение № 51 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области»

	Место выполнения
	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.о. Ханты-Мансийск, ул. Уральская, 1а

	Срок выполнения работ
	Срок окончания работ не позднее 01 августа 2026 года 



Объем выполнения работ:

Габаритные размеры остановочного комплекса:
Длина 7500 мм - по наружным габаритам комплекса.
Ширина 3500 мм - по наружным габаритам комплекса.
Высота 3200 мм - по наружным габаритам.
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Конструкция каркаса. 
Покрытие каркаса: антикоррозионное покрытие двухкомпонентный полиуретан.
Стены фасадов. 
Наружная отделка стен, колонн, фриза выполняется с помощью кассет из композитных панелей толщиной не менее 3 мм, по каталогу RAL. 
Каркас крыши комплекса.
Кровля комплекса. 
Односкатная плоская с уклоном в сторону задней стенки из листогнутых профилей сечением Н57-750 толщиной 0,7 мм и прокатных металлических профилей.
Внутренняя облицовка кассетами из композитных панелей толщиной 3 мм.
Внутренняя отделка потолка выполняется с помощью кассет из алюминиевых композитных панелей толщиной 3 мм.
Освещение.
Освещение производится с помощью светодиодных светильников. 
Название остановки: вывеска выполнена методом фрезеровки на элементе фриза из алюминиевых композитных панелей толщиной 3 мм, с экструзионным акриловым стеклом толщиной 3 мм, закрывающих подсветку из светодиодной ленты. Размер букв 200 мм. Шрифт названия остановочного комплекса, а также элементы дизайна вывески утверждаются по согласованию с заказчиком.
Подсветка: в темное время суток с помощью датчика уровня освещенности.			
Светодиодный модуль (6000K), 0.6W, 55lm. Угол рассеивания 170 градусов.  IP 65, 12 V. Трансформатор на 12V 40W IP65. Автоматическое включение через фотоэлемент.		
Светодиодные светильники 8 шт. Цветовая температура от 4600 до 5500 К; входное напряжение от 12 В до 40 В; Энергоэффективность до 90 лм/Вт; Класс защиты IP54; 6500 К от 12 В до 24  В.

	Урна. В количестве 1 шт.
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Примерный внешний вид				
Входная группа. 
Информирование слепых должно предусматривать табличку со шрифтом Брайля с названием остановки, закреплённую на входной группе.
Дверь двустворчатая, распашная с комплектующими, профиль алюминиевый, заполнение однокамерным стеклопакетом с бронированной пленкой. Ширина проема в чистоте 1000 мм. Дверные ручки имеют форму скобы изготовлены из нержавеющей стали со сквозным креплением. 
Доводчик. Верхнее расположение с регулировкой усилия и скорости. Предусмотрены: фиксация в открытом состоянии, задержка закрывания, амортизация открывания. Выдерживающий вес двери до 200 кг. Входная группа должна быть оборудована системой СКУД с электромагнитным замком, с возможностью дистанционного доступа
	Утепление потолка, стен. Для утепления стены и кровли модуля ожидания и звукопоглощения используются гидрофобизированные, негорючие тепло-, звукоизоляционные плиты из минеральной ваты на основе горных пород 1 слоя толщиной 100 мм, а так же сопутствующие материалы, в количестве, необходимом для качественного исполнения данного пункта, включая OSB и пароизоляцию.
	Пол комплекса. Покрытие: противоскользящее резиновое.
	Скамья для сидения пассажиров (количество 5 шт.) Скамья должна быть оборудована антивандальным поручнем, ограничивающим любую возможность размещения, кроме сидения.  
	Потолочные инфракрасные излучатели с терморегулятором для обогрева воздуха в количество 3 шт.
	Потребляемая мощность не менее 1 кВт. Напряжение 230 Вт. Регулятор мощности, оснащенный блоком автоматики с системой регулирования температурой в зависимости от погодных условий, позволяющим обеспечить защиту от включения обогревателей в теплое время года. Степень защиты от поражения электрическим током не менее IP45. Площадь обогрева до 10-15 м2. Вид установки: потолочная. 2 кВт	
	Тепловая завеса. Характеристики: тип оборудования электрическая, двухступенчатая, максимальная мощность  не менее 3 кВт, степень защиты не менее IP 10, напряжение питания 220 В,  производительность по воздуху не менее 600 не более 1100 м3/ч,  уровень шума, дБ не менее 40 не более 54, наличие режима вентилятора, возможность регулировки температуры.
	Табло информационное для остановок. Требования к устройствам визуализации прогноза прибытия общественного транспорта:
	Устройства визуализации прогноза прибытия общественного транспорта должен обеспечивать отображение информации о времени до прибытия на остановочный комплекс общественного транспорта различных маршрутов. Время до прибытия транспортных средств, оборудованных исправными навигационными приборами, должно отображаться в минутах.
	В верхней части устройств визуализации прогноза прибытия общественного транспорта должен быть расположен семисегментный индикатор формата «88:88» для отображения информации о текущем времени / дате / температуре окружающего воздуха в цикличном режиме. 
	Электроснабжение. Назначение: предназначен для коммутации силовых систем. Комплектация содержит вводной автомат питания, автоматы защиты от поражения электрическим током, автоматы коммутации потребителей модуля ожидания, кабельные линии. 
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