Техническое задание
	№
п/п
	Наименование
товара
	Код позиции
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Анкерный болт
	25.94.11.110
	Диаметр резьбы, мм
	8
	шт
	1

	
	
	
	Диаметр установки, мм
	10
	
	

	
	
	
	Длина анкера, мм
	130
	
	

	
	
	
	Материал
	Сталь 
	
	

	
	
	
	Покрытие
	Оцинкованный 
	
	

	2
	Бетон-контакт
	20.30.11.130 
	Материал основания
	Бетон 
	шт
	1

	
	
	
	Функции
	Адгезионная 
	
	

	
	
	
	Тип основы
	Кварц 
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Ведро 
	
	

	
	
	
	Место применения
	Внутри и вне помещения
	
	

	
	
	
	Объект применения
	Пол/стены 
	
	

	
	
	
	Тип помещения
	Влажное/сухое
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Валик/кисть
	
	

	
	
	
	Объем 
	15 кг
	
	

	3
	Бур для перфоратора
	25.73.40.119
	Назначение
	По бетону
	шт
	1

	
	
	
	Диаметр, мм
	6
	
	

	
	
	
	Общая длина, мм
	160
	
	

	4
	Герметик
	20.30.22.170 

	Тип герметика
	Силиконовый 
	шт
	
1


	
	
	
	Объем, мл
	280
	
	

	
	
	
	Назначение 
	Универсальный 
	
	

	
	
	
	Свойства 
	Атмосферостойкий
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Картридж 
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	
	Условия отвержения
	Кислород 
	
	

	
	
	
	Консистенция
	Паста 
	
	

	
	
	
	Морозостойкий
	Да
	
	

	5
	Грунтовка глубокого проникновения
	20.30.11.130 
	Материал основания
	Бетон/кирпич/
гипсокартон
	шт
	
1


	
	
	
	Финишное покрытие
	Штукатурка/плитка/
краска
	
	

	
	
	
	Функции
	Упрочняющая/
глубокое проникновение
	
	

	
	
	
	Тип основы
	Водная дисперсия полимера
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Канистра 
	
	

	
	
	
	Вес нетто, кг
	5 кг
	
	

	
	
	
	Место применения 
	Внутри и вне помещения
	
	

	
	
	
	Объект применения 
	Пол/стены
	
	

	
	
	
	Тип помещения 
	Влажное/сухое
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Кисть/валик/
краскопульт
	
	

	6
	Диск отрезной 
	23.91.11.150 
	Назначение
	По металлу
	шт
	
1

	
	
	
	Тип диска
	Отрезной 
	
	

	
	
	
	Диаметр наружный, мм
	125
	
	

	
	
	
	Посадочный диаметр, мм
	22,2
	
	

	
	
	
	Толщина, мм 
	1,6
	
	

	
	
	
	Максимальная частота вращения, об/мин
	12250
	
	

	
	
	
	Форма 
	Прямой
	
	

	7
	Дверной доводчик
	25.72.14.120
	Металл
	Алюминий
	шт
	
1


	
	
	
	Тип изделия
	Доводчик
	
	

	
	
	
	Тип доводчика
	Гидравлический
	
	

	
	
	
	Монтаж
	Верхний
	
	

	
	
	
	Вес двери, кг
	до 120
	
	

	
	
	
	Морозостойкость, °С 
	до -35
	
	

	
	
	
	Регулировка скорости  закрывания
	Да
	
	

	8
	Замок врезной ЗВ8-4 или эквивалент

	25.72.12.111
	Тип замка (по количеству механизмов секретности в одном корпусе)
	Простой 
	шт
	
1

	
	
	
	Тип замка по принципу работы
	Механический
	
	

	
	
	
	Тип конструктивного исполнения корпуса
	Врезной
	
	

	
	
	
	Тип конструктивного исполнения механизма секретности
	Сувальный
	
	

	
	
	
	Форма ригеля
	Прямоугольник 
	
	

	9

	Замок навесной               ЗН-810-75 или эквивалент
	25.72.11.110
	Тип замка по способу навешивания
	Открытый
	шт
	1

	
	
	
	Тип запорного механизма
	Цилиндровый
	
	

	10

	Кисть плоская
	32.91.19.120
	Вид материала рукоятки
	Дерево
	шт
	
1

	
	
	
	Вид щетины
	Натуральная
	
	

	
	
	
	Количество кистей в наборе, шт
	2
	
	

	
	
	
	Форма пучка
	Прямоугольная
	
	

	
	
	
	Ширина, мм 
	50
	
	

	11
	Универсальный  колер
	20.30.23.120 
	Тип
	Колер
	шт
	
1

	
	
	
	Цвет
	Черный
	
	

	
	
	
	Для внутренних и наружных работ
	Да
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Бутыль 
	
	

	
	
	
	Масса нетто, л
	0,1
	
	

	12
	Универсальный  колер
	20.30.23.120 
	Тип
	Колер
	шт
	
1

	
	
	
	Цвет
	Бежевый
	
	

	
	
	
	Для внутренних и наружных работ
	Да
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Бутыль 
	
	

	
	
	
	Масса нетто, л
	0,1
	
	

	13
	Универсальный  колер
	20.30.23.120 
	Тип
	Колер
	шт
	
1

	
	
	
	Цвет
	Синий
	
	

	
	
	
	Для внутренних и наружных работ
	Да
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Бутыль 
	
	

	
	
	
	Масса нетто, л
	0,1
	
	

	14
	Краска фасадная
	20.30.11.120 
	Область применения
	Наружная окраска
	шт
	
1


	
	
	
	Основа состава
	Акриловая
	
	

	
	
	
	Тип краски
	Воднодисперсио-
нная
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	
	Возможность колеровки
	Да
	
	

	
	
	
	Основания
	Бетон/кирпич/        штукатурка/      шпатлевка     /цсп/гвл/гкл/обои
	
	

	
	
	
	Разбавитель
	Вода
	
	

	
	
	
	Износостойкая
	Да
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Кисть/валик/          краскораспылитель
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	14 кг
	
	

	15
	Клей для плитки
	20.52.10.190 
	Тип продукта
	Клей-раствор
	шт
	
1


	
	
	
	Стандарт / класс
	C1T
	
	

	
	
	
	Материал поверхности применения
	Кирпич, Бетон, Газобетонный блок, Пазогребневая плита, Гипсокартон
	
	

	
	
	
	Материал для укладки
	Керамическая плитка, керамогранит
	
	

	
	
	
	Консистенция
	Порошок
	
	

	
	
	
	Влагостойкий
	Да
	
	

	
	
	
	Место использования
	Внутренний / наружный
	
	

	
	
	
	Основной материал
	Цемент
	
	

	
	
	
	Применим во влажных помещениях
	Да
	
	

	
	
	
	Морозостойкость
	Да
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	25 кг
	
	

	16
	Малярный 
мини-валик
	25.73.60.190 
	Вид
	Малярный 
	шт
	
1

	
	
	
	Тип 
	Валик с ручкой
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	100
	
	

	
	
	
	Материал шубки
	Полиакрил
	
	

	
	
	
	Применение
	Для акриловых, латексных и силиконовых 
красок на водной основе
	
	

	17
	Очиститель
монтажной пены
	20.30.22.220 
	Назначение
	Для очистки незастывшей полиуретановой 
пены
	шт
	
1

	
	
	
	Вид тары 
	Баллон
	
	

	
	
	
	Объем баллона, мл
	650
	
	

	
	
	
	Объем наполнения, мл
	500
	
	

	
	
	
	Вид баллона
	Под пистолет
	
	

	18
	Пена монтажная
	20.30.22.170 
	Вид тары 
	Баллон
	шт
	
1

	
	
	
	Объем вещества в баллоне, мл
	850
	
	

	
	
	
	Объем пены в баллоне (выход), л
	50
	
	

	
	
	
	Вид баллона
	Под пистолет
	
	

	
	
	
	Огнестойкость
	Нет 
	
	

	
	
	
	Сезонность
	Всесезонная
	
	

	19
	Пистолет для монтажной пены
	28.24.12.110 
	Тип
	Пистолет для монтажной пены
	шт
	
1

	
	
	
	Материал ствола пистолета
	Сталь
	
	

	
	
	
	Винт регулировки расхода
	Да
	
	

	
	
	
	Материал ручки
	Пластик 
	
	

	
	
	
	Игольчатый клапан
	Да
	
	

	20
	Саморез
	25.94.11.120 
	Наконечник 
	Острый
	шт
	
1


	
	
	
	Шлиц
	РН
	
	

	
	
	
	Размер шлица
	РН2
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	19
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	4,2
	
	

	
	
	
	Форма головки
	Полукруглая 
	
	

	
	
	
	Наличие пресс-шайбы
	Да
	
	

	
	
	
	Покрытие 
	Оцинкованное
	
	

	
	
	
	Материал
	Сталь
	
	

	21
	Саморез
	25.94.11.120 
	Наконечник 
	Острый
	шт
	
1


	
	
	
	Шлиц
	РН
	
	

	
	
	
	Размер шлица
	РН2
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	51
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	4,2
	
	

	
	
	
	Форма головки
	Полукруглая 
	
	

	
	
	
	Наличие пресс-шайбы
	Да
	
	

	
	
	
	Покрытие 
	Оцинкованное
	
	

	22
	Сетка абразивная
	23.91.11.190 
	Зернистость 
	120
	шт
	
1


	
	
	
	Длина, мм
	280
	
	

	
	
	
	Ширина, мм
	115
	
	

	
	
	
	Форма 
	прямоугольная
	
	

	
	
	
	Крепление
	Зажим
	
	

	
	
	
	Количество отверстий
	Сетка
	
	

	
	
	
	Назначение
	Универсальная
	
	

	
	
	
	Водостойкость
	Да
	
	

	
	
	
	Материал абразива
	Оксид алюминия
	
	

	
	
	
	Основа
	Сетчатая
	
	

	23
	Средство антигрибковое
	21.20.10.192 
	Материал основания
	Для бетона/камня
	
шт
	
1

	
	
	
	Тип работ
	Для внутренних и наружных работ
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Кисть/валик
	
	

	
	
	
	Состав
	Раствор органических биоцидов
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	1
	
	

	24
	Цемент
	23.51.12.110
	Класс прочности
	32,5
	шт
	1

	
	
	
	Тип
	ЦЕМII
	
	

	
	
	
	Свойства
	Сульфатостойкий
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	25 кг
	
	

	25
	Шпаклевка 
финишная
	20.30.22.120 
	Тип
	Полимерная
	
шт
	
1

	
	
	
	Область применения
	Для внутренних работ
	
	

	
	
	
	Максимальная толщина слоя, мм
	3
	
	

	
	
	
	Максимальная фракция наполнителя, мм 
	0,2
	
	

	
	
	
	Цвет
	Белый
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	20 кг
	
	

	26
	Штукатурка
	23.64.10.110 
	Тип
	Гипсовая штукатурка 
	
шт
	
1

	
	
	
	Область применения
	Для внутренних работ
	
	

	
	
	
	Способ нанесения 
	Ручной
	
	

	
	
	
	Толщина слоя, мм
	от 5 до 50
	
	

	
	
	
	Жизнеспособность раствора, минут
	Не менее 45
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	30 кг
	
	

	27
	Шпатель 
	25.73.30.299
	Материал полотна
	Сталь
	шт
	
1

	
	
	
	Форма полотна
	Плоское
	
	

	
	
	
	Ширина полотна, мм
	100
	
	

	28
	Шпатель 
	25.73.30.299
	Материал полотна
	Сталь
	шт
	

	
	
	
	Форма полотна
	Плоское
	
	

	
	
	
	Ширина полотна, мм
	150
	
	

	29
	Шуруп по
бетону
	25.94.11.120 
	Тип
	Нагель
	шт
	1


	
	
	
	Тип головки
	Потойная
	
	

	
	
	
	Тип шлица
	Torx
	
	

	
	
	
	Размер шлица
	TX30
	
	

	
	
	
	Длина, мм
	152
	
	

	
	
	
	Диаметр, мм
	7,5
	
	

	
	
	
	Основание

	Бетон, кирпич, камень, газобетон, пенобетон
	
	

	
	
	
	Покрытие
	Оцинкованное
	
	

	
	
	
	Материал
	Сталь
	
	

	30
	Эмаль 
	20.30.12.130
	Группа
	Атмосферостойкая
	шт
	
1


	
	
	
	Область применения
	Для внутренних и наружных работ
	
	

	
	
	
	Тип эмали
	Алкидная
	
	

	
	
	
	Цвет 
	Белый 
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Металлическая банка
	
	

	
	
	
	Разбавитель
	Уайт-спирит
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Кисть/валик
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	20 кг
	
	

	31
	Эмаль 
	20.30.12.130
	Группа
	Атмосферостойкая
	шт
	1

	
	
	
	Область применения
	Для внутренних и наружных работ
	
	

	
	
	
	Тип эмали
	Алкидная
	
	

	
	
	
	Цвет 
	Желто-коричневый
	
	

	
	
	
	Вид тары
	Металлическая банка
	
	

	
	
	
	Разбавитель
	Уайт-спирит
	
	

	
	
	
	Способ нанесения
	Кисть/валик
	
	

	
	
	
	Объем, кг
	20 кг
	
	



1. Общие требования: 
1.1. В целях поддержания надлежащего состояния административных зданий ФГБОУ ВО Омский ГАУ Поставщик обязан осуществить поставку строительных и хозяйственных материалов (далее - Товар). 
1.2. Поставщик обязуется отпускать товар в количестве (объеме) и с характеристиками согласно спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего Технического задания (Приложение № 1).
2. Сроки и порядок поставки Товара
2.1. Срок поставки товара: с момента подписания Договора  по 30.11.2026 года.
2.2. Поставка продукции осуществляется отдельными партиями со склада Поставщика в течение 2 (двух) календарных дней, с даты получения Заявки от Заказчика, при отсутствии на складе Поставщика отдельных позиций Товара, срок поставки такого Товара устанавливается Сторонами дополнительно и не может составлять более 10 (десяти) календарных дней. 
2.3. Заказчик, исходя из фактической потребности в товаре, направляет Поставщику (уполномоченному представителю Поставщика) на адрес электронной почты _____________ Заявку (Приложение № 2 к Техническому заданию) в соответствии с Техническим заданием. 
2.4. Срок согласования и подписания Заявки Поставщиком составляет 1 (один) календарный день с момента получения Заявки от Заказчика.
2.5. Продукция должна отгружаться Поставщиком в таре и упаковке, соответствующей данному виду продукции, обеспечивающую сохранность при перевозке и хранении в соответствии с ГОСТами. Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать наименование и заводской номер изделия. Ответственность за повреждение товара в результате ненадлежащего затаривания (упаковки) несет Поставщик.
2.6. Одновременно с товаром при его отгрузке Поставщик передает Заказчику -  паспорт и сертификаты соответствия.
2.7. Поставщик обязан поставить товар, который должен быть новым (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства), соответствовать нормам, ГОСТам и другим нормам и правилам, действующим на данном товарном рынке. Маркировка упаковки товаров должна содержать, в т. ч. наименование товара, наименование фирмы изготовителя, дату выпуска, срок годности. Товар должен соответствовать действующим стандартам и нормам безопасности.
2.8. В случае если при приемке товара Заказчиком по качеству и комплектности выявлены несоответствия и/или недостатки продукции требованиям нормативно-технической документации на продукцию, Заказчик составляет односторонний акт (далее – Акт). При этом Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней с момента составления и подписания представителями Заказчика акта письменно уведомляет Поставщика об обнаруженных недостатках и направляет Поставщику акт. Направление акта по адресу электронной почты Поставщика признается надлежащим. После получения уведомления и акта Поставщик имеет право в двухдневный срок направить своего представителя с надлежащим образом оформленными полномочиями для осмотра товара и оформления соответствующего двухстороннего акта. В случае неприбытия представителя Поставщика или его отказа от направления представителя, Стороны признают акт надлежащим образом оформленным, что является основанием для предъявления требований к Поставщику об устранении нарушений условий Договора.
2.9. При наличии между Сторонами разногласий относительно недостатков в продукции при подписании двухстороннего акта по требованию любой из Сторон может быть назначена независимая экспертиза.
2.10. Продукция, поставленная с нарушением условий настоящего Технического задания о качестве и/или комплектности или иных недостатках, не подлежит оплате.
2.11. В случае поставки продукции с нарушением условия об ассортименте Поставщик обязан своими силами и за свой счет в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Заказчика, заменить продукцию, не соответствующую условию об ассортименте, продукцией в ассортименте, предусмотренным Спецификацией к Техническому заданию.
2.12. В случае поставки продукции ненадлежащего качества Поставщик обязан своими силами и за свой счет по выбору Заказчика в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Заказчика:
- безвозмездно устранить выявленные недостатки,
- заменить товар на товар надлежащего качества,
- возместить Заказчику расходы, связанные с устранением недостатков товара.
2.13. В случае поставки некомплектного товара Поставщик обязан своими силами и за свой счет доукомплектовать товар в течении 1 (одного) рабочего дня со дня получения письменного требования Заказчика.
Если Поставщик в установленный Заказчиком срок не выполнил требования о доукомплектовании товара, Заказчик вправе по своему выбору:
- потребовать замены некомплектного товара,
- отказаться от исполнения Договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы.
2.14. Поставщик обязан назначить ответственное лицо для оформления документов, с полномочиями по их подписанию: акта приема-передачи товара (Приложение № 3 к Техническому заданию) и товарной накладной, счета – фактуры (счета)  или универсального передаточного документа.
2.15. Передача Товара Заказчику (представителю Заказчика) осуществляется только при условии наличия у представителя Заказчика надлежащим образом оформленной доверенности на получение товарно-материальных ценностей либо приказа, содержащего соответствующие полномочия, и документа, удостоверяющего личность. 

