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Камера всего неба Deep Sky Dad All-Sky Camera Enclosure Pro
Deep Sky Dad All-Sky Camera Enclosure Pro —модульная система для круглосуточного мониторинга небосвода, предназначенная для автоматизированных астрономических обсерваторий и удаленных телескопов. Камера всего неба состоит из астрономической камеры ZWO ASI676MM, объектива с углом обзора 170°, всепогодного корпуса, системы управления микроклиматом, встроенного компьютера на базе Raspberry Pi 5 и специализированного программного обеспечения для непрерывной работы в автономном режиме.

Технические характеристики :
Корпус
Тип устройства 		Всепогодный корпус для камеры всего неба с системой управления
Конструкция 			Герметичный корпус с прозрачным акриловым куполом
Материал купола 		Оптический акрил
Герметизация 			Уплотнительные O-ring кольца
Регулировка фокусировки 	Магнитная, без открытия корпуса
Ориентир на север 		Есть

Система управления (EMS)
Подогрев купола 			Автоматический
Вентиляция 				Автоматическая
Контроль температуры 		Есть
Контроль влажности 			Есть
Интерфейс управления 		Веб-интерфейс EMS
Дополнительные датчики 		Поддерживаются (опция)

Система управления 
Компьютер 		 		Raspberry Pi 5
Оперативная память 	 		8 ГБ
Накопитель 		 		SSD 256 ГБ (M.2 HAT+ Compact)
Активное охлаждение 	 	Есть
RTC 					Есть
ПО 		 			indi-allsky
Камера					ZWO ASI676MM 

Оптика
Объектив 				2,5 мм / 170° 
Тип объектива 			«Рыбий глаз»
Подключение
Ethernet 				Gigabit Ethernet
Wi-Fi 					IEEE 802.11ac (2,4 / 5 ГГц)
Режим точки доступа 			Есть
Режим клиента Wi-Fi 			Есть
PoE 					PoE+ (IEEE 802.3at)

Питание
Напряжение питания 			12 В DC
Потребляемый ток 			До 2,5 А
Альтернативное питание 		PoE+ (30 Вт)
Разъем питания 			5,5 × 2,1 мм DC


