	


Техническое задание
на поставку роутера беспроводного, коммутатора
для нужд Алтайского филиала Финуниверситета.

Общие положения
1) В обязанности Поставщика входит доставка, передача, разгрузка, уборка и вывоз упаковочного материала всего поставляемого товара.
2) Весь поставляемый товар должен соответствовать или превышать требования Технических спецификаций.
3) Поставщик должен поставить все предлагаемое аппаратное и программное обеспечение работоспособным и включить в свое предложение все компоненты, необходимые для выполнения этого требования.
4) Поставщик гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей поставляемого товара и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5) Весь поставляемый товар должен иметь индивидуальные серийные номера комплектов компьютерной техники, согласно спецификации.
6) К позициям применимо положение о начислении штрафных санкций в случае задержки сроков поставки. 

[bookmark: _Toc490644408][bookmark: _Toc528406096][bookmark: _Toc535667904][bookmark: _Toc43990586]1. Обязательные требования, предъявляемые к предлагаемым товарам и сопутствующим услугам
[bookmark: _Toc490644409][bookmark: _Toc528406097][bookmark: _Toc535667905][bookmark: _Toc17522531][bookmark: _Toc43990587]1.1 Общие требования
1) Весь товар должен иметь торговую марку, быть новым, а комплектующие - не бывшими в эксплуатации.
2) Весь товар должен соответствовать или превышать требования Технической Спецификации по производительности и эргономическим показателям.
3) Все предлагаемые товары должны функционировать при следующих условиях:
· параметры электропитания (220 V +/- 30 V, 50 Hz +/- 1 Hz);
· возможные резкие скачки напряжения;
· температура окружающей среды: от + 5C до +35C;
· относительная влажность от 10% до 80%;
· запыленность до 0,4 г/м3.
4) Уровень шума не должен превышать 55 Дб, если нет специальных требований.
[bookmark: _Toc535667906][bookmark: _Toc17522532][bookmark: _Toc43990588][bookmark: _Toc400519356][bookmark: _Toc479060377][bookmark: _Toc479060378]1.2 Требования к совместимости
1) Все программное обеспечение должно быть полностью совместимым с аппаратным обеспечением.
2) Весь товар должен быть русифицирован в соответствии со стандартами ISO.
3) Все программное обеспечение должно поддерживать работу с кириллицей.
[bookmark: _Toc95027115]
1.3 Требования по воздействию на окружающую среду
1) Материалы и компоненты, применяемые в товаре, не должны оказывать вредных воздействий на здоровье человека и окружающую среду. 
2) Применяемый товар должен быть безопасен для людей в соответствии с российскими и международными промышленными стандартами. 
3) Все применяемые материалы и оборудование должны обеспечивать требуемые нормативно-техническими документами пожаростойкость и пожаробезопасность.
4) Должна обеспечиваться возможность защиты эксплуатационного персонала от поражения электрическим током при наличии напряжений свыше 42В переменного тока и 110В постоянного тока посредством:
· заземления электропроводящих корпусов электрооборудования;
· использования для электропитания электрооборудования электропроводок, выполненных в соответствии со схемами заземления. 
5) Учитывая то обстоятельство, что Товар будет устанавливаться в учебном заведении, Поставщик обязан уделить особое внимание, повышенным мерам по обеспечению безопасности жизни и здоровья людей
[bookmark: _Toc490644411][bookmark: _Toc528406099][bookmark: _Toc535667907][bookmark: _Toc17522533][bookmark: _Toc43990589][bookmark: _Toc484411558][bookmark: _Toc484944845][bookmark: _Toc493066135][bookmark: _Toc495052411]1.4 Требования к документации
1) Все необходимые Руководства пользователя должны быть на русском языке. 
2) Техническая документация должна быть на русском или английском языке. 
3) Во всех случаях недопустимо предоставление Технической документации и Руководств пользователя в виде светокопий.
4) Передаваемый Товар должен иметь: 
· Гарантию от Производителя (если Поставщик не является производителем)
· Гарантийные талоны от производителя, заполненные необходимым образом
· Сертификаты соответствия
[bookmark: _Toc535667908][bookmark: _Toc17522534][bookmark: _Toc43990590]1.5 Требования к сертификации
1) При поставке товара Поставщик должен представить заверенные своей печатью копии сертификатов соответствия РОСТЕСТа Российской Федерации на все поставляемое оборудование. Если поставляемое оборудование является системными блоками, то необходимые документы предоставляются на комплектующие системных блоков.
2) При поставке товара Поставщик должен представить заверенные своей печатью копии сертификатов Государственной Санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации (ГОССАНЭПИДЕМНАДЗОР) или Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на все поставляемое оборудование: санитарно-эпидемиологическое заключение (гигиенический сертификат, заключение СЭС, гигиеническое заключение, санитарно-гигиеническое заключение, санэпидемзаключение). Если поставляемое оборудование является системными блоками, то необходимые документы предоставляются на комплектующие системных блоков.
3) [bookmark: _Toc479060379][bookmark: _Toc484411560][bookmark: _Toc484944847][bookmark: _Toc493066137][bookmark: _Toc495052413][bookmark: _Toc535667910][bookmark: _Toc17522535][bookmark: _Toc43990591]По усмотрению участника торгов в составе заявки могут быть предоставлены авторизационные формы производителя или дистрибутора техники (в случае, если техника производится не Поставщиком), а также копии всех вышеуказанных сертификатов.
1.6 Обязательные требования к гарантийному обслуживанию.
1) Заказчик требует, если иное не указанно в технических спецификациях, чтобы Поставщик обеспечил следующие сроки гарантийных периодов:
· Не менее 1 года 
2) Поставщик должен представить расширенную гарантию от производителя на срок не менее 12 месяцев, если сам не является таковым.
3) Поставщик должен обеспечивать гарантийное (бесплатное) обслуживание в течение 24 часов с момента подачи заявки о неисправности поставленного оборудования на срок не менее 12 месяцев с выездом специалиста производителя на место эксплуатации оборудования.
4) Поставщик на период гарантийного срока должен оказывать весь комплекс бесплатных услуг:
· поддержку гарантий производителя, по ремонту оборудования;
·  транспортные услуги по доставке устройств до сервисных центров и из центра и обратно.
· контроль в сервисном центре за проведением надлежащего ремонта Товара.
· при невозможности осуществить гарантийный ремонт оборудования произвести его замену на идентичное.
5) Заказчик требует, чтобы Поставщик обеспечил контактный телефон «горячей линии», расположенный в городе Барнауле или единый бесплатный федеральный номер, по которому представитель Заказчика мог информировать квалифицированный персонал Поставщика или его Представителя о дефектах в работе оборудования. График работы "горячей линии" Поставщика должен осуществляться с 9.00 до 18.00 в рабочие дни по Барнаульскому времени.
6) Заказчик требует, если иное не указанно в технических спецификациях, чтобы во время гарантийного периода все обнаруженные неисправности, устранялись в течение 5-и календарных дней после получения извещения о неисправности, 5 дней в неделю, исключая выходные и праздничные, а при необходимости Поставщик направлял своего представителя по месту нахождения товара или по месту выявленных дефектов с целью принятия оперативных мер по их устранению. 
7) Поставщик предоставляет сведения (адреса, телефоны и информацию о режиме работы) о сервисных центрах, а также условий гарантийного обслуживания товара в течение одного рабочего дня со дня заключения договора.
8) Гарантийное обслуживание относительно всех видов поставляемого товара должно осуществляться в г. Барнауле, по возможности, на месте установки Товара.
9) Заказчик требует, чтобы все запасные части, которые Поставщик устанавливает на оборудование в течение гарантийного периода, были произведены и сертифицированы тем же производителем, что и исходные комплектующие оборудования и были новыми. 
10) При поставке товара все гарантийные талоны должны быть оформлены надлежащим образом.
1.7 Требование к поставке товара.
1) [bookmark: _GoBack]Поставка Товара осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения договора. 
2) Доставка, разгрузка Товара производится за счет Поставщика по адресу Заказчика: (Алтайский край, г. Барнаул, просп. Ленина, 54), в соответствие со Спецификацией к Договору, в течение сроков и объемов, оговоренных обеими Сторонами. 
3) Разгрузка доставленного товара и перемещение его на склад (подвальное помещение без лифта или этаж) на место, указанное работниками склада Заказчика осуществляется силами Поставщика. В случаи невозможности подъезда транспорта к месту выгрузки товар переносится вручную силами Поставщика. Поставщик осуществляет вывоз упаковки товара.
4) Датой передачи Товара считается дата штампа и подписи грузополучателя на товарной накладной.
5) Передача Товара осуществляется в присутствии представителей Заказчика, Поставщика и оформляется Актом приема-передачи. 

2. Технические спецификации
Количество необходимого Заказчику оборудования указано в Таблице:

1. Наименование объекта закупки: поставка коммутаторов (10 шт.) и WiFi-роутеров (3 шт.).
2. Описание объекта закупки:




	Наименование оборудования
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Параметры характеристик
	Количество, штук
	Срок гарантии, месяц

	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	
	

	Wi-Fi роутер
	Аппаратная часть
	3
	12

	
	Частота процессора
	1.3 ГГц
	Минимальное значение
	
	

	
	Количество ядер
	2
	Минимальное значение
	
	

	
	Объем оперативной памяти
	256 МБ
	Минимальное значение
	
	

	
	Flash-память
	128 МБ
	Минимальное значение
	
	

	
	Параметры Wi-Fi
	
	

	
	Стандарт Wi-Fi
	4 (802.11n),
5 (802.11ac),
6 (802.11ax)
	Обязательные значения
	
	

	
	Класс Wi-Fi
	AX3000
	Минимальное значение
	
	

	
	Частота работы передатчика
	2.4 ГГц, 5 ГГц
	Обязательные значения
	
	

	
	Одновременная работа в двух диапазонах
	есть
	Показатель, значение которого не может изменяться
	
	

	
	Многопотоковая передача данных
	MU-MIMO
	Обязательные значения
	
	

	
	Максимальная скорость по частоте 2.4 ГГц
	574 Мбит/с
	Минимальное значение
	
	

	
	Максимальная скорость по частоте 5 ГГц
	2402 Мбит/с
	Минимальное значение
	
	

	
	Антенна
	
	

	
	Тип антенны
	внешняя
	Показатель, значение которого не может изменяться
	
	

	
	Количество антенн
	4
	Минимальное значение
	
	

	
	Порты
	
	

	
	Интерфейсы
	Ethernet, Wi-Fi
	Обязательные значения
	
	

	
	Количество портов Ethernet
	5
	Минимальное значение
	
	

	
	Скорость передачи данных Ethernet
	10 Мбит/с,
100 Мбит/с,
1000 Мбит/с
	Обязательные значения
	
	

	Коммутатор
	Порты
	10
	12

	
	Интерфейс Ethernet
	10BASE-T,
100BASE-TX,
1000BASE-T
	Обязательные значения
	
	

	
	Общее количество портов коммутатора RJ-45
	5
	Минимальное значение
	
	

	
	Производительность
	
	

	
	Размер таблицы МАС адресов
	2000
	Минимальное значение
	
	



	 



