Приложение № 4.1 к Положению о порядке взаимодействия структурных подразделений 
при осуществлении закупок для нужд ФГБНУ НИИР им. В.А. Насоновой

II. Техническое задание (описание объекта закупки)
Твердая обложка для диплома.

	№ п/п
	Наименование товара
	Характеристика или № ТРУ в ЕАТ
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Твердая обложка для диплома
	Твёрдая обложка «Диплом кандидата наук» (далее – обложка) является
изделием установленного образца.
Обложка имеет размер 320х210 мм в развернутом виде и
изготавливается из бумвинила (либо его аналога) темно - красного цвета,
картона.
На сгибе посередине обложки вклеена упругая планка-сутаж лента
белого цвета.
На лицевой стороне обложки методом горячего тиснения нанесено
изображение Государственного герба Российской Федерации и надпись
«ДИПЛОМ КАНДИДАТА НАУК» в две строки.
Оборотная сторона обложки обклеена специальной бумагой –
форзацем. Цветовой фон оборотной стороны твёрдой обложки – бордовожелтый.
Бумага на форзац массой не менее 120 г/м2 и должна содержать не
менее двух видов защитных волокон, имеющих свечение в УФ-излучении.
Допускается применение третьего волокна, являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.
	штука
	22

	2
	Твердая обложка для диплома 
	Твёрдая обложка «Диплом доктора наук» (далее – обложка) является
изделием установленного образца.
Обложка имеет размер 320х210 мм в развернутом виде и
изготавливается из бумвинила (либо его аналога) темно - красного цвета,
картона.
На сгибе посередине обложки вклеена упругая планка-сутаж лента
белого цвета.
На лицевой стороне обложки методом горячего тиснения нанесено
изображение Государственного герба Российской Федерации и надпись
«ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК» в две строки.
Оборотная сторона обложки обклеена специальной бумагой –
форзацем. Цветовой фон оборотной стороны твёрдой обложки – бордовожелтый.
Бумага на форзац массой не менее 120 г/м2 и должна содержать не
менее двух видов защитных волокон, имеющих свечение в УФ-излучении.
Допускается применение третьего волокна, являющегося отличительным признаком предприятия-изготовителя.
	штука
	2



	Требования к поставке: 

	Отгрузка Товара 
(место поставки)
	г. Москва, Каширское шоссе, д. 34А

	Срок поставки
	14 рабочих дня с даты заключения контракта

	Гарантийный срок 
	Гарантия 12 месяцев с даты приёмки продукции    

	Специальные условия, обусловленные спецификой товара 
	В цену товара включаются: доставка, работы по выгрузке на склад заказчика
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