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	Модель: ASUS ProArt Display PA329CV
Размеры с подставкой: 727.08 × (471.48 -- 601.48) × 245 мм.
Размеры без подставки: 727.08 × 428.13 × 67.72 мм.
Вес нетто (с подставкой): 12.6 кг.
Вес нетто (без подставки): 8.03 кг.
Диагональ: 32 дюйма (81.28 см).
Тип матрицы: IPS.
Разрешение: 3840 × 2160 пикселей (4K UHD).
Шаг пикселя: 0.1845 мм.
Соотношение сторон: 16:9.
Тип подсветки: LED (светодиодная).
Покрытие экрана: матовое, антибликовое.
Охват sRGB: 100%.
Охват Rec. 709: 100%.
Отображаемые цвета: 1.07 миллиарда.
Максимальная яркость: 400 кд/м².
Статическая контрастность: 1000:1.
Динамическая контрастность: 100 000 000:1 
Поддержка HDR: HDR10.
Частота обновления: 60 Гц.
Время отклика: 5 мс 
Технология синхронизации: Adaptive-Sync (поддержка частот 40 -- 60 Гц).
USB Type-C: 1 порт (поддерживает DisplayPort Alt Mode и Power Delivery до 90 Вт).
DisplayPort: 1 разъем версии 1.2.
HDMI: 2-разъема версии 2.0.
USB-хаб: 4 порта USB 3.2 Gen 1 Type-A для периферии.
Аудиовыход: 3.5 мм разъем для наушников.
Встроенные динамики: стереосистема (2 × 2 Вт).
Защита зрения: технология TÜV Rheinland Flicker-free (устранение мерцания).
Фильтрация синего: технология TÜV Low Blue Light (снижение интенсивности синего цвета).
Регулировка по высоте: до 130 мм.
Наклон экрана: от -5° до +23°.
Поворот (Swivel): от -30° до +30°.
Портретный режим (Pivot): поворот на 90° (по часовой и против часовой стрелки).
Настенное крепление: VESA 100 × 100 мм.
Замок Kensington: есть.
Крепление C-Clamp: настольный зажим в комплекте для экономии места на столе. 

	Жесткий диск. 6 ТБ-1 шт.

	Модель: WD Black 
Код производителя: [WD6004FZBX]
Объем HDD: 6 ТБ.
Назначение: для ПК
Форм-фактор: 3.5 дюйма 
Интерфейс: SATA III 
Пропускная способность интерфейса: 
6 Гбит/с
Технология записи: CMR 
Скорость вращения шпинделя: 7200 об/мин.
Объем кэш-памяти (буфер): 256 МБ.
Максимальная скорость передачи данных: 267 Мбайт/сек.
Процессор: двухъядерный.
Совместимость с RAID: нет 
Уровень шума при работе: 36 дБ.
Уровень шума в режиме простоя: 29 дБ.
Диапазон рабочих температур: от +5 – +55 °C.
Ударостойкость: 70 G при работе, 300 G в выключенном состоянии. 
Длина: 147 мм.
Ширина: 101.6 мм.
Высота (толщина): 26.1 мм.
Вес: 0,7 кг

	ОЗУ 64 гб-1 шт.

	Модель: Kingston FURY Beast Black 
Код производителя: [KF432C16BBK2/64]
Тип памяти: DDR4
Тип модуля памяти: UDIMM
Суммарный объем памяти всего комплекта: 64 ГБ
Объем одного модуля памяти: 32 ГБ
Количество модулей в комплекте:
2 шт
Регистровая память: нет
ECC-память: нет
Ранговость: двухранговая
Тактовая частота: 3200 МГц
Профили: Intel XMP 3000 МГц (16-19-19), 3200 МГц (16-20-20)
CAS Latency (CL): 16
RAS to CAS Delay (tRCD): 20
Row Precharge Delay (tRP): 20
Наличие радиатора: есть
Цвет радиатора: черный
Подсветка элементов платы: нет
Высота: 34.1 мм
Низкопрофильная (Low Profile): нет
Напряжение питания: 1.35 В

	Кабель к монитору DisplayPort (DP)-1 шт.

	Модель: Ugreen DisplayPort 1.4
Тип аксессуара: кабель цифровой аудио-видео.
Интерфейс подключения: DisplayPort.
Версия интерфейса: DisplayPort 1.4 
Тип разъемов: вилка – вилка (Male — Male / Штекер – Штекер).
Форма разъемов: прямая (L-образный или поворотный механизм отсутствует).
Направление потока сигнала: двунаправленный 
Длина кабеля: 2 метра.
Максимальная пропускная способность: 32.4 Гбит/с. 
Максимальное поддерживаемое разрешение: 8K Ultra HD (7680 × 4320 пикселей). 
Поддерживаемые режимы разрешения и частоты:
8K: 7680 × 4320 при 60 Гц.
4K: 3840 × 2160 при 144 Гц / 240 Гц.
2K (QHD): 2560 × 1440 при 165 Гц / 240 Гц.
Full HD: 1920 × 1080 при 240 Гц. 
Материал проводника: высококачественная луженая бескислородная медь.
Калибр провода: 24 AWG – 30 AWG.
Экранирование: трехслойное.
Материал внешней оболочки: плотная износостойкая нейлоновая (тканевая) оплетка.
Покрытие контактов (разъемов): позолоченные коннекторы.
Поддержка HDR: есть.
Поддержка HDCP: версия 2.2 
Поддержка 3D-видео: есть.
Поддержка аудио: передача до 32 несжатых аудиоканалов (LPCM), глубина звука до 1536 кГц, совместимость с форматами DTS-HD, Dolby TrueHD, Dolby Atmos.
Безопасность (VESA стандарт): 20-й пин питания изолирован, кабель полностью безопасен для портов видеокарты и монитора. 
Цвет кабеля / коннекторов: черный / серебристый.
Гарантия производителя: 12 месяцев. 

	Сканер планшетный-1 шт.

	Устройство: 	Сканер
Модель: Plustek OpticBook 3800L
Оптическая система и матрица
Тип датчика изображения: CCD (ПЗС).
Источник света: LED (светодиод).
Оптическое разрешение: 1200 dpi.
Максимальное аппаратное разрешение: 1200 x 2400 dpi.
Глубина цвета
Цветное сканирование (Color): 48-бит вход, 24-бит выход.
Оттенки серого (Grayscale): 16-бит вход, 8-бит выход.
Черно-белый режим (B/W): 1-бит.
Область и скорость сканирования
Максимальный формат: A4 / Letter.
Максимальная площадь сканирования: 216 x 297 мм.
Скорость сканирования: 7 секунд (формат A4, 300 dpi, Цвет/Серый/ЧБ).
Суточная нагрузка: до 2500 листов.
Конструктивные особенности
[bookmark: _GoBack]Ширина книжной кромки: 6 мм.
Крышка: Съемная, с регулируемой высотой петель.
Кнопки на корпусе: Color, Gray, B/W, Delete.
Интерфейсы и совместимость
Интерфейс: USB 2.0.
Протоколы: TWAIN, WIA.
Поддерживаемые ОС: Windows 7 / 8 / 10 / 11; macOS 10.11 — 15.x (Intel и Apple Silicon).
Электропитание и габариты
Блок питания: Внешний (24 В / 0.75 А).
Энергопотребление: <18 Вт (работа), <4.3 Вт (ожидание).
Размеры (Ш x Г x В): 453 x 286 x 98 мм.
Вес: 3.4 кг. 


Общие требования, предъявляемые ко всему поставляемому товару
Поставляемый товар должен быть новым, без повреждений, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, без следов воздействия влаги и следов вскрытия, не переделанным, а также соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации.
Поставляемый товар при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации должен быть безопасен для жизни и здоровья, окружающей среды, а также не причинять вред имуществу заказчика. 
Качество товара должно соответствовать стандартам, техническим условиям и требованиям, указанным в нормативно-технической и иной документации, а также стандартам и нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на данный товар. 
Упаковка товара и грузовая тара должны обеспечивать сохранность товара при транспортировке, при погрузо-разгрузочных работах к конечному месту эксплуатации и хранению. 
Поставка товара осуществляется за счет поставщика.
Требования к безопасности товара устанавливаются в соответствии со стандартами и техническими условиями изготовителя, нормативными правовыми актами, стандартами, нормами и регламентами Российской Федерации к поставляемому виду товара.
Поставляемый товар должен сопровождаться документами, подтверждающими его качество и безопасность в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».

