	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Количество

	1
	Комплект IP-видеодомофона

	Вызывная панель:
Разрешение не менее 1920 × 1080
По горизонтали не мнее 66,2 градусов
По вертикали не менее 37,2 градусов 
Аудиовход: Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход: Встроенный динамик
Интерфейсы вывода: не менее 1 релейный выход
4-х проводной интерфейс 1 для 4-проводного интерфейса
Питание DС 12 В
Потребляемая мощность Макс: не более 5 Вт
Рабочая температура минимальная не более -10 градусов
Рабочая температура максимальная не менее +55 градусов
Рабочая влажность минимальная не более 10%
Рабочая влажность максимальная не менее 90%

Видеодомофон
Операционная система Встроенная ОС Linux
Оперативная память не менее 128 МБ
Внутренняя память не менее 32 МБ
Размер не менее 7″, цветной TFT-экран
Управление: Емкостный сенсорный экран
Тип Цветной TFT-экран
Разрешение не менее 1024 × 600
Аудиовход: Встроенный всенаправленный микрофон
Аудиовыход: Встроенный динамик
Скорость потока аудио: не менее 64 Кбит/с
Стандарт аудиосжатия G.711 U G.711 A
Регулировка громкости: Настраиваемый
Качество аудио: Подавление шумов и эффекта эхо
Количество подключаемых IP-камер: не менее 16
Количество уведомлений: не менее 200
Кол-во привязанных дополнительных видеодомофонов: не менее 16
Проводная сеть Auto 10 / 100M Ethernet
Wi-Fi Wi-Fi 802.11 b/g/n
Диапазон частот Wi-Fi От 2.4 до 2.4835 ГГц
Мощность передатчика сигнала Wi-Fi не более 100 мВт
Протокол TCP / IP, SIP, RTSP
Сетевой интерфейс 1 RJ45 auto 10 / 100 M 
RS-485 1
Тревожный вход 2 каналов, тревожный вход
Тревожный выход 2
Вход питания 1, DC 12 В 
Адаптер 220/12В входит в комплект поставки.
TF-карта Макс. до 128 ГБ, версия SD 2.0 или ниже
4-х проводной интерфейс 2
Кнопка 0
Питание IEEE802.3af, стандарт PoE, DC 12 В
Потребляемая мощность не более 6 Вт
Рабочая температура минимальная не более -10 градусов
Рабочая температура максимальная не менее +50 градусов
Рабочая влажность минимальная не более 10%
Рабочая влажность максимальная не менее 90%
Установка: Накладная
	Штука
	3

	2
	Замок электромагнитный с уголком
	Функционал: Электромагнитный замок
Категория по применению: для СКУД / для дверей / для улицы
Степень защиты: не ниже IP67
Усилие удержания: не менее 400 кг.
Тип установки: накладной
Напряжение питания, В: 11,5 - 14,5
Ток потребления: не более 500 мА
Тип замка: нормально открытый
В комплекте должен быть уголок
Материал корпуса: металл
Цвет корпуса: коричневый
	Штука
	3

	3
	Доводчик с рычагом
	Регулируемое усилие закрывания EN 2,3,4,5
Подходит для противопожарных дверей
Универсальный для левых и правых дверей
Скорость закрывания и дохлоп регулируются в двух диапазонах
Тип гидравлический
Монтаж: верхний
Max ширина двери: не менее 1100 мм
Максимальный вес двери не более 100 кг
Морозостойкость до -35 °С
Должна быть защита от ветра
Должен быть рычаг в комплекте
Цвет: коричневый
	Штука
	3

	4
	Комплект монтажный
	Комплект проводов, защитных труб и аксессуаров, крепежных элементов и расходных материалов, необходимых для монтажа видеодомофонов
	Штука
	1

	5
	Монтаж и настройка оборудования
	Монтаж и настройка видеодомофонов и дополнительного оборудования, прокладка кабелей, включая подземную прокладку. Открытая проводка не допускается. По зданию прокладка производится в кабель-канале. Уличная прокладка производится в герметичной ПНД-трубе, все соединения трубы производятся только при помощи герметичных муфт. Глубина траншеи при прокладке – не менее 40см. Обязательное устройство песчаной подушки, а так же восстановление газонного покрытия и тротуарной плитки (асфальтированного покрытия).
	Услуга
	1



