Наименование программного продукта	Гектор: Сметчик-строитель	
Наименование редакции сметных нормативов	Дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты приказов об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам	ГЭСН 2022 (приказ Минстроя РФ 1046/пр от 30.12.2021 г.), дополнение 1 (приказ Минстроя РФ 378/пр от 18.05.2022 г.), дополнение 2 (приказ Минстроя РФ № 703/пр от 26.08.2022), дополнение 3 (приказ Минстроя РФ № 905/пр от 26.10.2022), дополнение 4 (приказ Минстроя РФ № 1133/пр от 27.12.2022), дополнение 5 (приказ Минстроя РФ № 84/пр от 10.02.2023), дополнение 6 (приказ Минстроя РФ от 11.05.2023 № 335/пр), дополнение 7 (приказ Минстроя РФ от 02.08.2023 № 551/пр), дополнение 8 (приказ Минстроя РФ от 14.11.2023 № 817/пр), дополнение 9 (приказ Минстроя РФ от 16.02.2024 № 102/пр), дополнение 10 (приказ Минстроя РФ от 13.05.2024 № 323/пр), дополнение 11 (приказ Минстроя РФ от 09.08.2024 № 524/пр), дополнение 12 (приказ Минстроя РФ от 07.11.2024 № 747/пр), дополнение 13 (приказ Минстроя РФ от 07.02.2025 № 69/пр), дополнение 14 (приказ Минстроя РФ от 19.05.2025 № 299/пр), дополнение 15 (приказ Минстроя РФ от 14.08.2025 № 490/пр), дополнение 16 (приказ Минстроя РФ от 12.11.2025 № 696/пр), дополнение 17 (приказ Минстроя РФ от 17.02.2026 № 91/пр), дополнение 18 (приказ Минстроя РФ от 15.05.2026 № 301/пр)	
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 20l9 г. № З26/пр		
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22 (1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 20l6 г. № 1452		
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы		
Наименование субъекта Российской Федерации	Московская область	
Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

ФИЦ ПХФ и  МХ РАН

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 26-07-11

Текущий ремонт кровли корпуса 1/6 в осях "Г- И/1-8", "Г-А/15-22".

Составлен ресурсно-индексным методом
Основание 

Составлен(а) в текущем уровне цен 2-й кв 2026 года

Сметная стоимость	540.444 тыс.руб.		Средства на оплату труда рабочих	110.329 тыс.руб.	
в том числе:			Средства на оплату труда машинистов	1.138 тыс.руб.	
строительных работ	486.335 тыс.руб.		Нормативные затраты труда рабочих	209.99 чел.час	
монтажных работ	54.109 тыс.руб.		Нормативные затраты труда 
машинистов	1.73 чел.час	
оборудования	- тыс.руб.				
прочих затрат	- тыс.руб.				

NN пп	Обоснование	Наименование работ	Единица	Количество	Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.  	
		и затрат	измерения	на единицу измерения	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Раздел 1. Ремонт кровли в осях "Г-И/1-8".	
1	ГЭСНр 58-01-003-01	Частичная разборка мелких покрытий  из листовой стали: КОНЬКОВ с СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ	100 м	0.455		0.455						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.761575					2 243.04	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	9.1	1.15	4.761575			471.07	1	2 243.04	
	2	ЭМ									0.63	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-060	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0.12	1.15	0.06279	6.62	1.51	10.00	1	0.63	
	999-9900                                                        	Строительный мусор	т                                                                               	0.12	1	0.0546						
		Итого прямые затраты									2 243.67	
	999-9900	Строительный мусор	т	0.12	1	0.0546			0	1	0.00	
		ФОТ									2 243.04	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					2 018.74	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					1 031.80	
		Всего по позиции					11 635.61		5 294.20	
2	ГЭСН 46-04-008-02	Разборка покрытий кровель из профлиста	100 м2	2.258		2.258						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			22.279686					10 495.29	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1.15	22.279686			471.07	1	10 495.29	
	2	ЭМ									84.41	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	1.15	4.881796	11.45	1.51	17.29	1	84.41	
		Итого прямые затраты									10 579.70	
		ФОТ									10 495.29	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					9 550.71	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					5 457.55	
		Всего по позиции					11 332.14		25 587.96	
3	ГЭСНм 38-01-006-07	Изготовление вручную: листовые конструкции массой до 0,5 т (желоба, лотки и пр.): Желоб(ендова)=1шт шириной 3000мм  по 10,5м	т	0.1207		0.1207						
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23.4158					13 256.62	
	1-100-38	Средний разряд работ 3,8	чел.-ч	194	1	23.4158			566.14	1	13 256.62	
	2	ЭМ									1 893.67	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.4828					291.60	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.5	1	0.06035			1 582.31	1	95.49	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.5	1	0.06035			777.91	1	46.95	
	91.06.03-062	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1.37	1	0.165359	13.44	1.51	20.29	1	3.36	
	91.14.02-002	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т	маш.-ч	0.5	1	0.06035			773.36	1	46.67	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.5	1	0.06035			579.11	1	34.95	
	91.17.04-011	Аппараты сварочные автоматические, сварочный ток до 1250 А	маш.-ч	66.3	1	8.00241			199.29	1	1 594.80	
	91.17.04-042	Аппараты для газовой сварки и резки	маш.-ч	1.8	1	0.21726	4.35	1.23	5.35	1	1.16	
	91.21.12-002	Ножницы листовые кривошипные гильотинные	маш.-ч	2.1	1	0.25347	143.61	1.41	202.49	1	51.33	
	91.21.16-014	Прессы листогибочные кривошипные 1000 кН (100 тс)	маш.-ч	3	1	0.3621	187.58	1.42	266.36	1	96.45	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	3	1	0.3621			579.11	1	209.70	
	91.21.22-194	Машины листогибочные специальные (вальцы)	маш.-ч	1.4	1	0.16898	21.94	1.19	26.11	1	4.41	
	4	М									706.23	
	01.3.02.08-0001	Кислород газообразный технический	м3	1.1	1	0.13277			114.97	1	15.26	
	01.3.02.09-0022	Пропан-бутан смесь техническая	кг	0.3	1	0.03621	41.38	1.41	58.35	1	2.11	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.374	1	0.0451418			7.46	1	0.34	
	01.7.11.07-0227	Электроды сварочные для сварки низколегированных и углеродистых сталей УОНИ 13/45, Э42А, диаметр 4-5 мм	кг	47.6	1	5.74532	155.63	0.77	119.84	1	688.52	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									16 148.12	
	421/пр_2020_п.75_пп.а	Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы 2%	%	2.00		0.468316					265.13	
	08.3.05.05-0051	Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,5 мм	т	1	1	0.1207			79 936.57	1	9 648.34	
		ФОТ									13 548.22	
	Пр/812-080.0-1	НР 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	90		90					12 193.40	
	Пр/774-080.0	СП 080.0 Изготовление технологических металлических конструкций в условиях производственных баз	%	45		45					6 096.70	
		Всего по позиции					367 453.91		44 351.69	
4	ГЭСН 12-01-038-01	Устройство на скатной кровле с покрытием из профлиста: разжелобков (ендов) шириной 3000мм и длиной 10,5м. ПРИМ.	100 м	0.105		0.105						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			19.8101243					10 830.19	
	1-100-35	Средний разряд работ 3,5	чел.-ч	142.66	1.3225	19.8101243			546.7	1	10 830.19	
	2	ЭМ									67.28	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0799969					51.34	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.2	1.4375	0.0301875			1 582.31	1	47.77	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.2	1.4375	0.0301875			777.91	1	23.48	
	91.06.06-045	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 15 м	маш.-ч	0.1	1.4375	0.0150938	27.25	1.57	42.78	1	0.65	
	4-100-030	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 3.00	чел-ч.	0.1	1.4375	0.0150938			514.28	1	7.76	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.23	1.4375	0.0347156			543.33	1	18.86	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.23	1.4375	0.0347156			579.11	1	20.10	
	4	М									9 043.49	
	01.7.06.03-1002	Ленты герметизирующие самоклеящиеся для стыков ендов кровли, окрашенные, ширина 140 мм	м	18.25	1	1.91625	885.33	1.54	1 363.41	1	2 612.63	
	01.7.06.03-1014	Полоса поролоновая с самоклеящимся слоем для ендовы и антиадгезионной пленкой, ширина 30 мм, высота 60 мм	10 м	20.35	1	2.13675	1 451.81	1.54	2 235.79	1	4 777.32	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.0046	1	0.000483	215 311.97	1.30	279 905.56	1	135.19	
	01.7.15.14-0181	Шурупы самонарезающие стальные оксидированные с потайной головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 2,5 мм, длина 25 мм	т	0.0008	1	0.000084	221 231.47	1.30	287 600.91	1	24.16	
	12.1.03.10-0001	Желоб (ендова) алюминиевый, окрашенный, размеры 1450х500 мм	шт	0	1	0	1 063.13	1.07	1 137.55	1	0.00	
	12.1.03.10-0005	Скобы Г-образные для ендовы, размеры 200х150х40 мм	100 шт	4	1	0.42	3 324.85	1.07	3 557.59	1	1 494.19	
		Итого прямые затраты									19 992.30	
		ФОТ									10 881.53	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					10 674.78	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					5 272.10	
		Всего по позиции					342 277.93		35 939.18	
5	ГЭСН 12-01-033-02	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения средней сложности с установкой  КОНЬКОВ.	100 м2	2.058		2.058						
	421/пр_2020_п.58_пп.б	применение сметных норм, включенных в сборники гэсн, фер (тер), при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			103.5064412					55 244.49	
	1-100-33	Средний разряд работ 3,3	чел.-ч	38.03	1.3225	103.5064412			533.73	1	55 244.49	
	2	ЭМ									1 113.33	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			1.0945988					751.52	
	91.05.01-017	Краны башенные, грузоподъемность 8 т	маш.-ч	0.06	1.4375	0.1775025			1 040.72	1	184.73	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.06	1.4375	0.1775025			777.91	1	138.08	
	91.05.05-015	Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т	маш.-ч	0.14	1.4375	0.4141725			1 582.31	1	655.35	
	4-100-060	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 6.00	чел-ч.	0.14	1.4375	0.4141725			777.91	1	322.19	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.17	1.4375	0.5029238			543.33	1	273.25	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.17	1.4375	0.5029238			579.11	1	291.25	
	4	М									1 603.36	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	5.018	1	10.327044			7.46	1	77.04	
	01.7.15.08-0011	Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	т	0.0007	1	0.0014406	199 827.16	1.30	259 775.31	1	374.23	
	01.7.15.14-0083	Шурупы самонарезающие стальные оцинкованные кровельные с шестигранной головкой и шайбой, наконечник сверло, диаметр 4,8 мм, длина 50 мм	т	0.002	1	0.004116	215 311.97	1.30	279 905.56	1	1 152.09	
	08.1.02.07                                                      	Дополнительные элементы кровли из профлиста: коньки, разжелобки и проч.	шт                                                                              	0	1	0						
	08.3.09.01	Стальной гнутый профиль (профилированный настил)	т	0	1	0						
		Итого прямые затраты									58 712.70	
	08.3.09.01-0113	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7	м2	123.61516	1	254.4			529.91	1	134 809.10	
		ФОТ									55 996.01	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					54 932.08	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					27 130.07	
		Всего по позиции					133 908.63		275 583.95	
Раздел 2. Ремонт кровли в осях "Г-А/15-22".	
6	ГЭСН 46-04-008-02	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. (На не полный состав работ  К=0,3). ПРИМ.	100 м2	0.72		0.72						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	Поправка введена пользователем	Поправка введена пользователем
ОТ=0.3, ЭМ=0.3, М=0.3, ОТм=0.3, ЗТ=0.3, ЗТм=0.3										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			7.10424					1 003.98	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	8.58	1.15	7.10424			471.07	0.3	1 003.98	
	2	ЭМ									8.07	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0					0.00	
	91.06.03-055	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	1.88	1.15	1.55664	11.45	1.51	17.29	0.3	8.07	
		Итого прямые затраты									1 012.05	
		ФОТ									1 003.98	
	Пр/812-040.2-1	НР 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91					913.62	
	Пр/774-040.2	СП 040.2 Реконструкция - разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52					522.07	
		Всего по позиции					3 399.64		2 447.74	
7	ГЭСН 12-01-041-01	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила. ПРИМ.	100 шт	5.4		5.4						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			23.4117					12 040.17	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.77	1.15	23.4117			514.28	1	12 040.17	
	2	ЭМ									33.74	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0621					35.96	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.15	0.0621			543.33	1	33.74	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.15	0.0621			579.11	1	35.96	
	4	М									33.50	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	4.4901			7.46	1	33.50	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.30	54.22	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.30	562.58	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.30	444.31	1	0.00	
	01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6,3 мм, длина 55 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									12 143.37	
	01.7.15.14-0303	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 6,3 мм, длина 90 мм	100 шт	1	1	5.4	334.82	1.30	435.27	1	2 350.46	
		ФОТ									12 076.13	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					11 846.69	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					5 850.88	
		Всего по позиции					5 961.37		32 191.40	
8	ГЭСНр 58-01-009-01	Промазка  свищей в покрытии из кровельной стали	100 м2	1.92		1.92						
	421/пр_2020_прил.10_т.5_п.11_гр.	капитальный ремонт объектов капитального строительства: учет снижения производительности труда: производство ремонтно-строительных работ на предприятиях, где в силу режима секретности и (или) внутриобъектового режима применяются специальный допуск, специальный пропуск и другие ограничения для рабочих
ОТ=1.15, ЭМ=1.15, ОТм=1.15, ЗТ=1.15, ЗТм=1.15										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			6.33696					2 985.15	
	1-100-20	Средний разряд работ 2,0	чел.-ч	2.87	1.15	6.33696			471.07	1	2 985.15	
	4	М									0.00	
	14.4.02.04-0142	Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный	кг	0	1	0	79.88	1.42	113.43	1	0.00	
	14.5.02.02-0101	Мастика-замазка защитная на акриловой основе, универсальная	кг	0	1	0	46.06	1.75	80.61	1	0.00	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0	1	0	60 697.21	1.22	74 050.6	1	0.00	
	01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	0	1	0						
		Итого прямые затраты									2 985.15	
	01.2.03.03-0122	Мастика битумно-полимерная гидроизоляционная, кровельная, для строительных конструкций и устройства (ремонта) кровли, холодная, готовая к применению, диапазон температур от -20 до +40 °C, прочность сцепления с металлом/бетоном не менее 0,9/0,6 МПа, расход для гидроизоляции/устройства кровли 2,5-3,5/3,8-5,7 кг/м2 при толщине слоя покрытия 2 мм	кг	6.25	1	12	154.29	1.75	270.01	1	3 240.12	
		ФОТ									2 985.15	
	Пр/812-092.0-1	НР 092.0 Крыши, кровли	%	90		90					2 686.64	
	Пр/774-092.0	СП 092.0 Крыши, кровли	%	46		46					1 373.17	
		Всего по позиции					5 356.81		10 285.07	
9	ГЭСН 12-01-041-01	Закрепить по периметру кровли все листы на заклёпки вытяжные 4х10.  Стыки крепятся на 500мм от края через 100мм. ПРИМ.	100 шт	1		1						
	методика приказ 421/пр п.58б	применение расценок на строительные и специальные строительные работы при производстве ремонтно-строительных работ
ОТ=1.15, ЭМ=1.25, ОТм=1.25, ЗТ=1.15, ЗТм=1.25										
	1	ОТ (ЗТ)	чел.-ч			4.3355					2 229.66	
	1-100-30	Средний разряд работ 3,0	чел.-ч	3.77	1.15	4.3355			514.28	1	2 229.66	
	2	ЭМ									6.79	
		ОТм (ЗТм)	чел.-ч			0.0125					7.24	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1.25	0.0125			543.33	1	6.79	
	4-100-040	ОТм (ЗТм) Средний разряд машинистов 4.00	чел-ч.	0.01	1.25	0.0125			579.11	1	7.24	
	4	М									6.20	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	0.8315	1	0.8315			7.46	1	6.20	
	01.7.15.07-0014	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт	0	1	0	41.71	1.30	54.22	1	0.00	
	01.7.15.11-0027	Шайбы стальные кровельные, диаметр 50 мм	100 шт	0	1	0	432.75	1.30	562.58	1	0.00	
	01.7.15.14-0301	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 4,8 мм, длина 70 мм	100 шт	0	1	0	341.78	1.30	444.31	1	0.00	
	01.7.15.08-1016	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт	0	1	0						
		Итого прямые затраты									2 249.89	
	01.7.15.08-1016	Заклепки вытяжные из нержавеющей стали, стандартный бортик, диаметр 4,0 мм, длина 10 мм	100 шт	1	1	1	194.96	1.30	253.45	1	253.45	
		ФОТ									2 236.90	
	Пр/812-012.0-1	НР 012.0 Кровли	%	109	0.9	98.1					2 194.40	
	Пр/774-012.0	СП 012.0 Кровли	%	57	0.85	48.45					1 083.78	
		Всего по позиции					5 781.52		5 781.52	
Раздел 3. Мусор.	
10	ФСБЦ 47-1	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	1т	1.38		1.38			1 233.76	1	1 702.59	
		Всего по позиции							1 702.59	
11	ФСБЦ 01-20-1-01-0040	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 40 км	1т	1.38		1.38			735.83	1	1 015.45	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	1.811594	1	2.5			1 122.44	1	2 806.11	
		Всего по позиции							3 821.56	
			
		ВСЕГО по смете
в том числе					442 986.86	
		   Всего прямые затраты
   в том числе					282 157.70	
		   оплата труда (ОТ)					110 328.59	
		   эксплуатация машин и механизмов					3 207.92	
		   оплата труда машинистов (ОТм)					1 137.66	
		   материальные ресурсы					161 959.38	
		   перевозка					5 524.15	
		Всего ФОТ					111 466.25	
		Всего накладные расходы					107 011.06	
		Всего сметная прибыль					53 818.12	
                                            Налог на добавленную стоимость 22%				97 457.11	
		
ИТОГО	
540 443.97