ВЕДОМОСТЬ ОБЪЁМОВ РАБОТ
(приложение к  локальному сметному расчету № 26-07-11)

на	Текущий ремонт кровли корпуса 1/6 в осях "Г- И/1-8", "Г-А/15-22".	
	(наименование работ и затрат, наименование объекта)	

Основание: служебная записка 
N п/п	Наименование работ	Ед.
изм.	Кол-во	Ссылка на чертежи, спецификации	Формулы подсчета объемов, расхода материалов и т.д.	

1	2	3	4	5	6	
Раздел 1. Ремонт кровли в осях "Г- И/1-8".	
1	Частичная разборка мелких покрытий  из листовой стали: КОНЬКОВ с СОХРАНЕНИЕМ МАТЕРИАЛОВ	м	45.5			
2	Разборка покрытий кровель из профлиста	м2	225.8			
3	Изготовление вручную: листовые конструкции массой до 0,5 т (желоба, лотки и пр.): Желоб(ендова)=1шт шириной 3000мм  по 10,5м	т	0.1207			
4	Устройство на скатной кровле с покрытием из профлиста: разжелобков (ендов) шириной 3000мм и длиной 10,5м. 	м	10.5			
5	Монтаж кровли из профилированного листа для объектов непроизводственного назначения средней сложности с установкой  КОНЬКОВ.	м2	205.8			
Раздел 2. Ремонт кровли в осях "Г-А/15-22".	
6	Демонтаж кровельных гвоздей 4х80мм. 	м2	72			
7	Монтаж  саморезов 6,3х90 на существующей кровле из профнастила.	шт	540			
8	Промазка  свищей в покрытии из кровельной стали	м2	192			
9	Закрепить по периметру кровли все листы на заклёпки вытяжные 4х10.  Стыки крепятся на 500мм от края через 100мм. 	шт	100			
Раздел 3. Мусор.	
10	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную	т	1.38			
11	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 10 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным) дорожным покрытием на расстояние 40 км	т	1.38