Приложение 
к электронной версии контракта 
 № ________________________
от «____» _______ 2026 г.

Техническое задание
1. Наименование работ: поставка комплекта автоматического шлагбаума.
2. Заказчик: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Место поставки: 109992, г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 2.
3. Цель и назначение работ
3.1. обеспечение охраны территории объекта, имущества, оборудования и других
3.2. материальных ценностей от несанкционированного доступа и противоправных действий;
3.3. обеспечение безопасности;
3.4. организация проезда автотранспорта через шлагбаумы с возможностью автоматического открывания и закрывания шлагбаума.
4. Технические требования Came G6000 Classico шлагбаум автоматический 6.85 м:
4.1. Шлагбаум должен иметь самоблокирующийся редуктор, который блокирует стрелу как в открытом, так и в закрытом состоянии. В случае отсутствия электропитания стрела шлагбаума может быть поднята или опущена вручную. Механизм разблокировки должен находиться снаружи.
4.2. Шлагбаум должен иметь возможность интеграции с системами контроля доступа управления по радиоканалу с помощью брелка-передатчика.
4.3. Блок управления должен позволять регулировать скорость движения стрелы в начале и конце цикла, а так же остановку или реверс шлагбаума в случае обнаружения препятствия.
4.4. Работы:
4.5. Демонтаж автоматического шлагбаума CAME GARD 4000.
4.6. Монтаж комплекта автоматического шлагбаума CAME GARD 6000
4.7. Пуско - наладочные работы.
5. Технические Характеристики:
5.1. В состав комплекта автоматического шлагбаума CAME GARD 6000 входит: Came G0601 Стрела - 1шт., Came G6000 тумба - 1 шт., Came G0461 наклейки светоотражающие - 1 шт., Came G0603 накладки резиновые на стрелу - 1 шт., WA11C опора телескопическая для стрелы - 1 шт., Came AF43S (001AF43S) радиоприемник встраиваемый - 1 шт., CAME TOP42FGN (806TS-0300) пульт-брелок 2-х канальный - 1 шт., CAME 001DIR10 фотоэлементы - 1 шт., Came 001A5000A привод для распашных ворот линейный до 1000 кг. - 1шт.
6. Требования к поставке.
Поставка должна производиться в рабочее время.
Работы по монтажу оборудования должны проводиться за счет Поставщика.
Проводить монтаж оборудования в соответствии с требованиями завода-изготовителя, техническими требованиями. Организация должна иметь необходимые лицензии и
сертификаты на право проведения работ по монтажу данного оборудования.
7. Гарантийные обязательства.
Поставщик предоставляет Заказчику полную гарантию на поставленный Товар и выполненные работы по монтажу в течение 12 месяцев со дня подписания Акта выполненных работ.
8. Сроки поставки и срок действия контракта
С даты заключения контракта 20 календарных дней. Срок действия контракта до 30.09.2026.
9. Порядок оплаты
Оплата по настоящему Контракту осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, указанный в настоящем Контракте, в течение 10 рабочих дней после подписания Сторонами Акта выполненных работ товара на основании счета и товарной накладной (УПД).
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Спецификация
	

	№
	Наименование товара, работ, услуг
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена руб.
	Сумма руб.

	1
	Комплект автоматического шлагбаума
	комп.
	1
	    383 695,00   
	    383 695,00   

	2
	Демонтаж автоматического шлагбаума
	шт.
	1
	26 100,00
	26 100,00

	
	
	
	
	Итого:
	    409 795,00   



Валюта рубль Российской Федерации. 
*Указанная значение цены за единицу будет снижено пропорционально поданному ценовому предложению участника закупочной сессии, с которым заключается контракт при этом, в случае если при делении на коэффициент снижения образуется более двух значений после запятой, то округление происходит в меньшую сторону.
**Количество будет определенно по итогам закупочной сессии путем деления максимальной цены контракта на поданное ценовое предложение участника закупочной сессии.
Итоговая стоимость является твердой и определяется на весь срок исполнения обязательств сторон.

