Приложение № 1
к Контракту _________________


Описание объекта закупки/Техническое задание 
Поставка счетчиков узла учета теплоснабжения

1. Общие положения
· Наименование объекта закупки: «Поставка счетчиков узла учета теплоснабжения
· Цель: обеспечение коммерческого учёта тепловой энергии и теплоносителя на объекте заказчика. 
· Место выполнения работ: Московская обл. г.о. Лосино-Петровский, п. Юность, тер.санатория им. Горького
· Сроки: с момента заключения контракта до 30 сентября 2026 г.
2. Требования к объекту закупки (узлу учёта)
· Соответствие нормативным актам. Узел должен соответствовать:
· Постановлению Правительства РФ от 18.11.2013 № 1034 «О коммерческом учёте тепловой энергии, теплоносителя»; 
· Приказу Минстроя России от 17.03.2014 № 99/пр (Методика коммерческого учёта); 
· Действующим ГОСТам, СП, правилам учёта тепловой энергии. 
· Состав узла.  Обязательные компоненты: тепловычислитель, первичные преобразователи расхода (расходомеры), термопреобразователи сопротивления, архивирующее устройство, запорная арматура, элементы обвязки.
	№
	Тип счетчика
	Единицы измерения
	Количество

	1
	ВСТН-125 счетчик горячей воды с имп. выходом
	Шт.
	3

	2
	ВСТН-100 счетчик горячей воды с имп. выходом
	Шт.
	1

	3
	Тепловычислитель ВТЭ-2 П140М/141М с модулем МСВП 485
	Комплект
	2

	4
	Первичные датчика тепловычислителя
	Комплект
	2

	5
	Монтажные работы с сопутствующими материалами и оборудованием необходимым для монтажа
	Усл.ед
	1



· Состояние товара.  «Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в употреблении, не восстановленным)
· Документация. В комплект должны входить: технический паспорт, свидетельства о первичной поверке (с действующими клеймами), сертификаты соответствия.
3. Требования к работам (монтажу и наладке)
· Квалификация персонала. Работы должны выполняться специалистами с соответствующей квалификацией и допусками. 
· Соблюдение норм. Монтаж должен проводиться в соответствии с техническими условиями, СП, правилами охраны труда, пожарной и электробезопасности. 
· Согласование. Перед началом работ Поставщик согласовывает с заказчиком график, точки подключения, схему монтажа. 
· Пусконаладочные работы.  Поставщик обязан произвести настройку оборудования, проверить корректность измерений.
· Ввод в эксплуатацию. Поставщик организует оформление акта ввода узла в коммерческую эксплуатацию (в том числе с участием теплоснабжающей организации). 
4. Условия контракта и дополнительные требования
· Гарантийные обязательства.  Гарантийный срок (не менее 12 месяцев на оборудование и 2 года на монтажные работы с момента подписания акта ввода) и объём гарантий (При обнаружении дефектов Товара в период гарантийного срока, возникших по независящим от Заказчика причинам, Поставщик обязан за свой счет устранить дефекты либо заменить Товар ненадлежащего качества новым в срок 5 (пять) рабочих дней с момента получения письменного уведомления от Заказчика (в том числе посредством факсимильной связи с последующим направлением оригинала). Гарантийный срок на Товар в данном случае продлевается на период устранения дефектов.).
· Обучение. Поставщик обязан провести инструктаж сотрудников заказчика по эксплуатации узла. 

