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УТВЕРЖДАЮ
       Специалист по закупкам ФГБУ ПОО 
     «ГУОР г. Бронницы МО»
________________Астудина Е.Н.
(утверждено установленным порядком)
«______» ____________2026_ г


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
Текущий ремонт водосточной системы 
(по адресу: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.53 (здание училища), ул. Красная, д.14 «а», здание «МВЦ»

1. Общая информация об объекте закупки.

Место выполнения работ: Московская область, г. Бронницы, ул. Красная д.53 - здание государственного училища олимпийского резерва, площадью 928,3 кв.м (кадастровый номер объекта 50:62:0010108:45), Московская область, г. Бронницы, ул. Красная, д.14 «а», здание «МВЦ». 
КТРУ: отсутсвует 
          ОКПД2 – 43.91.19.120 — «Работы строительные по монтажу водосточных желобов, труб, кровельных сливов, а также по устройству плиточных и металлических сливов»
           Цель выполнения работ: произвести монтаж водосточной системы, снегозадержателей, карнизных планок (капельник) для желобов и капельников в месте излома кровли по всей ее длине. 
Сроки выполнения работ: 
Подрядчик обязан согласовать график работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента заключения контракта.
Окончание работ – Подрядчик обязан выполнить работы в течение 20 рабочих дней, с момента заключения контракта.
Работы выполняются в дневное время с 9.00 до 18.00 в рабочие дни.

2. Основные положения по организации работ.

При выполнении работ Подрядчик обязан руководствоваться требованиями следующих нормативных правовых и технических актов:
Работы должны быть выполнены в соответствии с настоящим техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил. Полный перечень работ с указанием их объема определяется таблица №1, и включает в себя, в том числе:
-  выезд замерщика, для уточнения размеров по обоим адресам; 
2.1 Выполнение работ по адресу: МО, г. Бронницы, ул. Красная, д.53.
- демонтаж старых 3-х водосточных труб на высоте 4,5 метра, кронштейны желобов -  13 шт.
- поставка и установка водосточной системы на одну сторону здания согласно перечня продукции: желоба – 11 шт; Соединитель желоба – 10 шт; Кронштейн желоба – 33 шт; Кронштейн желоба полоса – 19 шт; Труба водостока – 8 шт, Воронка – 5 шт; муфта трубы соединительная – 5 шт; Колено трубы 45 градусов – 18 шт; Колено сливное – 5 шт; заглушка желоба 6 шт; хомут трубы  - 26 шт; Монтажный комплект для хомута пластикового водостока – 26 шт; саморезы для крепления крюков водостока 200 шт.
- поставка и установка снегозадержателей на кровлю на высоте 4,5 метра по обе стороны здания – 10 шт
- поставка и установка карнизной планки (капельника) в водосток с двух сторон   - 31 шт
- поставка и установка карнизной планки в излом крыши с двух сторон по всей длине крыши – 31 шт
- поставка и установка отливов на 4-х окнах с наружи здания – 4 шт
- Демонтаж с другой стороны здания 2-х желобов и установка на их место 2-х новых желобов. 
- уборка и вывоз строительного мусора.

2.2 Выполнение работ по адресу: МО, г. Бронницы, ул. Красная, д.14 «а», здание «МВЦ».
      Демонтаж старых 3-х водосточных металлических труб с двух сторон здания, кронштейн желоба – 5 шт.
- поставка и установка водосточной системы на одну сторону здания согласно перечня продукции на 16 пог.м. крыши, при высоте здания 4,9 метра: желоба – 6 шт;  Кронштейн желоба – 47 шт; Труба водостока – 5 шт, Воронка – 2 шт; муфта трубы соединительная – 2 шт; Колено трубы 45 градусов – 4 шт; Колено сливное – 2 шт; заглушка желоба -  2 шт; соединитель желобов – 5 шт; хомут трубы  - 14 шт; Монтажный комплект для хомута пластикового водостока – 14 шт; саморезы для крепления крюков водостока 100 шт.
- уборка и вывоз строительного мусора.
     Поставка и установка водосточной системы на одну сторону здания согласно перечня продукции на 19 пог.метра крыши и высоте от земли 5,2 метра:  желоба – 7 шт;   Кронштейн желоба полоса – 54 шт; Труба водостока – 5 шт, Воронка – 2 шт; муфта трубы соединительная – 2 шт; Колено трубы 45 градусов – 4 шт; Колено сливное – 2 шт; заглушка желоба -  4 шт; соединитель желобов – 11 шт; хомут трубы  - 26 шт; Монтажный комплект для хомута пластикового водостока – 26 шт; саморезы для крепления крюков водостока 100 шт.
- уборка и вывоз строительного мусора.


Таблица №1

	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	Снегозадержатель

[image: ]









	шт
	Название - Оптима плюс
Производитель: Grand Line
Тип - трубчатый
Материал - оцинкованная сталь
Длина - 3000 мм
Цвет зеленый мох RAL-6005
Кровельное покрытие металлочерепица
Комплектация: 
· труба для снегозадержателя универсального Оптима RAL 6005,d-25 3 м - 2 шт
· кронштейн снегозадержателя универсальный Zn(180 г/м²) /RAL6005 - 4 шт
· саморез 8х60 - 8 шт
· резиновый уплотнитель ЭПДМ - 16 шт
· заглушка D 25 - 4 шт


	10

	2
	Кронштейн желоба 
[image: ]

	шт
	 Классика 
Название – классика полоса для желоба ПВХ 120
Производитель -  Grand Line 
Материал – металл
Цвет -  белый (RAL 9003

	73

	3
	Кронштейн для желоба
[image: ]
	шт
	Слайдер классика 
Размер 120 мм
Материал – ПВХ
 Производитель -  Grand Line
	80

	4
	Соединитель желобов [image: ]
	шт
	Классика
Материал – ПВХ
Цвет - RAL 9003 белый
Для желоба диаметром 120 мм
Производитель -  Grand Line
	21

	5
	Заглушки для желоба 
	шт
	Классика
Для желоба 120 мм
Материал – ПВХ
Производитель -  Grand Line
Цвет - RAL 9003 белый

	10









	6
	Воронка
[image: ]
	шт
	Классика
Производитель -  Grand Line
Цвет - RAL 9003 белый
Материал – ПВХ
Размер- для желоба 120и выходом 90 мм

	9

	7
	Водосточная труба
	шт
	Цвет - RAL 9003 белый
Производитель -  Grand Line
 Цвет - RAL 9003 белый
 Размер – диаметр 90 мм, длина 3 метра
Материал - ПВХ




	17

	8
	Колено трубы 45 градусов
[image: ]
	шт
	
Цвет - RAL 9003 белый
Производитель -  Grand Line
Материал – ПВХ
Размеры – диаметр 90 мм, угол наклона 45 градусов

	26

	9
	Колено сливное
	шт
	Размер – диаметр 90 мм
Цвет - RAL 9003 белый
Производитель -  Grand Line
Материал – ПВХ


	9

	10
	Муфта трубы соединительная
	
	Материал-ПВХ
Производитель -  Grand Line
Цвет - RAL 9003 белый
Размеры- 90 мм

	9

	11
	хомут для водосточной трубы
[image: Хомут трубы пластиковый d80 мм Docke Standard пломбир RAL 9003]
	шт
	Kliker Премиум
Цвет - RAL 9003 белый
Производитель -  Grand Line

Материал – ПВХ
В индивидуальной упаковке
	54

	12
	Монтажный комплект М8х160 для хомута Kliker пластикового водостока
	
	В комплект входит установочный крепеж: гайка М8 – 2 шт
Шпилька сантехническая М8-160 мм
Дюбель пластиковый – 10х50 мм.
	54

	13
	Саморез для крепления крюков водостока (PZ 5,0 х 40),желтый цинк
	шт
	
	400 

	
	
	
	
	

	14
	Карнизная планка (капельник) для водостока
	шт
	Размер: 150х60х2000 мм
Цвет: RAL-  6005 Толщина металла – 0,45 мм
Цинкование – от 160г/м.кв
Полимерное покрытие – 20-50 мкм

	31

	15
	Карнизная планка
	шт
	Размер: 200х200х2000 мм
Цвет: RAL-6005
Толщина металла – 0,45 мм
Цинкование – от 160г/м.кв
Полимерное покрытие – 20-50 мкм


	31

	16
	Саморез кровельный  с пресс - шайбой
	шт
	Размеры 4,8 х 50 мм
RAL- 6005
Шлиц – внешний шестигранник
Покрытие – порошковая краска
	250

	17
	Отлив на окно снаружи
	шт
	Материал: нержавеющая сталь
Размеры: Длина 176 х 17 см
	1

	18
	Отлив на окно снаружи
	шт
	Материал: нержавеющая сталь
Размеры: Длина 177х17 см
	1

	19
	Отлив на окно снаружи
	шт
	Материал: нержавеющая сталь
Размеры: Длина 50х17 см
	2шт





















Качество, наименование и объем выполняемых работ, применяемых материалов должно соответствовать таблице №1.

Подрядчик приступает к проведению демонтажных работ на участке объектов при условии доставки на

объекты материалов для выполнения работ, предусмотренных таблице №1 в объеме необходимом для завершения работ на данном               участке работ.


Все работы должны быть выполнены:                                                                                                                 
- из материалов и с использованием оборудования и техники Подрядчика;  
- материалы приобретаются и доставляются  Подрядчиком за свой счет;  
- надлежащее хранение материала на строительной площадке Подрядчик обеспечивает за свой счет и на свой риск.   
                                               
Все материалы, изделия, используемые для проведения работ, должны:
-быть новыми,  не бывшими в употреблении, в ремонте, не должны находиться в залоге, под арестом или иным обременением; 
- соответствовать СНИП, СанПиН, ГОСТ, ОСТ, ТУ РФ;
-быть разрешены для применения в административных помещениях и на открытом воздухе при различных климатических условиях и для использования на территории Российской Федерации; 
-иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности и паспорта качества. 
Качество применяемых материалов и их соответствие санитарным, противопожарным и техническим характеристикам должны подтверждаться паспортами, свидетельствами, сертификатами и другими документами, установленными техническими регламентами.
Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности.

 Перед началом работ обязательно согласование с  Заказчиком образцов материалов. 
Перед началом выполнения Работ Подрядчик производит необходимые замеры с выездом на место выполнения Работ.
Заказчик  осуществляет проверку представленных материалов на соответствие их условиям Контракта.
	При применении материалов, не соответствующих вышеуказанных нормам и требованиям Заказчик оставляет за собой право на предъявление претензий с применением штрафных санкций за нарушение условий Контракта.
2.1. Акт допуска на объект оформляется на период производства работ. 
Организация доступа на территорию, продолжительность рабочего времени должны быть согласованы с Заказчиком до начала производства работ.
До начала производства работ, в течение 3 (трёх) рабочих дней, Подрядчику необходимо предоставить:
- приказ о назначении ответственных лиц за выполнение работ по текущему ремонту;
- список работников, которые будет задействованы в работах с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных каждого работника.
Подрядчик обязан вести и обеспечить наличие на объекте:
- журнал по прохождению инструктажа по технике безопасности работниками с указанием должностей фамилий и подписей работников, заверенную печатью организации и подписью руководителя и иную документацию, необходимую для выполнения работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика. Перечень документации определяется законодательством РФ.
Подрядчик обязан согласовать с Заказчиком:
- схему складирования и перемещения материалов;
Все документы должны быть заверены печатью Подрядчика и подписью директора.
Подрядчик несет ответственность за получение согласия работников, направляемых на объекты Заказчика для выполнения работ, а также за обработку персональных данных работников в соответствие с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных данных» и соблюдение миграционного законодательства на объекте (наличие разрешительных документов у иностранных граждан). 
3. Нормативные требования  к выполнению работ.
При проведении Работ, являющиеся предметом Контракта, Подрядчик обязан обеспечить выполнение правил техники безопасности, а также требований следующих документов:
Применять материалы согласно действующих ГОСТ, СНиП:
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть.2. Строительное производство» (приняты и введены в действие постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 №123);
Пожарная безопасность при проведении ремонтных работ должна обеспечиваться в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- ФЗ от 30.12.2009 №384 Технический регламент о безопасности зданий и сооружений.
            
	Приведенный перечень правил и стандартов не является исчерпывающим. В случае, если на момент подачи заявки или выполнения работ по Договору ГОСТ признан устаревшим, руководствоваться следует актуальным ГОСТ, который был принят в замену устаревшему, если признан недействительным по другим причинам, считать требования по данному ГОСТ отсутствующими.



4. Условия выполнения работ.
4.1. Подрядчик обязан обеспечить постоянное присутствие на объекте лица, осуществляющего контроль за выполнением работ и ответственного за работников Подрядчика, и технику безопасности проведения работ.
Обязательным условием является соблюдение правил внутреннего распорядка, контрольно-пропускного режима, внутренних положений, инструкций и требований администрации. Выполнение работ не должно препятствовать или создавать неудобства в работе учреждения или представлять угрозу для сотрудников Заказчика.
При осуществлении демонтажных/монтажных работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований. В процессе выполнения работ предусмотреть мероприятия, исключающие загрязнение прилегающей территории техническими отходами.
Подрядчик отвечает за строгое соблюдение правил техники безопасности, правил охраны труда при производстве работ на территории Заказчика.
Подрядчик обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работы в согласованные сроки.
Качество работ должно соответствовать требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, обеспечивающим соблюдение норм и правил при производстве работ и безопасности эксплуатации объекта. 
           Подрядчик при возникновении аварийных ситуаций, вызванных деятельностью подрядчика, Исполнитель обязан устранить недостатки собственными силами и средствами.
Подрядчик обязан: 
-  производить складирование материалов и оборудования только в пределах зоны выполнения Работ или по согласованию с Заказчиком;
- регулярно осуществлять уборку зоны выполнения Работ;
- принимать меры по недопущению загрязнения прилегающей к зоне выполнения Работ территории;
- оградить место возможного падения материалов и инструмента, а также принимать меры по недопущению падения строительных материалов и инструмента;
- пользоваться только теми вспомогательными помещениями на территории Заказчика, которые указаны Заказчиком;
- не выбрасывать мусор, в том числе строительный на территории Заказчика в мусорные баки (корзины), предназначенные для сбора мусора персоналом и лицами, посещающими Заказчика;
-  не создавать препятствий, не связанных с выполняемыми работами, влекущих ограничение доступа персонала Заказчика и лиц, посещающих Заказчика, к той или иной территории Заказчика, а также влекущих нарушение режима работы Заказчика;
4.2. Приёмку выполненных работ Заказчик производит в соответствии с нормативными документами, действующими на момент сдачи-приёмки выполненных работ по контракту, проверяет качество выполненных работ и качество используемых материалов, соответствие их сертификатам государственного стандарта и другим документам, удостоверяющим их качество.
Таблица №1 является неотъемлемой частью Технического задания и определяет объем и стоимость работ, но при этом указание на отдельные виды товаров (материалов), содержащихся в сметной документации, не являются и не могут рассматриваться как требования к товарам, предусмотренным к применению, а также не могут рассматриваться как ссылки на товарные знаки и производителей товаров. Все ссылки на производителя, страну происхождения, товарный знак, каталожные номера, артикулы являются условными и предполагают эквивалент.
По аналогичным причинам возможны расхождения в отдельных видах работ, материалов, оборудования (отсутствие в таблица №1, необходимость подбора наиболее близкого аналога). По указанным выше причинам в случае расхождения преимущество имеет Техническое задание.
В случае если настоящее извещение не содержит конкретных функциональных характеристик (потребительских свойств) для реализации целей настоящего технического задания, подходящей является любая характеристика работы или услуги, соответствующая при этом действующему законодательству, либо государственному стандарту (техническому регламенту и т.п.) и позволяющая достигнуть цели выполнения работ, установленной настоящим Техническим заданием.  Встречающиеся в технической документации, в том числе в локально сметном расчете, 
ссылки на фирменные наименования использованы исключительно для определения стоимости работ. 
5. Требования к безопасности выполняемых работ.
Подрядчик несет ответственность за создание безопасных условий труда, организационно-техническую работу по предотвращению несчастных случаев и пожарную безопасность объекта, за безопасное проведение работ, а также за ущерб, причиненный Заказчику либо третьим лицам в процессе выполнения работ, в полном объеме (ущерб подлежит возмещению в соответствие с законодательством Российской Федерации).
Складирование материалов, конструкций и оборудования должно осуществляться в соответствии с требованиями строительных норм и правил, стандартов или технических условий на материалы, изделия и оборудование.
Перед допуском своих работников  к производству работ Подрядчик обязан провести с ними инструктаж по технике безопасности. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение своими работниками требований пожарной безопасности и норм охраны труда.
На территории проведения работ запрещается курить, разводить открытый огонь, проживать рабочим на территории объекта.
Для обеспечения пожарной безопасности строительную площадку Подрядчик должен оборудовать средствами пожаротушения согласно «Правилам противопожарного режима в Российской Федерации». Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию должны быть всегда свободны.
При проведении огнеопасных ремонтных работ, необходимо соблюдение дополнительных правил противопожарной безопасности для каждого вида работ. Ответственность за безопасное проведение огнеопасных работ возлагается на Подрядчика.
На объектах должны быть в наличии материальные и технические средства для осуществления мероприятий по спасению людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Опасные места и зоны должны ограждаться и должны быть обозначены знаками безопасности и надписями установленной формы в соответствие с требованиями государственных стандартов.
6. Мероприятия по охране окружающей среды.
Подрядчик обязан при уборке строительного мусора регулярно вывозить строительный мусор с объекта по мере накопления. Сжигать мусор на территории объекта запрещено.
Складирование материалов и изделий должно осуществляться на специально отведенных площадках.
Складирование демонтированного оборудования производить в местах, согласованных с заказчиком, обеспечив место складирования ограждением.
7. Требования к сроку и объему гарантий качества работ.
Срок гарантии на выполненные Работы, на материалы и оборудование, которые использованы при выполнении  Работ, должен составлять не менее 24 (двадцати четырех) месяцев, с момента подписания Заказчиком акта приёмки выполненных работ.
Качество работ должно соответствовать всем нормам и правилам пожарной и технической безопасности, иным нормативно-правовым требованиям РФ, обеспечивающих нормальную эксплуатацию объекта.
Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного заказчиком или привлеченными заказчиком третьими лицами.
Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика. 
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