Приложение № 1
к государственному контракту 
№ ____ от «___» ______2026 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнения работ по объекту: 
«Капитальный ремонт отмостки здания бани на 10 сеток литер Н, Н1, Н2, Н3, Н4; электропроводки здания столовой (лит. Е); отмостки и крыльца здания учебного корпуса (лит. Б, Б1)»
по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Карпинского, 125

	№
 п/п
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Наименование объекта:
	Капитальный ремонт отмостки здания бани на 10 сеток литер Н, Н1, Н2, Н3, Н4; электропроводки здания столовй (лит. Е); отмостки и крыльца здания учебного корпуса (лит. Б, Б1)

	2
	Место выполнения работ:
	614012, Пермский край, г. Пермь, Индустриальный район,                           ул. Карпинского,125

	3
	Заказчик, адрес:
	ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России

	4
	Вид работ:
	Капитальный ремонт

	5
	Срок выполнения работ:
	В соответствии с условиями настоящего контракта,
- не позднее 30 сентября 2026 года;

	6
	Объем работ:
	В соответствии с настоящим техническим заданием, ведомостью объемов работ

	7
	Перечень стандартов,  в соответствии с которыми должны выполняться работы:
	Все работы осуществить согласно действующим нормам                                       и техническим условиям на производство и приёмку данного вида работ:
· Федеральный закон  от 27.12.2002 № 184-ФЗ                                «О техническом регулировании»;
· Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон  от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
· СП 48.13330.2019 «Организация строительства»,  утвержденные приказом Минстроя России от 24.12.2019 года;
· СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия»
· ГОСТ 33083-2014 «Смеси сухие строительные  на цементном вяжущем для штукатурных работ»;
· СП 325.1325800.2017 от 28.08.2017 г. «Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;
· ГОСТ Р 58271-2018 «Смеси сухие затирочные. Технические условия»;
· ГОСТ 28196-89 «Краски водно-дисперсионные. Технические условия».
· ГОСТ 33290-2015 «Материалы лакокрасочные, применяемые в строительстве. Общие технические условия»;
· ГОСТ 17441-84 «Соединения контактные электрические. Правила приемки и методы испытаний»;
· ГОСТ 23216-78 «Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытания»;
· ГОСТ IEC 60598-2-22-2012 «Светильники». Часть 2-22. «Частные требования. Светильники для аварийного освещения»;
· СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». Часть 1.  «Общие требования»;
· Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ  «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» (в действующей редакции);
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (в действующей редакции);
· Закон Российской Федерации от 07.02.1992  № 2300-1                «О защите прав потребителей» (в действующей редакции);
· СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2;
· СНиП 31-05-2003 от 01.09.2003 г. «Общественные здания административного назначения»;
· СП 70.13330.2012 от 25.12.2012 г. «Несущие и ограждающие конструкции»;
· СП 76.13330.2016 от 16.12.2016 г. «Электротехнические устройства»;
· ИЗМЕНЕНИЕ № 1 к СП 48.13330.2011 СНиП 12-01 2004 «Организация строительства»;
· СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
· ГОСТ 475-2016 «Блоки дверные деревянные и комбинированные»; 
·  ГОСТ 34378 – 2018 «Окна и двери. Производство монтажных работ, контроль и требования к результатам работ»; 
· ГОСТ 5090-2016 «Изделия скобяные для деревянных окон и дверей»; 
Примечание:
   Все работы должны выполняться согласно действующему законодательству в области строительства, строительным нормам и правилам с учетом местных климатических условий,  требований противопожарных, санитарно-гигиенических, экологических и других норм, действующих на территории Российской Федерации.
   В случае, если государственный контракт содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.
В случае, если по какой-либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки),  государственный контракт содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

	8
	Особые условия заказчика:
	1. Подрядной организации:
- обязательное выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, особых мероприятий по соблюдению правил пожарной безопасности и охране объекта переданного Подрядчику для выполнения производства работ. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ до приемки этих работ Заказчиком несет Подрядчик      (ст. 741 ГК РФ). Подрядчик обязан компенсировать все убытки, возникшие в результате этого;
-  возместить Заказчику  расходы по оплате коммунальных услуг, потребленных Подрядчиком во время выполнения Работ;
- выполнить работы в соответствии со сметной документацией,  действующими строительными нормами и правилами с надлежащим качеством;
- применяемые оборудование и материалы должны быть новыми, сертифицированы и разрешены к применению на территории Российской Федерации, а также соответствовать требованиям, изложенным в настоящих технических требованиях, а также государственным стандартам и техническим условиям;
- в случае необходимости замены материалов  в обязательном порядке согласовать данную замену с Заказчиком с предоставлением обоснования необходимости замены и предоставлением сравнительного анализа технических и эксплуатационных характеристик заменяемых материалов. Замена материалов                          без согласования с Заказчиком, будет являться отклонением от условий выполнения  работ;
- при производстве работ отклонения, от выданной в производство работ документации, без согласования с Заказчиком не допускаются;
- при производстве работ обязательное присутствие  на объекте специалиста ответственного за производство работ, назначенного приказом;
- обеспечивать наличие на объекте Общего журнала работ, и своевременное его заполнение с отражением технологической последовательности ведения всех видов работ (за исключением работ, выполнение которых фиксируется в специальных журналах), сроки, качество, условия выполнения работ, сведений о применяемых материалах, параметры документов, подтверждающих соответствие требованиям технических регламентов (норм и правил). Оформление и состав общего журнала работ должны соответствовать  Приказу Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр, и включать все предусмотренные разделы. По окончании всех работ и их приемки Общий журнал работ в составе исполнительной документации передается на постоянное хранение Заказчику;
-  осуществлять контроль качества выполняемых работ в соответствии с действующими нормами и правилами;
-  перед выполнением скрытых работ Подрядчик обязан известить об этом Заказчика и представить ему выполненные работы с составлением акта. В противном случае Заказчик в праве потребовать от Подрядчика вскрытия отдельных участков выполненных работ за счет Подрядчика;
- выполнять фотофиксацию каждого вида выполняемых работ;
- в период исполнения контракта Подрядчик обеспечивает высокое качество работ за счет умения и навыков, связанных     с производством работ, привлечением компетентного технического персонала с необходимыми допусками и разрешениями на производство работ, а также использование инструментов, производственной базы, отвечающих предложенным технологиям выполнения указанных видов работ, предоставление сертификатов и лицензий, соблюдение гарантий по качеству исполнения работ.
2. Заказчик не несет материальной ответственности за сохранность материалов, оборудования и инструмента Подрядчика.
3. Все этапы выполнения работ и поставляемого материала согласовывать с Заказчиком.

	9
	Основные требования к материалам, оборудованию, выполнению работ:
	 Материалы должны соответствовать локальному сметному расчету и техническому заданию. Все поставляемые для выполнения работ материалы должны быть новыми, не использованными ранее, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.
Требования к выполнению электросварных работ. Бетонных работ. Наружной отделки. Поднятие грузов на высоту более 1 метра. Работа на высоте более 1 метра. 
Систему электроснабжения, подключить к основной силовой питающей сети здания. 
Трубопроводы (вода, отопление, канализация) в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок  прокладывать в гильзах из негорючих материалов.
[bookmark: 100108]Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивающими нормируемый предел огнестойкости ограждений.

	10
	Требования к исполнительной документации
	1. До осуществления сдачи-приемки выполненных работ Подрядчик обязан передать Заказчику пакет исполнительной документации в следующем составе:
2. Общий журнал производства работ;
3. Акты освидетельствования скрытых работ (в 2-х экземплярах);
4. Сертификаты соответствия требованиям нормативно-технической документации на примененные материалы;
5.  Акт приемки-передачи фактически выполненных работ (в двух экземплярах); КС-2 и КС-3.
6. Акт о проведении испытаний (в двух экземплярах) при необходимости;
7. Исполнительные схемы к актам выполненных работ;
8. Акт (протокол) проведения измерения замеров сопротивления изоляции (при замене электропроводки);
9. Акт (протокол) проведения проверки автоматических выключателей, петли фаза-ноль и т. д. (при замене автоматических выключателей);
10. Заверенную копию талона на вывоз мусора, подтверждающий факт заключения между организациями договора возмездного оказания услуг по вывозу и утилизации мусора, либо заверенную копию договора на вывоз мусора;
11. Акт входного контроля.

	11
	Особые условия:
	1. После завершения работ Подрядчику следует предоставить исполнительно-техническую документацию в соответствии с Техническим заданием, предъявить объект комиссии для оформления акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2. Утилизацию строительных отходов осуществлять исключительно на полигоне ТБО, с предъявлением талонов и прочих подтверждающих документов.
3. Уцелевшие демонтируемые материалы, в том числе все металлические и стальные изделия, должны быть возвращены Заказчику.

	12
	Гарантии качества:

	1. Гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется своими силами и за свой счет исправить выявленные отступления (нарушения) от условий Контракта или иные недостатки, влияющие на качество выполненной им работы (скрытые недостатки), составляет 3 (три) года с момента подписания сторонами акта сдачи-приёмки выполненных работ.
2. При обнаружении недостатков Подрядчик по требованию Заказчика обязан безвозмездно устранить либо произвести необходимые дополнительные работы в установленные Заказчиком сроки, а также возместить Заказчику причиненные убытки при их наличии.



Сведения о включенных в цену Услуг расходах и порядок расчетов
  Подрядчик представляет сметную документацию в соответствии с приказом Минстроя России от 04.08.2020 г. №421/пр (в редакции приказа №557 от 07.07.2022 г.), выполненную ресурсно-индексным методом по сборникам ГЭСН (база ФСНБ-2022 с изм. 1-17) с использованием сметных цен для ценовой зоны Пермский край на 2 квартал 2026 года Министерства строительного и жилищно-комунального хозяйства Российской Федерации» (Федеральный реестр сметных нормативов).

Порядок приемки услуг
  Заказчик совершает все необходимые действия, обеспечивающие принятие Услуг,        по количеству и качеству в соответствии с условиями Контракта.
  Приемка результатов оказанных Услуг осуществляется Заказчиком 
в течение 10 (десяти) рабочих дней, оформляется актом о приемке выполненных работ. Заказчиком в адрес Исполнителя в течение 3 (трех) рабочих дней направляется                          в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа. 
  В случае наличия мотивированного письменного отказа Заказчика 
от подписания акта приемки выполненных работ, Стороны в 2-х дневный срок обязаны определить, перечень замечаний и сроки их устранений, 
если указанные замечания могут быть устранены. После устранения замечаний Заказчик подписывает акт приемки выполненных работ, 1 (один) экземпляр которого передает Исполнителю.
  Услуги считаются оказанными с момента подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.
Требования к выполнению ремонтных работ 
  1. Код по Общероссийскому классификатору продукции по видам экономической деятельности (ОКПД 2) с указанием вида услуг, соответствующих предмету закупки: ОКПД 2 43.39.19.190 - Работы завершающие и отделочные в зданиях и сооружениях, прочие,               не включенные в другие группировки.
   2. Целями данной закупки является: Поддержание технического состояния здания, улучшение материально-технической базы и условий ведения образовательной деятельности ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России.
     3. Основанием для закупки является: Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 28 сентября 2001 г. № 276 «Об утверждении инструкции по технической эксплуатации зданий и сооружений учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации»; 
   4. Нормативные затраты: Приказ ФСИН России от 31.05.2017 № 484 
«Об утверждении порядка расчета нормативных затрат на обеспечение функций                      ФСИН России, территориальных органов ФСИН России и федеральных казенных учреждений уголовно-исполнительной системы на строительство, реконструкцию (в том числе с элементами реставрации), техническое перевооружение объектов капитального строительства                         или приобретение объектов недвижимого имущества, коммунальных услуг, содержание               и приобретение основных средств».
5. Работы выполняются в соответствии ППР согласованного за 3 рабочих дня до начала работ, МДС12-30.2006, СП 124.13330.2012. Производство отделочных работ в случаях, когда их выполнение полностью или частично скрывает результаты предшествующих строительно-монтажных работ, допускается только после проверки правильности выполнения работ                  по устройству закрываемых элементов конструкций  или материалов с составлением акта освидетельствования скрытых работ.
6. Качество материалов, применяемых для отделочных, изоляционных работ, должно соответствовать сертификатам, стандартам, техническим условиям и проверяться до начала работ.
7. После завершения работ Подрядчик обязан произвести уборку (клининг) своими силами и средствами, сдать Заказчику помещение в надлежащем (чистом) виде. 

	№ п.п
	Товары (работы услуги)
	Ед. изм.
	Кол-во



	1
	2
	3
	4

	Раздел 1. Здание бани на 10 сеток литер Н, Н1, Н2, Н3, Н4

	Отмостка

	1. 
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м3
	0,037

	2. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2. СП 45.13330.2017 — сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
	100 м3
	0,0925

	3. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного. СП 45.13330.2017 — сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	м3
	7,4

	4. 
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	м3
	8,51

	5. 
	Устройство бетонной подготовки. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий
	100 м3
	0,04625

	6. 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4. ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
	м3
	4,7175

	7. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий
	т
	0,10175

	8. 
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм. ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия
	м2
	37

	Раздел 2. Электромонтажные работы в здании столовой (лит. Е), помещения склада на 2 этаже

	9. 
	Монтаж труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых               и общественных зданий Правила проектирования и монтажа»,                   СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	100 м
	1,355

	10. 
	Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм. Материал поливинилхлорид (ПВХ) самозатухающий до t 650°С; степень защиты IP 55 по ГОСТ 14254 (МЭК 529); температура монтажа от –5°С до +90°С; диапазон рабочих температур от –40°С до +45°С; механическая прочность 350 Н на 5 см при +20°С; сопротивление изоляции 100 мОм в течение 1 мин. (500 В);  диэлектрическая прочность 2000 В течение 15 минут (50 Гц). ГОСТ Р МЭК 61386.1-2014 «Трубные системы для прокладки кабелей»
	м
	135,5

	11. 
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (кабель заказчика частично). СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	100 м
	1,355

	12. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
количество жил 3; сечение жилы 1,5 мм2; напряжение 660 В; тип исполнения кабельного изделия нг-LS; материал оболочки ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением; материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением; диапазон рабочих температур - от -50 до +50 градусов; материал жилы медь; форма жилы - круглая; длительно допустимая токовая нагрузка 21 А на воздухе, 27 А в земле; температура монтажа - не ниже -15 градусов; минимальный радиус изгиба - 66.6; срок службы не менее 30 лет с даты изготовления. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия».
	1000 м
	0,1355

	13. 
	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
	100 м
	0,155

	14. 
	Кабель-канал (короб), размеры 20х12,5 мм
	м
	15,5

	15. 
	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
	100 м
	0,155

	16. 
	Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х1,5ок(N, PE)-660
количество жил 3; сечение жилы 1,5 мм2; напряжение 660 В; тип исполнения кабельного изделия нг-LS; материал оболочки ПВХ пониженной горючести с низким дымо-газовыделением; материал изоляции ПВХ пластикат пониженной пожароопасности с низким дымо-газовыделением; диапазон рабочих температур - от -50 до +50 градусов; материал жилы медь; форма жилы - круглая; длительно допустимая токовая нагрузка 21 А на воздухе, 27 А в земле; температура монтажа - не ниже -15 градусов; минимальный радиус изгиба - 66.6; срок службы не менее 30 лет с даты изготовления. ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия».
	1000 м
	0,0155

	17. 
	Установка коробок ответвительных на стене. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»
	шт
	7

	18. 
	Коробки ответвительные с тремя выводами, IP43. Размеры 100х100х50 мм. Тип изделия коробка распределительная; способ монтажа настенный/потолочный; степень защиты IP55; материал изделия пластик не поддерживающий горения; диапазон рабочих температур от -5 до +45; количество вводов не менее 6; крышка непрозрачная; наличие крышки Да; номинальное напряжение, В 690; крепление крышки защелка. ГОСТ Р 50827.3-2009 «Коробки и корпусы для электрических аппаратов, устанавливаемые в стационарные электрические установки бытового и аналогичного назначения.
	шт
	7

	19. 
	Установка выключателя: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа» СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	100 шт
	0,04

	20. 
	Выключатель скрытого монтажа, одноклавишный, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20. ГОСТ 30988.1-2020 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»,  ГОСТ IЕС 60309-1-2016  «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения», ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения».
	шт
	4

	21. 
	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа» СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	100 шт
	0,03

	22. 
	Выключатель скрытого монтажа, двухклавишный, с индикатором 10 А, цветной, IP20, с индикатором 10 А, цвет белый, IP20. ГОСТ 30988.1-2020 «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»,  ГОСТ IЕС 60309-1-2016  «Вилки, штепсельные розетки и соединительные устройства промышленного назначения», ГОСТ Р 51322.1-2011 (МЭК 60884-1:2006) «Соединители электрические штепсельные бытового и аналогичного назначения».
	шт
	3

	23. 
	Светильник: с подвеской к смонтированной тросовой проводке. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	100 шт
	0,27

	24. 
	Светильник потолочно-настенный с лампой накаливания, со стеклом, тип цоколя E27, мощность 100 Вт, IP54 (с защитной решеткой). СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	шт
	27

	25. 
	Лампа энергосберегающая с цоколем E27, мощность 13 Вт
	шт
	27

	26. 
	Установка автоматов одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А. СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий Правила проектирования и монтажа», СП 31-110-2003 «Требования к монтажу электроустановочных устройств»
	шт
	2

	27. 
	Выключатель автоматический 1P, 10 А, 10 кА, характеристика C Номинальное напряжение, В – 230; Номинальная отключающая способность, кA – 4.5; Количество полюсов – 1; Количество модулей – 1; ГОСТ Р 50345-2010 Аппаратура малогабаритная электрическая АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВЫКЛЮЧАТЕЛИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ СВЕРХТОКОВ БЫТОВОГО И АНАЛОГИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ
	шт
	2

	28. 
	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: до 20 мм. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 отверстий
	0,02

	Раздел 3. Здание казармы курсантской на 800 чел. (лит В, В1), 1 этаж, женская сторона

	29. 
	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 шт
	0,01

	30. 
	Снятие дверных полотен. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м2
	0,016

	31. 
	Установка противопожарных дверей: однопольных глухих (помещение склада вещей напротив буфета). СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».
	м2
	1,6

	32. 
	Блок дверной металлический противопожарный однопольный, предел огнестойкости EI 30, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, размеры 800х2100 мм. С заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, с замком-защелкой, без доводчика, Наполнитель - негорючий, экологически чистый, тепло-шумоизолирующий наполнитель; уплотнитель - 1-й контур уплотнителя по всему периметру дверного полотна, 2-й контур уплотнителя по всему периметру дверной коробки (уплотнитель каучук профиль Д); изготовлено из высококачественного стального листа  от 1,5 мм и выше; с установленным замком, открывание замка изнутри без ключа; высокопрочная термостойкая порошковая окраска; стойкость                       к появлению инея и наледи; исключение вероятность формирования конденсата; высокий уровень звуковой изоляции; высокая степень пожарной безопасности; выносливость перед влиянием низких температур. ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные. Общие технические требования и методы испытаний».
	шт
	1

	33. 
	Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 900 мм, масса двери до 50 кг. ГОСТ Р 56177-2014 «Устройства закрывания дверей (доводчики). Технические условия»
	шт
	1

	Раздел 4. Здание учебного корпуса (лит. Б, Б1)

	Отмостка

	34. 
	Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м3
	0,0936

	35. 
	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3. СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м3
	0,234

	36. 
	Устройство основания под фундаменты: щебеночного. СП 45.13330.2017 — сводом правил «Земляные сооружения, основания и фундаменты. 
	м3
	20,8

	37. 
	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М 800, фракция 10-20 мм. ГОСТ 8267-93 «Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия»
	м3
	23,92

	38. 
	прим. Устройство бетонной подготовки (бетонирование отмостки). СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий
	100 м3
	0,13

	39. 
	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В15, F(1)150, W4. ГОСТ 7473-2010 «Смеси бетонные. Технические условия»
	м3
	13,26

	40. 
	Армирование подстилающих слоев и набетонок. СП 82.13330.2016 Благоустройство территорий
	т
	0,286

	41. 
	Сетка стальная сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4 мм размер ячейки 100х100 мм. ГОСТ 23279-2012 Сетки арматурные сварные для железобетонных конструкций и изделий. Общие технические условия
	м2
	104

	Крыльцо

	42. 
	Прим. Разборка облицовки стен: из плиток (разборка отстающих плиток облицовки крыльца главного входа). СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м2
	0,05

	43. 
	Прим. Шлифовка поверхностей из известняка без заделки трещин и выбоин вручную (расчистка существующих плит от клея). СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м2
	0,05

	44. 
	Прим. Облицовка столбов пилястр и откосов на цементном растворе с карнизными, плинтусными и угловыми плитками: по кирпичу и бетону (ремонт крыльца главного входа, МАТЕРИАЛ ЗАКАЗЧИКА) СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м2
	0,05

	45. 
	Раствор готовый кладочный, цементный, М100
	м3
	0,075

	46. 
	Прим. Восстановление швов облицовки стен из мрамора: с земли (ремонт затирки облицовки крыльца главного входа). СНиП 12-03-2001 от 23.07.2001 г. «Безопасность труда в строительстве. Общие требования» Часть 1; СНиП 12-04-2002 от 01.01.2003 г. «Безопасность труда в строительстве. Строительное производство». Часть 2
	100 м
	0,44

	47. 
	Затирка эластичная для реставрации и заполнения швов между плитками шириной 4-16 мм, водостойкая
	т
	0,00198

	Раздел 5. Мусор

	48. 
	Погрузка в автотранспортное средство: мусор строительный с погрузкой вручную. ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов»
	1т груза
	18,284

	49. 
	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км. ГОСТ Р 57678-2017 «Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Ликвидация строительных отходов»
	1т груза
	18,284



Старший инспектор ГКСиР                                                                                            
старший лейтенант внутренней службы                        							              А.О. Совгири

