Подготовка и согласование дизайн-проекта медицинской мебели в 3D-визуализации – не позднее 1 рабочего дня.
Изготовление, поставка, монтаж мебели по индивидуальному проекту – не позднее 3 рабочих дней
	№ п/п
	Наименование
	Характеристики
	Кол-во 
	Ед. изм-ия

	1
	Стол письменный с проводником компьютерный по индивидуальным размерам
	Конфигурация стола: изогнутый анатомический*
Ширина стола: ≥ 1180  и  ≤ 2800 ММ*
Глубина стола: ≥ 650  и  ≤ 950 ММ*
Высота стола: ≥ 737  и  ≤ 757 ММ*
Сертификаты (номер указать)
Поворот правый/левый и изгибы стола  по замерам помещения
	3
	шт.

	
	
	Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Детали стола должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка АБС не менее 2 мм толщиной, в цвет ЛДСП. Стол должен состоять из столешницы с закругленными краями толщиной не менее 36 мм с кабель – каналом для скрытой проводки, опор, царги. Столешница должна быть толщиной не менее 36 мм с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Царга стола должна быть толщиной не менее 16 мм, с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть укомплектована кабель - каналом для скрытой проводки (сторона согласовывается индивидуально в каждом кабинете), и закрыта пластиковой заглушкой в цвет столешницы. Заглушка должна быть круглая, с диаметром не менее 60 мм. Царга должна быть высотой не менее 400 мм. Опоры стола должны быть установлены на регулируемые металлические ножки с подпятником из пластика. Диапазон регулировки опор должен составлять 5-15 мм. Стол должен собираться на двухкомпонентную эксцентриковую. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	
	

	2
	Приставка к столу для принтера и документов по индивидуальным размерам
	Ширина приставки: ≥ 500  и  ≤ 1000 ММ*
Глубина приставки: ≥ 500  и  ≤ 950 ММ*
Высота приставки: ≥ 737  и  ≤ 757 ММ*
Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Детали приставки должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка АБС не менее 2 мм толщиной, в цвет ЛДСП. Приставка должна состоять из столешницы толщиной не менее 36 мм с кабель – каналом для скрытой проводки, опор, царги. Приставка должна быть толщиной не менее 36 мм с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Царга приставки должна быть толщиной не менее 16 мм, с кромкой АБС, толщиной не менее 2 мм. Столешница должна быть укомплектована кабель - каналом для скрытой проводки (сторона согласовывается индивидуально в каждом кабинете), и закрыта металлической заглушкой в цвет столешницы. Заглушка должна быть круглая, с диаметром не менее 60 мм. Царга должна быть высотой не менее 400 мм. Опоры приставки должны быть установлены на регулируемые металлические ножки с подпятником из пластика. Диапазон регулировки опор должен составлять 5-15 мм. Приставка должен собираться на двухкомпонентную эксцентриковую. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	1
	шт.

	3
	Тумба с 6 выдвижными ящиками по индивидуальным размерам
	Вид тумбы: Для документов и канцелярских принадлежностей* (конструкция согласовывается индивидуально)
Ширина: ≥ 1200  и  ≤ 1350 ММ*
Глубина: ≥ 500  и  ≤ 600 ММ*
Высота: ≥ 854  и  ≤ 905 ММ*
Сертификаты (номер указать)
(конструкция согласовывается индивидуально)
	1
	шт

	
	
	Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Детали тумбы изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка на видимых торцах – АБС не менее 2 мм. Цвет кромки повторять оттенок ЛДСП. Тумба мобильная состоит из: верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно, задней стенки), шести  выдвижных ящиков, опор. Каркас тумбы, верхняя крышка и фасады ящиков толщиной не менее 16 мм, с АБС кромкой, толщиной не менее 2 мм. Выдвижные ящики тумб установлены на роликовые направляющие полного выдвижения, обеспечивающие плавный бесшумный ход с плавным закрыванием. На фасады должны быть установлены металлические ручки, форма и цвет ручек согласовывается с Заказчиком. Размер ручек должен быть: длина не менее 128 мм. Ручки должны быть установлены на фасады горизонтально или вертикально (согласовывается с Заказчиком). Крепление ручек должно быть с внутренней стороны фасада. Корпус ящиков выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Тумба устанавливается на опоры, высотой не менее 150 мм. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	
	

	4
	Тумба для МФУ 
	Вид тумбы: Для документов и канцелярских принадлежностей* (конструкция согласовывается индивидуально)
Ширина: ≥ 400  и  ≤ 700 ММ*
Глубина: ≥ 400  и  ≤ 600 ММ*
Высота: ≥ 745  и  ≤ 805 ММ*
Сертификаты (номер указать)
(конструкция согласовывается индивидуально)
Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Детали тумбы изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка на видимых торцах – АБС не менее 2 мм. Цвет кромки повторять оттенок ЛДСП. Тумба мобильная состоит из: верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно, задней стенки), выдвижных ящиков, опор. Каркас тумбы, верхняя крышка и фасады ящиков толщиной не менее 16 мм, с АБС кромкой, толщиной не менее 2 мм. Выдвижные ящики тумб установлены на роликовые направляющие полного выдвижения, обеспечивающие плавный бесшумный ход с плавным закрыванием. На фасады должны быть установлены металлические ручки, форма и цвет ручек согласовывается с Заказчиком. Размер ручек должен быть: длина не менее 128 мм. Ручки должны быть установлены на фасады горизонтально или вертикально (согласовывается с Заказчиком). Крепление ручек должно быть с внутренней стороны фасада. Корпус ящиков выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Тумба устанавливается на опоры, высотой не менее 150 мм. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	[bookmark: _GoBack]1
	шт.

	5
	Шкаф-купе для одежды,документов и техники
	Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Детали тумбы изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Кромка на видимых торцах – АБС не менее 2 мм. Цвет кромки повторять оттенок ЛДСП. Тумба мобильная состоит из: верхней крышки, каркаса (боковые стенки, дно, задней стенки), шести  выдвижных ящиков, опор. Каркас тумбы, верхняя крышка и фасады ящиков толщиной не менее 16 мм, с АБС кромкой, толщиной не менее 2 мм. Выдвижные ящики тумб установлены на роликовые направляющие полного выдвижения, обеспечивающие плавный бесшумный ход с плавным закрыванием. На фасады должны быть установлены металлические ручки, форма и цвет ручек согласовывается с Заказчиком. Размер ручек должен быть: длина не менее 128 мм. Ручки должны быть установлены на фасады горизонтально или вертикально (согласовывается с Заказчиком отдельно для каждого кабинета). Крепление ручек должно быть с внутренней стороны фасада. Корпус ящиков выполнен из ЛДСП толщиной не менее 16 мм. Отверстия для крепежа закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Тумба устанавливается на опоры, высотой не менее 150 мм. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	1
	шт.

	
	
	Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Шкаф купе корпусный, многоуровневый. Шкаф должен быть фасадами на специальных направляющих, позволяющих плавное движение двери. Шкаф-купе должен быть на панельном каркасе. Детали должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС толщиной не менее 2 мм. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. Шкаф-купе должен состоять из топа, каркаса (боковые стенки, дно), задней стенки, полок, 3-4 дверей в алюминиевом каркасе (цвет согласовывается с Заказчиком), внутри шкафа штанги для плечиков/выдвижная штанга (по согласованию с Заказчиком). Внутреннее наполнение гардероба многосекционное  под хранение одежды, расположения документов, холодильника, микроволновой печи и другой техники. Все уровни шкафа-купе должны быть закрыты глухими фасадами (наполнение зеркало, металл, стекло или ЛДСП по согласованию с Заказчиком). Каркас, полки, фасады должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Видимые торцы каркаса должны быть облицованы кромкой толщиной не менее 2 мм АБС. Задняя стенка должна быть изготовлена из ХДФ, толщиной не менее 3 мм и зафиксирована в пазах по периметру (в цвет фасадов). Форма алюминиевого профиля дверей-купе  согласовывается с Заказчиком. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Шкаф-купе устанавливается на регулируемые опоры из стеклопластика, квадратной формы. Размер опор должен быть: ширина не менее 60 мм, глубина не менее 60 мм, высота не менее 18 мм. Регулировки опор должна составлять 5-12 мм. Дополнительно по согласованию с Заказчиком устанавливаются полки для документов. Имеется спил под плинтус. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	
	

	6
	Шкаф-купе для одежды и документов 
	Высота шкафа: ≥ 2200  и  ≤ 2500 ММ*
Глубина шкафа: ≥ 600  и  ≤ 690 ММ*
Ширина шкафа: ≥ 1200  и  ≤ 18 М00М*
(конструкция согласовывается для каждого кабинета индивидуально)
Дополнительные характеристики (показатели), установленные Заказчиком*
Шкаф купе корпусный, многоуровневый. Шкаф должен быть фасадами на специальных направляющих, позволяющих плавное движение двери. Шкаф-купе должен быть на панельном каркасе. Детали должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, цвет: по согласованию с Заказчиком. Видимые торцы деталей шкафа должны быть облицованы кромкой АБС толщиной не менее 2 мм. Цвет кромки должен повторять оттенок ЛДСП. Шкаф-купе должен состоять из топа, каркаса (боковые стенки, дно), задней стенки, полок, 2-3 дверей в алюминиевом каркасе (цвет согласовывается с Заказчиком) с зеркальными фасадами и ЛДСП, внутри шкафа штанги для плечиков/выдвижная штанга (по согласованию с Заказчиком). Внутреннее наполнение гардероба многосекционное  под хранение одежды, расположения документов. Все уровни шкафа-купе должны быть закрыты глухими фасадами (наполнение зеркало, металл, стекло или ЛДСП по согласованию с Заказчиком). Каркас, полки, фасады должны быть изготовлены из двусторонней ЛДСП, толщиной не менее 16 мм. Видимые торцы каркаса должны быть облицованы кромкой толщиной не менее 2 мм АБС. Задняя стенка должна быть изготовлена из ХДФ, толщиной не менее 3 мм и зафиксирована в пазах по периметру (в цвет фасадов). Форма алюминиевого профиля дверей-купе  согласовывается с Заказчиком. Отверстия для крепежа должны быть закрыты заглушками из пластика, подобранных в тон ЛДСП. Шкаф-купе устанавливается на регулируемые опоры из стеклопластика, квадратной формы. Размер опор должен быть: ширина не менее 60 мм, глубина не менее 60 мм, высота не менее 18 мм. Регулировки опор должна составлять 5-12 мм. Дополнительно по согласованию с Заказчиком устанавливаются полки для документов. Имеется спил под плинтус. Цветовая палитра согласовывается с Заказчиком.
	1
	шт.

	7
	Кресло руководителя
	Механизм качания Топ-Ган (возможность регулировать жесткость и зафиксировать два положения)– наличие. Ролики для ламината и паркета – наличие. Экокожа «Santorini/Oregon»  - цвет по согласованию с Заказчиком. . Высокая спинка, анатомически комфортное сиденье и округлые подлокотники с накладками. Кресло изготавливается по заказу. Газ-лифт 3 категории по стандарту Germany DIN 4550, h=230 мм, длина штока 100 мм.  Ширина и глубина кресла согласовывается с Заказчиком. Тиснение кожи термоклешированием. Механизм газлифт позволяет адаптировать высоту сиденья изделия под любой рост.
Крестовина выполнена из высокотехничного алюминия, легкая и эффектная благодаря хромированному покрытию. Кресло  выдержит массу до 120 кг. Сертификаты и модель  (номер указать).
	4
	шт.

	8
	Эргономичное кресло специальное руководителя
	Спинка: S-L2.K00.08 (T04F-01) Описание компонента: Спинка с регулируемой 3D поясничной поддержкой. Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 710 мм (2). Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета. 3D поясничная поддержка регулируется по высоте, глубине и жесткости. Обивочный материал спинки: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный. Сиденье: StM-L.N02.00 (T09-01) Описание компонента: Натяжное сиденье с двухзонной регулировкой жесткости. Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 480 мм (L). Механизм регулировки угла атаки сиденья РУА (угла наклона). Каркас стальной с полимерным покрытием черного цвета. Обивочные материалы сиденья: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, дублированная обивочной тканью с повышенной износостойкостью, цвет по согласованию с Заказчиком. Подлокотники: ArD-04.03 (TP01-01) Описание компонента: 4D подлокотники с регулировкой по высоте, ширине, углу поворота, вперед-назад. Каркас стальной, комбинированное покрытие: хром, полиамид. Мягкая полиуретановая накладка, цвет черный. Кронштейн подголовника: HrB-31.02 (T00) Описание компонента: 3D кронштейн для подголовника с регулировкой положения подголовника по высоте, глубине и углу наклона. Каркас стальной, покрытие: хром, полимерное покрытие черного цвета. Подушка подголовника: HrP-13.03.00 (T04-01) Описание компонента: Мягкий подголовник серии R на стальном каркасе с полимерным покрытием черного цвета и хромированным молдингом. Обивочный материал: сетчатая ткань TS, армированная арамидным волокном, цвет черный. Механизм качания: Синхромеханизм M26 мультиблок NBC004S (MSS 3.2) с узлом крепления Описание компонента: Литой алюминиевый корпус, регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Регулировка глубины сиденья благодаря функции "слайдер" с фиксацией в 6 положениях. Синхромеханизм позволяет телу периодически разгибаться, что улучшает кровоток и разминает мышцы спины (отсутствует проблема задирания рубашки). Увеличенный диапазон регулировки по высоте. Смещенный вперед центр качания позволяет ногам оставаться на полу при отклонении кресла и исключает сдавливание сосудов ног. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение Газлифт: Газлифт G24 ч/м 120/100 Описание компонента: Стальной, полимерное покрытие черного цвета (ход штока 100 мм), класс 4 (выдерживает вес до 200 кг.) Пятилучье: Пятилучие B11 пластиковое с прямоугольным сечением D - 680мм Описание компонента: Полиамидное с прямоугольным сечением лучей, отличающееся повышенной прочностью, цвет черный. Ролики: Ролик W04 D=60мм Описание компонента: Дизайнерский полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D- 60 мм. Цвет согласовывается с Заказчиком. Сертификаты и модель  (номер указать).
	1
	шт

	9
	Кресло эргономичное
	Спинка с регулируемой 3D поясничной поддержкой. Размер спинки: ширина 510 мм (L), высота 710 мм (2). 3D поясничная поддержка. Обивочный материал спинки: сетчатая ткань TS,. Размер сиденья: ширина 510 мм, глубина 480 мм (L). Обивочные материалы сиденья: сетчатая ткань TS, дублированная обивочной тканью с повышенной износостойкостью, цвет по  согласованию с Заказчиком. 3D кронштейн для подголовника с регулировкой положения подголовника по высоте, глубине и углу наклона. Мягкий подголовник на стальном каркасе с полимерным покрытием черного цвета и хромированным молдингом регулировка не менее180-250 мм . Обивочный материал: сетчатая ткань Механизм качания: Синхромеханизм с узлом крепления регулировка по высоте, раздельное синхронное отклонение спинки и сиденья. Отличается более глубоким отклонением спинки. Система фиксации спинки позволяет выбрать удобное положение Газлифт: Стальной, полимерное покрытие черного цвета (ход штока 100 мм), класс 4 (выдерживает вес до 120 кг.) Пятилучье: Пятилучие хром с прямоугольным сечением D - 680мм Описание компонента: Полиамидное с прямоугольным сечением лучей, отличающееся повышенной прочностью. Ролики: Ролик W04 D=60мм Описание компонента: Дизайнерский полиамидный ролик с полиуретановым ободком, прочный, долговечный и бесшумный, не оставляет следов и царапин на полу, сертификат BIFMA, D- 60 мм. Цвет согласовывается с Заказчиком. Сертификаты и модель  (номер указать).
	2
	шт

	10
	Кресло посетителя
	Основа каркасные конструкции. Материалы: шлифованная ДСП, ДВП; шлифованная фанера; брус хвойных пород. Наполнитель: пенополиуретан (ST, EL); синтепон не менее150 г/м2
Габаритный размеры (ШхГхВ), мм: не менее  700х640х820
Опоры хромированные. Экокожа Santorini  —устойчивость к истиранию более 100 000 циклов. Цвет по согласованию с Заказчиком. Сертификаты и модель  (номер указать).
	1
	шт.

	11
	Стул посетителя
	Основа – маталлическая конструкция. Наполнитель: пенополиуретан (ST, EL); синтепон не менее150 г/м2. Экокожа Santorini  —устойчивость к истиранию более 100 000 циклов. Цвет по согласованию с Заказчиком.
	1
	шт.

	12
	Стол журнальный 
	Основание и столешница – гладкая, под мрамор, подлежит обработке дез.средствами. Форма стола – круглая. Размер не менее 49х55х49 см. Стол на колесах не менее 3 штук. Колеса не менее 40 мм с плавным ходом. Материал каркаса – металл, цвет по согласованию с Заказчиком. Полочка для хранения  наличие 
	2
	шт.

	13
	Зеркало настенное с фацетом
	Размер полотна (ВxШ) не менее 600x600 мм. Форма ромбовидная. Крепление на стену - наличие

	2
	шт.

	14
	Кресло пациента на металлическом дисковом основании с регулировкой
	Материал сиденья – экокожа Santorini (цвет на выбор Заказчика). Основание – круглое металл хромированный. Регулировка по высоте – да. Максимальная нагрузка не менее 125 кг. Механизм вращающийся. Форма сиденья  фигурная с мягкими подлокотниками. Модель – указать.
	1
	шт.

	15
	Зеркало косметическое с подсветкой 
	Материал корпуса – прочный пластик. Зеркало на устойчивом монолитном основании настольное. Питание – батарейки АА. Размер зеркала не менее  16.5x27x12 см. Подсветка – наличие.
	1
	шт.

	16
	Стеновые панели
	Подготовка проекта,3D-визуализации и монтажные работы санузла со стеновыми панелями и потолочные панели из гибкого мрамора , высотой не менее 2,8 метров. Подбор и согласование материала стеновых панелей. Подготовка стен и потолка  к монтажу, монтаж стеновых панелей. Все стыки  должны быть закрыты специальными  алюминиевыми вставками, изготовленными в цвет стеновых панелей.
	1
	компл






