Техническое задание
На поставку запасных частей, комплектующих для нужд ВЦ ДВО РАН
 Общие положения 

Настоящее Техническое Задание (ТЗ) разработано в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и определяет требования к поставке расходных материалов к автоматизированным местам для нужд информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Росстата (ИТКИ Росстата).

1. Цель закупки 
Целью настоящей закупки является приобретение Заказчиком Товара для поддержания работоспособности оборудования и охранно-пожарной сигнализации ВЦ ДВО РАН в соответствии с актуальными потребностями Заказчика.

2. Описание объектов закупки
	[bookmark: _Hlk78799135][bookmark: _Hlk84868887]№ п.п.
	Наименование
	Ед.
измерения
	Значения

	1
	Аккумуляторная батарея для источника бесперебойного питания (DELTA DTM 1207 или эквивалент) – 10 шт.
[Код позиции КТРУ   27.20.22.000-00000001
ОКПД2 27.20.22.000]
	
	

	1.1.
	Возможность использования в ИБП
	
	Да

	1.2.
	Вид исполнения
	
	AGM

	1.3.
	Вес нетто, кг
	кг
	≥ 2,4

	1.4.
	Внутреннее сопротивление
	мОм
	≤ 22

	1.5.
	Емкость
	Ампер-час (3,6 кКл)
	> 7  и  ≤ 7.2

	1.6.
	Максимальный ток заряда
	А
	2.1

	1.7.
	Максимальны ток разряда
	А
	105

	1.8.
	Напряжение
	Вольт
	12

	1.9.
	Размер, (ДхШхВ)
	Мм
	151х65х94

	1.10.
	Тип
	
	Закрытая

	1.11.
	Тип клем
	
	T2/F2 (под клемму 250)

	2
	Источник бесперебойного питания для охранно-пожарной сигнализации (СКАТ-1200Д исп.1 или эквивалент)– 1 шт.
[Код позиции КТРУ 26.30.50.000-00000001
ОКПД 26.20.40.111]
	
	

	2.1.
	Номинальное напряжение
	Вольт
	220

	2.2.
	Номинальный ток нагрузки
	Ампер
	2,5

	2.3.
	Максимальный ток нагрузки
	Ампер
	3

	2.4.
	Назначение
	
	Резервированные ИП

	2.5.
	Тип исполнения
	
	Настенный

	2.6.
	Защита АКБ
	
	От глубокого разряда, короткого замыкания и переполюсовки

	2.7.
	Степень защиты
	
	IP20

	2.8.
	Рекомендуемая емкость АКБ
	Ач
	7

	2.9.
	Световая индиуация наличия напряжения в сети
	
	Да

	2.10.
	Световая индикация наличия выходного напряжения
	
	Да

	2.11.
	Световая индикация заряда АКБ
	
	Да

	2.12.
	Количество АКБ
	Шт.
	1

	2.13.
	Входное напряжение
	Вольт
	220

	2.14.
	Выходное напряжение 
	Вольт
	12

	2.15.
	Автоматическое восстановление работы при подключении исправной и заряженной АКБ (режим «Холодный пуск»)
	
	Да

	3
	[bookmark: _GoBack]Сетевой фильтр Pilot m-MAX (или эквивалент) - 5 шт.
[Код позиции КТРУ   27.33.13.190-00000001
ОКПД2 27.33.13.190]
	
	

	3.1 
	Длина кабеля
	Метр
	 ≥ 1.8  и  < 2.3

	3.2 
	Наличие индикатора включения
	
	Да

	3.3 
	Количество розеток EURO
	Штука
	4

	3.4 
	Максимальная мощность подключенных устройств
	Киловатт
	≥ 3

	3.5 
	Максимальны ток нагрузки 
	А
	15

	3.6 
	Тип
	
	Сетевой фильтр

	3.7 
	Тип розеток
	
	EURO с заземлением

	3.8 
	Тип штепселя блока розеток
	
	EURO

	3.9 
	Требования к комплектации и конструкции
	
	Предохранитель автоматический от превышения мощности, Крепление к стене, Выключатель на корпусе

	3.10 
	Требования к электробезопасности
	
	SCP (защита от короткого замыкания), OTP (защита от перегрева), OPP (защита от перегрузки), SIP (защита от импульсных помех)



3. Общие требования к поставляемому Товару 
3.1. Товар должен быть новым (аккумуляторные батареи произведены не ранее 2026 года), не восстановленным, не должен быть выставочным экземпляром, без дефектов материала и изготовления, не модифицированным, не переделанным, не поврежденным, без признаков использования и подключения, допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации.  
3.2. Весь предлагаемый к поставке Товар по своим техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам, и комплектации должен соответствовать приведенным в настоящем Техническом задании требованиям к техническим и качественным характеристикам, функциональным характеристикам (потребительским свойствам), эксплуатационным характеристикам товара, к его безопасности.
3.3. Упаковка (тара) поставляемого Товара должна соответствовать действующим требованиям ГОСТов, ТУ, нормативных актов, являться целостной (ненарушенной) упаковкой (тарой) производителя и обеспечивать сохранность товара при транспортировке, погрузке, разгрузке и хранении.
3.4. Поставка Товара должна осуществляться в целостной (не нарушенной) упаковке производителя.
3.5. В случае если Товар или отдельные его составляющие произведены не в Российской Федерации, то перед поставкой Товар должен пройти все таможенные и иные процедуры, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
3.6. Качество поставляемого Товара должно соответствовать действующим государственным стандартам.
3.7. Предлагаемый к поставке Товар должен иметь надлежащим образом заверенные сертификаты соответствия, действующие на территории Российской Федерации, в случае обязательной сертификации поставляемого товара в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4. Требования к поставщику 
4.1. Поставщик должен гарантировать качество и работоспособность поставляемого Товара. 
4.2. Поставщик должен предоставить все необходимые документы, подтверждающие легальность происхождения и соответствие Товара заявленным характеристикам.

5. Условия поставки 
5.1. Срок поставки: в течение 15 рабочих дней после заключения контракта
5.2. Место поставки: ВЦ ДВО РАН по адресу: г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена д. 65.

6. Требования к документации 
Поставщик должен предоставить следующую сопроводительную документацию: 
6.1. Товарная накладная (ТОРГ-12) или УПД. 
6.2. Счет-фактура.
6.3. Документ, подтверждающий предоставление гарантии (Гарантийный талон или Гарантийные обязательства, оформленные в соответствии с п. 7 настоящего ТЗ).
6.4. Акт приема-передачи поставленного Товара. 

7. Гарантийные обязательства 
7.1. Поставщик предоставляет гарантию на поставляемый Товар сроком не менее 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приемки-передачи товара.
7.2. Гарантия должна покрывать дефекты материалов и производственные дефекты.
7.3. Гарантийные обязательства должны быть оформлены отдельным документом (Гарантийный талон) или в обязательном порядке включены в Акт приема-передачи товара с указанием срока гарантии и обязательств Поставщика.

8. Порядок приемки 
8.1. Приемка Товара осуществляется Заказчиком по факту его доставки на основании представленных Поставщиком документов. 
8.2. При приемке производится проверка внешнего вида, комплектности, соответствия партийных номеров (Part Numbers) или маркировки, указанной в технической документации Поставщика, отсутствия механических повреждений и целостности упаковки. 
8.3. Окончательная приемка Товара осуществляется после успешной установки и проверки их работоспособности Заказчиком в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с момента поставки.



