Наименование программного продукта	Система выпуска сметной документации А0 v. 3.8.2.1 Copyright InfoStroy Ltd.	

	Наименование редакции сметных нормативов	Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр
ФСНБ-2022. Приказ Минстроя России от 30.12.2021 №1046/пр
Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр
Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр	

			
	Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменении к сметным нормативам	Приказы Минстроя России: от 07.07.2022 № 557/пр; от 30.01.2024 № 55/пр; от 23.01.2025 №30/пр; от 30.01.2026 №42/пр;
Приказы Минстроя России: от 18 мая 2022 г. № 378/пр; от 26.08.2022 г. № 703/пр; от 26.10.2022 г. № 905/пр; от 27.12.2022 г. № 1133/пр; от 10.02.2023 г. № 84/пр; от 11.05.2023 №335/пр; от 02.08.2023 № 551/пр; от 14.11.2023 № 817/пр; от 16.02.2024 № 102/пр; от 13.05.2024 г. № 323/пр; от 09.08.2024 №524/пр; от 07.11.2024 №747/пр; от 07.02.2025 № 69/пр; от 19.05.2025 №299/пр; от 14.08.2025 №490/пр; от 12.11.2025 №696/пр; от 17.02.2026 №91/пр; от 15.05.2026 №301/пр;
Приказы Минстроя России: от 02.09.2021 № 636/пр; от 26.07.2022 № 611/пр;
Приказы Минстроя России: от 11.12.2020 № 774/пр; от 22.04.2022 № 317/пр;	

			
	Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии с пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. №326/пр	Письмо Минстроя России от 22.05.2026 №31076-ИФ/09	

	Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 № 1452	Приказ Министерства Строительства Кировской области от 16.03.2026 № 21	

	Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы	2 кв_2026 Приказы и письма МС РФ (для Кировской области)	

	Наименование субъекта Российской Федерации	Кировская область	

	Наименование зоны субъекта Российской Федерации		

	СОГЛАСОВАНО		УТВЕРЖДАЮ	Проректор АХР	
				ФГБОУ ВО Кировский ГМУ Минздрава России	
	
				О.В. Стешаков	
	"_____" ______________ 20___ г.	"_____" ______________ 20___ г.	
	
работы по текущему ремонту аудитории № 114 учебного корпуса № 3 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: 
г. Киров, ул. Владимирская, д. 112	
(наименование стройки)	
	
работы по текущему ремонту аудитории № 114 учебного корпуса № 3 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: 
г. Киров, ул. Владимирская, д. 112	
(наименование объекта капитального строительства)	
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №03-08-26	
работы по текущему ремонту аудитории № 114 учебного корпуса № 3 ФГБОУ ВО Кировского ГМУ Минздрава России по адресу: 
г. Киров, ул. Владимирская, д. 112	
(наименование работ и затрат)	
	
	Составлен(а)	Ресурсно-индексным	методом		
	
	Основание	дефектная ведомость		
	(проектная и (или) иная техническая документация)		
	
	Составлен(а) в текущем уровне цен	2 кв. 2026	
	
	Сметная стоимость	212 130.92	руб.	
	в том числе:	Средства на оплату труда рабочих		40639.74	 руб.	
	строительных работ	212 130.92	 руб.	Средства на оплату труда машинистов		523.1	 руб.	
	монтажных работ	0	 руб.	Нормативные затраты труда рабочих	115.19	 чел. час.	
	оборудования	0	 руб.	Нормативные затраты труда машинистов	1.4	 чел. час.	
	прочих затрат	0	 руб.	
	
№
п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Сметная стоимость, руб.	
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу измерения в базисном 
уровне цен	индекс	на единицу измерения в текущем уровне цен	коэффициенты	всего в текущем уровне цен, руб.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	
Стены, потолок	
1	ГЭСНр-57-01-003-01	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0.2625	1	0.2625						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.989625					322.3	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	3.77	1	0.989625			325.68	1	322.3	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.11		0.028875						
		Итого прямые затраты									322.3	
1.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.028875	1	0.028875						
		ФОТ									322.3	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					286.85	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					157.93	
		Всего по позиции		2 922.21		767.08	
2	ГЭСНр-57-01-002-01	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0.5056	1	0.5056						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			5.758784					1875.52	
	1-100-20	Средний разряд работы 2,0	чел.-ч	11.39	1	5.758784			325.68	1	1875.52	
	2	ЭМ									4.05	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.065728					23.37	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.13	1	0.065728	37.32	1.65	61.58		4.05	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.13	1	0.065728			355.56	1	23.37	
	4	М									0	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.47		0.237632						
		Итого прямые затраты									1902.94	
2.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.237632	1	0.237632						
		ФОТ									1898.89	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					1690.01	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					930.46	
		Всего по позиции		8 946.62		4523.41	
3	ГЭСНр-57-01-010-01	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: до 0,25 м2	100 мест	0.12	1	0.12						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			4.8876					1737.84	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	40.73	1	4.8876			355.56	1	1737.84	
	2	ЭМ									7.26	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	91.18.01-508	Компрессоры винтовые передвижные с электродвигателем, давление до 1 МПа (10 атм), производительность до 5 м3/мин	маш.-ч	0.32	1	0.0384	115.43	1.61	185.84		7.14	
	91.21.10-002	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессоров	маш.-ч	0.32	1	0.0384	2.11	1.48	3.12		0.12	
	4	М									9.66	
	03.2.01.01-0001	Портландцемент бездобавочный общестроительный ЦЕМ 0 32,5Н	т	0.01	1	0.0012	4800.85	1.64	7873.39		9.45	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.05	1	0.006			35.06		0.21	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.3		0.036						
	04.3.01.09	Раствор цементный	м3	0.31		0.0372						
		Итого прямые затраты									1754.76	
3.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.036	1	0.036						
3.2	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	0.0372	1	0.0372	3948.62	1.81	7147		265.87	
		ФОТ									1737.84	
	812/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	НР (091 Полы )	%	89	1	89					1546.68	
	774/пр_2020_прил._т._п.91_гр.3	СП (091 Полы )	%	49	1	49					851.54	
		Всего по позиции		36 823.75		4418.85	
4	ГЭСН-11-01-011-01	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0.5056	1	0.5056						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			20.699264					6865.12	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	35.6	1.15	20.699264			331.66	1	6865.12	
	2	ЭМ									118.23	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.80264					285.39	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.27	1.25	0.80264	37.32	1.65	61.58		49.43	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.27	1.25	0.80264			355.56	1	285.39	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	7.82	1.25	4.94224	8.54	1.63	13.92		68.8	
	4	М									62.04	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	3.5	1	1.7696			35.06		62.04	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	2.04		1.031424						
		Итого прямые затраты									7330.78	
4.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	1.031424	1	1.031424	3948.62	1.81	7147		7371.59	
		ФОТ									7150.51	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					7207.71	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					3950.66	
		Всего по позиции		51 148.62		25860.74	
5	ГЭСН-11-01-011-02	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к норме 11-01-011-01 (уменьшаем до 15 мм.)	100 м2	-0.5056	1	-0.5056						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2558336					84.85	
	1-100-22	Средний разряд работы 2,2	чел.-ч	-0.44	1.15	-0.2558336			331.66	1	-84.85	
	2	ЭМ									25.76	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.13272					47.19	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	-0.21	1.25	-0.13272	37.32	1.65	61.58		-8.17	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	-0.21	1.25	-0.13272			355.56	1	-47.19	
	91.07.04-002	Вибраторы поверхностные	маш.-ч	-2	1.25	-1.264	8.54	1.63	13.92		-17.59	
	4	М									0	
	04.3.01.09	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный	м3	-0.51		-0.257856						
		Итого прямые затраты									157.8	
5.1	04.3.01.09-0015	Раствор готовый кладочный, цементный, М150	м3	-0.257856	1	-0.257856	3948.62	1.81	7147		-1842.9	
		ФОТ									-132.04	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					-133.1	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					-72.95	
		Всего по позиции		4 076.05		-2206.75	
6	ГЭСН-11-01-036-02	Устройство покрытий: из линолеума на клее со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0.5056	1	0.5056						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			30.1302208					10848.08	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	51.82	1.15	30.1302208			360.04	1	10848.08	
	2	ЭМ									140.38	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.27176					107.4	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.05	1.25	0.0316	37.32	1.65	61.58		1.95	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.05	1.25	0.0316			355.56	1	11.24	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.38	1.25	0.24016			576.4		138.43	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.38	1.25	0.24016			400.38	1	96.16	
	4	М									2719.47	
	14.3.01.03-0001	Состав грунтовочный глубокого проникновения	кг	10.3	1	5.20768	65.84	1.38	90.86		473.17	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	9.99	1	5.050944			8.04		40.61	
	01.7.06.14-0034	Шнуры из ПВХ для горячей сварки линолеума, диаметр 4 мм	100 м	0.68	1	0.343808	4165.89	1.54	6415.47		2205.69	
	14.1.02.04	Состав клеящий	кг	50		25.28						
	01.6.03.04	Линолеум	м2	102		51.5712						
		Итого прямые затраты									13815.33	
6.1	14.1.02.04-0102	Клей на основе сополимерной дисперсии для покрытий из ПВХ, латекса, полиуретана и вспененного винила, плотность 1,3 г/см3, расход 0,22-0,27 кг/м2	кг	25.28	1	25.28	311.69	1.54	480		12134.4	
6.2	01.6.03.04-0112	Линолеум ПВХ без подосновы, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина 2 мм, вес 3500 г/м2	м2	51.5712	1	51.5712	533.86	1.18	629.95		32487.28	
		ФОТ									10955.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					11043.12	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					6052.9	
		Всего по позиции		149 392.86		75533.03	
7	ГЭСН-11-01-040-03	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0.2625	1	0.2625						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			2.016525					771.22	
	1-100-36	Средний разряд работы 3,6	чел.-ч	6.68	1.15	2.016525			382.45	1	771.22	
	2	ЭМ									5.77	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0114844					4.52	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.005	1.25	0.0016406	37.32	1.65	61.58		0.1	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.005	1.25	0.0016406			355.56	1	0.58	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.03	1.25	0.0098438			576.4		5.67	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.03	1.25	0.0098438			400.38	1	3.94	
	4	М									389.31	
	11.3.03.14-0001	Заглушки торцевые для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.16	1	0.042	1815.16	1.07	1942.22		81.57	
	11.3.03.14-0021	Соединители для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.4	1	0.105	1448.4	1.07	1549.79		162.73	
	11.3.03.14-0031	Уголки для плинтуса из ПВХ, высота 48 мм	100 шт	0.14	1	0.03675	1275.12	1.07	1364.38		50.14	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	2.5408	1	0.66696			8.04		5.36	
	01.7.15.07-0021	Дюбели полиэтиленовые распорные, диаметр 6 мм, длина 30 мм	1000 шт	0.263	1	0.0690375	174.13	1.22	212.44		14.67	
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	2.63	1	0.690375	88.86	1.22	108.41		74.84	
	11.3.03.06	Плинтуса для полов пластиковые	м	101		26.5125						
		Итого прямые затраты									1170.82	
7.1	11.3.03.06-0001	Плинтус для полов из ПВХ, размеры 19х48 мм	м	26.5125	1	26.5125	29.45	1.07	31.51		835.41	
		ФОТ									775.74	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					781.95	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					428.6	
		Всего по позиции		12 254.40		3216.78	
8	ГЭСН-11-01-049-01	Укладка металлического накладного профиля (порога)	100 м	0.0127	1	0.0127						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.2430272					86.41	
	1-100-30	Средний разряд работы 3,0	чел.-ч	16.64	1.15	0.2430272			355.56	1	86.41	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									9.92	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	6.876	1	0.0873252			8.04		0.7	
	01.7.15.14-0302	Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и крестообразным шлицем, остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	100 шт	6.7	1	0.08509	88.86	1.22	108.41		9.22	
	09.2.03.02	Профили стыкоперекрывающие из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием	м	105		1.3335						
		Итого прямые затраты									96.33	
8.1	09.2.03.02-0019	Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 37 мм, длина 0,9 м	шт	1.41	1	1.41	111.43	1.14	127.03		179.11	
		ФОТ									86.41	
	812/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	НР (011 Полы)	%	112	0.9	100.8					87.1	
	774/пр_2020_прил._т._п.11_гр.3	СП (011 Полы)	%	65	0.85	55.25					47.74	
		Всего по позиции		32 305.51		410.28	
9	ГЭСНр-69-01-039-02	Ремонт швов между железобетонными плитами потолка с прорезкой руста	100 м	0.053	1	0.053						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.71402					663.21	
	1-100-37	Средний разряд работы 3,7	чел.-ч	32.34	1	1.71402			386.93	1	663.21	
	2	ЭМ									0.46	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00742					2.64	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.14	1	0.00742	37.32	1.65	61.58		0.46	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.14	1	0.00742			355.56	1	2.64	
	4	М									256.22	
	03.1.01.01-0002	Гипс строительный Г-3	т	0.01	1	0.00053	4338.27	1.41	6116.96		3.24	
	04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0.14	1	0.00742	3778.62	1.81	6839.3		50.75	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.0005	1	0.0000265			35.06		0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	4.68	1	0.24804			8.04		1.99	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.001	1	0.000053	56.11	1.63	91.46		0	
	01.7.20.08-0071	Канат пеньковый тросовой свивки, пропитанный, диаметр 26 мм	т	0.01	1	0.00053	231787.35	1.63	377813.38		200.24	
	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.24		0.01272						
	14.4.01.02	Грунтовка	т	0.003		0.000159						
		Итого прямые затраты									922.53	
9.1	ФСБЦ-999-9900	Строительный мусор	т	0.01272	1	0.01272						
9.2	14.4.01.02-0012	Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая	кг	0.159	1	0.159	68.29	1.89	129.07		20.52	
		ФОТ									665.85	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					612.58	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					292.97	
		Всего по позиции		34 879.25		1848.6	
10	ГЭСНр-62-01-017-02	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0.5619	1	0.5619						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			16.91319					6089.42	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	30.1	1	16.91319			360.04	1	6089.42	
	2	ЭМ									22.89	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.089904					33.48	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	1	0.05619	37.32	1.65	61.58		3.46	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.1	1	0.05619			355.56	1	19.98	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.033714			576.4		19.43	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.033714			400.38	1	13.5	
	4	М									1177.22	
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2.43	1	1.365417	93.01	1.4	130.21		177.79	
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0068	1	0.0038209	25237.94	1.7	42904.5		163.93	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	1	0.22476			35.06		7.88	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3.2	1	1.79808	18.59	1.46	27.14		48.8	
	01.7.08.04-0005	Мел ММС1	т	0.012	1	0.0067428	8253.75	1.46	12050.48		81.25	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	1.6	1	0.89904	531.44	1.46	775.9		697.57	
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0.067		0.0376473						
		Итого прямые затраты									7323.01	
10.1	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0.0376473	1	0.0376473	41183.54	1.83	75365.88		2837.32	
		ФОТ									6122.9	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					5510.61	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					2816.53	
		Всего по позиции		32 901.71		18487.47	
11	ГЭСНр-62-01-016-05	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0.737	1	0.737						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			19.3831					6978.69	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	26.3	1	19.3831			360.04	1	6978.69	
	2	ЭМ									30.03	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.11792					43.9	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	1	0.0737	37.32	1.65	61.58		4.54	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.1	1	0.0737			355.56	1	26.2	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.04422			576.4		25.49	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.04422			400.38	1	17.7	
	4	М									8197.34	
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	2.43	1	1.79091	93.01	1.4	130.21		233.19	
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0064	1	0.0047168	25237.94	1.7	42904.5		202.37	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.4	1	0.2948			35.06		10.34	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	3.2	1	2.3584	18.59	1.46	27.14		64.01	
	01.7.08.04-0005	Мел ММС1	т	0.012	1	0.008844	8253.75	1.46	12050.48		106.57	
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2.64	1	1.94568	2507.62	1.46	3661.13		7123.39	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1	0.5896	531.44	1.46	775.9		457.47	
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0.067		0.049379						
		Итого прямые затраты									15249.96	
11.1	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0.049379	1	0.049379	41183.54	1.83	75365.88		3721.49	
		ФОТ									7022.59	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					6320.33	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					3230.39	
		Всего по позиции		38 700.37		28522.17	
12	ГЭСНр-62-01-016-06	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской с расчисткой старой краски более 35% (Откосы дверного проема)	100 м2	0.0189	1	0.0189						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.52542					189.17	
	1-100-31	Средний разряд работы 3,1	чел.-ч	27.8	1	0.52542			360.04	1	189.17	
	2	ЭМ									0.77	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.003024					1.12	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	0.1	1	0.00189	37.32	1.65	61.58		0.12	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	0.1	1	0.00189			355.56	1	0.67	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.06	1	0.001134			576.4		0.65	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.06	1	0.001134			400.38	1	0.45	
	4	М									218.91	
	14.1.03.01-0001	Клей сухой на основе карбоксиметилцеллюлозы для всех типов обоев, расход 0,004 кг/м2	кг	4.02	1	0.075978	93.01	1.4	130.21		9.89	
	14.5.11.01-0001	Шпатлевка клеевая	т	0.0072	1	0.0001361	25237.94	1.7	42904.5		5.84	
	01.7.03.01-0001	Вода	м3	0.51	1	0.009639			35.06		0.34	
	01.7.07.08-0003	Мыло хозяйственное твердое 72 %	шт	5.1	1	0.09639	18.59	1.46	27.14		2.62	
	01.7.08.04-0005	Мел ММС1	т	0.0255	1	0.000482	8253.75	1.46	12050.48		5.81	
	01.7.10.17-0141	Пемза	кг	2.64	1	0.049896	2507.62	1.46	3661.13		182.68	
	01.7.17.11-0011	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25	м2	0.8	1	0.01512	531.44	1.46	775.9		11.73	
	14.3.02.01	Краска водоэмульсионная	т	0.071		0.0013419						
		Итого прямые затраты									409.97	
12.1	14.3.02.01-0361	Краска водно-дисперсионная акрилатная ВД-АК-24	т	0.0013419	1	0.0013419	41183.54	1.83	75365.88		101.13	
		ФОТ									190.29	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					171.26	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					87.53	
		Всего по позиции		40 734.92		769.89	
13	ГЭСНр-62-03-006-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2	0.108	1	0.108						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			6.8472					2495.94	
	1-100-32	Средний разряд работы 3,2	чел.-ч	63.4	1	6.8472			364.52	1	2495.94	
	2	ЭМ									0.62	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00108					0.43	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.00108			576.4		0.62	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.00108			400.38	1	0.43	
	4	М									70.33	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0086	1	0.0009288	60697.21	1.23	74657.57		69.34	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.0108	56.11	1.63	91.46		0.99	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16.1		1.7388						
		Итого прямые затраты									2567.32	
13.1	14.4.02.04-0232	Краска масляная МА-22, цветная	кг	1.7388	1	1.7388	69.03	1.84	127.02		220.86	
		ФОТ									2496.37	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					2246.73	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					1148.33	
		Всего по позиции		57 252.22		6183.24	
14	ГЭСНр-62-03-005-02	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0.024843	1	0.024843						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			1.8408663					621.53	
	1-100-24	Средний разряд работы 2,4	чел.-ч	74.1	1	1.8408663			337.63	1	621.53	
	2	ЭМ									0.14	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0002484					0.1	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.01	1	0.0002484			576.4		0.14	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.01	1	0.0002484			400.38	1	0.1	
	4	М									16.74	
	14.5.05.01-0012	Олифа комбинированная для разведения масляных густотертых красок и для внешних работ по деревянным поверхностям	т	0.0089	1	0.0002211	60697.21	1.23	74657.57		16.51	
	01.7.20.08-0051	Ветошь хлопчатобумажная цветная	кг	0.1	1	0.0024843	56.11	1.63	91.46		0.23	
	14.4.02.04	Краски для внутренних работ масляные готовые к применению	кг	16.1		0.3999723						
		Итого прямые затраты									638.51	
14.1	14.4.02.04-0232	Краска масляная МА-22, цветная	кг	0.3999723	1	0.3999723	69.03	1.84	127.02		50.8	
		ФОТ									621.63	
	812/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	НР (096 Малярные работы)	%	90	1	90					559.47	
	774/пр_2020_прил._т._п.96_гр.3	СП (096 Малярные работы)	%	46	1	46					285.95	
		Всего по позиции		61 777.16		1534.73	
	
Разные работы	
15	ГЭСН-15-07-023-01	Демонтаж рулонных штор, жалюзи (прим. шторы жалюзийные)	100 шт	0.02	1	0.02						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.21552					81.28	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.49	0.8	0.00784			308.87	1	2.42	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12.98	0.8	0.20768			379.72	1	78.86	
	2	ЭМ									1.52	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.00224					0.85	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.14	0.8	0.00224			680.62		1.52	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.14	0.8	0.00224			379.72	1	0.85	
	4	М									0	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.52					8.21		0	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4.04			52.34	1.45	75.89		0	
	01.7.20.08	Рулонные шторы, жалюзи	м2									
		Итого прямые затраты									83.65	
		ФОТ									82.13	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	1	100					82.13	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	1	49					40.24	
		Всего по позиции		10 301.00		206.02	
16	ГЭСН-15-07-023-01	Установка рулонных штор, жалюзи  (прим. шторы жалюзийные, ранее демонтированные)	100 шт	0.02	1	0.02						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.30981					116.84	
	2-100-02	Рабочий 2 разряда	чел.-ч	0.49	1.15	0.01127			308.87	1	3.48	
	2-100-04	Рабочий 4 разряда	чел.-ч	12.98	1.15	0.29854			379.72	1	113.36	
	2	ЭМ									2.38	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0035					1.33	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	0.14	1.25	0.0035			680.62		2.38	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	0.14	1.25	0.0035			379.72	1	1.33	
	4	М									6.38	
	01.7.03.04-0001	Электроэнергия	кВт-ч	1.52	1	0.0304			8.21		0.25	
	01.7.15.07-0152	Дюбели пластмассовые с шурупами, диаметр 6 мм, длина 35 мм, диаметр шурупа 3,5 мм, длина шурупа 50 мм	100 шт	4.04	1	0.0808	52.34	1.45	75.89		6.13	
	01.7.20.08	Рулонные шторы, жалюзи	м2									
		Итого прямые затраты									126.93	
		ФОТ									118.17	
	812/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	НР (015 Отделочные работы)	%	100	0.9	90					106.35	
	774/пр_2020_прил._т._п.15_гр.3	СП (015 Отделочные работы)	%	49	0.85	41.65					49.22	
		Всего по позиции		14 125.00		282.5	
17	ГЭСН-10-01-059-01	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. школьная доска)	100 шт	0.01	1	0.01						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.5416					181.24	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67.7	0.8	0.5416			334.64	1	181.24	
	2	ЭМ									12.24	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0336					12.83	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	0.8	0.01384	37.32	1.65	61.58		0.85	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.73	0.8	0.01384			355.56	1	4.92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.47	0.8	0.01976			576.4		11.39	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	2.47	0.8	0.01976			400.38	1	7.91	
	4	М									0	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.035			55898.18	1.34	74903.56		0	
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400			17.96	1.29	23.17		0	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.012			70296.2	1.22	85761.36		0	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1						
		Итого прямые затраты									206.31	
		ФОТ									194.07	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					209.6	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					106.74	
		Всего по позиции		52 265.00		522.65	
18	ГЭСН-10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. школьная доска, ранее демонтированная)	100 шт	0.01	1	0.01						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.77855					260.53	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67.7	1.15	0.77855			334.64	1	260.53	
	2	ЭМ									19.13	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0525					20.05	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	1.25	0.021625	37.32	1.65	61.58		1.33	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.73	1.25	0.021625			355.56	1	7.69	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.47	1.25	0.030875			576.4		17.8	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	2.47	1.25	0.030875			400.38	1	12.36	
	4	М									129.19	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.035	1	0.00035	55898.18	1.34	74903.56		26.22	
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400	1	4	17.96	1.29	23.17		92.68	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.012	1	0.00012	70296.2	1.22	85761.36		10.29	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1						
		Итого прямые затраты									428.9	
		ФОТ									280.58	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					272.72	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					131.17	
		Всего по позиции		83 279.00		832.79	
19	ГЭСН-10-01-059-01	Демонтаж столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. проекционный экран)	100 шт	0.01	1	0.01						
	571/пр_2022_п.83_т.2_стр.2_стб.3	Кзт=0,8; Кэм=0,8; Кзтм=0,8; Кмат=0_Разборка и (или) демонтаж строительных конструкций, систем и сетей инженерно-технического обеспечения, в том числе их элементов: сборных деревянных конструкций		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.5416					181.24	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67.7	0.8	0.5416			334.64	1	181.24	
	2	ЭМ									12.24	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0336					12.83	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	0.8	0.01384	37.32	1.65	61.58		0.85	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.73	0.8	0.01384			355.56	1	4.92	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.47	0.8	0.01976			576.4		11.39	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	2.47	0.8	0.01976			400.38	1	7.91	
	4	М									0	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.035			55898.18	1.34	74903.56		0	
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400			17.96	1.29	23.17		0	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.012			70296.2	1.22	85761.36		0	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1						
		Итого прямые затраты									206.31	
		ФОТ									194.07	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	1	108					209.6	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	1	55					106.74	
		Всего по позиции		52 265.00		522.65	
20	ГЭСН-10-01-059-01	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др. (прим. проекционный экран, ранее демонтированная)	100 шт	0.01	1	0.01						
	421/пр_2020_п.58_пп.б 	Козп=1.15; Кэм=1.25_Применение сметных норм, включенных в сборники строительной группы, при определении сметных затрат на работы по капитальному ремонту и реконструкции объектов капитального строительства, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве		
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.77855					260.53	
	1-100-23	Средний разряд работы 2,3	чел.-ч	67.7	1.15	0.77855			334.64	1	260.53	
	2	ЭМ									19.13	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч			0.0525					20.05	
	91.06.06-048	Подъемники одномачтовые, грузоподъемность до 500 кг, высота подъема 45 м	маш.-ч	1.73	1.25	0.021625	37.32	1.65	61.58		1.33	
	4-100-030	Средний разряд машинистов 3,0	чел.-ч	1.73	1.25	0.021625			355.56	1	7.69	
	91.14.02-001	Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	маш.-ч	2.47	1.25	0.030875			576.4		17.8	
	4-100-040	Средний разряд машинистов 4,0	чел.-ч	2.47	1.25	0.030875			400.38	1	12.36	
	4	М									129.19	
	08.1.02.11-0001	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,5-4,5 кг	т	0.035	1	0.00035	55898.18	1.34	74903.56		26.22	
	11.2.07.12-0011	Штапик (раскладка) деревянный, неокрашенный, сечение 19х19 мм	м	400	1	4	17.96	1.29	23.17		92.68	
	01.7.15.06-0111	Гвозди строительные	т	0.012	1	0.00012	70296.2	1.22	85761.36		10.29	
	11.2.07.12	Изделия штучные	шт	100		1						
		Итого прямые затраты									428.9	
		ФОТ									280.58	
	812/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	НР (010 Деревянные конструкции)	%	108	0.9	97.2					272.72	
	774/пр_2020_прил._т._п.10_гр.3	СП (010 Деревянные конструкции)	%	55	0.85	46.75					131.17	
		Всего по позиции		83 279.00		832.79	
	
Вывоз мусора	
21	ГЭСНр-69-01-015-01	Затаривание строительного мусора в мешки	т	0.32	1	0.32						
	1	ОТ(ЗТ)	чел.-ч			0.3296					98.48	
	1-100-10	Средний разряд работы 1,0	чел.-ч	1.03	1	0.3296			298.79	1	98.48	
	2	ЭМ									0	
	3	ОТм(ЗТм)	чел.-ч								0	
	4	М									190.75	
	01.7.20.03-0003	Мешки полипропиленовые, размеры 550х1050 мм, грузоподъемность до 50 кг	100 шт	0.2	1	0.064	1828.55	1.63	2980.54		190.75	
		Итого прямые затраты									289.23	
		ФОТ									98.48	
	812/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	НР (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	92	1	92					90.6	
	774/пр_2020_прил._т._п.103_гр.3	СП (103 Прочие ремонтно-строительные работы)	%	44	1	44					43.33	
		Всего по позиции		1 322.38		423.16	
22	47-1	Погрузка при автомобильных перевозках мусор строительный с погрузкой вручную	т груза	0.32	1	0.32			951.7	1	304.54	
		Всего по позиции		951.69		304.54	
23	02-15-1-01-0012	Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 12 км	1т груза	0.32	1	0.32			253.69	1	81.18	
		Всего по позиции		253.69		81.18	
	
		Всего по смете				
		Всего прямые затраты			113885,59	
		      в том числе				
		      оплата труда (ОТ)			40639,74	
		      эксплуатация машин и механизмов			371,48	
		      оплата труда машинистов (ОТм)			523,10	
		      материальные ресурсы			71965,55	
		      перевозка			385,72	
		Всего ФОТ			41162,84	
		Всего накладные расходы			39175,02	
		Всего сметная прибыль			20817,19	
		Итого СМР			173877,80	
		Всего оборудование			0	
		Сметная стоимость в текущих ценах			173877,80	
		Справочно				
		       материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН			0	
		       оборудование, отсутствующее в ФРСН			0	
		       затраты труда рабочих			115,19	
		       затраты труда машинистов			1,40	
		Итого с оборудованием			173877,80	
		Итого без НДС			173877,80	
	НК РФ ч.2 Глава 21 от 05.08.2000 №117-ФЗ	НДС		22 %	38253,12	
		ИТОГО			212 130,92	
	
	Составил:	Проверил:	
	Инженер-сметчик			Семериков П.А.	Начальник СКСиТЭ			П.В.Горячев