


	ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ
(Техническое задание)

1. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемого Товара установленным Заказчиком требованиям:


	 № п/п
	Наименование
	№КТРУ
	Показатель объекта закупки
	Ед. измерения показатель (при наличии)
	Значение показателя
	Кол-во, шт.

	
	
	
	
	
	Минимальное значение показателя
	Максимальное значение показателя
	Низменный показатель

	1 шт




	1
	Тумба офисная деревянная


	КТРУ
31.01.12.150-00000003

	Вид тумбы
	
	
	
	Для документов и канцелярских принадлежностей
	2 шт.


	
	
	
	Тип конструкции тумбы
	
	
	
	Мобильная
	

	
	
	
	Тип тумбы
	
	
	
	Закрытая
	

	
	
	
	Тип фасада тумбы закрытой
	
	
	
	Выдвижные ящики
	

	
	
	
	Количество открытых секций
	шт
	
	
	0
	

	
	
	
	Количество выдвижных ящиков
	шт
	≥ 4
	
	
	

	
	
	
	Наличие замка
	
	
	
	Замок на верхний ящик
	

	
	
	
	Ширина тумбы
	мм
	≥ 400
	< 450
	
	

	
	
	
	Высота тумбы
	мм
	≥ 500
	< 600
	
	

	
	
	
	Глубина тумбы
	мм
	≥ 400
	< 500
	
	

	
	
	
	размеры  тумбы требуемые
(ширина*глубина*высота)
	мм
	
	
	440x580x450
	

	
	
	
	Тип направляющих
	
	
	
	Телескопические
	

	
	
	
	Вид материала корпуса
	
	
	
	МДФ
	

	
	
	
	Материал кромки
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина верхней крышки тумбы
	мм
	25
	30
	
	

	
	
	
	Ширина верхней крышки тумбы
	мм
	≥ 800
	< 850
	
	

	
	
	
	Высота тумбы
	мм
	≥ 20
	< 25
	
	

	
	
	
	Глубина тумбы
	мм
	≥ 450
	< 500
	
	

	
	
	
	Толщина каркаса и фасадов
	мм
	18
	22
	
	

	
	
	
	Толщина кромки опор
	мм
	2
	4
	
	

	
	
	
	Цвет МДФ
	
	
	
	Американский орех
	

	
	
	
	Цвет кромки
	
	
	
	В цвет МДФ
	

	
	
	
	Опоры
	
	
	
	Регулируемые высотой 27мм
	

	
	
	
	Сборка
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Требование к упаковке
	
	
	
	Изделие поставляется в разобранном виде, фурнитура внутри упаковки. Упаковка в виде жесткого короба, из трехслойного гофрокартона, внутри детали упакованы в стрейч пленку, между деталями имеются прокладки из пенопласта толщиной 5мм. На упаковке и на изделии обязательна маркировка производителя с датой, временем, местом производства, печатью о прохождении контроля качества на производстве. Упаковка фирменная. Инструкция по сборке и паспорт изделия в комплекте.
	


	2
	Кресло офисное


	КТРУ
31.01.12.160-00000006
	Вид материала обивки спинки
	
	
	
	Сетка
	3 шт




	
	
	
	Вид материала обивки сидения
	
	
	
	Ткань
	

	
	
	
	Тип каркаса
	
	
	
	Пластиковый
	

	
	
	
	Наличие механизма регулировки по высоте
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Наличие подлокотников
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Регулировка угла наклона
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Наличие подголовника
	
	
	
	Нет
	

	
	
	
	Наличие подставки для ног
	
	
	
	Нет
	

	
	
	
	Ортопедическое основание
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Вид материала крестовины
	
	
	
	Пластик
	

	
	
	
	Назначение 
	
	
	
	Для персонала 
	

	
	
	
	Цвет кресла
	
	
	
	Черный
	

	
	
	
	Механизм  регулировки высоты  кресла
	
	
	
	Синхромеханизм со слайдером
	

	
	
	
	Механизм качания
	
	
	
	Мультиблок с синхромеханизмом
	

	
	
	
	Тип подлокотников
	
	
	
	Пластик
	

	
	
	
	Диапазон регулировки высоты кресла
	мм
	
	
	От 430 до 530
	

	
	
	
	Тип опоры
	
	
	
	Пятилучевая крестовина на роликах
	

	
	
	
	Материал пятилучья
	
	
	
	Черный пластик
	

	
	
	
	Диаметр крестовины
	
	
	
	d700мм
	

	
	
	
	Диаметр роликов
	
	
	
	d60мм
	

	
	
	
	Ширина кресла
	мм
	
	
	580
	

	
	
	
	Ширина спинки и сиденья
	мм
	
	
	440
	

	
	
	
	Высота спинки
	мм
	
	
	525
	

	
	
	
	Требование к упаковке

	
	
	
	Изделие поставляется в разобранном виде, фурнитура внутри упаковки. Упаковка в виде жесткого короба, из трехслойного гофрокартона, внутри детали упакованы в стрейч пленку, между деталями имеются прокладки из пенопласта толщиной 5мм. На упаковке и на изделии обязательна маркировка производителя с датой, временем, местом производства, печатью о прохождении контроля качества на производстве. Упаковка фирменная. Инструкция по сборке и паспорт изделия в комплекте.
	


	3
	Шкаф деревянный для документов 


	КТРУ
31.01.12.139-00000002
	Тип фасада
	
	
	
	Закрытый 
	1 шт.

	
	
	
	Наличие остекления
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Вид материала корпуса
	
	
	
	МДФ
	

	
	
	
	Глубина шкафа
	Миллиметр
	≥418
	< 420
	
	

	
	
	
	Ширина шкафа
	Миллиметр
	≥ 780
	< 800
	
	

	
	
	
	Высота шкафа
	Миллиметр
	≥ 1957
	< 1977
	
	

	
	
	
	Количество полок внутренних
	Штука
	≥ 4
	
	
	

	
	
	
	Количество дверей
	Штука
	
	
	4
	

	
	
	
	Количество секций
	Штука
	
	
	2
	

	
	
	
	Тип дверей шкафа
	
	
	
	Распашные
	

	
	
	
	Тип напольной опоры
	
	
	
	Ножки
	

	
	
	
	Возможность регулировки напольной опоры по высоте
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Толщина топов шкафа
	Миллиметр
	25
	
	
	

	
	
	
	Толщина каркасов, полок и фасадов шкафа
	Миллиметр
	18
	
	
	

	
	
	
	Отделка торцевых поверхностей топа шкафа
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина отделки торцевых поверхностей топа шкафа
	Миллиметр
	2,0
	
	
	

	
	
	
	Отделка торцевых поверхностей каркаса, полок и фасадов шкафа
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина отделки торцевых поверхностей каркаса, полок и фасадов шкафа
	Миллиметр
	0,4
	
	
	

	
	
	
	Силиконовые противоударные демпферы
	
	
	
	да
	

	
	
	
	Материал ручек шкафа и фурнитуры
	
	
	
	Металл
	

	
	
	
	Ручки шкафа
	
	
	
	Ручки – скоба металлическая, цвет - хром матовый
	

	
	
	
	Фурнитура
	
	
	
	JET Петля накладная 105* с доводчиком, с планкой, с регулировкой 3D не менее 4
	

	
	
	
	Цвет шкафа
	
	
	
	Американский орех
	

	
	
	
	Особенности
	
	
	
	Шкаф имеет регулировочные опоры, фиксированную.
Шкаф комплектуется полками.
Шкаф имеет двери без замка.
Шкаф собирается на эксцентриковой стяжке.
Шкаф поставляется в разобранном виде.
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)
	

	
	
	
	Требование к упаковке
	
	
	
	Изделие поставляется в разобранном виде, фурнитура внутри упаковки. Упаковка в виде жесткого короба, из трехслойного гофрокартона, внутри детали упакованы в стрейч пленку, между деталями имеются прокладки из пенопласта толщиной 5мм. На упаковке и на изделии обязательна маркировка производителя с датой, временем, местом производства, печатью о прохождении контроля качества на производстве. Упаковка фирменная. Инструкция по сборке и паспорт изделия в комплекте.
	

	4
	Шкаф деревянный для документов 


	КТРУ
31.01.12.139-00000002
	Тип фасада
	
	
	
	Закрытый 
	1 шт.

	
	
	
	Наличие остекления
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	Вид материала корпуса
	
	
	
	МДФ
	

	
	
	
	Глубина шкафа
	Миллиметр
	≥418
	< 420
	
	

	
	
	
	Ширина шкафа
	Миллиметр
	≥ 780
	< 800
	
	

	
	
	
	Высота шкафа
	Миллиметр
	≥ 1957
	< 1977
	
	

	
	
	
	Количество полок внутренних
	Штука
	≥ 4
	
	
	

	
	
	
	Количество дверей
	Штука
	
	
	4
	

	
	
	
	Количество секций
	Штука
	
	
	2
	

	
	
	
	Тип дверей шкафа
	
	
	
	Распашные
	

	
	
	
	Тип напольной опоры
	
	
	
	Ножки
	

	
	
	
	Возможность регулировки напольной опоры по высоте
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Толщина топов шкафа
	Миллиметр
	25
	
	
	

	
	
	
	Толщина каркасов, полок и фасадов шкафа
	Миллиметр
	18
	
	
	

	
	
	
	Отделка торцевых поверхностей топа шкафа
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина отделки торцевых поверхностей топа шкафа
	Миллиметр
	2,0
	
	
	

	
	
	
	Отделка торцевых поверхностей каркаса, полок и фасадов шкафа
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина отделки торцевых поверхностей каркаса, полок и фасадов шкафа
	Миллиметр
	0,4
	
	
	

	
	
	
	Силиконовые противоударные демпферы
	
	
	
	да
	

	
	
	
	Материал ручек шкафа и фурнитуры
	
	
	
	Металл
	

	
	
	
	Ручки шкафа
	
	
	
	Ручки – скоба металлическая, цвет - хром матовый
	

	
	
	
	Фурнитура
	
	
	
	JET Петля накладная 105* с доводчиком, с планкой, с регулировкой 3D не менее 4
	

	
	
	
	Цвет шкафа
	
	
	
	Американский орех
	

	
	
	
	Особенности
	
	
	
	Шкаф имеет регулировочные опоры, фиксированную.
Шкаф комплектуется полками.
Шкаф имеет двери без замка.
Шкаф собирается на эксцентриковой стяжке.
Шкаф поставляется в разобранном виде.
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)
	

	
	
	
	Требование к упаковке
	
	
	
	Изделие поставляется в разобранном виде, фурнитура внутри упаковки. Упаковка в виде жесткого короба, из трехслойного гофрокартона, внутри детали упакованы в стрейч пленку, между деталями имеются прокладки из пенопласта толщиной 5мм. На упаковке и на изделии обязательна маркировка производителя с датой, временем, местом производства, печатью о прохождении контроля качества на производстве. Упаковка фирменная. Инструкция по сборке и паспорт изделия в комплекте.
	

	5
	Гардероб


	КТРУ
31.01.12.139-00000002
	Тип фасада
	
	
	
	Закртый 
	1 шт.

	
	
	
	Наличие остекления
	
	
	
	нет
	

	
	
	
	Вид материала корпуса
	
	
	
	МДФ
	

	
	
	
	Глубина шкафа
	Миллиметр
	≥350
	< 450
	
	

	
	
	
	Ширина шкафа
	Миллиметр
	≥ 700
	< 800
	
	

	
	
	
	Высота шкафа
	Миллиметр
	≥ 1957
	< 1977
	
	

	
	
	
	Количество полок внутренних
	Штука
	≥ 2
	
	
	

	
	
	
	Количество дверей
	Штука
	
	
	2
	

	
	
	
	Количество секций
	Штука
	
	
	1
	

	
	
	
	Тип дверей шкафа
	
	
	
	Распашные
	

	
	
	
	Тип напольной опоры
	
	
	
	Ножки
	

	
	
	
	Возможность регулировки напольной опоры по высоте
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Наличие выдвижной 
штанги
	
	
	
	Да
	

	
	
	
	Толщина топов шкафа
	Миллиметр
	25
	
	
	

	
	
	
	Толщина каркасов, полок и фасадов шкафа
	Миллиметр
	18
	
	
	

	
	
	
	Отделка торцевых поверхностей топа шкафа
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина отделки торцевых поверхностей топа шкафа
	Миллиметр
	2,0
	
	
	

	
	
	
	Отделка торцевых поверхностей каркаса, полок и фасадов шкафа
	
	
	
	Кромка противоударная 3-D Акрил
	

	
	
	
	Толщина отделки торцевых поверхностей каркаса, полок и фасадов шкафа
	Миллиметр
	0,4
	
	
	

	
	
	
	Силиконовые противоударные демпферы
	
	
	
	да
	

	
	
	
	Материал ручек шкафа и фурнитуры
	
	
	
	Металл
	

	
	
	
	Ручки шкафа
	
	
	
	Ручки – скоба металлическая, цвет - хром матовый
	

	
	
	
	Фурнитура
	
	
	
	JET Петля накладная 105* с доводчиком, с планкой, с регулировкой 3D не менее 4
	

	
	
	
	Цвет шкафа
	
	
	
	Американский орех
	

	
	
	
	Особенности
	
	
	
	Шкаф имеет регулировочные опоры, фиксированную.
Шкаф комплектуется полками.
Шкаф имеет двери без замка.
Шкаф собирается на эксцентриковой стяжке.
Шкаф поставляется в разобранном виде.
Шкаф высокий широкий (2 низких фасада ЛДСП + 2 средних фасада стекло)
	

	
	
	
	Требование к упаковке
	
	
	
	Изделие поставляется в разобранном виде, фурнитура внутри упаковки. Упаковка в виде жесткого короба, из трехслойного гофрокартона, внутри детали упакованы в стрейч пленку, между деталями имеются прокладки из пенопласта толщиной 5мм. На упаковке и на изделии обязательна маркировка производителя с датой, временем, местом производства, печатью о прохождении контроля качества на производстве. Упаковка фирменная. Инструкция по сборке и паспорт изделия в комплекте.
	

	6
	Стол приставной 
	КТРУ 31.01.10.000-00000012
	Тип каркаса
	
	
	
	Металлический
	1 шт 

	
	
	
	Вид материала столешницы
	
	
	
	МДФ
	

	
	
	
	Вид материала каркаса
	
	
	
	Металл хромированный
	

	
	
	
	Форма столешницы
	
	
	
	Полукруглая
	

	
	
	
	Глубина 
	Миллиметр
	≥550
	< 650
	
	

	
	
	
	Ширина 
	Миллиметр
	≥ 1150
	< 1250
	
	

	
	
	
	Высота 
	Миллиметр
	≥ 700
	< 750
	
	





































Срок поставки 07.08.2026
Требуется доставка и сборка по адресу: г. Вологда, ул. Пушкинская, д.25 , кабинет 507-а
[bookmark: _GoBack]Гарантия на мебель 3 года.












