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Техническое задание
[bookmark: _Hlk138947066][bookmark: _Hlk138945103] на поставку технического оборудования и расходников


[bookmark: _Hlk237612773][bookmark: _Hlk138945036]1. Заказчик: Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова».
2. Предмет закупки: поставка технического оборудования и расходников.
3. Место поставки товара: Российская Федерация, г. Москва, Сверчков переулок, дом 8, строение 3.
4. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты заключения Контракта.
5. Спецификация:

	[bookmark: _Hlk203628571][bookmark: _Hlk192183361][bookmark: _Hlk198635708]№
пп
	ОКПД2
	Наименование товара
	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	
	

	1. 
	26.30.11.110
	TP-Link SG3452X – Управляемый коммутатор Omada уровня 2+ с 48 гигабитными портами и 4 портами SFP+

	Размещение
	В стойке
	шт
	1

	2. 
	
	
	Коммутационная способность
	176 Гбит/с
	
	

	3. 
	
	
	Буфер памяти пакетов
	12 Мбит
	
	

	4. 
	
	
	Мультивещание 2-го уровня
	IGMP Snooping
— IGMP v1/v2/v3 Snooping
— Fast Leave
— IGMP Snooping Querier
— Аутентификация IGMP
• Аутентификация IGMP
• MLD Snooping
— MLD v1/v2 Snooping
— Fast Leave
— MLD Snooping Querier
— Конфигурация статических групп
— Ограниченный IP Multicast
• MVR
• Multicast-фильтрация: 256 профилей, 16 записей на профиль
	
	

	5. 
	
	
	Базы управляющей информации (MIB)
	MIB II (RFC 1213)
Интерфейс MIB (RFC 2233)
Интерфейс Ethernet MIB (RFC 1643)
Мост MIB (RFC 1493)
P/Q-мост MIB (RFC 2674)
RMON MIB (RFC 2819)
RMON2 MIB (RFC 2021)
Клиент RADIUS-учёт MIB (RFC 2620)
Клиент RADIUS-аутентификация MIB (RFC 2618)
Удалённый Ping, трассировка MIB (RFC 2925)
Поддержка закрытых MIB TP-Link
	
	

	6. 
	
	
	Интерфейсы
	48 портов RJ45 10/100/1000 Мбит/с: 4 слота SFP+ 10 Гбит/с: Консольный порт RJ45: Консольный порт Micro-USB
	
	

	7. 
	
	
	Таблица MAC-адресов
	16 K
	
	

	8. 
	
	
	Скорость передачи пакетов
	130,9 млн пакетов в секунду
	
	

	9. 
	
	
	Управление
	• Веб-интерфейс
• Интерфейс командной строки (CLI) через консольный порт и telnet
• SNMP v1/v2c/v3
• Trap/Inform
• RMON (1, 2, 3, 9 групп)
• Шаблон SDM
• Клиент DHCP/BOOTP
• LLDP/LLDP-MED 802.1ab
• Автоматическая установка DHCP
• Dual Image, Dual Configuration
• Мониторинг параметров процессора
• Диагностика кабелей
• EEE
• Восстановление пароля
• SNTP
• Системный журнал
	
	

	10. 
	26.30.11.110
	TP-Link SM5310-T – Модуль SFP+ 10GBASE-T RJ45
	Интерфейс
	10GBASE-T RJ45
	шт
	2

	11. 
	 26.30.11.110
	Коммутатор TP-Link LS108G гигабитный неуправляемый 8xRJ45, 1Гбит/с, с поддержкой автосогласования и авто-MDI/MDIX
	Размещение
	На столе
	шт
	1

	12. 
	
	
	Коммутационная способность
	16 Гбит/с
	
	

	13. 
	
	
	Буфер памяти пакетов
	1,5 Мбит
	
	

	14. 
	
	
	Интерфейсы
	8 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX
	
	

	15. 
	
	
	Скорость передачи пакетов
	11,9 млн пакетов в секунду
	
	

	16. 
	
	
	Размер кадра Jumbo
	16 КБ
	
	

	17. 
	 26.30.11.110
	TP-Link LS1005G – LiteWave 5-портовый гигабитный настольный коммутатор
	Размещение
	На столе
	шт
	2

	18. 
	
	
	Коммутационная способность
	10 Гбит/с
	
	

	19. 
	
	
	Буфер памяти пакетов
	1,5 МБ
	
	

	20. 
	
	
	Интерфейсы
	5 портов 10/100/1000 Мбит/с, автосогласование, Auto-MDI/MDIX
	
	

	21. 
	
	
	Скорость передачи пакетов
	7,4 миллионов пакетов в секунду
	
	

	22. 
	
	
	Размер кадра Jumbo
	16 КБ
	
	

	23. 
	26.30.11.120
	Маршрутизатор MikroTik L009UiGS-2HaxD-IN
	Размещение
	На столе
	шт
	1

	24. 
	
	
	Интерфейсы
	8 портов 10/100/1000 Ethernet, 1 GFP порт 1G Ethernet с выходом PoE, 1 последовательный консольный порт RJ45, 1 порт USB 3.0 типа A
	
	

	25. 
	
	
	Количество записей в таблице коммутации
	16000
	
	

	26. 
	
	
	Количество записей в таблице VLAN
	4096
	
	

	27. 
	
	
	Аппаратная коммутация
	STP и RSTP
MSTP
IGMP Snooping
DHCP Snooping
Bridge VLAN Filtering
Агрегация каналов Bonding
	
	

	28. 
	
	
	Стандарты беспроводной сети 2,4 ГГц
	802.11b/g/n/ax
	
	

	29. 
	
	
	Поколение беспроводной сети 2,4 ГГц
	Wi-Fi 6
	
	

	30. 
	
	
	Поддержка VLAN
	Bridge VLAN Filtering с помощью процессора
Bridge VLAN Filtering с помощью свитч-чипа
Interface VLAN
	
	

	31. 
	26.30.11.120
	Маршрутизатор TP-Link Omada ER8411 
	Размещение
	В стойке
	шт
	1

	32. 
	
	
	Интерфейсы
	2 слота SFP + 10G (1 × WAN, 1 × WAN /LAN) & 9 × Гигабитных портов (1 × SFP WAN/LAN, 8 × RJ45 WAN/LAN)
	
	

	33. 
	
	
	Источники питания
	Резервные (1+1) двойные блоки питания (100–240 В переменного тока, 50/60 Гц)
	
	

	34. 
	
	
	Функции VPN
	IPSec/PPTP /L2TP/OpenVPN/GRE/ WireGuard / SSL VPN
	
	

	35. 
	
	
	Интеллектуальная защита
	DPI, IPS / идентификаторы, защита от DoS / DDoS, фильтрация IP / MAC / URL / контента
	
	

	36. 
	
	
	Скорость пересылки пакетов размером 64 байта
	• Загрузка: 2 109 375/сек
• Выгрузка: 2 011 719/сек
	
	

	37. 
	
	
	Техническое обслуживание
	• Веб-интерфейс управления
• Удаленное управление
• Экспорт и импорт конфигурации
• SNMP v1/v2c/v3
• Диагностика (Ping и Traceroute)
• Синхронизация по протоколу NTP
• Зеркалирование портов
• Поддержка системного журнала
	
	

	38. 
	
	
	Баланс нагрузки
	• Интеллектуальный балансировщик нагрузки
• Оптимизированная маршрутизация для приложений
• Резервное подключение (по времени, аварийное переключение)
• Онлайн-обнаружение
	
	

	39. 
	26.30.11.120
	TP-Link SM331T 1000BASE-T RJ45 Omada
	Интерфейс
	1000BASE-T RJ45
	шт
	1

	40. 
	27.33.13.130

	Хомут кабельный 4.8х300 полиамид бел. (уп.100шт) DKC 25217SR
	Длина
	300 мм
	шт
	5

	41. 
	
	
	Материал
	Пластик
	
	

	42. 
	
	
	Фасовка
	100 шт
	
	

	43. 
	
	
	Цвет
	белый
	
	

	44. 
	
	
	Ширина полосы
	4,8 мм
	
	

	45. 
	27.33.13.110.
	Компьютерная внешняя экранированная розетка REXANT 1-порт RJ-45 (8P8C), FTP категория 6 03-0142
	Цвет
	белый
	шт
	5

	46. 
	
	
	Материал
	пластик
	
	

	47. 
	
	
	Разъем
	RJ45
	
	

	48. 
	
	
	Категория
	6
	
	

	49. 
	
	
	Степень защиты
	IP21
	
	

	50. 
	27.32.13.159
	Патч-корд UTP RJ-45, категория 6, литой, 5 метров, серый
	Категория
	6
	шт
	5

	51. 
	
	
	Длина
	5 м
	
	

	52. 
	
	
	Оболочка
	PVC / ПВХ
	
	

	53. 
	
	
	Тип разъема
	RJ45
	
	

	54. 
	
	
	Цвет
	Серый
	
	

	55. 
	27.32.13.159
	Патч-корд UTP RJ-45, категория 6, литой, 3 метра, серый
	Категория
	6
	шт
	10

	56. 
	
	
	Длина
	3 м
	
	

	57. 
	
	
	Оболочка
	PVC / ПВХ
	
	

	58. 
	
	
	Тип разъема
	RJ45
	
	

	59. 
	
	
	Цвет
	Серый
	
	

	60. 
	27.32.13.159
	Патч-корд UTP RJ-45, категория 6, литой, 2 метра, серый
	Категория
	6
	шт
	5

	61. 
	
	
	Длина
	2 м
	
	

	62. 
	
	
	Оболочка
	PVC / ПВХ
	
	

	63. 
	
	
	Тип разъема
	RJ45
	
	

	64. 
	
	
	Цвет
	Серый
	
	

	65. 
	27.33.13.120
	Коннектор Lanmaster LAN-EZ45-8P8C/U6-100 (упаковка 100 шт.)
	Количество в упаковке
	100 шт
	шт
	2

	66. 
	
	
	Исполнение
	Неэкранированный
	
	

	67. 
	
	
	Категория
	6
	
	

	68. 
	
	
	Тип разъема
	RJ45 (8p8c)
	
	

	69. 
	26.51.43.110 
	Кабельный тестер Ermenrich NetGeeks NP35
	Способ измерения
	Контактный, бесконтактный
	шт
	1

	70. 
	
	
	Режим «прозвонка»
	Есть
	
	

	71. 
	
	
	Максимальная длина тестируемого кабеля
	600 м
	
	

	72. 
	
	
	Разъемы передатчика
	Flash/PoE, RJ11, RJ45, RJ45 (scan), USB Type-C
	
	

	73. 
	
	
	Разъемы приемника
	RJ45
	
	

	74. 
	
	
	Типы тестируемых кабелей
	Сетевые кабели STP, сетевые кабели UTP, телефонные
	
	

	75. 
	
	
	Функции и особенности
	Встроенный фонарь, дисплей, индикатор заряда батареи, индикация полярности, подсветка дисплея
	
	

	76. 
	
	
	Особенности
	Функции трассировки, проверки кроссировки кабелей, точное измерение длины кабеля методом импульсной рефлектометрии (до 200 м); измерение расстояния до короткого замыкания или обрыва; тест PoE, проблесковая индикация; бесконтактное обнаружение проводов под напряжением; информативный LCD-дисплей.
	
	

	77. 
	
	
	Защита от перегрузки
	Есть
	
	

	78. 
	
	
	Комплект поставки
	Передатчик приемник; дистанционный модуль; патч-корд RJ11; патч-корд RJ45; зажим типа «крокодил»; кабель постоянного тока; наушники; кабель USB Type-C; сумка; инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
	
	

	79. 
	
	
	Тип элементов питания
	AAA 9V
	
	

	80. 
	
	
	Кол-во элементов питания
	4
	
	

	81. 
	25.73.30.166 
	HT-L2182R Пресс-клещи (кримпер) для обжима разъемов RJ-45, c храповым механизмом
	Тип
	Кримпер
	шт
	1

	82. 
	
	
	Снятие изоляции
	Есть
	
	

	83. 
	
	
	Тип разъема RJ
	RJ45
	
	

	84. 
	
	
	Количество гнезд
	1 шт
	
	

	85. 
	
	
	Материал покрытия рукояток
	Двухкомпонентные
	
	

	86. 
	25.73.60.190.
	HTS-501B Инструмент для зачистки кабеля Витая пара, телефонного кабеля, с регулировкой
	Тип инструмента
	Для монтажа СКС
	шт
	1

	87. 
	
	
	Материал
	Сталь/пластик
	
	

	88. 
	
	
	Размеры зачищаемого кабеля, мм
	Ø 3,2~4 (отверстие 1)
Ø 5~9 (отверстие 2)
	
	

	89. 
	25.73.30.164
	HT-206 Кусачки для кабеля
	Длина
	240 мм
	шт
	1

	90. 
	
	
	Диэлектрическое покрытие
	Есть
	
	

	91. 
	
	
	Max диаметр кабеля
	16 мм
	
	

	92. 
	25.73.30.231
	Отвертка Gigant SL 5x100 с магнитным наконечником GS SL5100
	Длина стержня
	100 мм
	шт
	1

	93. 
	
	
	Общая длина
	200 мм
	
	

	94. 
	
	
	Материал рукояти
	2-х компонентный
	
	

	95. 
	
	
	Намагниченный наконечник
	Есть
	
	

	96. 
	
	
	Форма ручки
	Прямая
	
	

	97. 
	
	
	Материал стержня
	CrV
	
	

	98. 
	
	
	Размер шлица
	5 мм
	
	

	99. 
	25.73.30.231
	Отвертка крестовая Gigant PH2x100 с магнитным наконечником GS PH2100
	Длина стержня
	100 мм
	шт
	1

	100. 
	
	
	Общая длина
	200 мм
	
	

	101. 
	
	
	Диаметр стержня
	6 мм
	
	

	102. 
	
	
	Материал стержня
	CrV
	
	

	103. 
	
	
	Материал рукояти
	2-х компонентный
	
	

	104. 
	
	
	Форма ручки
	Прямая
	
	

	105. 
	
	
	Намагниченный наконечник
	Есть
	
	

	106. 
	25.73.30.231
	Отвертка Gigant PH0x75 с магнитным наконечником GS PH075
	Длина стержня
	75 мм
	шт
	1

	107. 
	
	
	Общая длина
	155 мм
	
	

	108. 
	
	
	Диаметр стержня
	3 мм
	
	

	109. 
	
	
	Материал стержня
	CrV
	
	

	110. 
	
	
	Материал рукояти
	2-х компонентный
	
	

	111. 
	
	
	Форма ручки
	Прямая
	
	

	112. 
	
	
	Намагниченный наконечник
	Есть
	
	

	113. 
	26.20.40.190.
	Термопаста Arctic Cooling MX-4
	Теплопроводность
	8.5 Вт/мК
	шт
	5

	114. 
	
	
	Упаковка термопасты
	Шприц
	
	

	115. 
	
	
	Максимальная рабочая температура
	160 °C
	
	

	116. 
	
	
	Минимальная рабочая температура
	-50 °C
	
	

	117. 
	20.41.44.190
	Очиститель-спрей Konoos сжатый воздух для продувки пыли KAD-405-N
	Объем
	0,405 л
	шт
	2

	118. 
	
	
	Состав
	Сжиженные углеводороды >30%
	
	

	119. 
	
	
	Негорючий
	Есть
	
	

	120. 
	
	
	Вид упаковки
	Баллон с распылителем
	
	

	121. 
	
	
	Тип
	Сжатый воздух
	
	

	122. 
	17.22.11.130
	Влажные антибактериальные салфетки BURO BU-AN32 100 листов, спиртовые
	Количество в упаковке
	100 шт
	шт
	2

	123. 
	
	
	Материал
	Нетканое полотно
	
	

	124. 
	
	
	Упаковка
	Туба
	
	

	125. 
	
	
	Форма салфетки
	Прямоугольная
	
	

	126. 
	
	
	Количество слоев
	1 шт
	
	

	127. 
	
	
	Наличие спирта
	Есть
	
	

	128. 
	26.20.40.190
	Материнская плата Asus TUF GAMING B760M-PLUS II (LGA1700, mATX)
	Форм-фактор
	Micro-ATX
	шт
	1

	129. 
	
	
	Сокет
	LGA 1700
	
	

	130. 
	
	
	Чипсет Intel
	Intel B760
	
	

	131. 
	
	
	Совместимые ядра процессоров Intel
	Alder Lake, Raptor Lake
	
	

	132. 
	
	
	Тип и форм-фактор поддерживаемой памяти
	DDR5 DIMM
	
	

	133. 
	
	
	Максимальный объем памяти
	192 ГБ
	
	

	134. 
	
	
	Максимальная частота памяти (JEDEC / без разгона)
	5600 МГц
	
	

	135. 
	
	
	Количество слотов памяти
	4
	
	

	136. 
	
	
	Слоты расширения
	1 x PCIe 5.0 (в режиме x16),                  1 х PCI-E x1, 1 x PCIe x4
	
	

	137. 
	
	
	Контроллеры накопителей
	Количество разъемов M.2 – 3 шт., Разъемы M.2 (M), PCIe линии процессора - 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4),                                          Разъемы M.2 (M), PCIe линии чипсета - 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x2), 1 x 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4), Количество портов SATA – 4 шт., Режим работы SATA RAID - 0, 1, 5, 10
	
	

	138. 
	
	
	Порты на задней панели
	Порты USB Type-A - 1 x USB 3.2 Gen 2, 2 x USB 3.2 Gen 1, 4 x USB 2.0, Порты USB Type-C - 1 x USB 3.2 Gen 2x2,                                    Видеовыходы - 1 x DisplayPort, 1 x HDMI,                                   Количество аналоговых аудиоразъемов – 5 шт.,           Цифровые аудиопорты (S / PDIF) - TOSLINK (S/PDIF оптический), Разъемы SMA (для антенны Wi-Fi) – Есть,                                      Количество сетевых портов (RJ-45) – 1 шт.
	
	

	139. 
	
	
	Скорость сетевого адаптера
	2,5 Гбит/с
	
	

	140. 
	
	
	Количество фаз питания
	12+1+1
	
	

	141. 
	 26.20.21 
	Жесткий диск 3.5" Western Digital WD Blue 1 ТБ, SATA III, 64 Mb, 5400 rpm CMR (WD10EARZ)
	Подключение
	SATA 6Gb/s
	шт
	2

	142. 
	
	
	Объем буферной памяти
	64 Мб
	
	

	143. 
	
	
	Форм-фактор
	3.5 "
	
	

	144. 
	
	
	Объем
	1 ТБ
	
	

	145. 
	
	
	Скорость вращения
	5400 об/мин
	
	

	146. 
	 26.20.21 
	SSD диск Samsung 870 EVO, 250Гб, 2.5", SATA (MZ-77E250BW / MZ-77E250B/EU)
	Форм-фактор
	2.5"
	шт
	2

	147. 
	
	
	Тип памяти
	V-NAND MLC
	
	

	148. 
	
	
	Разъём подключения
	SATA
	
	

	149. 
	
	
	Объем
	250 Гб
	
	

	150. 
	
	
	Скорость чтения до
	560 Мб/с
	
	

	151. 
	
	
	Скорость записи до
	530 Мб/с
	
	

	152. 
	
	
	Объем буфера
	512 мб
	
	

	153. 
	
	
	Ресурс в TBW
	150
	
	

	154. 
	 26.20.21 
	6 ТБ Жесткий диск WD Red Plus [WD60EFPX]
	Назначение
	NAS
	шт
	5

	155. 
	
	
	Объем
	6 ТБ
	
	

	156. 
	
	
	Интерфейс
	SATA III
	
	

	157. 
	
	
	Объем кэш-памяти
	256 МБ
	
	

	158. 
	
	
	Скорость вращения шпинделя
	5400 об/мин
	
	

	159. 
	
	
	Пропускная способность интерфейса
	6 Гбит/с
	
	

	160. 
	
	
	Максимальная скорость передачи данных
	180 Мбайт/сек
	
	

	161. 
	
	
	Оптимизация под RAID-массивы
	Есть
	
	

	162. 
	
	
	Число циклов позиционирования-парковки
	600000
	
	

	163. 
	
	
	Уровень шума во время работы
	27 дБ
	
	

	164. 
	 26.20.21 
	5 ТБ Внешний HDD WD Elements Portable [WDBU6Y0050BBK-WESN]
	Тип
	Внешний HDD
	шт
	2

	165. 
	
	
	Объем накопителя
	5 ТБ
	
	

	166. 
	
	
	Интерфейс подключения к ПК
	USB 3.2 Gen 1 Type-A
	
	

	167. 
	
	
	Разъемы на устройстве
	USB 3.2 Gen1 micro-B
	
	

	168. 
	
	
	Пропускная способность интерфейса
	5 Гбит/с
	
	

	169. 
	
	
	Форм-фактор (дюйм)
	2.5"
	
	

	170. 
	
	
	Напряжение, В
	Пластик
	
	

	171. 
	27.20.23.190
	Аккумулятор CSB GPL 1272
	Напряжение, В
	12
	шт
	4

	172. 
	
	
	Ёмкость, Ач
	7,2
	
	

	173. 
	
	
	Размеры (ДхШхВ), мм
	150,9x64,8x94,3
	
	

	174. 
	
	
	Высота с клеммой, мм
	98,6
	
	

	175. 
	
	
	Тип клеммы
	FASTON (зажим) 6,35 мм
	
	

	176. 
	
	
	Срок службы
	6-9 лет
	
	

	177. 
	
	
	Количество циклов полного заряда
	260
	
	

	178. 
	
	
	Технология производства
	AGM
	
	

	179. 
	26.20.40.110
	Блок питания SuperMicro 740W PWS-741P-1R
	Мощность
	740 Вт
	шт
	1

	180. 
	
	
	Форм-фактор
	1U
	
	

	181. 
	
	
	Тип разъемов
	24-pin ATX, 8-pin EPS 12V
	
	

	182. 
	
	
	Энергопотребление в режиме ожидания (Standby)
	менее 1 Вт
	
	

	183. 
	
	
	Эффективность
	более 80%
	
	

	184. 
	
	
	Вентилятор
	40 мм с поддержкой технологии контроля скорости вращения
	
	

	185. 
	
	
	Защита
	от короткого замыкания, перегрузки и перенапряжения
	
	

	186. 
	
	
	Сертификация
	80 PLUS Platinum для высокой энергоэффективности
	
	

	187. 
	
	
	Совместимость
	Supermicro серверы и рабочие станции
	
	

	188. 
	26.20.40.110
	Блок питания SuperMicro 560W PWS-561-1H20
	Мощность
	560 Вт
	шт
	1

	189. 
	
	
	Эффективность
	более 80%
	
	

	190. 
	
	
	Совместимость
	Supermicro серверы и рабочие станции
	
	

	191. 
	
	
	Форм-фактор
	1U
	
	

	192. 
	26.20.16
	Клавиатура и мышь проводной комплект Logitech MK120
	Тип
	Клавиатура+мышь
	шт
	5

	193. 
	
	
	Характеристики клавиатуры
	Тип клавиатуры – мембранная, Защита от попадания воды – есть, Язык раскладки - английский, русский,                                         Общее количество клавиш - 104 шт
	
	

	194. 
	
	
	Характеристики мыши
	Тип мыши - 
оптическая светодиодная, Максимальное разрешение датчика - 1000 dpi,                                      Количество кнопок мыши - 3 шт,  Хват - 
для правой и левой руки
	
	

	195. 
	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	
	

	196. 
	
	
	Тип мыши
	Оптическая светодиодная
	
	

	197. 
	
	
	Хват
	Для правой и левой руки
	
	

	198. 
	
	
	Разрешение сенсора
	800 dpi
	
	

	199. 
	
	
	Интерфейс подключения
	USB
	
	

	200. 
	26.20.16.170.
	Мышь проводная Logitech B100
	Характеристики
	Тип мыши - Оптическая светодиодная
Интерфейс подключения – USB
Хват - Для правой и левой руки
	шт
	5

	201. 
	27.32.13.159
	Кабель аудио-видео PREMIER 5-808, HDMI (m) - HDMI (m), ver 2.0, 1.5м, черный
	Xарактеристики
	Разъемы HDMI (m) - HDMI (m)
Версия разъема HDMI - ver 2.0
Длина кабеля – 1,5 м
	шт
	5

	202. 
	26.30.11.120
	Wi-Fi роутер TP-Link Archer C64
	Тип подключения
	Ethernet
	шт
	1

	203. 
	
	
	Параметры Wi-Fi
	Стандарт Wi-Fi - 4 (802.11n), 5 (802.11ac),                                    Частота работы передатчика Wi-Fi - 2.4 ГГц, 5 ГГц,               Одновременная работа в двух диапазонах – есть,                          Класс Wi-Fi - AC1300,    Максимальная скорость Wi-Fi соединения - 1267 Мбит/с, Безопасность соединения - WPA, WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3, WPA3-SAE
	
	

	204. 
	
	
	Тип и количество антенн
	внешняя несъемная x4
	
	

	205. 
	
	
	Количество портов
	1x WAN, 4x LAN
	
	

	206. 
	
	
	Скорость передачи по проводному подключению
	1000 Мбит/с
	
	

	207. 
	
	
	Маршрутизация
	Типы WAN-подключения - L2TP, PPPoE, PPTP, динамический IP-адрес, статический IP-адрес,           Поддержка DHCP – есть,   Статическая маршрутизация – есть,  IP Мультикаст - IGMP, IGMP Proxy, IGMP Snooping, IPTV
	
	

	208. 
	
	
	Безопасность
	Межсетевой экран (Firewall) – есть, Фильтрация - по IP-адресу, по MAC-адресу, по URL-адресу, Дополнительные функции безопасности - DynDNS, NAT, Port Forwarding, Port Triggering, SPI, Демилитаризованная зона (DMZ), Гостевая сеть - есть
	
	

	209. 
	
	
	Функции
	Управление - Web-интерфейс, мобильное приложение,            Режимы работы - маршрутизатор, точка доступа,                        Поддержка MESH – есть,     Технология MESH - EasyMesh, OneMesh,                                     Сетевые протоколы и функции - 
IGMP, QoS, UPnP, VLAN
	
	

	210. 
	26.20.17.110
	23.8" Монитор Acer Vero V247YGbip, 1920x1080, IPS, 120Гц, 1хHDMI, 1хDP, черный [um.qv7cd.g02]
	Размер экрана
	23.8 "
	шт
	2

	211. 
	
	
	Разрешение экрана
	1920x1080
	
	

	212. 
	
	
	Соотношение сторон экрана
	16:9
	
	

	213. 
	
	
	Тип подсветки матрицы
	LED
	
	

	214. 
	
	
	Тип матрицы
	IPS
	
	

	215. 
	
	
	Частота обновления
	120 Гц
	
	

	216. 
	
	
	Яркость экрана
	250 кд/м2
	
	

	217. 
	
	
	Статическая контрастность
	1500:1
	
	

	218. 
	
	
	Количество цветов дисплея (млн)
	16.7
	
	

	219. 
	
	
	Углы обзора
	178° по горизонтали, 178° по вертикали
	
	

	220. 
	
	
	Интерфейсы и разъемы
	HDMI – 1 шт., Количество разъемов DisplayPort – 1 шт.
	
	

	221. 
	
	
	Тип блокапитания
	Внутренний
	
	



[bookmark: _Hlk237612805]1.	Место поставки товара: Российская Федерация, г Москва, пер. Сверчков, д. 8 стр. 3.
2.	Срок поставки Товара: в течение 30 (тридцать) рабочих дней со дня заключения Контракта. 
3. 	Общие требования:
Поставляемый Товар должен быть новым Товаром (Товаром, который не был в употреблении, не прошел восстановление потребительских свойств), без загрязнений, деформации и других дефектов, не должен находиться в залоге, под арестом, под иным обременением.
Маркировка Товаров должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его поставке.
Товары должны поставляться в упаковке, обеспечивающей сохранность товаров от повреждений и загрязнений, исключающей порчу и уничтожение Товаров при транспортировке и складировании. Упаковка должна предохранять Товары от всякого рода повреждений, утраты товарного вида, намокания и коррозии при перевозки его железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения и должна гарантировать сохранность Товара при транспортировке его до мест, указанных Заказчиком.
Качество Товаров должно соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, технических регламентов, санитарных и гигиенических норм, а при отсутствии таковых – целям использования Товаров (должно быть подтверждено сертификатом соответствия (декларацией о соответствии) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», иными документами о соответствии качества товаров установленным требованиям (в случаях предусмотренных законодательством Российской Федерации)). Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям (с учетом области применения) Технического регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки» (ТР ТС 005/2011), утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза от 16 августа 2011 г. № 769, а также другим техническим регламентам Таможенного союза, ЕврАзЭС, действие которых на него распространяется.
Поставщик обязан письменно информировать Заказчика обо всех случаях невозможности выполнения им условий поставки не позднее 1 (одного) рабочего дня до наступления срока выполнения обязательств.
4. 	Условия поставки: Поставщик осуществляет поставку Товара в соответствии с данным Разделом и за свой счет должен оказать услуги по доставке, разгрузке Товара полностью, исключая возможность порчи Товара (нарушение тары упаковки) и его загрязнения. Транспортировка Товара производится силами Поставщика. Поставщик за свой счет должен обеспечить погрузку-разгрузку Товара, в т.ч. он несет ответственность за присутствие и работу необходимого числа, осуществляющих разгрузку и перемещение Товара от транспорта Поставщика до помещений (независимо от этажности и наличия лифтов), указанных Заказчиком при поставке Товара.
Товар поставляется единовременно по предварительному согласованию даты и времени доставки (поставки) с Заказчиком. Ответственность за возможные последствия несогласованной с Заказчиком поставки Товара по настоящему Контракту несет Поставщик.
Доставка, разгрузка, подъем, занос Товара в помещениях, указанных Заказчиком (независимо от этажа и наличия лифтов), осуществляются Поставщиком самостоятельно и (или) с привлечением третьих лиц за счет Поставщика.
Контактные данные представителей, с которыми Поставщику необходимо будет согласовать вопросы поставки Товара, будут предоставлены в рабочем порядке в ходе исполнения Контракта.
Поставщик обязан обеспечить присутствие представителя Поставщика на момент поставки Товара, уполномоченного на сопровождение и передачу Товара, контроль комплектности, качества Товара, имеющего право подписи товарно-сопроводительных документов и другие действия, предусмотренные Контрактом, с должным образом оформленной доверенностью.
[bookmark: _Hlk193117720]5. 	Требования к гарантии качества товара, а также требования к гарантийному сроку и объему предоставления гарантий его качества: 

Гарантийный срок на Товар составляет 12 месяцев  с момента передачи Товара Заказчику и подписания им УПД. В случае если производителем Товара установлен гарантийный срок, превышающий 12 месяцев, то гарантийное обслуживание такого Товара осуществляется Поставщиком в пределах срока, установленного изготовителем.
Если в процессе использования Товара в течение гарантийного срока обнаружатся недостатки Товара (товар перестал отвечать требованиям, установленным в техническом задании, что повлекло за собой невозможность дальнейшего использования такого Товара по основному назначению), то Товар подлежит замене на товар, соответствующий требованиям п. 5 технического задания или на товар с характеристиками не ниже заменяемого Товара, за счет Поставщика.
Период исполнения гарантийных обязательств по замене Товара не должен превышать 14 (четырнадцати) дней с момента получения Поставщиком уведомления (письменно или в электронном виде) от Заказчика о недостатках Товара. 


