Техническое задание
на приобретение товаров общего назначения для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»
Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1. 
	Аккумулятор - тип 1
	Тип
Аккумулятор автомобильный
Типоразмер аккумулятора L5
Полярность
Прямая (+/-)
Емкость, А•ч - 100.1
Тип аккумулятора - Ca/Ca (кальциевый)
Обслуживаемый аккумулятор - Да
Пусковой ток, А - 800
Выходное напряжение - 12 В
Длина, мм - 353
Ширина, мм - 175
Высота, мм - 190

	2. 
	Аккумулятор - тип 2
	Тип - Аккумулятор автомобильный
Полярность - Прямая грузовая (-/+)
Емкость, А•ч - 190
Тип аккумулятора - Hybrid (гибридный)
Обслуживаемый аккумулятор - Да
Пусковой ток, А - 1250
Клеммы - BN под болт
Выходное напряжение - 12 В
Длина, мм - 510
Ширина, мм - 220
Высота, мм - 218
Вид техники
Грузовые автомобили и автобусы, Спецтехника

	3. 
	Свеча накаливания
	Тип Свеча накаливания
Резьба M12x1.25
Калильность Горячая
Вид техники Спецтехника, Грузовые автомобили и автобусы
Для трактора МТЗ 80.2

	4. 
	Палец навески
	Тип  Запчасти для спецтехники
Вид запчасти Палец для спецтехники
Вид спецтехники Трактор
Материал Сталь
Диаметр не менее 30 мм
Длина без рукояти – не менее 140 мм

	5. 
	Жидкость стеклоомывающая
	Тип  Жидкость стеклоомывателя
Нижний порог температуры, °C -30°C
Объем, л10
Назначение Универсальное
Область применения Универсальная применяемость

	6. 
	Масло моторное
	Тип  Масло моторное
Вязкость по SAE 30
Объем не менее 10 л
Вид масла Минеральное
Классификация по API CD
Двигатель Дизель
Вид техники Спецтехника
Упаковка Пластиковая канистра

	7. 
	Масло компрессорное
	Масло компрессорное КС-19
Упаковка Пластиковая канистра
Объем, не менее 10 л

	8. 
	Компрессор воздушный
	Тип  Компрессор
Производительность, л/мин – не менее  300
Максимальное давление, атм (кг/см2) не менее  8
Материал корпуса Металл
Максимальное давление, кПа 800
Конструкция компрессора Масляный
Привод компрессора Прямой
Длина кабеля питания, м не менее  2
Мощность, Вт не менее  2000
Рабочее напряжение, В 220
Производительность, куб. м/ч не менее 18
Объем ресивера, л не менее  50
Диаметр разъема соединения, дюйм 1/4
Тип запуска - Автоматический
Вид компрессора - Однопоршневой

	9. 
	Комплект оснастки для компрессора
	Тип Пистолет для подкачки шин
Количество в упаковке, шт 1
Вид манометра Аналоговый
Объем, л 6.9
Максимальное давление, атм (кг/см2)  16
Материал пистолета  Алюминиевый сплав
Шланг в комплекте
Длина Шланга – не менее 15 м.

	10. 
	Комплект пневмоинструмента
	Назначение  Слесарный
Резьба 1 1/4"
Входная резьба 1/4"
Длина, мм 230
Количество инструментов в наборе, шт.4:
- Пистолет для продувки
- Пистолет для накачки шин
- Спиральный шланг, 5 м
- Насадка удлинитель для продувки

	11. 
	Шланг для компрессора
	Тип  Шланг воздушный
Наружный диаметр шланга, мм - 8
Внутренний диаметр шланга, мм - 5
Материал
ПНД (Полиэтилен низкого давления)
Рабочее давление, атм не менее  6.3
Расположение резьбы
Наружная, Внутренняя
Цвет Черный
Длина, м - 12
Входная резьба - 1/4"
Входное крепление - Рапид
Выходное крепление - Рапид

	12. 
	Ведро
	Материал – пластик
Объем, л не менее  10

	13. 
	Тент
	Тип  Укрывной материал для ремонта
Длина, см не менее  450 и не более 480
Ширина, см не менее 350 и не более 380
Материал - ПВХ (поливинилхлорид)
Плотность, г/м2 -  не менее 650
Цвет Серый

	14. 
	Изолента - тип 1
	Тип - Изолента
Материал изоленты  ПВХ
Длина ленты, м не менее  18.2
Ширина, мм не менее  19
Цвет - Синий

	15. 
	Изолента - тип 2
	Тип - Изолента
Материал изоленты  ПВХ
Длина ленты, м не менее  18.2
Ширина, мм не менее  19
Цвет - чёрный

	16. 
	Смазка проникающая
	Тип  Смазка автомобильная
Объем, мл - не менее 140
Вид смазки - Синтетическая, Проникающая
Форма выпуска - Аэрозоль
Назначение - Обслуживание, Универсальное
Упаковка - Аэрозольный баллон

	17. 
	Чехлы на сидения
	Тип - Чехол на сиденье автомобиля
Комплектация - Чехол переднего ряда
Количество, штук - 3
Материал - Жаккард
Расположение сиденья - Передние сиденья
Кузов - Фургон
Спинка - Раздельная
Цвет - Черный с рисунком
Особенности - Износоустойчивая ткань, Фиксирующие резинки
Вид техники - Грузовые автомобили и автобусы

	18. 
	Салфетка тип 1
	Тип - Салфетка автомобильная
Цвет - Желтый, светло-желтый
Размер (ДхШхВ), см не менее 64x43
Упаковка – пластиковая туба
Материал – искусственная замша

	19. 
	Салфетка - тип 2
	Тип - Салфетка автомобильная
Длина, см – не менее 40
Ширина, см – не менее 40
Единиц в одном товаре - 3
Цвет  Серый
Материал - Микрофибра

	20. 
	Губка для мытья автомобиля
	Тип - Губка автомобильная
Длина, см – не менее 20
Ширина, см – не менее  13
Высота, см – не менее 7
Материал - Поролон

	21. 
	Насос для перекачки топлива
	Топливный насос 12 V с шлангом длиной 60 дюймов оснащен 3 адаптерами разных размеров (2.05 дюйма, 2.52 дюйма, 2.72 дюйма.
Скорость потока 3.2 GPM, 
Режимы питания: 
1.Кабель 12V с зажимами для подключения к автомобильному аккумулятору; 2.Прикуриватель автомобиля; 
3. Работа от 8 батареек AA 
 Производительность – не менее 12 литров в минуту
Тип топлива для перекачивания -  бензин, дизельное топливо.
Функция автоматической остановки – есть
Совместим с тремя размерами крышек (2.05 дюйма, 2.52 дюйма, 2.72 дюйма) 

	22. 
	Краска тип 1
	Тип - Аэрозольная краска
Работы - Внутренние, Наружные
Цвет - Черный
Вид краски - Быстросохнущая, Гладкая
Материал основания - Металл, Бетон, Кирпич, Ржавчина
Время высыхания, часов - не более 3
Степень блеска покрытия - Матовое покрытие
Можно мыть - Да
Способ нанесения - Аэрозоль

	23. 
	Краска тип 2
	Тип - Аэрозольная краска
Работы - Внутренние, Наружные
Цвет - Хром
Вид краски - Быстросохнущая
Объем, л – не менее 0.52
Материал основания - Гипс, Дерево, Керамика, Металл, Стекло
Время высыхания, часов - не более  2
Степень блеска покрытия - Полуглянцевое покрытие
Способ нанесения - Аэрозоль
Основа краски - Акриловая




