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	Наименование
	Характеристика товара
	Ед.изм.
	Кол-во

	
	
	Наименование показателей
	Значение показателей
	
	

	1.
	Держатель монополярных инструментов, с кнопками управления

КТРУ 32.50.50.190-00001080
	Описание 
	EH350  Изделия для электрофизиотерапии и электрохирургии. Аксессуары для электрохирургии. Ручка - держатель в комплекте с электродом-ножом. 
	шт
	150

	
	
	Аппаратная часть
	трехполюсная вилка (Valleylab)
	
	

	
	
	Инструментальная часть
	подключение к электродам со штекером 2,4 мм, в комплекте с электродом-ножом
	
	

	
	
	Длина кабеля, м (± 5%)
	3
	
	

	
	
	Метод обработки / стерилизации
	одноразовый, не стерилизуемый
	
	

	
	
	
	
	
	

	2.
	Нейтральный электрод

КТРУ 32.50.50.190-00000634
	Описание
	Нестерильный диспергирующий проводник, предназначенный для закрепления на пациенте и подключения к электрохирургическому генератору/генератору системы радиочастотной абляции для обеспечения возврата электрического тока от пациента к генератору во время электрохирургической процедуры. Имеет большую площадь поверхности и фиксируется на теле пациента, как правило, в месте, обеспечивающем максимальную площадь поверхностного контакта в непосредственной близости от операционного поля. Может включать или не включать возвратный кабель (кабели). Это изделие для одноразового использования
	уп
	2

	
	
	Функциональное назначение
	возвратный электрод при работе в монополярных режимах, для пациента массой более 15 кг
	
	

	
	
	Тип 
	одноразовый, разделенный (25 шт/упак.)
	
	

	
	
	Особенности электрода
	горизонтальное расположение активных поверхностей электрода, относительно контакта электрода с держателем
	
	

	
	
	Совместимость с ЭХВЧ-аппаратами ФОТЕК, имеющимися в ЛПУ
	cоответствие, подтверждается сведениями, внесенными в РУ на ЭХВЧ-аппараты ФОТЕК
	
	

	3.
	Кабель нейтрального электрода

ОКПД2 32.50.50.190
	Описание 
	EH236.5-5  Высокочастотные электрохирургические инструменты по ШГИД.942416.001ТУ. Кабель для подключения нейтральных электродов. 
	шт
	1

	
	
	Аппаратная часть
	разъем типа Valleylab
	
	

	
	
	тип подключаемых электродов
	двухсекционные одноразовые
	
	

	
	
	Функциональное назначение
	Для стыковки двухсекционных нейтральных электродов с ЭХВЧ
	
	

	
	
	Длина кабеля, м (± 5%)
	5
	
	

	
	
	Тип 
	Аппаратная часть - разъем типа Valleylab
	
	



Остаточный срок годности на момент поставки не менее 12 месяцев.


