СПЕЦИФИКАЦИЯ
1. НАИМЕНОВАНИЕ И СТОИМОСТЬ ТОВАРА:  

	Наименование товара
	Характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во
	Цена, руб.
	Стоимость, руб.

	ИБП для серверной (ИБП SYSTEME ELECTRIC Smart-Save Online SRTSE 2 поколения 3000 ВА)

	Топология: On‑line (двойное преобразование)
Полная мощность: 3000 ВА
Активная мощность: 3000 Вт (PF = 1.0)
Номинальное входное напряжение: 220–240 В
Диапазон входного напряжения (при 100 % нагрузки): 160–300 В
Диапазон входного напряжения (при 50 % нагрузки): 110–300 В
Частота на входе: 40–70 Гц (автоопределение)
Выходное напряжение (настраиваемое): 208/220/230/240 В
Форма выходного напряжения: чистая синусоида (от сети), ступенчатая аппроксимация (от батарей)
Время автономной работы при 100 % нагрузке: ≥ 2,5 минут
Поддержка внешних батарейных модулей: до 10 шт.
Горячая замена батарей: да
Розетки с резервным питанием: 8 × IEC C13, 1 × IEC C19
Программируемые розетки: 4 × IEC C13
Интерфейсы управления: USB (HID), RS‑232, слот под SNMP‑карту, сухие контакты, EPO
Индикация и управление: ЖК‑дисплей с отображением основных параметров
КПД в онлайн‑режиме: ≥ 94 %
Уровень шума: ≤ 55 дБ
Форм‑фактор: 19″ стойка (2U) или напольный, конвертируемый
Габариты (Ш × В × Г): ≤ 450 × 90 × 600 мм
Вес: ≤ 26 кг
Степень защиты: IP20
Дополнительные функции: холодный старт, автоопределение внешних батарей, параллельное резервирование (до 3 ИБП)
Рабочая температура: 0–40 °C
Гарантия на ИБП: не менее 36 месяцев с даты поставки
Гарантия на аккумуляторные батареи: не менее 24 месяцев с даты поставки
Соответствие стандартам: ТР ТС 004/2011, ТР ТС 020/2011
Срок службы: не менее 10 лет (при соблюдении регламента обслуживания)
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	Крепеж SYSTEME ELECTRIC SE2RK-R

	Производитель
SYSTEME ELECTRIC
Модель: SE2RK-R
Тип оборудования: Крепеж в стойку 19"
Описание
Монтажный комплект SE2RK предназначен для установки ИБП серий SRVSE, SRTSE и внешних батарейных блоков серии BPSE высотой 3U в серверный шкаф или стойку 19-ти дюймового стандарта. Длина направляющих регулируемая 550 - 750 мм
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Итого: _________(_________________) рублей  00  копеек,  НДС  
2. СРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРА: 

В течение 5(пяти) рабочих дней с даты подписания договора.

3. АДРЕС ПОСТАВКИ ТОВАРА:
109472, г. Москва, ул. Академика Скрябина, д.23, стр. 1

4. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТАВКЕ ТОВАРА:
Поставка, разгрузка, подъем на этаж  осуществляется Поставщиком собственными силами и средствами или с привлечением третьих лиц за свой счет.
Товар должен быть новым.

5. ТРЕБОВАНИЯ ПО ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ КАЧЕСТВА ТОВАРА:
Поставщик предоставляет гарантии качества на поставляемый Товар (гарантийный срок эксплуатации товара), но не менее 12 месяцев с даты поставки. В случае выявления недостатков поставленного Товара в период действия гарантийного срока эксплуатации Товара, Поставщик за свой счет устраняет возникшие недостатки или осуществляет замену Товара на новый Товар.

