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Описание объекта закупки

	№ п/п
	Наименование товара

	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1
	Кабель NETLAN 
27.32.13.153
	Тип                                                     сетевой (UTP, FTP)
Категория                                          5e
Структура жилы                               ОП
Количество жил                                8 шт
Сечение жилы кабеля                       0.47 мм²
Цвет                                                    серый
Экранирование                               U/UTP
Материал                                         медь
Длина                                              305 м
Изоляция                                        полиэтилен
Материал оболочки                      ПВХ (PVC)
Упаковка                                        бухта
	Шт.
	5

	2
	Розетка RG45
32.30.16.139
	Тип комплектации                       розетка в сборе
Рамка                                            не требуется(идет в комплекте)
Монтаж                                        накладной (открытый)
Количество постов                     1
Степень защиты                          IP20
Цвет                                             белый
Материал                                     ПВХ
Разъем                                         RJ45
Количество гнезд                      1
Количество модулей                 1
Вид розетки                               компьютерная
Модульная                                да
Ширина устройства                  49.1 мм
Высота устройства                   65.5 мм
Глубина устройства                  25.2 мм
	Шт
	22

	3
	Коммутатор
26.30.11.119
	Тип                                            коммутатор
Модель                                     D-Link DGS-1024D/J1A
Вид                                            неуправляемый
Уровень коммутатора             L2
Размещение                              в стойку, настольный
Охлаждение                              пассивное
Поддержка PoE                         нет
Интерфейс Ethernet                 10BASE-T, 100BASE-TX, 
                                                   1000BASE-T
Базовая скорость передачи данных        100 Мбит/сек, 
                                                                    1000 Мбит/сек
Общее количество портов коммутатора      24 x RJ-45
Количество медных портов (RJ-45)              24
Скорость медных портов (RJ-45)                  24 х 1000 Мбит/сек
Количество портов 1 Гбит / сек                     24
Комбинированные порты (RJ-45 / SFP)        нет
Размер таблицы МАС адресов                       8000
Внутренняя пропускная способность            48 Гбит/с
Поддержка стандартов                IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 
                                                       802.3ab, IEEE 802.3az, 
                                                       IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Поддержка протоколов               CSMA/CD
Функции                                        диагностика кабеля, 
                                                       управление потоком
Рабочая температура                   от 0°C до +40°C
Тип и напряжение питания          AC 100-240В/50-60Гц
	Шт
	2

	4
	Коннектор RG-45 8p8c
26.30.11.160
	Тип                                                  коннектор RJ45
Основной цвет                                прозрачный
Назначение                                     сеть и коммутация
Категория                                       5e
Экранирование                               нет
	Шт
	100

	5
	Кабель-канал 16*16
32.30.16.139
	Ширина                            16 мм
Высота                              16 мм	
Длина                                2000 мм
Материал                          ПВХ
Цвет                                   белый
Степень защиты               IP40
	Шт
	42

	6
	Кабель-канал 16*40
27.32.13.156
	Ширина                            16 мм
Высота                              40 мм	
Длина                                2000 мм
Материал                          ПВХ
Цвет                                   белый
Степень защиты               IP40
	Шт
	15

	7
	Коннектор телефонный RJ11, 4P4C
27.33.13.120
	Тип                                                             джек телефонный
Кол-во разъемов                                       1 шт
[bookmark: _GoBack]Тип разъема                                              RJ11
Цвет                                                           прозрачный
Категория                                                  3
Материал                                                   пластик
Количество контактов                              4
Число мест под контакты                         4
	Шт
	100

	8
	Двусторонняя стремянка  Krause DOPPLO
25.99.29.190
	Класс товара                           Профессиональный
Тип                                           стремянка
Анодированная                       нет
Max рабочая нагрузка           150 кг
Количество ступеней            2х6 шт
Кол-во ступеней по одной стороне          6 шт
Рабочая высота                                        2.85 м
Высота площадки                                     1.3 м
Материал                                                  алюминий
Общая длина                                            1.4 м
Широкие ступени                                      да
Ширина ступеней                                     80 мм
Ширина лестницы                                    500 мм
Толщина профиля                                   1.35 мм
Размер в сложенном состоянии            140х50х16 см
Вес нетто                                                  5 кг
	Шт
	1

	9
	Анодированная стремянка Krause SAFIRA
25.99.29.190
	Тип                                                           стремянка
Вид                                                           односекционная
Основной цвет                                         серебристый
Количество секций                                 1 шт
Количество ступеней в секции              5
Количество ступеней                              5
Противоскользящие ступени                 есть
Анодированная                                        есть
Диэлектрическая                                      нет
Наличие стабилизатора                           нет
Лоток для инструментов                         есть
Высота площадки стремянки                  102 см
Рабочая высота                                         272 см
Общая длина                                            160 см
Ширина лестницы                                  46 см
Глубина в сложенном состоянии          10 см
	Шт
	1

	10
	Стремянка алюминиевая Алюмет
25.99.29.190
	Тип                                                                 стремянка
Анодированная                                              нет
Телескопическая                                           нет
Телескопическая/выдвижная                       нет
Лоток для принадлежностей                        да
Для разноуровневых поверхностей             нет
С развальцованными ступенями                  нет
Max рабочая нагрузка                                   150 кг
Количество ступеней                                     7 шт
Кол-во ступеней по одной стороне              7 шт
Рабочая высота                                                3.55 м
Высота площадки                                           1.45 м
Материал                                                         алюминиевый сплав
Общая длина                                                    2.28 м
Широкие ступени                                            нет
Ширина ступеней                                            80 мм
Ширина лестницы                                           510 мм
Толщина профиля                                           1.2 мм
Размер в сложенном состоянии                    228х51х10 см
Вес нетто                                                         5.6 кг
	Шт
	1




