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Техническое задание
на поставку приборов учета холодного водоснабжения нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области.

1. Описание объекта закупки.
Поставка приборов учета холодного водоснабжения для нужд Главного управления МЧС России по Ростовской области, в количестве 17 шт. 

	2. Основные требования к товару (описание объекта закупки).
При подаче предложения поставщик гарантирует качество и безопасность Товара в соответствии с действующими стандартами и подтверждается наличием сертификатов (паспортов) качества производителя или другими документами по качеству предусмотренными законодательством Российской Федерации обязательных для данного вида товара, оформленных в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Товар должен соответствовать требованиям и нормам, указанным в таблице:
	№ п/п
	Наименование прибора учета
	Характеристики
	Ед. изм.
	Кол-во

	1. 
	Счетчик холодного водоснабжения 
	Диаметр условного прохода (Ду): 25 мм
Тип счётчика: крыльчатый, одноструйный, сухоходный 
Материал корпуса: латунь.
Номинальный расход (Qном): 3,5 м³/ч.
Максимальное давление: 16 бар
Тип присоединения: муфтовое (резьбовое)
	шт.
	2

	2. 
	Счетчик холодного водоснабжения 
	 Условный проход (Ду):15 мм
Тип счётчика: Одноструйный сухоходный (механический, без контакта воды с механизмом)
Материал корпуса: Латунь
Номинальный расход (Qn):1,5 м³/ч
Максимальное рабочее давление: 1,6 МПа
Присоединение: Резьбовое, G3/4" на входе и G1/2" на выходе
	шт.
	1

	3. 
	Счетчик холодного водоснабжения 
	Номинальный диаметр (условный проход): 20 мм (3/4 дюйма)
Тип устройства: крыльчатый, сухоходный
Материал корпуса: латунь
Номинальный расход (Qn): 2,5 м³/ч
Максимальное рабочее давление: 1,0 МПа 
Присоединительные размеры: корпус — 1 дюйм, сгон — 3/4 дюйма
	шт.
	3

	4. 
	Счетчик холодного водоснабжения 
	Номинальный диаметр (условный проход, Ду):40 мм
Тип устройства: Одноструйный, сухоходный (не «мокрый» контакт)
Материал корпуса: Латунь
Номинальный расход (Qn):10 м³/ч
Максимальное рабочее давление: 16 бар (1,6 МПа)
Присоединительные размеры: корпус счётчика: 2 дюйма; сгон: 1 1/2 дюйма
	шт.
	8

	5. 
	Счетчик холодного водоснабжения 
	Условный проход (Ду): 40 мм
Тип устройства: крыльчатый многоструйный счётчик
Материал корпуса: Чугун
Номинальный расход (Qn): 10 м³/ч
Рабочее давление: 16 бар (1,6 МПа)
Тип присоединения: Резьбовое
	шт.
	2

	6. 
	Счетчик холодного водоснабжения 
	Диаметр условного прохода (Ду): 32 мм
Тип: тахометрический, крыльчатый, одноструйный, сухоходный.
номинальный расход (Qnom): 6 м³/ч
Рабочее давление: до 1,6 МПа (16 кгс/см²)
	шт.
	1



Товар, поставляемый по настоящему Контракту должен быть новым, 2026 года выпуска, заводского производства, нигде ранее не эксплуатировавшийся, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению. Товары должны быть упакованы в тару в соответствии с ГОСТ или ТУ для данного вида товара, которая обеспечит полную его сохранность от воздействия окружающей среды, и порчи при транспортировке и хранении.
3.. Требования к поставке товара.
Поставщик обязан организовать доставку Товара в количестве, указанном в пункте 2 настоящего технического задания. Расходы на доставку, разгрузку – погрузку, размещение в местах хранения Государственного заказчика (подъем на 4 этаж), а также стоимость упаковки (тары), маркировки, страхование, таможенные платежи (пошлины), НДС, другие установленные налоги, сборы и иные расходы, связанные с исполнением Государственного контракта, возлагаются на Поставщика и не подлежат возмещению Заказчиком. 
Срок поставки составляет 5 рабочих дней с даты заключения контракта.. 
4.Поставка товара осуществляется в следующем порядке
Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 17.00 по адресу: Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 110 А. 
Приемка товара осуществляется при обязательном присутствии представителя Поставщика с надлежаще оформленными на его имя документами (доверенность с правом подписания любых актов, протоколов и т.д.). В случае отсутствия данных документов приемка Товара не осуществляется.
 В день поставки Товара Поставщик обязан передать Заказчику следующие документы:
- товарно-транспортную накладную в 3 (трех) экземплярах.
-сертификаты (декларации) соответствия, протоколы испытаний, либо сертификаты качества.
При наличии замечаний к представленным документам Заказчик возвращает их представителю Поставщика для устранения замечаний, а Товар Заказчиком не принимается. 



Заместитель начальника отдела эксплуатации, ремонта зданий,
сооружений и развития инфраструктуры УМТО
Главного управления МЧС России 
по Ростовской области						      
подполковник внутренней службы					   А.С. Комиссаров

