
 Описание объекта закупки (Техническое задание)
на поставку товаров для флота
для нужд филиала ФГБУ «Балтийско-Арктическая техмордирекция» Архангельский – г. Архангельск.
Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара указаны в Таблице 1.
Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: 163000, г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 1
Сроки поставки: не позднее 30 календарных дней с момента заключения Контракта.
Поставщик не менее чем за 2 дня до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки
Таблица 1






	№ п/п
	Наименование товара
	Кол-во
	Ед. изм.
	Требования к функциональным, техническим и эксплуатационным характеристикам товара (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие закупаемого товара потребностям заказчика)
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	1
	Насос водяной





	1
	Шт.
	Назначение: для двигателя ЯМЗ 238 М2
Насос 236-1307010-А3 устанавливается на двигатель
Вес, кг: 7
Высота, м: 0,2
Ширина, м: 0,2
Длина, м: 0,26

	2
	Ремонтный комплект к водяному насосу
	1
	Шт.
	Назначение: для двигателя ЯМЗ 238 М2 
Состав: 
1. 236-1307023-В2 вал водяного насоса - 1шт. 
2. 236-1307032-Б крыльчатка ВН - 1шт. 
3. 236-1307033 кольцо стопорное - 1шт. 
4. 201-1307034-А пружина уплотнения - 1 шт.
5. 236-1307035-А3 кольцо упорное - 1шт. 
6. 240-1307036 обойма большая - 1шт.
7. 201-1307037 - обойма малая – 1 шт. 
8. 240-1307038 манжета уплотнения - 1шт. 
9. 236-1307048-А прокладка водяного насоса - 1шт. 
10. 236-1307090 сальник ВН 1,2-17х32х7-1, ЧзРТД - 1шт. 
11. 160703-А подшипник водяного насоса, ВПЗ - 2шт. 
12. 314005 П2 шпонка (16*3*6,5) - 1шт. 
13. 034-038-25-2-1 кольцо уплотнительное, ЯРТИ - 1шт. 
14. 089-095-36-2-1 кольцо уплотнительное, ЯРТИ - 1шт. 
15.312536-П29 шайба (35х24х16,5, паук) - 1 шт. 
16. 64229-13032-45 прокладка патрубка - 1шт.

	3
	Термостат
	2
	Шт.
	Назначение: для двигателя ЯМЗ 238 М2 
Артикул: ТС-107-1306100-06 
Термостат (с резиновым уплотнителем) для системы охлаждения

	4
	Стартер
	1
	Шт. 
	Назначение: для двигателя ЯМЗ 238 М2 
Стартерами 2501.3708-40 комплектуются дизельные двигатели 
Технические характеристики стартера 2501.3708-40: 
Номинальное напряжение, В: 24 
Емкость АКБ, А/ч:190
Мощность номинальная, кВт:8,2 
Мощность пусковая, кВт: 5,0 
Количество зубьев: 11 
Направление вращения: правое 
Степень защиты корпуса: IP66 
Масса, кг 28,2 
Шестерня привода: 
Число зубьев: 1 
Модуль шестерни, мм: 4,25 
Угол профиля зуба: 20°

	5
	Ремонтный комплект для двигателя полный
	1
	Шт.
	Назначение: Для двигателя ЯМЗ 238 М2,
Состав:
1.КОЛЬЦО (ФТОРОПЛАСТ) /Ф4 22 4831 2800/ - 8шт.
2.КОЛЬЦО УПЛ. МАСЛ.ФИЛЬТРА/840.1012083-10/ - 1шт.
3.УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК ТНВД ОБЩ. ГБЦ /7511.1104344/ - 8 шт.
4.ПР-КА ВОД.НАСОСА 7511 (ПОН.2мм) /642290-1303245/ - 1шт.
5.ПР-КА ПАТРУБКА ВОД.НАСОСА 236 (ПОН. 2,0мм) /64229-1303245/ - 1шт.
6.ПРОКЛАДКА ТННД (ПМБ. 0,6)/240-1106285/ - 1шт.
7.ПР-КА ТРУБКИ ВЫС.ДАВЛЕНИЯ (ПОН 0,6мм) /240-1104368/ - 8 шт.
8.УПЛОТНИТЕЛЬ ТРУБОК 240 (РЕЗИНА) /240-1104350/ - 4 шт.
9.ПРОКЛАДКА /240-1104337/-1 шт.
10. ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм /238АК-1002266/-1шт.
11.ПР-КА КРЫШКИ ШЕСТ. ПМБ 1.0мм/238АК-1002265/ - 1 шт.
12.ПРОКЛАДКА ПОДДОНА (ПРОБКА)/238-1009040-А/ - шт.
13.ПР-КА КЛАП.КРЫШКИ/238-1003270/ - 2шт.
14. ПРОКЛАДКА ГБЦ (НОВОГО ОБР.) БЕЗ АСБЕСТА /238-1003210-В7/ - 2 шт.
15. ПР-КА ПРИВОДА ВЕНТ. (ПМБ 1 мм) БЕ,НЕ/ 236-1308108-Б/ - 1 шт.
16. П-КА КОРП.ВОД.НАСОСА (ПОН 2,0мм)/ 236-1307048-Б/ - 1 шт.
17. ПР-КА КОРПУСА ВОД.НАСОСА (ПМБ. 1,0мм)/ 236-1307048-А/ - 1 шт.
18. ПР-КА КОРОБКИ ВОД.ТРУБЫ (ПОН. 0,6 мм)/236-1306054-А/ - 4 шт.
19. ПР-КА СОЕД.ПАТРУБКА 236 (РТИ)/236-1115036-А2/ - 2 шт.
20. ПР-КА ВПУСК.КОЛЛЕКТОРА (ПОН. 1,0мм)/236-1115026/ - 8 шт.
21. ПРОКЛАДКА/236-1104457-Б/ - 1 шт.
22.КОЛЬЦО УПЛ. /236-1028246/ - 1 шт.
23. ПР-КА КОЛПАКА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм) /236-1028162\ - 1 шт.
24.ПР-КА КОРПУСА ФЦОМ (ПМБ. 0,6 мм)/236-1028122/ - 1 шт.
25.ПРОКЛАДКА САПУНА (ПОН. 1мм)/ 236-1014272/-1 шт.
26.ПР-КА МАСЛ.ФИЛЬТРА КОРП. (ПМБ.0,6мм)/ 236-1012100/ - 2шт.
27.ПР-КА ФЛАНЦА (ПМБ 0,6 мм)/236-1011358-А/ - 3шт.
28. ПРОКЛАДКА (ПМБ. 0,6 мм)/ 236-1011296/ - 1шт.
29.ПРОКЛАДКА ВЫП. КОЛЛ.(ОКАНТОВКА)/ 236-1008050/ - 8шт.
30.МАНЖЕТА (РТИ) КЛАПАНА В СБОРЕ/	236-1007262/ - 8 шт.
31.МАНЖЕТА К/В ЗАДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ./236-1005160-А2/ - 1шт.
32. ПР-КА ВОДЯНЫХ ТРУБ (ПОН. 0,6мм)/236-1003292/ - 6 шт.
33. ПР-КА КАРТЕРА МАХОВИКА (ПМБ. 0,6мм)/	236-1002314-Б/ - 1 шт.
34.ПРОКЛАДКА С СЕТКОЙ В СБ./236-1002283-А/ - 1 шт.
35. ПР-КА ВЕРХ. КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛ. 7511/236-1002258-А3/ - 1 шт.
36. ПРОКЛАДКА ВИНТА (ФИБРА /204А-1003278/ - 8шт.
37. ПР-КА ПАТРУБКА (ПОН.0,8 мм)/ 201-1306075-А/- 4шт.
38. ПР-КА ФИЛЬТРА ТОТ (ПМБ. 2,0 мм)/ 201-1117118/ - 1 шт.
39. ПРОКЛАДКА ЭЛЕМЕНТА (РЕЗ.) ФТОТ /201-1117116-А/ - 1 шт.
40. ПР-КА МАСЛОЗАЛ.ПАТРУБКА (РЕЗИНА)/ 201-1114065-А2/ - 1шт.
41. ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ФГОТ(РЕЗИНА) /201-1105552 А/ -1шт.
42. МАНЖЕТА К/В ПЕРЕДНЯЯ (РЕЗИНА) В СБ/ 201-1005034-Б3/ - 1шт.
Всего единиц по комплекту: 111 шт.

	6.
	Форсунка с длинным штуцером
	8
	Шт.
	Назначение: для двигателя ЯМЗ 238 М2
Форсунка 26.1112010-04 закрытого типа с многодырчатым распылителем и гидравлическим управлением подъема иглы
Устанавливается в головку блока цилиндров двигателя и служит для подачи топлива в камеру сгорания
Применяется на моделях двигателей 236М2-1, 238М2-5 и их модификациях


Общие требования к товарам, требования к его качеству, потребительским свойствам
Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении.
Товар должен быть изготовлен из безопасных для здоровья человека материалов. 

Требования к гарантийному сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг,
 к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости)
Гарантийный срок на поставляемый Товар 12 месяцев с момента подписания сторонами документа о приемке, но не менее гарантии производителя товара. Гарантия качества на поставляемый Товар предоставляется в соответствии с техническими документами на данный вид Товара. Гарантийный срок начинает исчисляться со дня подписания соответствующего документа о приемке Товара в единой информационной системе в сфере закупок.
Требование к маркировке и упаковке
Товар должен быть маркирован и упакован. Упаковка должна обеспечивать полную сохранность и качество при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировке и хранении, в том числе в пределах гарантийного срока. Маркировка должна быть нанесена на упаковку и включать в себя сведения о Заказчике, Поставщике, реквизитах Контракта, о самом товаре в соответствии с ведомостью поставки и техническими характеристиками, его марке и модели. В случае если поставляемый Товар состоит из нескольких мест, маркировка также должна содержать информацию о количестве мест в комплекте и номер места. Упаковка не должна содержать вскрытий, вмятин, порезов.

