
Техническое задание 
на проведение текущего ремонта здания склада для пожарного инвентаря национального парка «Дьяковский лес»

1. Общие требования.
[bookmark: bookmark0]1.1. Наименование выполняемых работ: на проведение текущего ремонта окон склада для пожарного инвентаря национального парка «Дьяковский лес»
1.2. Наименование объекта, место, сроки выполнения работ: 
           1.2.1. Саратовская область, Краснокутский район, с. Дьяковка, ул. Советская, д. 1.
  Одноэтажное нежилое здание. Стены – блочные. 
1.2.2. Срок выполнения работ: двадцать один рабочий день с момента заключения контракта.
1.2.4. Ответственное лицо со стороны Заказчика: Кольченко С.Е.

2. Объем работ, перечень материалов, используемых при проведении работ. 
2.1. Необходимые виды работ выполняются силами и техническими силами Подрядчика и из его материалов. Подрядчик должен обеспечить за свой счет, своими силами и техническими средствами доставку людей, инструментов, материалов и других технических средств, необходимых для выполнения работ.
2.3. Строительные и другие отходы, образовавшиеся в результате производства работ, должны накапливаться в специальном контейнере и в течение рабочего дня вывозиться Подрядчиком в места, предназначенные для размещения отходов.

2.5. Объем работ:

Установка двух оконных блоков
Подрядчик производит установку оконных блоков ПВХ.
Количество окон – 2 шт. Открывные окна – 2 шт. 

Характеристики окон ПВХ
Ширина профиля – 58 мм
Толщина стеклопакета  - 32 мм
Стеклопакет – двухкамерный
Цвет окна: белый
Материал подоконника: поливинилхлорид 
Цвет подоконника: белый
Материал отлива: металл оцинкованный
Заглушки торцевые двусторонние к подоконной доске из ПВХ
Фурнитура оконная: Механизмы открывания, гребенки, петли, оконные ручки.
Размеры окон, их вид  и способ открывания:
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Необходимые работы:
1. Разбор двух оконных проемов заложенных силикатным кирпичом – 2 шт
2. Расширение проемов под окна – 0,52 м.куб. (Размеры должны обеспечивать вставку окон – ширина 1700 мм, высота – 1300 мм)
3. Установка окон ПВХ – 2 шт.
4. Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах (размер подоконных досок 450х1900 мм) – 2 шт м
5.Установка отливов из оцинкованной стали, (размер 220х1800 мм) – 2 шт
6. Установка наружных откосов металлических (оцинкованная сталь с полимерным окрашиванием) – 3,2 м.кв.
7. Облицовка внутренних оконных откосов (Сэндвич-панелями 24 мм), цвет белый– 6 м.кв
8. Угол F – образный 60 мм – 72 м (4 шт)
9. Гидропароизоляция 12,5 м
10. Штукатурка под подоконник толщиной до 50 мм – 0,8 м.кв.
12. Штукатурка под внутренние откосы толщиной до 20 мм – 6 м. кв.
13. Установка москитных сеток

До начала работ Подрядчик должен выполнить замеры оконных проемов

Работы должны быть выполнены с сохранением в первоначальном виде всех не относящихся к выполнению работ конструктивных частей здания, полов, отделки, имеющихся коммуникационных сетей. В случае невыполнения Подрядчиком указанных в настоящем пункте условий, Подрядчик обязан восстановить за свой счет поврежденные (разрушенные, испорченные) конструктивные части здания, полы, отделку, дверные полотна, имеющиеся коммуникационные сети.
За сохранность материалов, предназначенных для выполнения работ, находящихся на объектах заказчика, отвечает Подрядчик.
Оконные блоки должны иметь полную заводскую готовность, а именно установленные запирающие приборы, петли, стеклопакеты, уплотняющие прокладки, законченную отделку. 
Изделия должны быть безопасными в эксплуатации и обслуживании. Обязательно наличие маркировки на поверхности профиля.

3. Порядок выполнения работ.
3.1. Работы выполняются по времени согласованному с Заказчиком. 
Режим работы объекта: с понедельника по пятницу в период с 08:00 до 17:00 часов по местному времени (Время Саратовское).
Работа в выходные и праздничные дни осуществляется по согласованию с Заказчиком. Работы, связанные с отключением электрического питания, а также шумные работы выполняются по графику, согласованному с Заказчиком. 
3.2. До начала выполнения работ Подрядчик предоставляет Заказчику список работников бригад строителей и копии документов, удостоверяющих личность. 
3.3. Заказчик не несет ответственности за сохранность строительных материалов и механизмов. Подрядчик собственными силами обеспечивает сохранность. Заказчик не имеет возможности предоставить помещения для складирования строительных материалов и комплектующих.
3.4. Подрядчик должен обеспечить сохранность места выполнения работ и имущества Заказчика, нести риск их случайной утраты или повреждения до момента сдачи работ Заказчику.
3.5. Подрядчик обязан при выполнении Работ в части обращения со строительными отходами руководствоваться положениями и требованиями Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». Подрядчик обязан содержать рабочую площадку и прилегающие участки свободными от отходов, накапливаемых в результате выполненных работ, и обеспечивать их своевременную и регулярную уборку и вывоз.
3.6. Все работы выполняются Подрядчиком собственными силами. Возможно выполнение работ субподрядными организациями. Субподрядчики должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к лицам, выполняющим работы, являющиеся предметом соответствующего договора субподряда.
3.7. В случае привлечения субподрядных организаций для выполнения работ по текущему ремонту Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Субподрядчиками как свои собственные.
3.8. Все виды скрытых работ должны быть представлены Заказчику. Подрядчик обязан проинформировать Заказчика письменно не позднее, чем за три дня до готовности к приемке таких работ. Если закрытие работ, подлежащих освидетельствованию выполнено без подписания Заказчиком акта на скрытые работы (форма акта на скрытые работы в соответствии с Приказом Минстроя России от 16.05.2023 № 344/пр. «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства», или Заказчик не был проинформирован о готовности к приемке таких работ, либо проинформирован с опозданием, то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить ее за свой счет. Без акта на скрытые работы оплата не производится. Работы считаются не выполненными.
3.9. По завершении работ Подрядчик представляет необходимую исполнительную документацию, сертификаты, технические паспорта.
3.10. Подготовка приемо-сдаточной документации входит в обязанности Подрядчика. В течение 3-х рабочих дней до установленного срока сдачи работ Подрядчик предоставляет Заказчику письменное уведомление о завершении работ и готовности объекта к сдаче. К уведомлению Подрядчик прилагает следующие документы:
а) акты на скрытые работы и акты промежуточной приемки отдельных конструкций.
б) акт выполненных работ;
3.11. Подрядчик обязан выполнить трехстадийную фото фиксацию Работ: до начала Работ, в процессе Работ и после выполнения Работ. Фотоматериалы по окончании Работ передать Заказчику.
3.12. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, без ущерба для качества и имущественных интересов Заказчика.
3.13. Подрядчик обязан сдать Объект Заказчику, передав всю документацию, относящуюся к выполненным Работам.
4. Требования к организации и безопасности Работ: 
4.1. Работы выполняются в соответствии с требованиями государственного контракта, а также настоящего технического задания.
4.2. Возведение временных сооружений для размещения рабочих, материалов и инструментов на территории объекта запрещено.
4.3. Перед началом выполнения Работ Подрядчик должен назначить ответственное лицо за производство Работ, ответственных представителей за соблюдение правил пожарной безопасности, соблюдение правил техники безопасности на Объекте и представить данные Заказчику.
4.4. Подрядчик обязан исполнять требования миграционного и трудового законодательства Российской Федерации.
4.5. Во время проведения работ Подрядчиком должно быть обеспечено соблюдение требований пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда, охраны окружающей среды, санитарно-гигиенического режима. Ответственность за соблюдение указанных правил возлагается на Подрядчика.
4.6. Подрядчик должен обеспечить безопасность выполняемых работ на объекте и прилегающей территории, безопасность для сотрудников Заказчика, и посетителей, а также согласовать с Заказчиком мероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья работников. Подрядчик должен обеспечить безопасность труда в течение всего срока выполнения работ. Безопасность выполнения Работ и обеспечение требований безопасности для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.7. Весь персонал Подрядчика, задействованный на работах, должен быть проинструктирован по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности в установленном порядке.
5. Требования к качеству Работ.
5.1. Работы выполняются с соблюдением действующих требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории Российской Федерации, правил охраны труда и техники безопасности, производственных инструкций для обслуживающего персонала.
5.2. Все используемые Подрядчиком строительные материалы, изделия, комплектующие, оборудование должны быть высококачественными, ранее не использовавшимися, изготовленными по современной технологии, имеющие сертификаты качества установленного образца в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23 декабря 2021 года № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации». По функциональным и техническим характеристикам отвечать требованиям безопасности, в том числе пожарным, санитарным и другим требованиям, предъявляемым к такого вида изделиям. Качество и безопасность выполненных Работ, товаров, материалов (комплектующих и оборудования) используемых при выполнении Работ, должно соответствовать требованиям строительных норм и правил (СНиП, ГОСТ, СанПиН) и других действующих нормативных документов, в том числе:
Части 2 Гражданского кодекса Российской Федерации от 26.01.1996 г. № 14-ФЗ;
Градостроительному кодексу Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Федеральному закону от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;
Федеральному закону от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
Федеральному закону от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
Федеральному закону от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
Работы по установке пластиковых окон должны выполняться в соответствии с требованиями установленными Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», а также строительными нормами и правилами, государственными стандартами и инструкциями, в том числе:
- СП 118.13330.2022 «Общественные здания и сооружения»;
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции»;
- СП 50.13330.2024 «Тепловая защита зданий»; 
- ГОСТ 30494-2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях»;
- ГОСТ 23166-2024 «Блоки оконные и балконные. Общие технические условия»; 
- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия»;
- ГОСТ 30674-2023 «Блоки оконные и балконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия»;
- ГОСТ 24866-2014 «Стеклопакеты клееные. Технические условия»;
- ГОСТ Р 59599-2021 Пена монтажная однокомпонентная полиуретановая в аэрозольной упаковке. Общие технические условия.
Материалы (товары), применяемые при выполнении работ, должны быть новыми, иметь документы, подтверждающие качество и безопасность таких материалов, которые должны быть предоставлены Заказчику за 2 дня до начала работ, выполняемых с использованием этих материалов.
Материалы, используемые при выполнении работ, должны соответствовать требованиям ГОСТов, ТУ производителя и иметь соответствующие сертификаты (в случае, если предусмотрено действующим законодательством).
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