Технические характеристики 
1. Общие сведения
Наименование изделия: манишка с печатью.
Количество: 500 (пятьсот) штук.
2. Требования к материалам и ткани
Состав ткани: плотное синтетическое трикотажное полотно (полиэстер не менее 92%, эластан 4–8%)
Плотность ткани (г/м²): 150 г/м².
Требования к тактильным ощущениям: Ткань должна быть приятной на ощупь, не вызывать раздражения кожи, не иметь посторонних запахов.
Цвет ткани: белый
3. Конструктивные особенности и размеры
Тип манишки: 
Манишка цельнокроеная пуловерного типа (надевается через голову), конструкция представляет собой единую деталь без плечевых швов, по линии горловины застежки в виде молний, пуговиц или кнопок не допускаются, край среза обработан эластичной бейкой; по бокам в швы интегрированы вставки из высококачественной вязаной поперечно-эластичной резинки шириной от 5 до 7 см для плотного прилегания к торсу и свободы движений, нижняя кромка изделия имеет закругленную форму со всех сторон для предотвращения задирания во время активных движений. Боковые эластичные элементы выполнены из упругой рибаны или ластика повышенной растяжимости, устойчивые к вытяжению; все соединительные швы выполнены высокопрочной текстурированной нитью цепным стежком или пятиниточным оверлоком, нагруженные зоны (горловина) обработаны плоским распошивальным швом; материал обладает высокой паропроницаемостью, быстро сохнет, имеет предварительную противоусадочную обработку (допустимая усадка не более 2–3%), окраска ткани устойчива к трению и воздействию пота (не ниже 4 баллов по серой шкале); изделие поставляется с сертификатом соответствия ТР ТС 017/2011.
Размерный ряд: M — 200 шт., L — 200 шт., XL — 100 шт.
Окружность горловины в растянутом состоянии — не менее 60 см.
Длина манишки: 75 см.
Крой: полуоблегающий, анатомический. Швы должны быть плоскими для предотвращения натирания кожи.
Обработка краев: все края должны быть качественно обработаны. Не допускается наличие открытых срезов, способных распускаться.
4. Требования к нанесению печати
Место нанесения печати: логотип расположен на передней части манишки сбоку слева, на задней части манишки сбоку справа, согласно макету изделия.
Надписи: 
«РязГМУ», расположение – сбоку слева на передней части манишки
«Мы делаем мир лучше», расположение – сбоку справа на задней части манишки
«Создано с Росмолодёжь Гранты», расположение внизу под «Мы делаем мир лучше»  на задней части манишки
Изображения: Половины Герба по бокам
Тип печати: сублимационная печать (полноцветная, прямая).
Размер печатного поля:
Надписи:
Ширина: 28см
Высота: 33 см
Допуск по размеру: ± 2 см. 
Изображения ветвей:
Ширина: 42 см
Высота: 131 см
Допуск по размеру: ± 2 см. 
Логотип:
Ширина: 26 см
Высота: 8 см
Допуск по размеру: ± 1 см. 
Цветность: полноцветная (CMYK) Лазурь 81 48 0 67, Золотой 0 16 100 1
Качество изображения:
Разрешение макета: не менее 300 dpi.
Цветопередача: максимально точная, без искажения фирменных цветов.
Стойкость: печать должна выдерживать не менее 40 промышленных стирок при температуре до 40°C без потери цвета и появления трещин.
Ощупь: принт не должен создавать жесткой "корки" на ткани, должен быть мягким и эластичным, не трескаться при растяжении ткани.

5. Требования к макету и согласованию
Предоставление макета: Заказчик предоставляет макет в векторном формате (AI, EPS, PDF) или растровом (PSD, TIFF) с высоким разрешением.
Цветопроба: перед запуском в производство исполнитель обязан предоставить электронную цветопробу (PDF) и, при необходимости, физический образец печати на аналогичной ткани (A4).
Техническая карта: Исполнитель предоставляет электронную техническую карту изделия со всеми параметрами для сверки перед запуском партии и согласования.

6. Упаковка и маркировка
Индивидуальная упаковка: каждая манишка сложена в индивидуальный полиэтиленовый пакет с европодвесом (картонная или пластиковая вешалка-отверстие).
Групповая упаковка: Каждые 50 (или иное количество) упакованных манишек уложены в дополнительный транспортировочный пакет или коробку для защиты от внешних воздействий.
Маркировка транспортной тары: на каждой коробке должна быть нанесена маркировка с указанием:
Наименование изделия: "Манишка"
Количество штук в коробке
Размерный состав (если применимо)
Дата производства
Условное обозначение заказчика/номер заказа.

7. Контроль качества и приемка
Входной контроль: Исполнитель осуществляет проверку качества материалов и комплектующих перед запуском в производство.
Выходной контроль: перед отгрузкой партия проходит выборочную или сплошную проверку на соответствие всем пунктам настоящего ТЗ.
Приемка товара: Заказчик при получении товара производит осмотр. При обнаружении брака (некачественный шов, несоответствие размера, дефект печати) составляется акт о расхождениях. Исполнитель обязуется за свой счет заменить бракованный товар в течение [указать срок] рабочих дней.
Гарантийные обязательства: на готовое изделие устанавливается гарантийный срок — [указать срок, например, 30 дней] с момента отгрузки партии заказчику.
8. Логистика
Способ отгрузки: доставка до адреса заказчика за счет исполнителя
Приложение:
1. Графический макет для печати.
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