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Описание объекта закупки
Оказание услуг по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ».
1. Наименование и описание объекта закупки

1.1. Объектом закупки является: услуги по поставке строительных материалов для нужд ФГБУ «ЗАПОВЕДНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ». 
1.2. Условия эксплуатации: в климатических условиях Республики Северная Осетия-Алания.1
2. Количество и технические характеристики Товара
	Наименование товара 


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Количество 
(штука)

	Компрессионная соединительная муфта
	Назначение
	Компрессионная соединительная муфта выполнена из полипропилена и применяется для соединения полиэтиленовых труб кольцевого сечения по ГОСТ 18599 и/или ГОСТ 32415-2013.

Предназначена для транспортирования воды с температурой до 40° С и максимальным рабочим давлением 1,6 МПа в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения
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	Материал
	ПНД (полиэтилен низкого давления)
	
	

	
	Тип фитинга
	муфта соединительная
	
	

	
	Диаметр трубы
	25-25
	мм
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Алюминиевое правило


	Назначение
	Алюминиевое правило предназначено для быстрого и эффективного распределения строительных смесей по обрабатываемой поверхности.
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	Длина
	2
	м
	

	
	Форма
	трапеция
	
	

	
	Уровень
	нет
	
	

	
	Вес нетто
	Не более 1
	кг
	

	

	
	Количество ребер жесткости
	1
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Оцинкованное ведро


	Назначение 
	Емкость для переноски, а также хранения непищевых продуктов: песка, опилок, гравия, воды для полива и прочего. Ведро оснащено металлической ручкой для удобной переноски и подвешивания. 
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	Материал
	металл
	
	

	
	Форма
	круглая
	
	

	
	Объем
	12
	л
	

	
	С крышкой
	Не 
	
	

	
	Толщина стенки
	0,5
	мм
	

	
	Ручки
	есть
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	LED-панель
	Назначение
	предназначена для установки в подвесные потолки типа Armstrong и для установки на любые вертикальные или горизонтальные поверхности (стены, потолок).
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	Вид крепления
	встраиваемый/накладной
	
	

	
	Тип
	Армстронг
	
	

	
	Форма
	квадратный
	
	

	
	Напряжение питания
	
220 
	В
	

	
	Мощность светильника
	36 
	Вт
	

	
	Световой поток
	3100 

	лм
	

	
	Цветопередача
	80

	Ra
	

	
	Цветность
	холодный белый
	
	

	
	Защита от пыли и влаги
	
IP20
	
	

	
	Срок службы
	30000 
	ч
	

	
	Тип лампы
	
встроенные светодиоды
	
	

	
	Драйвер в комплекте
	да
	
	

	
	Высота
	1,9
	см
	

	
	Ширина
	60
	см
	

	
	Длина
	60
	см
	

	
	Основной цвет
	белый
	
	

	
	Материал корпуса
	металл/пластик
	
	

	
	Материал плафона
	пластик
	
	

	
	Поверхность плафона/арматуры
	матовая/матовая
	
	

	
	Цвет плафона
	прозрачный
	
	

	
	Вес нетто
	1,21
	кг
	

	
	Тип рассеивателя
	призма
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Светодиодная лампа


	Мощность 
	15
	Вт
	20

	
	Цоколь
	E27
	
	

	
	Цветовая температура
	6500 
	К
	

	
	Диаметр
	60 
	мм
	

	
	Световой поток
	
1455 
	лм
	

	
	Диапазон рабочих температур
	от -20 до +50 
	°С
	

	
	Срок службы
	30000
	ч
	

	
	Тип колбы
	A60
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Светодиодная лампа


	Мощность 
	25
	Вт
	20


	
	Цоколь
	E27
	
	

	
	Цветовая температура
	2700 
	К
	

	
	Диаметр
	60
	мм
	

	
	Тип колбы
	А60
	
	

	
	Световой поток
	2100
	kv
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Подводка для воды


	Назначение
	Подводка для воды  предназначена для соединения сантехники с магистралью холодного или горячего водоснабжения. Подходит для металлополимерных, медных, стальных труб, для труб из сшитого полиэтилена. Применяется для подключения смесителей, стиральных машин и др.
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	Тип
	гибкая
	
	

	
	Способ подсоединения
	гайка-гайка
	
	

	
	Длина
	2
	м
	

	
	Материал оплетки
	нержавеющая сталь
	
	

	
	Резьба гайки
	1/2 
	дюйм
	

	
	Max давление
	20
	бар
	

	
	Материал внутреннего шланга
	EPDM
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Подводка для воды


	Назначение
	Подводка для воды  предназначена для соединения сантехники с магистралью холодного или горячего водоснабжения. Подходит для металлополимерных, медных, стальных труб, для труб из сшитого полиэтилена. Применяется для подключения смесителей, стиральных машин и др.
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	Тип
	гибкая
	
	

	
	Способ подсоединения
	гайка-гайка
	
	

	
	Длина
	1
	м
	

	
	Материал оплетки
	нержавеющая сталь
	
	

	
	Резьба гайки
	1/2 
	дюйм
	

	
	Max давление
	20
	бар
	

	
	Материал внутреннего шланга
	EPDM
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Подводка для воды


	Назначение
	Подводка для воды  предназначена для соединения сантехники с магистралью холодного или горячего водоснабжения. Подходит для металлополимерных, медных, стальных труб, для труб из сшитого полиэтилена. Применяется для подключения смесителей, стиральных машин и др.
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	Тип
	гибкая
	
	

	
	Способ подсоединения
	гайка-гайка
	
	

	
	Длина
	0,5
	м
	

	
	Материал оплетки
	нержавеющая сталь
	
	

	
	Резьба гайки
	1/2 
	дюйм
	

	
	Max давление
	20
	бар
	

	
	Материал внутреннего шланга
	EPDM
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Подводка для воды


	Назначение
	Подводка для воды  предназначена для соединения сантехники с магистралью холодного или горячего водоснабжения. Подходит для металлополимерных, медных, стальных труб, для труб из сшитого полиэтилена. Применяется для подключения смесителей, стиральных машин и др.
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	Тип
	гибкая
	
	

	
	Способ подсоединения
	гайка-гайка
	
	

	
	Длина
	0,3
	м
	

	
	Материал оплетки
	нержавеющая сталь
	
	

	
	Резьба гайки
	1/2 
	дюйм
	

	
	Max давление
	20
	бар
	

	
	Материал внутреннего шланга
	EPDM
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Труба ПНД
	Диаметр
	25
	мм
	2

	
	Марка полиэтилена
	PE 100
	
	

	
	SDR
	11
	
	

	
	Толщина стенки
	2
	мм
	

	
	Длина бухты
	25
	м
	

	
	Вес
	3,7
	кг
	

	
	Цвет
	черный
	
	

	
	Область применения
	Система холодного водоснабжения
	
	

	
	Максимальная температура применения
	+40
	°C
	

	
	Диапазон рабочих температур
	от 0 до +40
	°C
	

	
	Тип продажи
	Бухта
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Труба ПНД
	Диаметр
	25
	мм
	2

	
	Марка полиэтилена
	PE 100
	
	

	
	SDR
	13,6
	
	

	
	Толщина стенки
	2
	мм
	

	
	Длина бухты
	100
	м
	

	
	Вес
	14,8
	кг
	

	
	Цвет
	черный
	
	

	
	Область применения
	Система холодного водоснабжения
	
	

	
	Максимальная температура применения
	+40
	°C
	

	
	Диапазон рабочих температур
	от 0 до +40
	°C
	

	
	Тип продажи
	Бухта
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Рукомойник
	Основной материал
	полипропилен
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	Размеры
	274 × 230 × 140
	мм
	

	
	Объем
	5
	л
	

	
	Вес
	0,42
	кг
	

	
	Страна производства
	РФ
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Огнетушитель порошковый
	Огнетушащее вещество
	Порошок
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	Емкость
	Не менее 4090
	мл
	

	
	Класс пожарной безопасности
	А, Е, С, В
	
	

	
	Вес
	5,5
	кг
	

	
	Длина
	Не менее 113
	мм
	

	
	Ширина
	Не менее 113
	мм
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Аэрозоль для борьбы с летающими и ползающими насекомыми
	Объем
	Не менее 0,18
	л
	10

	
	Сезон использования
	круглогодично
	
	

	
	Тип продукта
	Инсектицид
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Ниппель
	Назначение
	резьбовой фитинг, который используется в системах горячего и холодного водоснабжения
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	Тип резьбы
	Наружный
	
	

	
	Диаметр резьбы
	1/2
	дюйм
	

	
	Основной материал
	Нержавеющая сталь
	
	

	
	Максимальное рабочее давление
	40
	бар
	

	
	Максимальная температура применения 
	180
	°C
	

	
	Длина
	35.3
	мм
	

	
	Вес
	Не более 45
	г
	

	
	Гарантия
	15
	лет
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Труба гофрированная с гайкой
	Назначение
	использование в системах водоснабжения, канализации и других инженерных коммуникациях
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	Длина
	80
	см
	

	
	установочные размеры
	1 1/2
	дюйм
	

	
	Диаметр сливного отверстия
	40
	мм
	

	
	Основной материал
	Полипропилен
	
	

	
	Тип монтажа
	С винтовым креплением
	
	

	
	Вес
	Не более 120
	г
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Грунт-эмаль 3 в 1 
	Назначение
	многофункциональное лакокрасочное покрытие, предназначенное для надежной защиты и декоративной отделки металлических изделий. Продукт объединяет в себе функции преобразователя ржавчины, антикоррозийного грунта и качественной эмали
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	Цвет
	черный
	
	

	
	Степень блеска
	глянцевый
	
	

	
	Объем
	2,6
	л
	

	
	Расход
	5
	м²/л или м²/кг
	

	
	Время полного высыхания
	12
	ч
	

	
	
	
	
	

	
	Материал поверхности применения
	
	
	

	
	Температура использования
	5-30
	°C
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Кельма каменщика
	Ширина лезвия
	Не менее 109
	мм
	1

	
	Форма
	Полукруглый
	
	

	
	Длина лезвия
	Не менее 190
	мм
	

	
	Материал ручки
	Пластик
	
	

	
	Вес 
	Не более 220
	г
	

	
	Материал полотна
	Нержавеющая сталь
	
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Смеситель для ванны
	Тип управления
	Вентильный
	
	2

	
	Основной материал
	Цинковый сплав
	
	

	
	Цвет
	хром
	
	

	
	Вес 
	Не более 1,7
	кг
	

	
	Наличие лейки и шланга
	да
	
	

	
	Расход
	17
	л/мин
	

	
	Длина излива
	Не менее 30
	см
	

	
	Общая высота
	Не менее 7
	см
	

	Наименование товара


	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	

	Тачка садовая
	Объем
	110
	л
	1

	
	Тип колес
	Пневматический
	
	

	
	Количество колес
	2
	
	

	
	Материал кузова
	Оцинкованная сталь
	
	

	
	Толщина кузова
	0,8
	мм
	

	
	Материал колеса
	резина
	
	

	
	Вес 
	Не более 14
	кг
	


3. Место поставки Товара: Республика Северная Осетия-Алания, Ирафский район, с. Камата.
4. Условия поставки. 

4.1. Поставка Товара осуществляется за счет средств Поставщика, до адреса склада Заказчика, указанного в п. 3 настоящего Описания объекта закупки. 

4.2. Доставка Товара производится крытым и открытым транспортом любого вида, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на транспорте данного вида. При транспортировании открытым транспортом, Товар должен быть накрыт брезентом. 

4.3. Поставляемый Товар должен иметь следующую товарно-сопроводительную документацию: товарную/товарно-транспортную накладную, счет/счет-фактуру/УПД и документацию, подтверждающую качество товара (сертификат соответствия, паспорт завода-изготовителя).

4.4. Количество Товара должно соответствовать количеству, указанному в товарно-сопроводительных документах.

4.5. Товар считается поставленным Поставщиком и принятый Заказчиком:

- по количеству: путем визуального осмотра поставляемого Товара и соответствия с количеством и ассортиментом, указанным в сопроводительных документах (товарной накладной и/или товарно-транспортной накладной, счете-фактуре, описи, и т.п.);

- по качеству: качество поставляемого Товара должно соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим регламентам, техническим условиям (ТУ), требованиям завода-изготовителя, подтверждаться необходимой документацией на данный вид Товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. На Товаре должна присутствовать маркировка завода-производителя с указанием идентифицирующей информации.

5. Сроки поставки: с даты заключения договора в течение 3 календарных дней.
6. Требования к качеству.

6.1. Поставляемый Товар должен быть надлежащего качества, соответствовать требованиям действующего ГОСТа. 
          6.2. Поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не имеющий дефектов (вмятин, царапин и т.д.), не выставочным экземпляром, технически исправным. Товар должен быть выпущен заводом-изготовителем не позднее года, предшествующего поставке.
6.3. Товар должен быть полностью укомплектованным, исправным и годным к эксплуатации, не иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами и функционированием при штатном использовании.
7. Требования к транспортировке (доставке), разгрузке и приемке Товара.

7.1. При транспортировании, строительные материалы следует укладывать на ровную поверхность транспортных средств, без острых выступов и неровностей во избежание повреждения. Сбрасывание Товара с транспортных средств не допускается.

Упаковка должна обеспечивать защиту от повреждений при транспортировании и хранении. Допускается транспортирование материалов без упаковки, при условии обеспечения её сохранности.

7.2. Разгрузка Товара по месту поставки производится силами и за счет средств Поставщика. 

7.3. При выявлении несоответствия, поступившего Товара товарной накладной, составляется акт на недостачу в двух экземплярах, из которых первый – вручается водителю Поставщика, доставившего Товар, а второй – остается у Заказчика. При недостаче Товара делается соответствующая отметка на всех экземплярах товарной накладной.
8. Требование к безопасности Товара.

8.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям государственных стандартов (технических регламентов), подтверждающих качество Товара, обеспечивающие его безопасность для жизни и здоровья пользователей.
8.2. Безопасность окружающих при использовании: отсутствие недопустимого риска для жизни, здоровья потребителя в процессе эксплуатации Товара.
