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III. ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Функциональные, технические и качественные характеристики,
эксплуатационные характеристики товара. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых товаров установленным требованиям, максимальные и (или) минимальные значения таких показателей, а также значения показателей, 
которые не могут изменяться


	№ п/п
	Наименование товара, его показателей (характеристик), потребительских свойств
	Ед. изм.
	Значение показателя (характеристики)

	1
	[bookmark: _GoBack]Катетер для временной стимуляции сердца (Вид 1)    32.50.13.110-00005113
	 
	

	
	Коннектор: 2 однополюсных штекера диаметром 2 мм
	
	Наличие

	
	Открытый тип коннектора 

	
	Наличие

	
	Цветовая маркировка штекеров («+» красный, «─» чёрный) 
	
	Наличие

	
	Предохранительные колпачки штекеров
	
	Наличие

	
	Изолятор  
	
	рентгеноконтрастный полиэтилен

	
	Общая длина 
	мм
	не менее 1000

	
	Электрическое сопротивление катода 

	Ом
	не более 70

	
	Электрическое сопротивление анода 
	Ом 

	не более 70

	
	Максимальный наружный  диаметр электрода
	Fr
	не более  6

	
	Площадь катода 

	кв.мм
	не более 12

	
	Площадь анода
	кв.мм
	не менее 22

	
	Расстояние между анодом  и катодом 
	мм
	не более 10

	
	Индивидуальная стерильная упаковка 
	
	Наличие

	2
	Катетер для временной стимуляции сердца (Вид 2)    32.50.13.110-00005113
	 
	

	
	Коннектор: 2 однополюсных штекера диаметром 2 мм
	
	Наличие

	
	Открытый тип коннектора 

	
	Наличие

	
	Цветовая маркировка штекеров («+» красный, «─» чёрный) 
	
	Наличие

	
	Предохранительные колпачки штекеров
	
	Наличие

	
	Диаметр штекеров, стандарт
	мм
	Не менее 2

	
	Изолятор  
	
	рентгеноконтрастный полиуретан

	
	Длина имплантируемой части
	мм
	не менее 800

	
	Электрическое сопротивление катода 

	Ом
	не более 50

	
	Электрическое сопротивление анода 
	Ом 

	не более 58

	
	Максимальный наружный  диаметр электрода
	Fr
	не более  6

	
	Площадь катода 

	кв.мм
	не более 12

	
	Площадь анода
	кв.мм
	не менее 22

	
	Расстояние между анодом  и катодом 
	мм
	не более 10

	
	Маркеры глубины (кольцевые метки)
	
	Наличие

	
	Индивидуальная стерильная упаковка 
	
	Наличие





	
Остаточный срок годности Товара  на момент поставки должен составлять не менее 12 месяцев.

Требования к упаковке, маркировке (этикеткам) 

Товар должен поставляться в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей его сохранность, товарный вид, предохраняющей от всякого рода повреждений при транспортировке и хранении, погрузочно-разгрузочных работах, исключающей порчу и (или) уничтожение его до приемки Заказчиком. 
Маркировка каждой единицы тары (упаковки) Товара должна быть нанесена хорошо читаемым шрифтом, на русском языке и содержать информацию согласно действующему законодательству РФ. 

Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать поставляемые товары, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.


