Техническое задание
на поставку бензинового триммера для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ»

Поставляемый Товар должен соответствовать функциональным, техническим, качественным, эксплуатационным и гарантийным требованиям.
Поставляемый Товар должен быть официально предназначен для продажи на территории Российской Федерации и обеспечен гарантийными обязательствами производителя. 
В случае обнаружения Заказчиком дефектов или несоответствия заявленным характеристикам Товара при приемке, Поставщик обязан обеспечить его замену или принять возврат. Все расходы, связанные с возвратом или заменой дефектного Товара, оплачиваются Поставщиком.
Поставляемый Товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе, который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), в заводской упаковке, на упаковке должны присутствовать пломбы производителя. 
Каждая деталь должна быть защищена плёнкой/картоном; наличие маркировки с наименованием изделия, артикулом, габаритами; защита углов и торцов от повреждений при транспортировке.
Место поставки
Поставка Товара осуществляется в Федеральное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Майкопское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» по адресу: Республика Адыгея, Красногвардейский район, с. Новосевастопольское, ул.Чехова, д.15.
Доставка Товара осуществляется силами Поставщика за свой счёт собственными средствами. Дата и время поставки Товара уточняются Сторонами.
Сборка и установка осуществляется силами Поставщика.
Поставщик выполняет транспортировку и доставку Товара до места назначения способом, обеспечивающим его сохранность и качество, защиту от воздействия окружающей среды и повреждений.
Приемка Товара осуществляется уполномоченным представителем Заказчика в присутствии представителя Поставщика.
Описание объекта закупки
	№
	Наименование
	Технические характеристики

	1
	Бензиновый триммер
	Тип двигателя	Двухтактный, одноцилиндровый, бензиновый
Рабочий объем двигателя	Не менее 41 см³
Мощность двигателя	Не менее 1,6 кВт / 2,2 л.с.
Максимальные обороты без нагрузки	Не менее 11000 об/мин
Объем топливного бака	Не менее 1,0 литра
Тип штанги	Прямая, неразъемная, цельнометаллическая
Диаметр штанги Не менее 28 мм
Материал вала внутри штанги	Кованый металлический вал
Цилиндр двигателя	Хромированный
Ширина скашивания	Леской — не менее 400 мм; Ножом — не менее 255 мм
Толщина применяемой лески	До 2,4–3,0 мм
Посадочный диаметр ножа	25,4 мм
Рукоятка	U-образная («велосипедная»), стальная
Антивибрационная система	Обязательно наличие
Система запуска	Ручной стартер с системой облегченного пуска (Easy Start / Easy Cold Start)
Воздушный фильтр	Двухступенчатый (поролон + фетр или аналогичный по эффективности)
Топливный фильтр	Наличие сменного фильтра тонкой очистки
Вес инструмента (без режущей насадки и топлива)	Не более 7,5 кг
 Комплект поставки
В комплект каждого изделия должны входить:
Двигатель в сборе с прямой неразъемной штангой;
Рукоятки управления (в комплекте);
Разгрузочный ремень на два плеча (типа «ранец») с защитой бедра;
Триммерная головка полуавтоматическая усиленная (под леску до 3,0 мм);
Металлический трехлопастной нож (диаметр 255 мм);
Набор ключей и инструментов для сборки и обслуживания;
Емкость для приготовления топливной смеси;
Защитный кожух;
Руководство по эксплуатации на русском языке;
Гарантийный талон.




