Техническое задание 
по предоставлению шатров для нужд заказчика

Место установки Шатров: Республика Адыгея, Майкопский р-н, хутор Шунтук, Школьный пер, двлд 2.
Исполнитель предоставляет услуги по аренде шатров для проведения мероприятий для нужд ФГБПОУ «Майкопское СУВУ».
Исполнитель осуществляет доставку, сборку и разборку шатров собственными силами и за свой счёт.
Даты проведения мероприятия: с 10.08.2026 по 14.08.2026 г.
Шатры должны быть смонтированы не позднее дня до начала мероприятия, демонтаж шатров должен быть осуществлён в день, последующий за днём окончания мероприятия.
Шатры должны быть соединены между собой и образовывать единую конструкцию размером 10 м. х 15 м.
Характеристики шатров
	Наименование
	Характеристика
	Количество

	Шатёр-пагода
	Ширина конструкции 500 см
Высота стены 229 см
Высота в коньке 368 см
Наивысшая точка 565 см
Уклон ската крыши 20°
Самая длинная деталь каркаса 516 см
Основной профиль (сечение) 81 x 48 x 3 мм
Могут соединяться между собой с помощью дождевиков-переходов, образуя композиции любой длины и различной формы
Вид кровли:
Тентовое полотно
Обработка лаком – двусторонняя
Плотность - 630-650 г/м2
ПВХ-покрытие на полиэстровой сетке, с добавками, препятствующими горению в соответствии с DIN 4102 B1, с ТАЗ 92.503 M2, по ГОСТ 30444-97 РП1
Стены - в комплекте
 При монтаже на открытой территории при монтаже используются бетонные утяжелители конструкции для организации защиты от ветра.
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Условия выполнения работ:
Исполнитель обязуется производить работы в полном соответствии с настоящим техническим заданием, выполнять требования действующего законодательства РФ, в том числе:
· Федеральный закон от 10.01.2002г. № 7-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об охране окружающей среды»;
· Федеральный закон от 24.06.1998г № 89-ФЗ (в ред. от 26.07.2019) «Об отходах производства и потребления»;
Выполнение работ должно производиться без нанесения ущерба окружающей среде и при условии соблюдения техники безопасности.

Примерный внешний вид конструкции
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