ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЪЕКТЕ ЗАКУПКИ

Цель закупки: Огнезащита деревянных конструкций крыши проводится для повышения пожарной безопасности: для замедления распространения пламени, минимизации его воздействия и обеспечения локализации возгорания.

Наименование и объем закупаемых услуг:
	№ п/п
	Наименование услуг
	ОКПД2
	Ед. изм.
	Количество

	1.
	Услуги по огнезащитной обработке  деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях ДВГМУ
	43.29.11.140
	Квадратный метр
	10499



Функциональные, качественные характеристики услуг. Показатели, позволяющие определить соответствие закупаемых услуг установленным требованиям
	№ п/п
	Наименование услуг, функциональные, качественные характеристики
	Значение показателей

	1
	2
	3

	1.1
	Вид помещения
	Чердачный

	1.2
	Тип объекта
	Деревянные конструкции крыши

	1.3
	Вид обработки
	Огнезащитная

	1.4
	Способ обработки
	Механизированная

	1.5
	Количество обработок
	Одна

	1.6
	Наличие инструментов, оборудования, расходных материалов у Исполнителя
	Да

	1.7
	Защита имущества (поверхностей, электропроводки, светильников и т.д.) в помещении обработки Исполнителем
	Да

	


Приложение № 1 к Технической части

1.Адреса объектов:
	№
п/п
	Адрес
объекта ФГБОУ ВО ДВГМУ Минздрава России
	Кол-во квадратных метров
	График обработки

	1. 
	г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, 35,Учебный корпус № 1
	4263
	10.08.2026-11.08.2026

	1. 
	г. Хабаровск, ул. Муравьева – Амурского, 30, общежитие № 3
	2608
	12.08.2026-13.08.2026

	1. 
	г. Хабаровск, ул. Пушкина, 31, Учебный корпус № 2
	1931
	14.08.2026

	1. 
	г. Хабаровск, ул. Карла Маркса, 60, Консультативно-диагностическая поликлиника
	1697
	17.08.2026

	
	Итого:
	10 499
	


2. Порядок и условия оказания услуг
[bookmark: _GoBack]2.1. Огнезащитное покрытие деревянных конструкций крыши и чердачного помещения, выполняется огнебиозащитным составом по ГОСТ Р 53292-2009  (аэрозольно - капельным распылением) для обеспечения  первой группы огнезащитной эффективности ( древесина, обработанная таким составом признается трудносгораемой) по НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе». 
2.2. Работы производятся в условиях действующих зданий без прекращения их функционирования. Оказание услуг не должно препятствовать или создавать неудобства в работе людей, находящихся в здании, или представлять угрозу их жизни и здоровью.
2.3. При оказании услуг должны соблюдаться:
- правила действующего внутреннего распорядка Заказчика, контрольно-пропускного режима;
- правила привлечения и использования иностранных работников, установленные законодательством Российской Федерации.
Режим работы до начала оказания услуг Исполнитель согласовывает с Заказчиком. Работы, связанные с производственным шумом, производить с 09.00 до 17.00 в режиме рабочего времени Заказчика. 
2.4. Общие требования к оказанию услуг:
2.4.1.  Исполнитель должен:
- предоставить Заказчику приказ о назначении представителя, ответственного за оказание услуг;
- осуществить оказание услуг в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ; 
- для организации прохода своих работников и заезда автотранспорта на территорию Заказчика, предоставить до начала оказание услуг список своих работников, а также список задействованных автомобилей и другой техники;
- при проведении работ предусмотреть мероприятия по защите имущества (поверхности, электропроводке, светильников и т.д.) Заказчика, мероприятия по организации работ в мало освещенных местах чердачных помещений;
- обеспечить содержание и уборку мест оказание услуг и прилегающей непосредственно к нему территории; 
- производить работы с соблюдением температурного режима и влажности окружающей среды, предусмотренные технической документацией на огнезащитные составы, применяемые Исполнителем. 
2.5. Оказание услуг должно осуществляться при постоянном присутствии на Объекте ответственного уполномоченного сотрудника Исполнителя.
2.6. Проживание работников Исполнителя на территории имущественных объектов Заказчика не предусмотрено. 
2.7. Оказываемые услуги производятся на чердаках эксплуатируемых зданий на высоте от 17 до 28 метров.
2.8. С момента начала оказания услуги до их завершения, Исполнитель ведет Журнал учета времени оказания услуг, в котором отражается весь ход оказываемых услуг.
2.9.Временные подсоединения коммуникаций на период оказываемых услуг Исполнитель осуществляет по согласованию с Заказчиком. Оказание услуг производится Исполнителем только в присутствии Заказчика.
2.10. Срок сохранения огнезащитного эффекта после обработки огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений в зданиях ДВГМУ должен быть не менее 24 месяцев.
2.11. По окончанию услуг по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений Исполнитель должен передать Заказчику следующую документацию:
а) счет;
б) Акт оказания услуг;
в) сертификат соответствия на примененное средство огнезащиты;
г) техническую документацию на средства огнезащиты (инструкции завода-изготовителя);
д) протокол испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины, произведенной испытательной лабораторией.
Форма «Протокола испытаний по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины» приведена в приложении «Е» ГОСТ Р 53292-2009 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний». Протокол испытаний испытательной лаборатории должен содержать значения показателей характеризующих огнезащитную эффективность средств огнезащиты.
2.12. Исполнитель должен иметь действующую лицензию, выданную Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений или выписка из реестра лицензий, предусмотренная (п.15 ч.1 ст.12 гл.2) Федеральным законом от 04.05.2011 № 99  «О лицензировании отдельных видов деятельности.
Виды оказываемых работ, составляющих лицензионный вид деятельности, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 28.07.2020 № 1128 «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»:
– Выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций.
3. Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки
3.1. Услуги должны быть оказаны в соответствии с Техническим заданием, а также требованиями нормативных документов:
-Правил противопожарного режима в Российской федерации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от от 16.09.2020 № 1479,  
-Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; 
-Федерального закона от 22.07.2008г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 
-ГОСТ Р 59637-2021 «Национальный стандарт Российской Федерации. Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства защиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 24.08.2021 № 790-ст).
-Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
-СП 112.13330.2011 Пожарная безопасность зданий и сооружений;
-СНиП 12.03.2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. «Общие требования»;
Исполнитель должен соблюдать правила ПОТ РМ – 016-2001 РД 153-34.0-03.150-00 «Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок» в случае применения электрических установок во время оказания услуг.
Материалы, используемые при оказании услуг, должны соответствовать требования действующих нормативных актов:
- НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний».
В сертификате средства огнезащитного (примененного при оказании услуг) должны быть отражены следующие специальные характеристики средств огнезащиты:
1. наименования средств огнезащиты; 
1. значение огнезащитной эффективности, установленное при испытаниях; 
1. виды, марки, толщина слоев грунтовых, декоративных или атмосфероустойчивых покрытий, используемых в комбинации с данными средствами огнезащиты при сертификационных испытаниях; 
1. толщина огнезащитного покрытия средств огнезащиты для установленной огнезащитной эффективности. 
3.2. В течение гарантийного срока, указанного в акте испытаний, Исполнитель обеспечивает качество огнезащитной обработки деревянных конструкций. Исполнитель, оказав услуги по обработке деревянных конструкций, предоставляет акты протоколов испытаний Заказчику в соответствии с
- ГОСТом Р 53292-2009. Огнезащитные составы для древесины и материалов на ее основе.- ГОСТОМ 16363-98 регламентирует огнезащитные средства обработки древесины и включает в себя два способа выявления огнезащитных свойств — классификационный способ и способ ускоренных испытаний.
- НПБ 251-98 «Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе. Общие требования. Методы испытаний»;
3.3.Выполняемые работы должны гарантировать качество в соответствии с требованиями:
- Пособие к СНиП 21-01-97"Пожарная безопасность зданий и сооружений".
-МДС 21-1.98 Предотвращение распространения пожара.
Безопасность выполняемых работ должна удовлетворять требованиям «Правил   противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденных постановлением   Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме».  
4.Требования к результатам закупки
Результатом закупки является оказание услуг по обработке огнезащитным составом деревянных конструкций чердачных помещений  в соответствии с Техническим заданием


Примечание: 
Во всех случаях, когда в Технической части или в приложениях к ней (при наличии) имеются ссылки на конкретные стандарты и нормы, которым должны соответствовать оказываемые услуги, применяются положения последнего выпущенного или пересмотренного издания соответствующих действующих стандартов и норм, если иное специально не предусмотрено такими стандартами и нормами. В случае если к моменту начала или в процессе исполнения обязательств по контракту отдельные стандарты и нормы утратят силу, такие стандарты и нормы будут иметь рекомендательный характер в части, не противоречащей действующим к такому моменту нормативным актам.

