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вопросам ФИЦ ХФ РАН
_____________________ Е.В. Федянин
«___» ___________ 2026 г.



ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ (Техническое задание)

1. Наименование предмета: Поставка расходных материалов (далее - Товар).

1. Срок, условия и место поставки: 
[bookmark: _Hlk187396566]2.1. Поставка Товара осуществляется по адресу: г. Москва, ул. Ленинский проспект, д. 38, корп.2
Номер помещения: 38А
Этаж: 1
Лифт (да/нет): нет
Ограничение для проезда: ограничение по высоте 3 метра.
2.2. Поставка осуществляется Поставщиком, собственными силами и за свой счет в течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта.
2.3. Время поставки Товара: по предварительному согласованию с Заказчиком, в рабочие дни: с понедельника по четверг – с 09.00 до 16.00 часов, обед с 13.00 до 14.00; в пятницу: с 09.00 до 15.00 часов, обед с 13.00 до 14.00.
Согласно требованиям Положения о контрольно-пропускном и внутриобъектовом режимах ФИЦ ХФ РАН от 28.01.2026 г. № 9 Поставщик уведомляет Заказчика по электронной почте kontrakt.sluzhba@chph.ras.ru не позднее, чем за три рабочих дня до поставки Товара и сообщает следующие сведения:
- Дата______________, время: с ___ до 	___,
- Ф. И. О. посетителя*, водителя, телефон,
- Наименование организации,
- номер и дата Контракта,
- Марка автомобиля, Государственный номерной знак.	
* Для иностранных граждан Поставщик обязан предоставить Заказчику: копии документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина; копии документов, подтверждающих законность пребывания иностранных граждан на территории России; копии документов, подтверждающих законность привлечения указанных граждан к труду Поставщиком.
Использование Поставщиком нелегального труда иностранных граждан для взаимодействия с Заказчиком в рамках обеспечения поставки Товара по настоящему техническому заданию, является существенным нарушением законодательства РФ. При выявлении указанных фактов Заказчик вправе сообщить об указанном факте в органы миграционного контроля.
Непредоставление/несвоевременное предоставление Поставщиком Заказчику сведений, указанных в п. 2.3 настоящего Технического задания, будет являться основанием для отказа Заказчика в приемке поставляемого Товара.
1. Поставщик обязуется доставить и разгрузить Товар по месту нахождения Заказчика согласно условиям настоящего Технического задания. Поставщик поставляет Товар Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, такелажные работы осуществляются Поставщиком за свой счет собственными техническими средствами или с привлечением третьих лиц. Вывоз мусора, образовавшегося при поставке, осуществляется собственными силами Поставщика в день поставки Товара.

1. Количество и наименование Товара:
№ п/п	Наименование товара, работы, услуги	Код товара,
работы, услуги по ОКПД2 / КТРУ	Функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики	Единица измерения	Количество
			Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Инструкция по заполнению характеристик в заявке	Обоснование включения дополнительной информации в сведения о товаре, работе, услуге		
1	Сиденье для унитаза	22.23.12.130	Материал сиденья	дюропласт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Микролифт	нет		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Глубина	430	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Ширина	360	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Межосевое расстояние крепления	155	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
2	Арматура для бачка сливная 1 режим (WC7010)	28.14.11.129	Назначение	Для бачка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Тип	сливная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Режим слива воды	Одинарный смыв		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Кнопочный комплект	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Гарантия	3	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Срок службы	10	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Высота бачка	≥ 300 и < 400	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Механизм слива	кнопка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет	хром		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр отверстия в крышке бачка	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр выпуска	60	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
3	Арматура для бачка наливная нижняя подводка латунь (WC5520)	28.14.11.129	Тип	наливная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Сторона подключения	нижняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Гарантия	3	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Срок службы	10	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Присоединительный размер	0.5	дюйм (25,4 мм)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал штуцера	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диапазон рабочих давлений	≥ 0.05 и < 1	мегапаскаль	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Высота	265	миллиметр				
4	Смеситель водоразборный	28.14.12.110-00000019	Материал	Латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		Штука	5
			Монтаж	Наружний		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип управления	Рычажный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Излив	Аэратор		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Назначение	Для мойки		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вращение излива	поворотный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Поворотный излив необходим для направления струи воды в нужную точку мойки, что снижает риск разбрызгивания, экономит время и повышает комфорт при эксплуатации. использования, особенно при заполнении ёмкостей Требуется обоснование		
			Высота излива	≥ 70 и ≤ 90	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	размер касается смесителей эконом-класса		
			Длина излива	≥ 150 и ≤ 170	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	размер касается смесителей эконом-класса Требуется обоснование		
5	Смеситель водоразборный	28.14.12.110-00000021	Материал	Латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		Штука	17
			Монтаж	Наружний		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип управления	Вентильный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Излив	Аэратор		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Назначение	Универсальный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип смесителя	двуручный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	управление двумя вентилями по холодной и горячей воде		
			Длина излива	≥ 95 и ≤ 110	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	размер касается смесителей эконом-класса  Требуется обоснование		
			Высота излива	≥ 160 и ≤ 180	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	размер касается смесителей эконом-класса Требуется обоснование		
			Тип излива	поворотный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Для удобства использования при заполнение ёмкостей Требуется обоснование		
6	Смеситель водоразборный	28.14.12.110-00000019	Материал	Латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		Штука	17
			Монтаж	Наружний		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип управления	Рычажный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Излив	Аэратор		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Назначение	Для раковин		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вращение излива	фиксированный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Не требуется поворот смесителя из-за небольшой длины Требуется обоснование		
			Высота излива	≥ 75 и ≤ 90	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Размер касается смесителей эконом-класса Требуется обоснование		
			Длина излива	≥ 110 и ≤ 130	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Размер касается смесителей эконом-класса Требуется обоснование		
7	Выпуск для кухонной мойки	28.14.12.110	Назначение	Для кухонной мойки		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	15
			Типоразмер выпуска	1.5	дюйм (25,4 мм)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид слива	нержавеющая решетка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр решетки, крышки слива	70	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
8	Подводка гибкая для смесителя М10х1/2 (пара)	22.19.30.120	Внутренний шланг	EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Материал оплетки	Нержавеющая сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал гайки и штуцера	Латунь, ЛС 59-2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина длинного штуцера	45	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид упаковки	пара		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Размер резьбы	м10х1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип присоединения	Гайка/штуцер		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина	0.6	метр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Длина короткого штуцера	17	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
9	Сифон сантехнический 	28.14.12.110-00000011	Материал	Пластик		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Вид сифона	Бутылочный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Назначение	Для раковины		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Направление выпуска	Прямое		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Наличие выпуска	С выпуском		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Меняется сразу в комплекте с выпуском Требуется обоснование		
			Вид слива	Нержавеющая решетка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Более практичная при использовании чем пластик Требуется обоснование		
			Диаметр решетки, крышки слива	65	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Размер соответствует диаметру выпускных отверстий установленных у на моек Требуется обоснование		
			Отвод сифона	гофра		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Намного экономичней и практичней жесткого выхода, не нужна подгонка за счет гибкой гофры Требуется обоснование		
			Подключение к канализации	32х32/40		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Стандарт выходного размера гофры, мы используем канализацию Д50мм Требуется обоснование		
10	Подводка гибкая 0,8м г/ш	22.19.30.139	Назначение	Для воды		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	15
			Внутренний шланг	EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал оплетки	Нерж. сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал гайки	Латунь ЛС 59-2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип присоединения	Гайка- штуцер		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Внутренний диаметр шланга	8.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Внешний диаметр шланга	12.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочее давление	10	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочая температура	90	градус цельсия	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Длина	80	сантиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
11	Подводка гибкая 0,8м г/г	22.19.30.139	Назначение	Для воды		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	15
			Внутренний шланг	EPDM (Этилен-пропиленовый каучук)		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал оплетки	Нержавеющая сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал гайки	Латунь ЛС 59-2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип присоединения	Гайка-гайка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Внутренний диаметр шланга	8.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Внешний диаметр шланга	12.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочее давление	10	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочая температура	90	градус цельсия	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Длина	80	сантиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
12	Маховик для смесителя с кран-буксой М18х1 (упаковка 2шт.)	28.14.12.110	Тип кран-буксы	керамическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		упаковка	15
			Размер	М18х1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма маховика	Крест		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Кол-во в упаковке	2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
13	Маховик для смесителя под квадрат 7х7 (упаковка пара)	28.14.12.110	Назначение	Для смесителя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		упаковка	15
			Комплектация	пара		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал	Пластик		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма маховика	крест		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма головки	квадрат		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Размер	7х7 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
14	Кран-букса керамическая  М18х1 квадрат 7х7 (упаковка пара)	28.14.12.110	Назначение	Для смесителя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		упаковка	15
			Комплектация	пара		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип кран-буксы	керамическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Размер резьбы	М18х1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма головки	квадрат 7х7		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
15	Патрубок НПВХ компенсационный Дн110	22.21.21.123	Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Диаметр наружный	110	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип	Безнапорный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Уплотнение	В комплекте		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
16	Патрубок НПВХ компенсационный Дн50	22.21.21.123	Материал	Полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр наружный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип	безнапорный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Уплотнение	В комплекте		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
17	Переход на чугун серый РР-Н Дн50х75 с манжетой	22.21.21.123	Материал	РР-Н		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Диаметр наружный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Манжета резиновая	В комплекте		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет манжеты	черный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр на чугун	75	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
18	Переход на чугун серый РР-Н Дн110х124 с манжетой	22.21.21.123	Материал	РР-Н		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр наружный	110	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Манжета резиновая	В комплекте		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет манжеты	черный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			диаметр на чугун	124	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
19	Труба канализационная НПВХ Дн50мм длина 2м	22.21.21.123	Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр наружный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Строительная длина	2	метр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
20	Труба канализационная НПВХ Дн50мм длина 1м	22.21.21.123	Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	15
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр наружный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Строительная длина	1	метр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
21	Труба канализационная НПВХ Дн50мм длина 0,5м	22.21.21.123	Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр наружный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Строительная длина	5	дециметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
22	Труба канализационная НПВХ Дн110мм длина 0,5м	22.21.21.123	Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	4
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр наружный	110	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Строительная длина	0.5	метр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
23	Отвод из НПВХ для систем канализации	22.21.21.129-00000002	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы	Внутренняя		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	20
			Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Более прочный, чем полопропилен, толще стенка изделияТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Серый  - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наш тип канализации - безнапорная, бывает напорная при перекачке насосами Требуется обоснование		
24	Муфта из НПВХ для систем канализации	22.21.21.129-00000010	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы	Внутренняя		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	3
			Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	прочнее, чем полипропилен, толще стенка изделияТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Серый - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	у нас канализация безнапорная, есть напорная при перекачке насосамиТребуется обоснование		
25	Муфта из НПВХ для систем канализации	22.21.21.129-00000010	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы	Внутренняя		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	3
			Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Прочнее полипропилена, больше толщина стенки изделияТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Серый - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	у нас канализация безнапорная, есть напорная при перекачке насосамиТребуется обоснование		
26	Патрубок переходной из НПВХ для систем канализации	22.21.21.129-00000014	В зависимости от места размещения элементов канализационной системы	Внутренняя		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	2
			Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Прочнее полипропилена, больш толщина стенкиТребуется обоснование		
			Диаметр наружный 1	110	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер нашей канализацииТребуется обоснование		
			Диаметр наружный 2	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер нашей канализацииТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Серый - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	у нас безнапорная канализация, есть напорная при перекачке насосамиТребуется обоснование		
			Переход на диаметр	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер нашей канализацииТребуется обоснование		
27	Заглушка из полиэтилена	22.21.21.123-00000003	Тип заглушки	Литая		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	10
			Диаметр наружный	50	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
				—					
28	Ревизия из НПВХ для систем наружной канализации	22.21.21.129-00000016	Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	прочнее полипропилена, толще стенка изделияТребуется обоснование	Штука	10
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наша канализация внутренняяТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	серый - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Диаметр наружный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер нашей канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наша канализация безнапорная, есть напорная при перекачке насосамиТребуется обоснование		
29	Тройник из полиэтилена	22.21.21.123-00000017	Тип тройника	Литой для безнапорных труб систем внутренней канализации		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		Штука	5
			Вариант исполнения	Равнопроходной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол тройника, градус	87.5		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условного прохода	50	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условного прохода для переходного тройника	50	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	прочнее полипропилена, больше толщина стенкиТребуется обоснование		
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наша канализация внутренняяТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	серый - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наша канализация безнапорная, есть напорная при перекачке насосамиТребуется обоснование		
30	Тройник из полиэтилена	22.21.21.123-00000017	Тип тройника	Литой для безнапорных труб систем внутренней канализации		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		Штука	10
			Вариант исполнения	Равнопроходной		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол тройника, градус	45		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условного прохода	50	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условного прохода для переходного тройника	50	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал	НПВХ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	прочнее полипропилена, больше толщина стенки изделияТребуется обоснование		
			Тип канализации	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наша канализация внутренняяТребуется обоснование		
			Цвет	серый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	серый - цвет внутренней канализацииТребуется обоснование		
			Давление	безнапорное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	наша канализация безнапорная, есть напорная при перекачке насосамиТребуется обоснование		
31	Герметик силиконовый санитарный белый 270мл	20.30.22.170	Материал	силиконовый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	санитарный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Упаковка	картридж		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Объем	270	кубический сантиметр;^миллилитр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
32	Герметик силиконовый санитарный бесцветный 270мл	20.30.22.170	Материал	силиконовый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Цвет	бесцветный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	санитарный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Упаковка	картридж		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Объем	270	кубический сантиметр;^миллилитр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
33	Трубы прочие пластмассовые	22.21.29.110	Материал	Полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	40
			Армирование	Стекловолокно		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Максимальное рабочее давление	20	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Максимальная рабочая температура	90	градус цельсия	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр наружный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	3.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Длина строительная	2	метр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
34	Муфта РР-R Д25	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	30
			Диаметр соединяемых труб	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
35	Муфта PP-R переходная Дн 25х20	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип пайки	Внутренняя/наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр основной	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Переход на диаметр	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
36	Муфта PP-R переходная Дн 40х20	22.21.29.130	Материал	полипропилен				штука	5
			Цвет	белый					
			Тип пайки	Внутренняя/наружная					
			Диаметр основной	40	миллиметр				
			Переход на диаметр	20	миллиметр				
37	Муфта PP-R переходная Дн 40х25	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип пайки	Внутренняя/наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр основной	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Переход на диаметр	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
38	Муфта PP-R переходная Дн 40х32	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип пайки	Внутренняя/наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр основной	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Переход на диаметр	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
39	Угольник PP-R Д20х90°	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	60
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол соединения	90	градус (плоского угла)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
40	Угольник PP-R Д20х45°	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	60
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол соединения	45	градус (плоского угла)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
41	Угольник PP-R Д25х45°	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	40
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол соединения	45	градус (плоского угла)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
42	Угольник PP-R Д32х45°	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	40
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол соединения	45	градус (плоского угла)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
43	Угольник PP-R Д40х45°	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Угол соединения	45	градус (плоского угла)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
44	Тройник PP-R Дн25	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	30
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
45	Тройник PP-R Дн32	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр соединяемых труб	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
46	Тройник PP-R переходной Дн32х20	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Цвет	Белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр основной линии	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр отводящей линии	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
47	Тройник PP-R переходной Дн32х25	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Цвет	Белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр основной линии	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр отводящей линии	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
48	Тройник PP-R переходной Дн40х25	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Цвет	Белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр основной линии	40		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр отводящей линии	25		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
49	Опора Д20 с фиксатором	22.21.29.130	Материал	пластик		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	300
			Диаметр трубопровода	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наличие фиксатора	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
50	Муфта комбинированная наружная резьба Д20х1/2	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	44
			Диаметр трубы PP-R наружный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	неразборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
51	Муфта комбинированная наружная резьба Д20х3/4	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
52	Муфта комбинированная наружная резьба Д25х1/2	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Диаметр трубы PP-R наружгный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1/2"					
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	неразборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
53	Муфта комбинированная внутренняя резьба Д25х1	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружгный	25		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	неразборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
54	Муфта комбинированная наружная резьба Д32х3/4	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружгный	32		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	неразборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
55	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д20х1/2	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	34
			Диаметр трубы PP-R наружгный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1/2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
56	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д20х3/4	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружгный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
57	Муфта комбинированная разборная внутренняя резьба Д20х3/4	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружгный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
58	Муфта комбинированная разборная внутренняя резьба Д20х1	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	3
			Диаметр трубы PP-R наружный	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
59	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д25х1/2	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Диаметр трубы PP-R наружгный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
60	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д25х3/4	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Диаметр трубы PP-R наружгный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
61	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д25х1	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружгный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
62	Муфта комбинированная разборная внутренняя резьба Д25х1	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Диаметр трубы PP-R наружгный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	1	дюйм (25,4 мм)	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Резьба	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
63	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д32х3/4	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Диаметр трубы PP-R наружгный	32		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	3/4		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
64	Муфта комбинированная разборная наружная резьба Д50х1 1/2	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Диаметр трубы PP-R наружгный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Размер резьбы	38.1	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Резьба	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	разборная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
65	Контргайка	24.20.40.000-00000018	Материал изготовления	Чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	6
			Покрытие	оцинкованное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, не ржавеет		
66	Контргайка	24.20.40.000-00000018	Материал изготовления	Чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	6
			Покрытие	оцинкованное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозииТребуется обоснование		
67	Контргайка	24.20.40.000-00000018	Материал изготовления	Чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	5
			Покрытие	оцинкованное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозииТребуется обоснование		
68	Контргайка	24.20.40.000-00000018	Материал изготовления	Чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	2
			Покрытие	оцинкованное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозииТребуется обоснование		
69	Контргайка	24.20.40.000-00000018	Материал изготовления	Чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	2
			Покрытие	оцинкованное			Требуется обоснование		
			Тип присоединения	Внутренняя резьба ВР			Требуется обоснование		
			Диаметр трубный	1 ½"			Требуется обоснование		
70	Контргайка	24.20.40.000-00000018	Материал изготовления	Чугун		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	2
			Покрытие	оцинкованное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозииТребуется обоснование		
71	Фитинги для труб из чугуна	24.51.30.000-00000001	Материал	чугун		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	мы используем чугунные изделия, они удобнее и дешевле стальныхТребуется обоснование	Штука	2
			Тип	равнопроходный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Вход и выход одного диаметраТребуется обоснование		
			Покрытие	оцинкованное		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозииТребуется обоснование		
			Диаметр условный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Нам требуется этот размер		
72	Фитинги для труб из чугуна	24.51.30.000-00000001	Тип	переходный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Изменение диаметра вход/выход	Штука	2
			Материал	Чугун		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	мы применяем чугунные изделия, стальные менее удобные и более дорогие		
			Покрытие	Оцинкованный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозии		
			Диаметр условный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Требуемый нам размер		
			Диаметр условный переходной	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Требуемый нам размер		
73	Фитинги для труб из чугуна	24.51.30.000-00000001	Тип	переходный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	нам нужен переход диаметров вход/выходТребуется обоснование	Штука	2
			Материал	Чугун		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	используем чугунные изделия, удобнее работать, чем со стальными и они дорожеТребуется обоснование		
			Покрытие	Оцинкованный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более прочное покрытие, нет коррозииТребуется обоснование		
			Диаметр условный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Нужный нам размерТребуется обоснование		
			Диаметр условный переходной	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Нужный нам размерТребуется обоснование		
74	Фитинги для труб из чугуна	24.51.30.000-00000001	Тип	переходный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требуется изменение диаметров	Штука	2
			Материал	Чугун		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	используем чугунные изделия, удобнее и дешевле стальных		
			Покрытие	Оцинкованный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более долговечное покрытие, нет коррозии		
			Диаметр условный	25					
			Диаметр условный переходной	15					
75	Прокладки для арматуры	28.14.20.230	Материал	Паронит общего назначения  ПОН-Б		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Назначение	фланцевая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр фланца условный	150	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Давление	≥ 10 и ≤ 16	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Наружный диаметр	216	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Внутренний диаметр	161	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина	2	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
76	Ниппель латунный проходной Ду15	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип ниппеля	проходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
77	Ниппель латунный переходной Ду20х15	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип ниппеля	проходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный 1	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условный 2	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы 1	1/2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы 2	3/4		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
78	Ниппель латунный переходной Ду25х15	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип ниппеля	проходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный 1	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условный 2	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы 1	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы 2	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
79	Ниппель латунный переходной Ду25х20	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип ниппеля	проходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный 1	20		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условный 2	25		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы 1	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы 2	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
80	Тройник латунный равнопроходной Ду15	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип тройника	равнопроходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
81	Заглушка латунная Ду15 ВР	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	5
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид резьбы	внутренняя		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
82	Заглушка латунная Ду25 НР	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид резьбы	наружная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
83	Футорка латунная 25х15 НР/ВР	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условный переходной	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Переход на резьбу	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид резьбы	НР/ВР		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
84	Футорка латунная 25х20 НР/ВР	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Условие производства	ГОСТ 32585-2013		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ 150 и < 155	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр условный	25	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр условный переходной	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Переход на резьбу	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	цилиндрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вид резьбы	НР/ВР		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Рабочее давление	≥ 40 и < 42	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
85	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	24
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Размер присоединения в дюймовой системе		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Дополнительное уплотнение каучукомТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Нам требуется аттестация до 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Срок службы	20	год	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Этот срок определяет надежность работы изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Требуется гарантия не менее 2 летТребуется обоснование		
86	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	30
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Размер в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Тип проточной части корпуса крана	стандартный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	стандартный - это не полнопроходной типТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для улучшения герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	нам требуется аттестация до 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	более надежная система уплотнений		
			Срок службы	20	год	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	этот срок определяет надежность изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	требуется гарантия производителя не менее 2 летТребуется обоснование		
87	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	30
			Тип комбинированного присоединения	Муфта/цапка , ВР/НР		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требуется такой тип присоединенияТребуется обоснование		
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	размер присоединения в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Тип проточной части корпуса крана	стандартный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	это не полнопроходной типТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для улучшения герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Нам требуется аттестация на менее 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Срок службы	20	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	срок определяет надежность изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	требуется гарантия не менее 2 летТребуется обоснование		
88	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	40
			Размер резьбы	1/2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	размер присоединения в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Тип проточной части корпуса крана	полнопроходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требуется именно полнопроходной тип для меньшего сопротивленияТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для улучшения герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Нам требуется аттестация до 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	А	штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Срок службы	20	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	срок службы определяет надежность изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Ттребуется гарантия не менее 2 летребуется обоснование		
89	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	30
			Размер резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Размер присоединения в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для улучшения герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Требуется аттестация до 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011	штука	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Срок службы	20	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	срок определяет надежность изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Нужна гарантия не менее 2 летТребуется обоснование		
90	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	6
			Размер резьбы	1"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Размер присоединения в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для улучшения герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	Требуется аттестация до 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по гермметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Срок службы	20	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	срок службы определяет надежность изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	требуется гарантия не менее 2 летТребуется обоснование		
91	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	10
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	размер присоединения в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для лучшей герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	требуется аттестация не менее 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по гермметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Срок службы	20	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	срок определяет надежность изделияТребуется обоснование		
			Гарантия производителя	2	год	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	требуется гарантия не менее 2 летТребуется обоснование		
92	Кран общепромышленного назначения	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	8
			Размер резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	размер присоединения в дюймовой системеТребуется обоснование		
			Уплотнение штока	EPDM+PTFE	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение каучуком для лучшей герметичностиТребуется обоснование		
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 150	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	требуется аттестация не менее 150 градусовТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	класс А по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Количество уплотнений штока	2	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	более надежная система уплотненийТребуется обоснование		
			Тип присоединения	Внутренняя/наружная резьба		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	требуемый нам тип присоединенияТребуется обоснование		
93	Клапан ручной регулировки для радиатора Ду15	28.14.11.121	Название	Клапан		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Конструкция	прямой		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр	15	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Давление условное	≥ 10 и < 11	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Штуцер	С герметичной прокладкой		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Подключение к радиатору	Наружная резьба		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Подключение к трубопроводу	Внутренняя резьба		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
94	Хомут ремонтный двусторонний Ду32	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	3
			Температура среды	≥ 120 и < 125	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы Ду	32	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Уплотнение	резина		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество болтов	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
95	Хомут ремонтный двусторонний Ду40	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная				штука	2
			Температура среды	≥ 120 и < 125	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы Ду	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Уплотнение	резина		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество болтов	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
96	Хомут ремонтный двусторонний Ду50	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	4
			Температура среды	≥ 120 и < 125	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы Ду	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Уплотнение	резина		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество болтов	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
97	Хомут ремонтный двусторонний Ду65	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Температура среды	≥ 120 и < 125	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы Ду	65	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Уплотнение	резина		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество болтов	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
98	Хомут ремонтный двусторонний Ду80	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	3
			Температура среды	≥ 120 и < 125	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы Ду	80	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Уплотнение	резина		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество болтов	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
99	Хомут ремонтный двусторонний Ду100	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	4
			Температура среды	≥ 120 и < 125	бар	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы Ду	100	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Уплотнение	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Количество болтов	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
100	Хомут червячный стальной Дн16-25	25.94.12.190	Тип	червячный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Материал	Нержав.сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диапазон диаметров	16-25 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
101	Хомут червячный стальной Дн20-32	25.94.12.190	Тип	червячный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Материал	Нержав.сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диапазон диаметров	20-32 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
102	Перфолента прямая 20х0,55	25.94.12.190	Материал	Сталь оцинкованная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Ширина	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина	≥ 0.55 и < 0.6	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Длина	25	метр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
103	Паста уплотнительная для пропитки льна	20.30.22.170	Назначение	Герметизация резьбовых соединений		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	6
			Применение	Со льном		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Емкость	тюбик		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вес	250	грамм	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
104	Волокно и соломка прочего льна	01.16.19.119	Тип	Лен сантехнический		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Область применения	Вода, газ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура среды	≥ -60 и ≤ 120	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Рабочее давление	12	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Назначение	Для уплотнения резьбы		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Применение	С уплотнительной пастой		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Упаковка	пакет		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Вес	100	грамм	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
105	Нить уплотнительная 160 м	20.30.22.170	Назначение	Герметизация резьбовых соединений		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Объем	≥ 160	метр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Температурный диапазон	≥ -60 и ≤ 120	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
106	Труба металлопластиковая Д26х3,0	22.21.21.124	Материал	PEX-AL-PEX		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		метр	40
			Температура рабочей среды	≥ 95 и < 100	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр	26	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	3	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочая среда	вода		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Срок службы	≥ 50 и < 55	год	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
107	Труба металлопластиковая Д20х2,0	22.21.21.124	Материал	PEX-AL-PEX		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		метр	20
			Температура рабочей среды	≥ 95 и < 100	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	2	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочая среда	вода		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Срок службы	≥ 50 и < 55	год	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
108	Муфта обжимная Д26х3/4 наружная резьба	24.44.26.130	Назначение	Для труб металлопластиковых		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 120	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы	26	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	3/4"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	Наружная НР		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
109	Муфта обжимная Д20х3/4 наружная резьба	24.44.26.130	Материал	латунь				штука	10
			Температура рабочей среды	≤ -20 и ≥ 120	градус цельсия				
			Диаметр трубы	20	миллиметр				
			Диаметр резьбы	3/4"					
			Тип резьбы	Наружная НР					
110	Муфта обжимная Д20х1/2 наружная резьба	24.44.26.130	Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Температура рабочей среды	≥ -20 и ≤ 120	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Диаметр трубы	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр резьбы	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип резьбы	Наружная НР		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
111	Шпилька стальная усиленная оцинкованная М8х1000	25.94.11.140	Материал	Сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Покрытие	цинк		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Класс прочности	5.8		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Исполнение	усиленная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы	8	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип резьбы	метрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина	1000	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
112	Шпилька стальная усиленная оцинкованная М10х1000	25.94.11.140	Материал	Сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Покрытие	цинк		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Класс прочности	5.8		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Исполнение	усиленная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы	10	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип резьбы	метрическая		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина	1000	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
113	Анкер забивной латунный М8х28	25.72.14.190	Тип	забивной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	50
			Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы	М8		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина анкера	28	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал установки	бетон		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
114	Анкер забивной латунный М10х35	25.72.14.190	Тип	забивной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	50
			Материал	латунь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр резьбы	М10		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Длина анкера	35	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал установки	бетон		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
115	Труба стальная водогазопроводная	24.20.13.120	Тип покрытия	Неоцинкованная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Метр	6
			Класс точности	Обычной точности		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наличие муфты	С муфтой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип резьбы	Без резьбы		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Серия труб	Обыкновенная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условный проход	15	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	2.8	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
				—					
116	Труба стальная водогазопроводная	24.20.13.120 	Тип покрытия	Неоцинкованная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Метр	6
			Класс точности	Обычной точности		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наличие муфты	С муфтой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип резьбы	Без резьбы		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Серия труб	Обыкновенная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условный проход	20	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	2.8	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
				—					
117	Труба стальная водогазопроводная	24.20.13.120	Тип покрытия	Неоцинкованная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Метр	6
			Класс точности	Обычной точности		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наличие муфты	С муфтой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип резьбы	Без резьбы		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Серия труб	Обыкновенная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условный проход	25	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	3.2	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
				—					
118	Труба стальная водогазопроводная	24.20.13.120	Тип покрытия	Неоцинкованная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Метр	6
			Класс точности	Обычной точности		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наличие муфты	С муфтой		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип резьбы	Без резьбы		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Серия труб	Обыкновенная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условный проход	32	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	2.8	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
				—					
119	Фитинги для труб стальные, кроме литых	24.20.40.000	Исполнение	Исп.1		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Условия производства	ГОСТ 17376-2001		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	равнопроходной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Покрытие	Без покрытия		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр условный	32		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр наружный	42.4		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	3.2		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип фитинга	тройник		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
120	Фланец стальной приварной Ду50/16	28.14.20.220	Исполнение	Исп.В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Тип	плоский		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условия производства	ГОСТ 33259-2015		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Давление условное	16 кг/см2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр условный	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наружный диаметр	160	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Внутренний диаметр	59	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр крепежных отверстий	18	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Количество крепежных отверстий	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина фланца	≥ 22 и < 25	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
121	Фланец стальной приварной Ду40/16	28.14.20.220	Исполнение	Исп.В		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	2
			Тип	плоский		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условия производства	ГОСТ 33259-2015		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Давление условное	16 кг/см2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр условный	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наружный диаметр	145	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Внутренний диаметр	46	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр крепежных отверстий	18	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Количество крепежных отверстий	4	штука	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина фланца	≥ 22 и < 25	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
122	Уголок стальной	24.10.71.110-00000022	Тип	Равнополочный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Метр	12
			Вид	Горячекатаный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Точность прокатки уголка	Обычная точность (В)					
			Номер уголка	5					
			Тип стали	Нелегированная					
			Наличие цинкованного покрытия	Нет					
			Толщина полки	5	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
				—					
123	Хомут трубный крепежный стальной 20-24 в/к	25.72.14.190	Тип	крепежный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	30
			Материал	сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Покрытие	цинк		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Присоединительный размер	М8		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Наружный диаметр трубы	20		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Состав комплекта	Винт-шуруп, дюбель		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диапазон диаметров крепления	20-24		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
124	Хомут трубный крепежный стальной 23-28  в/к	25.72.14.190	Тип	крепежный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Материал	сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Покрытие	цинк		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Присоединительный размер	М8		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Наружный диаметр трубы	23		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Состав комплекта	Винт-шуруп, дюбель		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диапазон диаметров крепления	23-28		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
125	Болт стальной оцинкованный 16х65	25.94.11.110-00000002	Размеры под ключ	24	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		штука	40
			Тип	Нормальный					
			Диаметр резьбы	16	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Условие производства	ГОСТ  7798-70		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Необходима ссылка на этот ГОСТТребуется обоснование		
			Покрытие	цинк		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Требуется антикоррозионное покрытиеТребуется обоснование		
			Длина болта	65	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	для определенного фланцевого соединенияТребуется обоснование		
126	Гайка стальная оцинкованная М16	25.94.11.130	Размер головки под ключ	24	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		килограмм	1
			Диаметр резьбы	м16		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Условие производства	ГОСТ 7798-70		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Покрытие	цинк		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип головки	шестигранная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Толщина	13	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
127	Насос циркуляционный с мокрым ротором Ду40 Н=6м	28.12.13.190	Тип	Циркуляционный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Вид	С мокрым ротором		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Конструкция	одинарный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Температура рабочей среды	≥ -10 и ≤ 110	градус цельсия	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Напряжение питания	220	вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Максимальное рабочее давление	10	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип присоединения	фланцевое		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр условный	Ду40 мм		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал корпуса	Чугун с катафорезным покрытием		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал рабочих колес	Нержавеющая сталь					
			Материал вала	Нержавеющая сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Класс защиты двигателя	IP44		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Управление	3 скорости		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Монтажная длина	250	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Номинальная мощность двигателя	≥ 0.569 и < 0.6	киловатт	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики			
			Максимальный напор	10 м в ст		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Максимальный расход	14 м3 в час		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Максимальная температура окружающей среды	110	градус цельсия	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
128	Фильтр магнитный сетчатый  фланцевый Ду50	28.29.12.111	Тип	сетчатый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Тип присоединения	фланцевый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал корпуса	чугун		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Максимальная температура	150	градус цельсия	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Рабочее давление	16	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Диаметр	50	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Строительная длина	230	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наличие пробки	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Модель	ФМФ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
129	 Кран общепромышленного назначения 	28.14.13.131-00000002	Вид крана	Шаровый		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		штука	2
			Форма корпуса	Прямой					
			Тип присоединения	Под приварку					
			Номинальное давление	1.6	Мегапаскаль	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Тип проточной части корпуса крана	Неполнопроходной					
			Наименование (состав) рабочей среды	Вода					
			Материал корпуса	Сталь углеродистая					
			Тип управления	Привод ручной (рукоятка)					
			Номинальный диаметр (DN)	50		Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Строительная длина	220	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Для меньшего воздействия на шар при сваркеТребуется обоснование		
			Класс герметичности затвора	Класс «А» по ГОСТ P 54808-2011		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	лучший класс по герметичностиТребуется обоснование		
			Материал уплотнения шпинделя	EPDM. Viton		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	для обеспечения класса по герметичности АТребуется обоснование		
			Уплотнение шара	PTFE+углерод		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	дополнительное уплотнение углеродным составом для лучшей герметичностиТребуется обоснование		
			Материал шара	нержавеющая сталь 08Х18Н10Т		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	для надежной раьоты с агрессивной средой повышенной жесткостиТребуется обоснование		
130	Унитаз	23.42.10.150-00000006	По типу монтажа	Напольный		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	3
			Материал сиденья	дюропласт		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	вариант из полипропилена крайне низкого качестваТребуется обоснование		
			Форма чаши	Воронкообразная с цельноотлитой полочкой		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	для лучшего слива водыТребуется обоснование		
			Режим слива воды	двойной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	для экономии водыТребуется обоснование		
			Высота чаши	≥ 390 и ≤ 450	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	для удобства пользованияТребуется обоснование		
			Ширина чаши	≥ 350 и ≤ 400	миллиметр	Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики	для удобства пользованияТребуется обоснование		
			Межосевое расстояние креплений сиденья	160	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	размер стандартного присоединения сиденияТребуется обоснование		
131	Умывальник керамический	23.42.10.120	Тип	подвесной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	7
			Установка	Стена, пьедестал		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Величина	3		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма	полукруглый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал	Сантех.фарфор		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Отверстие под смеситель	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр слива	45	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Способ крепления	Шурупы КПУ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Крепления в комплекте	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Встроенный слив/перелив	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Ширина	580	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Высота	205	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Глубина	476	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
132	Пьедестал под умывальник керамический	23.42.10.120	Назначение	Для умывальника		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	7
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал	Сантех.фарфор		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Ширина	160	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Высота	700	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Глубина	170	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
133	Умывальник керамический угловой малый	23.42.10.120	Назначение	Для умывальника		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Цвет	белый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Материал	Сантех.фарфор		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	Подвесной		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			форма	полукруглый		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Отверстие под смеситель	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр слива	45	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Встроенный слив/перелив	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Ширина	360	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Высота	150	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Глубина	360	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Способ крепления	На шурупы КПУ		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Крепления в комплекте	есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
134	Сифон бутылочный для умывальника	22.23.12.140	Назначение	Для мойки		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Тип сифона	бутылочный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип выпуска	С выпуском		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Типоразмер выпуска	112	дюйм	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Вид слива	Нержавеющая решетка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр решетки, крышки слива	70;	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Отвод сифона	гофра		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Выход для подключения к канализации	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Подключение к канализации	40х40/50		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
135	Комплект шурупов КПУ для умывальника	25.94.11.120	Назначение	Для умывальника		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	10
			Комплект поставки	Винты-шурупы, дюбеля, шайбы эксцентрик, колпачки		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр винт-шурупа	8	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Длина винт-шурупа	100	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
136	Радиаторы центрального отопления	25.21.11.120	Вид по конструктивному исполнению	Панельные из стали		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Штука	1
			Тип исполнения	11		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Тип, определяет количество рабочих панелейТребуется обоснование		
			Крепеж	В комплекте		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Обязательное требование для монтажаТребуется обоснование		
			Тип подключения	боковое		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	конкретно на тип присоединенияТребуется обоснование		
			Межосевое расстояние	450	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	стандарт панельных радиаторовТребуется обоснование		
			Диаметр боковых присоединительных отверстий	4хG1/2		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	стандартное исполнение точек присоединения Требуется обоснование		
			Рабочее давление	10	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	величина давления при гидравлических испытанияхТребуется обоснование		
			Максимальная температура теплоносителя	120	градус цельсия	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	величина рабочей температуры с элементом запаса по надежностиТребуется обоснование		
137	Водонагреватель электрический накопительный 15л  1,5кВт	27.51.25.110	Тип крепления	настенный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	1
			Управление	механическое		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр присоединения	1/2"		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Наличие УЗО	Есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Предохранительный клапан	Есть		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Объем	15	литр; кубический дециметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Мощность ТЭН	1.5	киловатт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Материал бака	Нержавеющая сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Напряжение питания	220	вольт	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Максимальное давление воды	7	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Минимальное давление воды	0.5	бар	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
138	Муфта PP-R Д20	22.21.29.130	Материал	полипропилен		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики		штука	20
			Способ соединения	Внутренняя пайка		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Диаметр внутренний	20	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
139	Швеллер стальной горячекатаный	24.10.71.130-00000024	Серия швеллера	П (с параллельными гранями полок)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		килограмм	51.54
			Номер швеллера	10		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма поставки	Кратной мерной длины		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Тип	горячекатаный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	обязательный тип исполнения в соответствии с ГОСТТребуется обоснование		
			Условие производства	ГОСТ 8240-97		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	обязательный ГОСТ для производителяТребуется обоснование		
			Профиль	периодический		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	требуемая форма для монтажаТребуется обоснование		
			Класс	А500С		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	требуемый класс по прочностиТребуется обоснование		
			Высота	100	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер для №10Требуется обоснование		
			Ширина	46	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер для №10Требуется обоснование		
			Толщина профиля	4.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Стандартный размер для №10Требуется обоснование		
140	Швеллер стальной горячекатаный	24.10.71.130-00000024	Серия швеллера	П (с параллельными гранями полок)		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Килограмм	84.6
			Номер швеллера	8		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Форма поставки	Кратной мерной длины					
			Тип	горячекатаный		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	обязательный тип исполнения согласно ГОСТТребуется обоснование		
			Условие производства	ГОСТ 8240-97		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	обязательный ГОСТ для производителяТребуется обоснование		
			Класс	А500С		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	требуемый класс прочности по ГОСТТребуется обоснование		
			Высота	80	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	размер в соответствии с ГОСТ для №8Требуется обоснование		
			Ширина	40	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	размер в соответствии с ГОСТ для №8Требуется обоснование		
			Толщина профиля	4.5	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	размер в соответствии с ГОСТ для №8Требуется обоснование		
141	Труба стальная	24.20.14.110-00000006	Форма профиля	Прямоугольная		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		килограмм	20.4
			Наружный размер А	40	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Наружный размер В	20	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Толщина стенки	2	Миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки			
			Условие производства	ГОСТ 8645-68		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	обязательный ГОСТ для производителяТребуется обоснование		
			Материал	сталь		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	требуется изделие из стали, не цветной металлТребуется обоснование		
142	 Арматура стальная горячекатанная 	28.14.11.190	Тип	Арматура		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Отсутствие характеристик КТРУ	Килограмм	8
			Вид	Горячекатаная		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Отсутствие характеристик КТРУ		
			ГОСТ	34028-2016		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Отсутствие характеристик КТРУ		
			Профиль	периодический		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Отсутствие характеристик КТРУ		
			Класс	А500С		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Отсутствие характеристик КТРУ		
			Диаметр	10	миллиметр	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	Отсутствие характеристик КТРУ		
143	Грунтовка антикоррозийная	20.30.11.130	Тип	Органоразбавляемые		Значение характеристики не может изменяться участником закупки		Килограмм	7.5
			Наименование по типу пленкообразующего вещества	Алкидно-акриловые (АС)					
			Форма выпуска	Жидкость		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики			
			Фасовка	Банка 2,5 кг		Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики	Удобство хранения и использования		

 4. Требования к безопасности Товара: Поставщик гарантирует соответствие качества и безопасности поставляемого Заказчику Товара, установленным в Российской Федерации государственным стандартам, санитарным нормам и правилам, что подтверждается документами в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Поставщик обязан обеспечить соответствие Товара ГОСТам, а также предоставить потребителю информацию об этом. Товар должен быть допущен к применению на территории Российской Федерации.
 5. Общие требования к поставляемому Товару: поставляемый Товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, не подвергавшимся ранее модернизации или восстановлению, с отсутствием потерь эксплуатационных и качественных характеристик из-за складского хранения, готовым к эксплуатации. Товар не должен иметь механических повреждений. Поставщик гарантирует качество и надёжность Товара. Поставляемый Товар должен быть безопасным для жизни и здоровья людей. Все расходы, связанные с заменой, возвратом некачественного товара несет Поставщик. Поставляемый Товар по своим техническим характеристикам должен соответствовать требованиям, указанным в настоящем Техническом задании. Требования к техническим характеристикам Товара указаны в приложении № 1 к Описанию объекта закупки (Техническому заданию).
 6. Качество Товара подтверждается сопроводительными документами при его поставке Заказчику: сертификат соответствия (при необходимости), копии сертификатов качества (декларации о соответствии) на Товар, подлежащий обязательной сертификации в соответствии с законодательством Российской Федерации, инструкция пользователя, паспорт или другие документы, подтверждающие качественные характеристики Товара. Указанные документы должны быть на русском языке, хорошо читаемыми, должны быть заверены подписью и печатью Поставщика, с указанием его адреса и телефона.
 7. Каждая единица оборудования, являющаяся отдельно производимым товаром, должна быть представлена описанием с указанием товарных знаков, знаков обслуживания, фирменных наименований, патентов, полезных моделей, промышленных образцов, наименования места происхождения Товара и наименования производителя Товара.
 8. Товар должен соответствовать заявленным техническим характеристикам и номенклатурным номерам завода-производителя, на товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию. В случае предъявления претензии по качеству товара по причине несоответствия его условиям настоящего Технического задания или иным обязательным требованиям, Поставщик должен по выбору Заказчика устранить недостатки, в том числе заменить Товар или его часть, Товаром, качество которого соответствует условиям настоящего Технического задания.
 9. Поставщик гарантирует, что Товар не имеет дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном использовании Товара, технической и (или) эксплуатационной документацией производителя (изготовителя) Товара.
 10. Гарантийный срок на Товар, предоставляемый Поставщиком, должен соответствовать сроку гарантии производителя Товара, но составлять не менее 12 месяцев с момента поставки Заказчику.
 11. В течение гарантийного срока на Товар Поставщик обеспечивает безвозмездную замену Товара в целом и составляющих его частей, не отвечающих требованиям технических условий, или преждевременно вышедших из строя в условиях эксплуатации, оговоренных в руководстве по эксплуатации. В случае если на Товар предусмотрен срок годности, то остаточный срок годности поставляемого Товара на момент его приёмки Заказчиком должен составлять не менее 12 месяцев.
12. В случае обнаружения Заказчиком производственного дефекта Товара, Поставщик обязуется заменить и поставить Заказчику аналогичный товар, вне зависимости от изменения стоимости Товара, в течение 2 (Двух) рабочих дней с момента получения Поставщиком заявки Заказчика по телефону, факсу или электронной почте. В данный срок входит время, затраченное на транспортировку товара. При замене Товара срок годности на него исчисляется со дня приемки Товара Заказчиком. В случае замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новое комплектующее изделие или составную часть Товара устанавливается гарантийный срок, установленный заводом изготовителем. Гарантийный срок на Товар, поставленный Поставщиком в качестве замены, исчисляется в соответствии с п. 12 настоящего Технического задания.
 13. Требования к упаковке Товара:
Товар поставляется в таре или упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. Тара и упаковка должны обеспечивать сохранность Товара при его транспортировке и хранении, быть прочными, сухими, без нарушения целостности с соответствующей специальной маркировкой. Заказчик вправе отказаться от приемки Товара, если он доставлен с нарушением указанных условий.
Товар поставляется в упаковке завода-изготовителя, обеспечивающей полную сохранность товара при транспортировке. Упаковка товара отвечает требованиям экологической безопасности, имеет необходимые маркировки, наклейки, пломбы. Упаковка и маркировка соответствуют требованиям ГОСТ, импортного товара - международным стандартам упаковки. На момент поставки упаковка не должна иметь признаков нарушения целостности, деформации, которые могут повлиять на качество поставляемого товара.
 14. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации, маркировка должна быть четко определяема. Товаросопроводительная документация должна находится в легкодоступном месте.
14.1. Товар при поставке должен быть обеспечен сертификатами или декларацией о соответствии, паспортом качества или сертификатом качества в случае, если Товар подлежит обязательной сертификации.
14.2. Поставщик в день поставки обязан передать Заказчику акт сдачи-приемки Товара, оригиналы товарных накладных, счет-фактуру или УПД, счет на оплату, документы, указанные в п. 6 настоящего Технического задания, все иные документы и принадлежности к Товару, необходимые для его использования.

Приложение № 1 к Описанию объекта закупки

Требования к техническим характеристикам товара
1. Наименование и количество поставляемого товара, общие требования к товару, требования к качеству и потребительским свойствам товара.
Товар должен соответствовать санитарным нормам и правилам, требованиям государственных и отраслевых стандартов Российской Федерации, технических условий. Товар, подлежащий в соответствии с законодательством Российской Федерации обязательной сертификации, должен иметь сертификат соответствия.

Описание объекта закупки сформировано в системе Эконом Эксперт - Заявка на закупку №152 «Сантехнические товары».


*В соответствии с пунктом 5 Правил использования КТРУ для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденного постановлением Правительства РФ от 08.02.2017 № 145 Заказчик вправе указать в извещении об осуществлении закупки, приглашении и документации о закупке дополнительную информацию, а также дополнительные потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, работы, услуги в соответствии с положениями статьи 33 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ. Дополнительные характеристики дополняют характеристики закупаемого товара, не изменяя и не противореча характеристикам, указанным в КТРУ.
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