1.Технические характеристики азотной кислоты (HNO₃) -  (ЧДА) – чистой для анализа
Характеристики регламентируются ГОСТ 4461‑77.
Азотная кислота чистая для анализа (ЧДА)
Основные параметры:
· Химическая формула: HNO₃​.
· Внешний вид: бесцветная или слегка желтоватая прозрачная жидкость                           с характерным удушливым запахом.
· Массовая доля азотной кислоты (HNO₃​), не менее: 65 %          (по некоторым данным — 57 %).
· Плотность при +20 °C: около 1,35–1,4 г/см³ (зависит от концентрации).
Допустимые примеси (не более):
· остаток после прокаливания — 0,0005–0,003 %;
· сульфаты (SO4​) — 0,0002–0,0005 %;
· фосфаты (PO4​) — 0,00005 %;
· хлориды (Cl) — 0,0001 %;
· железо (Fe) — 0,0001 %;
· мышьяк (As) — 0,000001 %;
· тяжёлые металлы (Pb и др.) — 0,00002 %.


Дополнительные сведения
Класс опасности:
· 2-й класс (высокоопасное вещество) по ГОСТ 12.1.007-76;
· 8-й класс при транспортировке (коррозионные вещества) по ГОСТ 19433-88.
Условия хранения:
· в герметичных резервуарах из кислотостойких материалов;
· в крытых складских помещениях при температуре не выше +40 °C;
· отдельно от органических, легковоспламеняющихся и горючих веществ.

Применение азотной кислоты:
· ЧДА: аналитическая химия, исследовательские работы,  высокоточные 
Химические  процессы.

Фасовка  - бутыль по 10 л\14 кг.
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2.Техническое задание на едкий натр технический гранулированный
Полное название вещества: Гидроксид натрия

Химическая формула: NaOH

Традиционные названия: каустическая сода, едкий натр, каустик, щелочь (гидроокись натрия)
Натр едкий (гидроксид натрия, сода каустическая) технический гранулированный является одним из самых распространенных химических реагентов, используемых в промышленности и в хозяйственной деятельности. 
Натр едкий гранулированный высшего или первого сорта представляет собой гранулы сферической или полусферической формы белого цвета, возможно, с некоторым оттенком. 
Натр едкий (гидроксид натрия, сода каустическая) характеристика:
	
Наименование показателя
	Значение

	
	Высший сорт
	Первый сорт

	1
	Внешний вид
	гранулы сферической или полусферической формы

	2
	Цвет
	белый
	белый (допускаются оттенки от розового до темно-серого)

	3
	Массовая доля гидроокиси натрия (едкого натра, натрия гидроксида) (NaOH), %, не менее
	99,5
	99,0

	4
	Массовая доля углекислого натрия (Na2CO3), %, не более
	0,5
	1,0

	5
	Массовая доля натрия хлорида, %, не более
	0,005
	0,01

	6
	Массовая доля сульфатов (SO4), %, не более
	0,005
	0,005

	7
	Массовая доля железа в пересчете на оксид железа (F2O3), %, не более
	0,002
	0,004

	8
	Массовая доля ртути, %, не более
	0,0001
	0,0001



Фасовка –полиэтиленовые мешки по 25 кг.
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3. Технические характеристики ионообменной смолы КУ-2-8

Параметр	                                                                    Высший сорт	          Первый сорт
Размер зёрен, мм	                                                              0,315–1,25	              0,315–1,25
Содержание рабочей фракции, %, не менее	                    96	                   95
Эффективный размер зёрен, мм	                                       0,40–0,55	              0,35–0,55
Коэффициент однородности, не более	                               1,7	                  1,8
Массовая доля влаги, %	                                                   48–58	                48–58
Удельный объём в H-форме, см3/г,  не более                         2,8	                   2,8
Полная статическая обменная ёмкость (ПСОЕ),
 мг-экв/см3, не менее                                                               1,80	                  1,80
Динамическая обменная ёмкость (ДОЕ) с полной
 регенерацией,  г-экв/м3,   не менее	                             520                              526                                                                          	                                                                                               
Осмотическая стабильность, %, не менее	                              94,5              	      85
Рабочий диапазон pH	                                                     1–14	                1–14
Максимальная рабочая температура, °C	           120 (в Na-форме)	        120 (в Na-форме)
Насыпная плотность, г/см3	                                                    ~0,78	             ~0,78


Гранулометрический состав
Размер зёрен КУ-2-8 по ГОСТ — 0,315–1,25 мм (содержание рабочей фракции ≥ 96% для высшего сорта). Эффективный размер — 0,40–0,55 мм, коэффициент однородности ≤ 1,7. Эти показатели определяют гидравлическое сопротивление слоя, качество промывки и равномерность распределения потока.

Общие сведения и ГОСТ
Катионит КУ-2-8 нормируется ГОСТ 20298-74 «Смолы ионообменные. Катиониты. Технические условия» (с Изменениями N 1–5). Стандарт действует без ограничения срока (ограничение снято по протоколу N 5-94 Межгосударственного Совета по стандартизации). Цифра «8» в маркировке указывает на содержание сшивающего агента — дивинилбензола (8%), что определяет структуру и свойства гранул.
· Тип: сильнокислотный катионит гелевого типа.
· Матрица: сополимер стирола и дивинилбензола (8% ДВБ).
· Функциональная группа: сульфоновая кислота (−SO3H).
· Ионная форма поставки: Na+ (натриевая) или H+ (водородная).
· Внешний вид: сферические гранулы от светло-жёлтого до тёмно-коричневого цвета.

Фасовка –полиэтиленовые мешки по 20 кг.
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Технические характеристики
кислотно-основных индикаторов: метиловый оранжевый ЧДА (чистый для анализа)  

Метиловый оранжевый (4-диметиламиноазобензолсульфокислоты натриевая соль, гелиантин, метилоранж) — кислотно-основной индикатор, который применяется в аналитической химии для определения pH растворов и титрования. Кристаллический порошок оранжевого цвета.
Химическая формула: C14H14N3NaO3S.        CAS № 547-58-0
        Внешний вид: оранжево-желтый порошок или кристаллические чешуйки.
       
Растворимость - умеренно растворим в воде, легко растворим в горячей воде, практически нерастворим в спирте, органических растворителях.
Применение: применяется в аналитической химии в качестве кислотно-основного индикатора. Используют 0,1%-ный водный раствор.

	Фасовка – порошок  10 грамм в банке, 2 упаковки (или одна упаковка 20 грамм)



Технические характеристики
кислотно-основных индикаторов: фенолфталеин ЧДА (чистый для анализа)

Фенолфталеин — это органическое соединение, которое используется как кислотно-основной индикатор. 
Физические свойства: белый или слабо желтоватый кристаллический порошок, практически нерастворим в воде, но хорошо растворим в этиловом спирте. Фенолфталеин  — это органическое соединение, часто используемое в аналитической химии как индикатор. 
Фенолфталеин меняет окраску в зависимости от уровня pH среды:
· - в слабокислой и нейтральной — бесцветный;
· - в щелочной — розовый, пурпурный или фуксиновый;
 
	Фасовка – порошок  10 грамм  в банке , 2 упаковки (или одна упаковка 20 грамм)
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[bookmark: _GoBack]6. Измеритель 4 в 1 (pH-метр, кондуктометр, термометр) 
EZ-9908

Техническое задание

Многофункциональный прибор  модели EZ-9908 объединяет функции измерения кислотности (pH), электропроводности (EC), общей минерализации (TDS) и температуры. 
Это компактное решение, которое востребовано среди специалистов, использующих вспомогательные оборудование при контроле качества воды. 
Тестер позволяет заменить сразу несколько устройств, измеренные параметры выводятся на четырёхразрядный LCD-дисплей, а управление осуществляется через удобные кнопки с маркировкой функций.
Преимущества:
· функции pH-метра, кондуктометра, TDS-метра и термометра в одном приборе
· ЖК-дисплей с отображением основных параметров
· влагозащищённый корпус и автоотключение
· возможность замены электрода
· автоматическая калибровка с буферными растворами pH 6,86, 4,00 и 9,18
Комплектация
· Тестер pH/EC/TDS/Temp EZ-9908 в картонной коробке
· Калибровочные порошки pH 6,86; 4,00; 9,18
Применение
Прибор используется для контроля качества воды в  системах очистки, 
а также в лабораториях.
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