Описание объекта закупки и количество:
Наименование объекта закупки: Датчики пульсоксиметрические с переходниками

	№
	Наименование
	Код позиции
	Наименование показателя товара
	Требование к значению показателя
	Требование заказчика к указанию значения показателя участником закупки
	обоснования
	ед. изм.
	кол-во

	1
	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования

	26.60.12.129-00000259
	Назначение 
	используется для непрерывного неинвазивного мониторинга функционального насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), а также для мониторинга частоты пульса (PR) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием
	шт.
	2

	
	
	
	Совместимость с оборудованием
	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» (НКМИ 190850), оборудованный технологией Masimo SET
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип датчика
	Многоразовый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Вид датчика 
	Multisite
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Применим для пациентов весом, кг
	≥ 1
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	2
	Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования
	32.50.50.190-00000159
	Назначение
	для присоединения пульсоксиметрических датчиков к прикроватным мониторам
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием
	шт.
	2

	
	
	
	Совместимость с оборудованием
	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» (НКМИ 190850), оборудованный технологией Masimo SET
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Обозначение датчика
	LNC-10
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип кабеля
	Многоразовый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина, м
	≥3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	3
	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования
	26.60.12.129-00000259
	Назначение
	для непрерывного неинвазивного мониторинга функционального насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), а также для мониторинга частоты пульса (PR)
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием
	шт.
	2

	
	
	
	Обозначение датчика
	[bookmark: _GoBack]ДОПн, РМ501.00.004-01
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Совместимость с оборудованием
	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton»
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип датчика по санитарной обработке
	Многоразовый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Вид исполнения
	Резиновый ремешок - затяжка
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Классификация датчика по возрастной категории пациентов
	Неонатальный
	Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в виде диапазона
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения SpO2, %
	≥70 и ≤100
	Участник закупки указывает в заявке значение характеристики в виде диапазона
	
	
	

	
	
	
	Диапазон измерения частоты пульса (PR), уд/мин
	≥15 и ≤350
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Длина кабеля, м
	≥3
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Тип разъема
	ODU7
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	4
	Датчик пульсоксиметра, многоразового использования
	26.60.12.129-00000259
	Назначение 
	для непрерывного неинвазивного мониторинга функционального насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом (SpO2), а также для мониторинга частоты пульса (PR) 
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	в связи с отсутствием характеристик в КТРУ введены дополнительные параметры для обеспечения совместимости с имеющимся оборудованием
	шт.
	1

	
	
	
	Совместимость с оборудованием
	Монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога переносной МПР6-03-«Triton» (НКМИ 190850), оборудованный технологией Masimo SET
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Тип датчика
	Многоразовый
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Обозначение датчика
	DCI
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Вид датчика 
	Клипса
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	

	
	
	
	Вес пациентов, кг
	≥ 30
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики
	
	
	

	
	
	
	Длина, м
	≥0.9
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки
	
	
	



