
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку коммутатора (для наращивания имеющейся системы видеонаблюдения (Модель: AN-S10P8F или ЭКВИВАЛЕНТ)

1.1 Наименование:
	Наименование товара
	Ед. изм.
	Кол-во

	Коммутатор
	шт.
	18



1.2  Технические характеристики:
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Единица измерения
	Инструкция по заполнению характеристики в заявке

	Блок питания
	Встроенный
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Количество блоков питания
	1
	шт.
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип блоков питания
	Фиксированные
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип коммутатора
	Неуправляемый
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип передачи данных
	Ethernet
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Тип электропитания
	AC
	
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки

	Количество портов Ethernet 10/100/1000 Base-T (8P8C)
	≥ 8
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Количество портов PoE
	≥ 8
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Количество портов 1G 8P8C
	≥ 1
	шт.
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	Бюджет PoE
	≥ 120
	Вт
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики



