Техническое задание 
	№ п/п
	Наименование материалов
	К-во
шт.
	Характеристика

	1
	Вентиль пластмассовый. шаровой Ø 20

	25
	Предназначен для регулирования расхода воды, полного или частичного перекрытия воды в системах горячего и холодного водоснабжения
Для труб диаметром: 20мм
Назначение: отопление и водоснабжение
Тип соединения: пайка
Материал трубы: полипропилен(ПП|PP)

	2
	Вентиль пластмассовый. шаровой Ø 25

	25
	Предназначен для регулирования расхода воды, полного или частичного перекрытия воды в системах горячего и холодного водоснабжения
Для труб диаметром: 25мм
Назначение: отопление и водоснабжение
Тип соединения: пайка
Материал трубы: полипропилен(ПП|PP)

	3
	Тройник водопроводный пластмассовый          
Ø 25х25х25
	20
	Предназначен для соединения труб, создания ответвлений от основной магистрали, а также для разделения или объединения потоков рабочей среды (воды).
Размер боковых отверстий: 25х25мм
Размер верхнего отверстия: 25мм
Материал: полипропилен (ПП|PP)

	4
	[bookmark: _GoBack]Тройник водопроводный пластмассовый          
Ø 20х20х20
	20
	Предназначен для соединения труб, создания ответвлений от основной магистрали, а также для разделения или объединения потоков рабочей среды (воды).
Размер боковых отверстий: 20х20мм
Размер верхнего отверстия: 20мм
Материал: полипропилен (ПП|PP)

	5
	Задвижка чугунная
Ø 100 мм
	3
	Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах разного назначения.
Материал: чугун
Max температура: 85 °C, ±
Давление: 16 бар
Тип: управления: штурвал
Диаметр: 100 мм
Вид: клиновая задвижка

	6
	Задвижка чугунная
Ø 80мм
	5
	Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах разного назначения.
Материал: чугун
Max температура: 85 °C, ±
Давление: 16 бар
Тип управления: штурвал
Диаметр: 80 мм
Вид: клиновая задвижка

	7
	Задвижка чугунная
Ø 50мм
	4
	Предназначена для перекрытия потока рабочей среды в трубопроводах разного назначения.
Материал: чугун
Max температура: 85°C, ±
Давление:16 бар
Тип управления: штурвал
Диаметр: 50 мм
Вид: клиновая задвижка

	8

	Отводы пластмассовые для водопровода
Ø 20 мм
	25
	Предназначен для изменения направления PPR трубы на угол 45° или на угол 90° без изменения ее диаметра.
Наименование: Отвод
Назначение: Полив, Отопление, Холодное водоснабжение и горячее водоснабжение
Материал: Полипропилен
Размер присоединения: 20
Угол поворота: 450
Цвет: белый

	9
	Отводы пластмассовые для водопровода
Ø 25 мм

	25
	Предназначен для изменения направления PPR трубы на угол 45° без изменения ее диаметра.
Наименование: Отвод
Назначение: Полив, Отопление, Холодное водоснабжение и горячее водоснабжение
Материал: Полипропилен
Размер присоединения: 25
Угол поворота: 45°
Цвет: белый

	10
	Комбинированная муфта с наружной резьбой
(американка)
Ø 25 мм
	30
	Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе
Материал: ПП|PP
Диаметр трубы: 25 мм
Тип резьбы: 1/2F

	11
	Комбинированная муфта с наружной резьбой
(американка)
Ø 32 мм
	10
	Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе
Материал: (ПП|PP)
Диаметр трубы: 32 мм
Тип резьбы: 1/2F

	12
	Комб. муфта с вн. резьбой (американка)
Ø 20 мм
	10
	Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе
Материал: ПП|PP
Диаметр трубы: 20 мм
Тип резьбы: 1/2F

	13
	Комбинированная муфта с вн. резьбой
(американка)
Ø 25 мм
	10
	Комбинированные ПП муфты предназначены для надежного соединения металлических и пластиковых труб водоснабжения в одной системе
Материал: полипропилен (ПП|PP)
Диаметр трубы: 25 мм
Тип резьбы: 1/2F


Общие требования к товару, требования к его качеству, потребительским свойствам. Товар должен отвечать стандартам и требованиям действующего законодательства Российской Федерации. Поставляемые товары (материалы, изделия и комплектующие) должны быть сертифицированы и соответствовать требованиям и нормам противопожарной, гигиенической и иной безопасности, предусмотренной законодательством Российской Федерации к данным видам товаров.
Место доставки товара: Дагестан, Махачкала, ул. М. Гаджиева, 45
Сроки (периоды) поставки товара: Поставка товара осуществляется не позднее 20 (двадцати) рабочих дней с момента заключения контракта. 
Условия поставки товара: Товар должен быть новым, находиться в оригинальной упаковке изготовителя, не бывшим в эксплуатации, без дефектов изготовления, не поврежденным.  Упаковка товара должна исключить его повреждение, уничтожение, порчу во время отгрузки, транспортировки и разгрузки.  Риск случайной гибели или повреждения товара до подписания Сторонами товарных накладных на поставленный товар несет Поставщик. При осуществлении поставки товара Поставщик обязан представить заверенные в установленном порядке копии действующих сертификатов соответствия и деклараций о соответствии требованиям нормативных документов на поставляемые товары 
Поставка товаров осуществляется в один этап, за счет поставщика. Поставщик сообщает о конкретной дате поставки товаров Заказчику в письменной форме или по электронной почте.
При обнаружении товара ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества Поставщик обязан заменить товар ненадлежащего качества, ассортимента и (или) количества.
Гарантийный срок эксплуатации поставляемого по Контракту товара исчисляется с даты передачи товара. Датой передачи товара Заказчику считается дата поставки товара и подписания представителями Сторон товарных накладных на поставленный товар. 
Гарантийный срок на поставляемый товар составляет не менее 1 (одного) года. 
Внимание! Все указания на торговые знаки, содержащиеся в техническом     задании установлены под условием «или эквивалент».
