УТВЕРЖДАЮ
Заместитель директора ФГБУ ПОО
«ГУОР г. Бронницы МО»
 	Василига Н.Н. 
(утверждено установленным порядком)
«	»	2026г.

Техническое задание на поставку материальных запасов 
Наименование товара
	П/Н
	Наименование
	Ед.изм
	ОКПД2
	ОКВЭД2
	КТРУ
	Характеристики поставляемого товара
	Кол-во

	1
	Замок навесной всепогодный 80 мм с защитным клапаном 
[image: Замок навесной всепогодный 80 мм с защитным клапаном Pobedit — фото 3] 
	шт
	25.72.11.110
	25.72
	25.72.11.110-00000004
	Тип замка по способу навешивания - Открытый
Тип запорного механизма – цилиндровый
 * Дополнительные характеристики:
Ключевое отверстие - закрывается герметичной заглушкой
Замок влагозащищённый -да
Морозоустойчивость- да
Особенности- автоматическое запирание
Количество ключей-3
Диаметр дужки-11
Ширина замка - 83 мм
Высота без дужки - 61 мм
Высота с дужкой - 80 мм
Глубина-  41 мм
	15

	2
	Замок навесной всепогодный 45 мм с защитным клапаном 
[image: Замок навесной всепогодныйный 45 мм, с защитным клапаном Pobedit]
	шт
	25.72.11.110
	25.72
	25.72.11.110-00000004
	Тип замка по способу навешивания - Открытый
Тип запорного механизма – цилиндровый
 * Дополнительные характеристики:
Ключевое отверстие - закрывается герметичной заглушкой
Замок влагозащищённый -да
Морозоустойчивость- да
Особенности- автоматическое запирание
Количество ключей - 3
Особенности - автоматическое запирание
Диаметр дужки - 6.3
Ширина проёма дужки - 24.2 мм
Ширина замка - 45 мм
Высота без дужки- 39 мм
Глубина- 20 мм
	15

	3
	Навесной замок 
[image: Навесной замок Marlok вс-1 35.90 мм пп 013899 1]
	шт
	25.72.11.110
	25.72
	25.72.11.110-00000004
	Тип замка по способу навешивания - Полузакрытый
Тип запорного механизма – цилиндровый
   *Дополнительные характеристики:
Класс безопасности - 2
Количество ключей - 3 шт
Длина замка - 90 мм
Ширина замка - 57 мм
Форма дужки -прямая
Диаметр дужки - 12 мм
Внутренняя высота дужки (в закрытом состоянии) -  15 мм
Уличный - да
Влагозащищенный - да
Морозоустойчивость - да
Автоматическое запирание - нет
	10

	4
	Круг отрезной по металлу 125x1.0x22.2 мм
[image: ]
	шт
	23.91.11.150
	23.91
	
	Максимальная частота вращения - 12200 об/мин
Назначение - по металлу
Тип диска - отрезной
Диаметр - 125 мм
Диаметр (дюйм) - 5
Посадочный диаметр - 22.2 мм
Толщина - 1 мм
Форма - прямой
Количество в упаковке - 1 шт
Материал абразива - корунд
	150

	5
	 Катушка для триммера 
[image: ]


	шт
	25.73.30.176
	25.73
	
		Катушка с леской для триммера: полуавтоматическая (болт М10*1.25 левая) 
Материал изделия – ударостойкий металл, пластик
Длина упаковки -16 см
Высота упаковки – 9 см
Ширина упаковки -15 см
	



	5

	6
	Набор отверток с магнитным наконечником  GSS 11
[image: Набор отверток с магнитным наконечником Gigant 11 предметов GSS 11 1]
	шт
	25.73.30.234
	25.73
	
	Количество в наборе – 11 шт.
Материал рукояти – 2-х компонентный
Намагниченный наконечник – да
Форма ручки- прямая
Гибкая – нет
Кейс – да
Тип шлица – Sl – 4 шт, Ph – 5 шт, Pz – 2 шт
Материал стержня - CrV

	5

	7
	Набор электромонтажника  КВТ НИЭ-02
[image: Набор электромонтажника КВТ НИЭ-02 в сумке 13 предметов 66353 1]
	шт
	28.24.11.00
	28.24
	
	Отвертка индикаторная – да
Пассатижи – да
Бокорезы – да
Тестер  – да
Диэлектрический инструмент (комплект отверток 5 шт) – да
Длинногубцы – да
Клещи – да
Нож – да
Стриппер – да
В сумке – да
Количество в наборе – 13 шт.
	5

	8
	Пояс страховочный
[image: ]
	шт
	32.99.11.150
	32.99
	
	Величина обхвата талии, обеспечиваемая ремнем, мм.: 740-1500.
Размер: универсальный.
Количество точек крепления: 3 – 1 страховочная точка крепления на спине, 2 боковые точки для удержания и позиционирования.
Материал стропа: полиамидная лента.
Наличие амортизатора: есть.
Разрывная нагрузка: не менее 1500 кгс или 15 кН.
Соответствует требованиям: ТР ТС 019/2011, ГОСТ Р ЕН 358-2008, ГОСТ Р ЕН 361-2008, ГОСТ Р ЕН 355-2008, ГОСТ Р ЕН 365-2008.
	2

	9
	пешня разборная
[image: ]
	шт
	32.30.16.150
	32.30
	
	Материал изделия – дерево, сталь 
Длина упаковки – 50 см
Длина в рабочем положении: 1380 мм.
Длина в транспортном положении: 520 мм.
Диаметр ручки: 35 мм.

	2

	10
	Полукомбенизон
[image: ]
	шт
	14.12.12.120
	14.12
	
	Материал детали верха: винитол
Материал детали подкладки: без подкладки
Нормативно техническая документация:
ГОСТ 5375-79 Сапоги резиновые формовые. Технические условия.
Подошва: ПВХ
Защитный подносок: без защитного подноска
Вид обуви: полукомбинезоны рыбацкие
Способ крепления подошвы: литьевой
Материал: ПВХ
Кол-во в упаковке:5
Пол: Мужской
Цвет: Оливковый
Высота - 135 см
Размеры: 41 - 46
	2

	11
	Донная коса
[image: ]
	шт
	28.30.51.000
	28.30
	
	Комплектация -  донная коса-1шт
веревка-12м
 Карабин-1шт
Цвет – черный
Размеры: 50*50*50см
	2

	12
	Кнопка в сборе Отис 2000 и GEN2 D посадка 27.5 мм синий ореол шлифованная нержа АМР для МСS220
[image: ]
	шт.
	28.22.19.169
	
28.22
	
	Диаметр 30 мм, Посадка 18мм, 24B

	10

	13
	Клемма 
[image: Клемма WAGO 50 шт. ЦБ-00015765 221-413 2661 102661 1]
	уп
	27.33.13.120
	27.33
	
	Материал корпуса – пластик 
Номинальный ток – 32 А
Наличие изоляции – да
Количество в упаковке – 50 шт.
Цвет – оранжевый
Max сечение провода - 4 мм²
Min сечение провода -  0.14 мм²
Модельный ряд – 221
Количество зажимаемых проводов – 3 шт.
Al/Cu соединение – да
Тип использования -многоразовые
Для подключения фазных проводников – да
Номинальное напряжение – 450 В
	20

	14
	Клемма 
[image: ]
	уп
	27.33.13.120
	27.33
	
	Материал корпуса – пластик 
Номинальный ток – 32 А
Наличие изоляции – да
Количество в упаковке – 100 шт.
Цвет – оранжевый
Max сечение провода - 4 мм²
Min сечение провода -  0.14 мм²
Модельный ряд – 221
Количество зажимаемых проводов – 2 шт.
	10






В отношении п. 4; 5; 6; 7; 10; 11;   настоящего Технического задания (объекта закупки) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 23.12.2024 № 1875 «О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (далее – ПП РФ от 23.12.2024 № 1875) установлено:
- запрет закупок товаров (в том числе поставляемых при выполнении закупаемых работ, оказании закупаемых услуг), происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами (устанавливается при закупке товаров, включенных в приложение № 2 к ПП РФ от 23.12.2024 № 1875).
Основания для неприменения запрета к данной закупке: в соответствии с подпунктом и) пункта 5 ПП РФ от 23.12.2024 № 1875.
и) осуществляется закупка товаров, не относящихся к товарам и программному обеспечению, указанным в позициях 17, 21, 27, 35, 140, 141, 144 и 146 приложения N 1 к настоящему постановлению, в одном из следующих случаев:
ни одна из использованных при определении начальной (максимальной) цены контракта (начальной (максимальной) цены договора) или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (цены заключаемого с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) договора), цена единицы товара не превышает 300 тыс. рублей и при этом произведение каждой цены единицы товара на количество такого товара не превышает 1 млн. рублей;
Адрес Поставки	
	№ п\п
	Адрес поставки товара

	1
	2

	1
	140170, Московская область, г.Бронницы, Заводской пр.д.1


Сроки поставки товара
	№ п\п
	Сроки поставки товара

	1
	2

	1
	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания договора



Иные условия поставки товара
	№ п\п
	Иные условия поставки товара

	1
	2

	



1
	Поставляемый товар должен быть новым (не бывшим в эксплуатации), его потребительские свойства не должны быть восстановлены, не должен иметь в качестве составных частей компонентов с восстановленным ресурсом, не должен иметь дефектов и нарушений целостности упаковки, не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по изготовлению товара.
Поставляемый товар должен быть качественным и безопасным. При использовании товара по назначению не должно создаваться угрозы для жизни и здоровья потребителя, окружающей среды. Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством Российской Федерации к данному виду товара. Экологические требования (параметры) товара должны соответствовать требованиям соответствующих ТУ, технических регламентов и иных актов, принятых для данного вида товара и подтверждаться соответствующими документами (декларациями о соответствии (сертификатами)), иными документами при поставке товара. Класс пожарной опасности должен подтверждаться наличием сертификата противопожарной безопасности (если требования к данному товару предусмотрены законодательством РФ.).

Требования к упаковке, маркировке, хранению и транспортировке товара:
Упаковка товара должна соответствовать требованиям: - ТР ТС 005/2011. «Технический регламент Таможенного союза. О безопасности упаковки». Товар поставляется в упаковке, соответствующей требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации, с учетом специфических свойств и особенностей, обеспечивающей защиту товара от повреждения, порчи во время транспортировки, погрузочно-разгрузочных работ и хранения. Упаковка не должна содержать вмятин, порезов, следов вскрытия или иных потерь товарного вида, должна иметь необходимые маркировки, наклейки, пломбы, наименование компании-производителя, а также давать возможность определить количество содержащегося в ней товара. Товар должен иметь маркировку с обязательным указанием даты изготовления. Маркировка товара должна позволять производить немедленную и безошибочную идентификацию товара в соответствии с наименованием товара.
Не допускается поставка товара в потребительской таре (упаковке) без этикетки (листка-вкладыша).
Поставщик несет полную ответственность за порчу или повреждение товара вследствие несоответствующей упаковки до момента разгрузки на месте поставки товара.

	2
	Поставка и разгрузка осуществляется за счёт сил и средств поставщика.

	
	


Коды ОКПД2
	№ п\п
	Код ОКПД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	1
	25.72.11.110
	Замки висячие из недрагоценных металлов

	2
	23.91.11.150
	Круги отрезные

	3
	25.73.30.176
	Головки сменные и принадлежности к ним в наборах и россыпью

	4
	25.73.30.234
		Наборы отверток

	5
	28.24.11.00
		Инструменты ручные электрические

	6
	32.99.11.150
	Пояса предохранительные

	7
	32.30.16.150
	Принадлежности рыболовные вспомогательные, не включенные в другие группировки

	8
	14.12.12.120
	Комбинезоны мужские с нагрудниками и лямками (полукомбинезоны) производственные и профессиональные

	9
	28.30.51.000
	Косилки (включая устройства режущие для установки на тракторе), не включенные в другие группировки

	10
	28.22.19.169
	Комплектующие (запасные части) лифтов прочие, не имеющие самостоятельных группировок

	11
	27.33.13.120
		Соединители электрические, зажимы контактные, наборы зажимов



Коды ОКВЭД2
	№ п\п
	Код ОКВЭД2
	Расшифровка

	1
	2
	3

	
	25.73
	Инструмент

	
	25.72
	Замки и петли

	
	23.91
	Изделия абразивные

	
	22.22
	Изделия пластмассовые упаковочные

	
	28.24
		Инструменты ручные с механизированным приводом

	
	32.99
		Изделия готовые прочие, не включенные в другие группировки

	
	32.30
	Товары спортивные

	
	14.12
		Спецодежда

	
	28.30
	Машины и оборудование для сельского и лесного хозяйства

	
	28.22
		Оборудование подъемно-транспортное

	
	27.33
	Изделия электроустановочные


Коды КТРУ
	№ п\п
	Код КТРУ
	Расшифровка

	
	25.72.11.110-00000004
	Замок навесной

	
	
	




Инициатор закупки: инженер-энергетик   _____________________________Акуфенко Р.В.
(подписано установленным порядком)
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