

                                                  ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ


	№
п/п
	Наименование
	Кол-во шт.
	                                                   Характеристики
	                                 Макет

	

1
	Техпластина УРТ автогрейдерная 250х1000х40 армированная


	
4
шт
	Основные характеристики
Материал: резинотканевая пластина
Марка: УРТ
Размер/Формат: 250×1000×40 мм
Конструкция: армированная тканью
Количество слоев армирования3 слоя
Конструктивные особенности
Тип армирования: тканевое
Исполнение: автогрейдерное
Рабочая кромка: резиновая
Форма изделия: прямоугольная пластина
Область применения
Применение: рабочий элемент отвала автогрейдера; уборка снега, слякоти и загрязнений с дорожного покрытия
Назначение: защита дорожного покрытия и металлической кромки отвала от ударных нагрузок и износа
Рабочие среды
Рабочие среды: воздух, вода, снег, дорожная грязь
Форма поставки
Форма поставки: штучная пластина
Единица поставки: шт
Обработка/раскрой: возможна механическая подрезка и сверление крепежных отверсти
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2
	
Техпластина УРТ автогрейдерная 250х500х40 армированная

	
2 шт
	
Материал: резинотканевая пластина
Марка: УРТ
Размер/Формат: 250×500×40 мм
Конструкция: армированная тканью
Количество слоев армирования3 слоя
Конструктивные особенности
Тип армирования: тканевое
Исполнение: автогрейдерное
Рабочая кромка: резиновая
Форма изделия: прямоугольная пластина.

Применение: рабочий элемент отвала автогрейдера; уборка снега, слякоти и загрязнений с дорожного покрытия
Назначение: защита дорожного покрытия и металлической кромки отвала от ударных нагрузок и износа
Рабочие среды
Рабочие среды: воздух, вода, снег, дорожная грязь
Форма поставки
Форма поставки: штучная пластина
Единица поставки: шт
Обработка/раскрой: возможна механическая подрезка и сверление крепежных отверсти
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3
	Ремень клиновой В(Б) 2800 КРН 2.1
	
3  шт
	Материал несущего слоя: Высокопрочный полиэфирный шнур (HMLS)
Удлинение при эксплуатации: Минимальное (менее 1%), стабильная геометрия.
Ресурс работы (моточасы): 
Увеличенный в 3-4 раза (до 4000 часов).
Устойчивость к ударным нагрузкам:
Высокая, шнур амортизирует рывки
от -45°С до +70°С
Внешний вид, размеры и физико-механические показатели соответствуют требованиям ГОСТ 1284.2-89
	

	
4
	Ремень УРТ многоручьёвый З/НВ-6062 
	
3
шт
	Профиль ручья: НВ (аналог классического профиля B по ISO) Количество ручьёв: 3 шт. 
Ширина ручья (по большему основанию) 17 ± 0,5 мм 
Высота профиля 13 ± 0,5 мм 
Длина ремня 6062 мм (по наружной линии, La) 
Расчётная длина (по несущему слою, Lp/Lw) 6050 мм
 Шаг между ручьями 19,05 мм
 Рабочий температурный диапазон от –30 °C до +60 °C 
[bookmark: _GoBack]Расчётный вес 4,64 кг Профиль ручья НВ (аналог классического профиля B по ISO)
	




1. Поставка Товара осуществляется единовременно в полном объеме в течение 15 дней с даты заключения контракта, в рабочее время Заказчика по предварительному согласованию времени доставки с Заказчиком. 
Доставка товара осуществляется за счет сил и средств Поставщика в рабочие дни (пн. - пт. с 09.00 до 16.00, перерыв с 13.00 до 14.00) по адресу: г.Омск, ул. Авиагородок, д.27  (далее - место доставки).
Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика, погрузочно-разгрузочные работы, связанные с доставкой товара, выполняются силами и за счет средств Поставщика.
2. Приемка товара осуществляется Заказчиком в течение 7 дней от даты доставки товара.
3. Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).
4. Качество товара и его функциональные характеристики должны позволять использовать товар в соответствии с его целевым назначением. Товар передается вместе с необходимыми документами к нему, а именно: сертификат/декларация о соответствии, паспорт качества на товар и т.п. в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5. Год выпуска товара – не ранее 2026 года.
6. Гарантийный срок на поставляемый товар - не менее 12 месяцев с момента поставки товара Заказчику, но не менее гарантийного срока, установленного производителем.
В период гарантийного срока Поставщика, Поставщик обязуется за свой счет производить необходимое устранение недостатков либо замену некачественного товара в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
7. Товар должен соответствовать нормам безопасности, установленным действующим законодательством РФ.
8. Товар должен быть упакован Поставщиком таким образом, чтобы исключить порчу и (или) уничтожение его на период поставки до приемки Заказчиком. Упаковка должна обеспечивать сохранность товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к конечному месту доставки. Стоимость тары и упаковки входят в цену поставляемого товара. 






  Ответственный заместитель начальника ОМТО и ЭНС_______________ В.Г. Щербаков
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