Приложение
к электронной версии контракта

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
(Описание объекта закупки)

1. Объект закупки - Оказание услуг по изготовлению и монтажу перил из нержавеющей стали  (далее - услуги); Местоположение объекта - Курганская область; г.Курган; ул.М.Горького, 132;
2. [bookmark: _GoBack]Максимальный срок исполнения контракта: 15 сентября 2026 года.                      Приемка осуществляется Заказчиком не позднее 20 (двадцати) рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке. 
3. Перечень и объем оказываемых услуг:
- Проведение замеров (Заказчиком предварительно осуществлен замер, но после проведения замеров Подрядчиком размеры могут изменяться);
- Изготовление перил из нержавеющей стали в соответствии с таблицей 1;
- Установка (монтаж) перил; 
- Вывоз строительного мусора.
	5. Требования к выполняемым работам - Услуги должны быть выполнены в соответствии с настоящим Описанием объекта закупки, в полном соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, государственных стандартов и действующих строительных норм и правил, а также технических регламентов;
	6. Гарантийные сроки - Гарантийный срок эксплуатации изделий - не менее 3 лет.                                                                                                                            Гарантийный срок на монтажные работы - не менее 5 лет.
Гарантийные сроки устанавливаются с даты подписания Заказчиком документа о приемке

Таблица 1
Наименование, количество и эскизы перил
	[bookmark: _Hlk168581369]Наименование
	Кол-во
	Эскиз

	Перила для лестницы уличные
Тип - Перила, поручни
Тип элемента лестницы - Ограждения для лестницы (для уличного использования)
Длина, мм - 5100
Высота, мм - 950
Толщина, мм - 42.4
Материал изделия - нержавеющая сталь
Комплектация:
- Поручень диаметром 42,4 мм 
- Ригель (леер) диаметром 12 мм 
- Стойка диаметром 42,4 под ограждение высотой 950 мм с приваренным фланцем, отверстиями под 3 ригеледержателя 
- Держатель поручня 42,4 мм 
- Ригеледержатель под трубу 12 мм 
- Чашка декоративная под стойку 42,4 мм 
- Заглушка забивная на поручень диаметром 42,4 мм
- Заглушка накладная под клей на ригель диаметром 12 мм
- Анкер клиновой для крепления стойки в пол 8 х 105 мм
- Винт М5 для крепления ригеледержателя к стойке
- Соединитель поручня.
- Соединитель ригеля.
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7. Порядок расчетов:
7.1. Оплата по настоящему Контракту производится Заказчиком на основании счета и счета-фактуры (при наличии с учетом НДС) Подрядчика путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в срок не более 7 (Семи) рабочих дней, с даты подписания Заказчиком Акта приема-передачи товара и товарной накладной или (УПД) в 2 (Двух) экземплярах.
    7.2. Цена настоящего Контракта включает все расходы Подрядчика, связанные с исполнением условий настоящего Контракта, компенсацию всех издержек, расходы на упаковку, доставку, погрузочно-разгрузочные работы, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Цена настоящего Контракта является твердой, определяется на весь срок действия настоящего Контракта и изменению не подлежит, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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