Описание объекта закупки

	№
	Наименование
	Характеристики, описание
	Кол-во, ед. изм.

	1. 
	Шкаф-купе

[image: image1.emf]
	Размеры шкафа-купе:

- ширина: 1635 мм

- глубина: 400 мм

- высота: 750 мм

Топ прямоугольной формы выполнен из ЛДСП толщиной 25 мм. Передняя торцевая кромка облицована кромочным материалом из ПВХ толщиной 2мм, по цвету совпадающему с цветом ЛДСП. Остальные торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4мм, по цвету совпадающему с цветом ЛДСП. 

Топ соединяется с боковыми стенками и перегородкой при помощи эксцентриковых стяжек, закрываемых заглушками, и направляющих шкантов. На топ устанавливается верхняя направляющая раздвижных фасадов при помощи саморезов. 

Боковые стенки, перегородка, дно и съемные полки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм. Видимые торцевые кромки деталей облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4мм, по цвету совпадающему с цветом ЛДСП. 

Дно соединяется с боковыми стенками и перегородкой при помощи эксцентриковых стяжек, закрываемых заглушками, и направляющих шкантов. 

Съемные полки устанавливается на металлические полкодержатели цилиндрической формы. На дно устанавливается нижняя направляющая раздвижных фасадов при помощи саморезов. 
Задние стенки выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм и соединяются с боковыми стенками и перегородкой при помощи эксцентриковых стяжек, закрываемых заглушками, и направляющих шкантов. 

Раздвижные фасады выполнены из ЛДСП толщиной 16мм, торцевые кромки по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4мм, по цвету совпадающему с цветом ЛДСП, за исключением тех торцевых кромок, на которые устанавливается врезной торцевой кант. 

На фасады устанавливаются комплекты верхних и нижних роликов с возможностью регулировки положения фасадов по высоте. На фасады устанавливается врезная ручка-раковина круглой формы. 

В шкафах-купе с замком, предусмотрена возможность установки замка на правый фасад. Замок имеет два ключа. 
Конструкция шкафа-купе предусматривает винтовые регулируемые опоры с пластиковым наконечником. Диапазон регулировки опор +10мм.
Цвет: Шамони светлый
	1 шт.

	2. 
	Стол преподавателя с тумбой подвесной
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	Размеры стола:

- ширина: 1600 мм

- глубина: 700 мм

- высота: 750 мм

Каркас стола представляет собой разборную металлическую конструкцию и выполнен из двух сварных П-образных опор, соединяемых между собой двумя продольными связями. 

П-образные опоры выполнены из двух опор, изготовленных из трубы квадратного сечения 40х40мм, соединяемых между собой при помощи сварки поперечной связью, изготовленной из прямоугольной трубы сечением 40х20мм. 
П-образные опоры окрашены порошковой краской цвета серый металлик.
Связь имеет отверстия для крепления к столешнице. Конструкция опор предусматривает винтовые регулируемые опоры с пластиковым наконечником. 

Диапазон регулировки опор +10мм.

Продольные связи изготовлены из прямоугольной трубы сечением 40х20мм и имеют с каждой стороны резьбовые шпильки для крепления к опорам. Связи имеют отверстия для крепления к столешнице.

Столешница выполнена из ЛДСП толщиной 25мм. Торцевые кромки столешницы по периметру облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 2мм, по цвету совпадающему с цветом ЛДСП. Свесы столешницы по 4-м сторонам по 5мм. 
Столешница крепится к каркасу при помощи винтов.

Экран выполнен из ЛДСП толщиной 16мм, видимые торцевые кромки облицованы кромочным материалом из ПВХ толщиной 0,4мм, по цвету совпадающему с цветом ЛДСП. 

Тумба состоит из корпуса и 2х ящиков.

Корпус состоит из стяжки, планки, боковин и задней стенки. Детали выполнены из ЛДСП, толщиной 16мм. Видимые торцы деталей закрыты кромкой ПВХ в цвет ЛДСП. Толщина кромки 0,4мм. 

Ящик состоит из фасада, боковин, задней стенки и дна. Детали (кроме дна) выполнены из ЛДСП, толщиной 16мм. Видимые торцы деталей закрыты кромкой ПВХ в цвет ЛДСП. Толщина кромки 0,4мм.

Дно выполнено из ХДФ, толщиной 3мм. ХДФ с декоративным покрытием с одной стороны.

Ящик устанавливается на роликовые направляющие полного выдвижения. Каждый ящик имеет ручку-скобу серебристого цвета с межцентровым расстоянием 128мм. В верхнем ящике предусмотрена возможность установки замка, закрывающего верхний ящик. Замок имеет два ключа.

Тумба комплектуется 4-мя подвесами для крепления к столешнице.

Подвесы выполнены из трубы сечением 40х20мм и имеют специальные крепежные отверстия.

Цвет стола и тумбы: Шамони светлый
	1 шт.


